
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1924   Day: 5   MJD: 57717                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 123289    634    -654    -659     15     15     15    123    131     99   13.73
 emr |  2880     0 103318     86    1754    1156     14     14     16    117    120     89   13.98
 esa |  2880     0 123141    507    -444    -813      8      7      9    125    138     81   25.80
 gfz |  2880     0 132590    306    -347      41     11     10     11     79     76     85   20.02
 grg |  2880     0 111526   2183    -134      96     17     17     18    163    167    146   11.73
 mit |  2880     0 110025   1207    -560     -47     48     50     37    386    418    190    0.00
 igr |   288     0  27420     10    -920    2195     16     17     15     79     59     87    0.00
 jpl |   288     0  27040    610    1130    1194     14     15     13     88    103     80   14.75
 ngs |    96     0   2976      7    -652    -650    772    772      0   1754   1754      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   110   213  -202    42   -30    96   -99   160   157     - |
    2 |  -121  -105   153    -7   -52  -115    51   -54  -262     - |
    3 |    22  -181  -123    59   353   325    -2    58  -544     - |
    5 |    10    63   -47    68   -98  -469   -19   -20 -2387     - |
    6 |   -39   -90    67   -67   123   327    83   -27   452     - |
    7 |   227    94  -127    38  -177   -54    -3   109 -1508     - |
    8 |   -16     7    46  -102    82   335     7    25 -1762     - |
    9 |   -93  -221    57     1   255   157    13   -80  -717     - |
   10 |   -32    68   -95   -16   186   -72   -46    45   420     - |
   11 |    47    27    11   -89    21  -244   -14   145  3206     - |
   12 |   -38    44   -97   -29   260    -3   -59   -41 -1730     - |
   13 |   -31    10   -41   -34   166  -978   -73    49  1711     - |
   14 |   -54   -38   105    22  -164  -209   -12    27  2868     - |
   15 |     3   -82   -75    84   118  -457   -64   -14 -1179     - |
   16 |   -90     3    62   -13    -2   185    44   -68  2732     - |
   17 |   241    23  -143    83  -148    92    40    89  -543     - |
   18 |   122   -62   -27    72  -133  -244    84    15  2222     - |
   19 |  -206   -63   275  -104  -106   710    57   -42 -1124     - |
   20 |   -94  -206   235    46  -216    36    65  -185  1369     - |
   21 |  -221  -110   193  -108   174   492    83  -191   -25     - |
   22 |  -284     6   264   -77   -96   942    45  -232 -2380     - |
   23 |   111     1   -56   -64    97  -573    18    35  -691     - |
   24 |    66   128   -83    -3   -49    91   -53    59  -565     - |
   25 |  -134   144    54    64  -249   151     8    53   364     - |
   26 |    13     7   -88    38   104   162   -55    15  -238     - |
   27 |    80   249   -51   -74  -150   119   -69   -44    51     - |
   28 |  -134   -45   123  -119   146  -543   -28   -25  2423     - |
   29 |   164   103  -239    97    31  -848   -35   129 -2988     - |
   30 |   132    16    61   -44  -238   120    14    47   305     - |
   31 |   244   153  -161   107  -292   541    -7   -36  -404     - |
   32 |    -4  -157   -50   128    84    57    27     0   729     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -   118     -  -260     -   197     -     -     - |
 ALBH |    -2    28     -   -18     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |   -39    16     -    16     -   -88   -50     -     -     - |
 ALIC |  -177     -    50     7     -     -     -    69     -     - |
 ALRT |    83     -     -    73  -264     -    44    33     -     - |
 AMC2 |    -3     -     -   -59     -    34    43    84     -     - |
 ANKR |     -     -    24     -     -     -     -   -42     -     - |
 AREQ |   -22    69     -   -33     -     -     -     -     -     - |
 AREV |     -     -    58   -75     -     -   -28     -     -     - |
 ARTU |    22     -    97   -45  -235   -50    14    54     -     - |
 ASPA |  -234     -    98    34     -   -36   -30     -     -     - |
 AUCK |  -296     -     -   203     -     -     -     -     -     - |
 BAKE |     -     -    78   -66   -59     -    21     -     -     - |
 BAKO |     8     -    49   -20     -  -221     -   -66     -     - |
 BARH |     -     -    -6     8     -     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    77   -99     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |    58     -     -  -113   124  -231   -58     -     -     - |
 BOGT |  -165     -   236  -165   -46  -181     -     -     -     - |
 BRFT |  -122     -    70   -43   130   -54   -20   -56     -     - |
 BRST |    40     -     2     -   -52     -   -89     -     -     - |
 BRUX |    29     -     -  -102   141     -   -80     -     -     - |
 CAS1 |  -195     -    54  -101   283     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -  -219   374     -     -     -     -     - |
 CEDU |   -34     -     -    23     -  -215     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -    57   -73     -     -   -66     -     -     - |
 CHTI |  -344     -     -    90   250     -   -38     -     -     - |
 CHUR |    37    33    38   -54     -   -70     -   -60     -     - |
 CKIS |     -     -     -     -    43    89     -   -34     -     - |
 COCO |   -56     -    11     -   183     -     -  -112     -     - |
 CORD |   -28     -    65   -47     -     -   -19   -23     -     - |
 CRO1 |    14    48     -    15  -102   -22     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -    55   -70     -     -     7     -     -     - |
 DAEJ |   104   -14     -   -62     -  -110  -111     -     -     - |
 DAKR |     -     -    35   -45     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -     -   -40     -    87     -     -     -     -     - |
 DAV1 |   -77     -    28   -26    73   186     -     -     -     - |
 DGAR |  -106     -     -   -26   168   -52     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    -5   -50     -     -   -19    76     -     - |
 DRAG |     -     -     0   -65   111     -     -     -     -     - |
 DRAO |     3    76    -2   -82     -     -     -    39     -     - |
 DUBO |    88     -   -24   -89   102     -     -     -     -     - |
 FAIR |  -160    32     -    -1   150     5     -     -     -     - |
 FLIN |   -25     -    39   -33     -   -24     -     -     -     - |
 GLPS |    45     -    12    -9     2    59   -27   -52     -     - |
 GLSV |    86     -   -80    44     X     -    41     -     -     - |
 GODE |   -58     9     -     X    57     -     -     -     -     - |
 GOLD |   -12     -    41   -44     -   -53     -     -     -     - |
 GOPE |   124     -     -   -85     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |    12     -    31   -48     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |   -25     -     -    17     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |   -70     -     -    29     -    25     -    25     -     - |
 GUUG |     -     -   -21    28     -     -     -     -     -     - |
 HARB |    36   -18    67  -135     -   -83   -54    50     -     - |
 HERS |   -47     -    63   -50     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    50    20    31   -43     -  -166     -   -63     -     - |
 HOFN |  -203     -   257   -69  -194     -     -     -     -     - |
 HOLB |  -146     -     -   -57   267     -     -     -     -     - |
 HOLM |    78     -    43  -110     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |   189     -     -    20  -258     -     -     -     -     - |
 HYDE |     4     -    78   -37  -113   -10    35     -     -     - |
 IENG |  -112    27     -    58     -   -65     4     -     -     - |
 IISC |    -6     -     -   -12     -     -     -    22     -     - |
 INEG |    72     -     -   172     -   113   121  -301     -     - |
 INVK |  -127     -     -    18   117    35     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    49   -84    23   -67     -    10     -     - |
 ISBA |     -     -   -42     -     -     -     -    73     -     - |
 ISPA |    38     -    25    -1   -92     -     6    -4     -     - |
 JOZ2 |     -     -    20     -     -    49     -   -35     -     - |
 KELY |     -     -    46   -91    54     -   -94     -     -     - |
 KERG |    48   -50    37   -45     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |    84    97   -75   -79    86     -     -     -     -     - |
 KOKB |    35     -     -   -19     -    75     -    -8     -     - |
 KOKV |     -     -    11   -14     -     -    26     -     -     - |
 KOUC |     -     -    31    45     -  -123     -  -116     -     - |
 KOUG |     -     -     -     -    61     -     -   -49     -     - |
 KOUR |   -39    86    -8   -23     -   -67     -     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -    46   -78     -     -     -     -     - |
 LAMA |   -36     -     -    25     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -  -151   257     -  -160     -     -     - |
 LMMF |     -     -    18     -   -40     -     -     -     -     - |
 LPGS |   -45     -    24     -     X     -     -     -     -     - |
 MAC1 |   -51     -   -17   -79   221  1210     -     -     -     - |
 MAG0 |   -66     -    73    21     -   -81     -   -95     -     - |
 MAJU |     -     -     -     -   112  -117     -   -89     -     - |
 MAL2 |     -     -  -381   491     X     -  -397     -     -     - |
 MANA |     -     -     -  -108     -  -176    19   146     -     - |
 MAS1 |  -115    36    16   -27   103  -150     -     -     -     - |
 MATE |   -84    81    24     7     -     -     -   -49     -     - |
 MAW1 |     X     -     4    -5     X     -     -     -     -     - |
 MCM4 |   -36  -344    42   209     X   426     -     -     -     - |
 MDVJ |    88     -   -77    25     -     -     -    18     -     - |
 METS |   -36    35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -   -43     -    95     -  -154     -     -     - |
 MKEA |   137     -   -95    30     -   115     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -   -35     -    77     -     -     -     -     - |
 MONP |  -172     -    91     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -    36     -     -     -   -49     -     - |
 NAIN |     -     -     -    -2     3     -     -     -     -     - |
 NANO |   -87     -    78   -41     -     -     -     -     -     - |
 NAUR |     -     -    46     -     -  -264     -   -81     -     - |
 NIST |   -55    47     -     5     -     -     -     -     -     - |
 NIUM |     -     -    87  -112     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |    47     -   103   -86     -  -177   -52  -108     -     - |
 NLIB |     -   132     -  -282   325  -104     -     -     -     - |
 NNOR |     -    68   -29     -   -17  -127    16     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -42   -27     -     -     -   110     -     - |
 NRC1 |   -28    41     -    -9     -    -9     -     -     -     - |
 NRIL |   -59     -   -63    86   -26     -    43    49     -     - |
 NRMD |   -76     -     -    47     8     -   -93     -     -     - |
 NYA1 |    -9     -    60   -71     -  -284   -61     -     -     - |
 NYAL |     -   -24     -   178     -     -     -  -218     -     - |
 OHI2 |  -109     -     -    64     -     -    81    14     -     - |
 OHI3 |     -     -    40     -   -87  -388     -     -     -     - |
 ONSA |    57    20    12   -69     -  -108     -     -     -     - |
 OPMT |     -    81     -   -56     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -50     -   109     -    30     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -42    72  -150     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -   117  -157    -3     -   -34     -     - |
 PBRI |     -     -    24   -46     -     -    98    20     -     - |
 PDEL |   -33     -    48   -32    36   -90   -47   -40     -     - |
 PERT |  -226   -39   122    25     -  -333     -     -     -     - |
 PETS |     -     -   -10    12     -     -    73     -     -     - |
 PIE1 |   -31    66    12   -91    86   -10     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -    31   -40     X     -    29     X     -     - |
 PNGM |     -     -    47     -     -     -    16   -82     -     - |
 POVE |     -     -    36   -46     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -38    48     -    -7     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |    64   105   -12  -101     -   -63   -32     -     -     - |
 QAQ1 |    18    93   -60     -     -     -     -     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -    47   -80     -     -     -     -     - |
 QUIN |     9     -    -5     -     -     7     -     -     -     - |
 RBAY |   128     -     -   -88     -     -   -15     -     -     - |
 RECF |     -     -   -10    13     -     -     -     -     -     - |
 RESO |   118     -     -   -35     -     -    46   -63     -     - |
 REUN |   -15     -    36    24  -105  -132    -8     -     -     - |
 RIO2 |     -     -    38     -   -83     -   176     -     -     - |
 RIOP |    11     -     -    90     -     -    34  -132     -     - |
 SALU |     -     -    79  -101     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -    -7     9     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |    28    91    22   -68     -     -     -   -58     -     - |
 SCOR |     -     -   -16   -31    89  -214     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -    61     -  -134     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -     -    19     -   -20     -    -1   -18     -     - |
 SHAO |    30     -     -   -78    -1    99     -    79     -     - |
 SOFI |     -     -    28   -36     -  -251     -     -     -     - |
 SPT0 |   -20     -     -    14     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |  -327     -   142    32    17     -   -54     -     -     - |
 STHL |   -23     -    46   -46     -     -   -14     3     -     - |
 STJO |    -8    40     -    22     2     -     -   -61     -     - |
 STK2 |     -     -   -22     -    48     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -46     -     -    28    72     -     -   -53     -     - |
 SUTV |     -     -    57   -73     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |   -16     9    52  -121   100  -204     -     -     -     - |
 SYDN |   -27     -    15     -     -   -96     -     -     -     - |
 SYOG |     0   -21    53   -39     X     -     -     -     -     - |
 TASH |     -     -   -55     -   120     -    90     -     -     - |
 THTI |     -   -16    60   -51     -     -    91   -20     -     - |
 THU2 |     -     -    30   -39     -    -4     -     -     -     - |
 THU3 |   -82    64     -    12     -   -97     -     -     -     - |
 TIDB |   -73    32     -    28     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -    61     -   -88     -   -38   -37     -     - |
 TLSE |   -47     -    72   -61     X     -  -107     -     -     - |
 TNML |     -     1    -1     -     -   -24     -     -     -     - |
 TOW2 |   -28     -   -24     -   113     -     -   -21     -     - |
 TRO1 |     X     -     X  -142   279  -289  -119   -32     -     - |
 TSKB |   173    39     -  -146     -     -     -     -     -     - |
 TUVA |     -     -   -61     -   135  -250  -197     X     -     - |
 UFPR |     -     -     0    -1     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -   -42     -    93     -    45     -     -     - |
 URUM |   -79     -    42     -     -     -    32     0     -     - |
 USN7 |   -32     -     -    22     -     -    15     -     -     - |
 USUD |   -25    22     -     1     -     -     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -    28   -36     -  -168     -     -     -     - |
 VILL |   -25     9    -8   -62   142  -339     -     -     -     - |
 WAB2 |    33     -     -   -23     -    -3     6     -     -     - |
 WHIT |   -39    56    47   -74     -     -     -     1     -     - |
 WILL |  -113   168     -   -40     -    56     -     -     -     - |
 WSRT |    34    69     -   -71     -   -82     -     -     -     - |
 WTZR |  -179     -   219  -159     -     -     -     -     -     - |
 YAKT |    -8   113     4  -118     -     -     -    76     -     - |
 YAR2 |     3     9     -    -9     -     -     -     -     -     - |
 YEBE |     -    58     -     -     -     -     -   -55     -     - |
 YELL |    61   137     -   -55  -221    12    32    65     -     - |
 YKRO |   -64     -    87    -6     -  -136     2   -86     -     - |
 YSSK |    16     -     -   -79     -     -    77    93     -     - |
 ZAMB |   -60     -    67   -25     -   -41   -66   -27     -     - |
 ZECK |   115     -   -34   -35     -  -127     -     -     -     - |
 ZIMM |    56     -     -   -39     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    12    11    12    12    13    36    27    25   417     - | 2880    136
    2 |     8    13     8     8    12    75    12    11  1436     - | 2880    192
    3 |    16    12     5     6    17    33    12    12   414     - | 2880    104
    5 |    18    14     7    16    32    28    11    24   358     - | 2880    296
    6 |    15    13    11    11    19    36     8     9   444     - | 2880    134
    7 |    15    15     5    11    18    53    20    17   284     - | 2880    252
    8 |    21    17     9    12    19    49    14    14  1256     - | 2880   1038
    9 |    20    13     6    14    19    29    17    14   276     - | 2880    211
   10 |    15    15     8    15    17    37    12    11   546     - | 2880    262
   11 |    18    13     7     8    15    32    23    23   928     - | 2880    287
   12 |    16    15     6     6    13    62    18    12   447     - | 2880    392
   13 |    13    14     6    17    28    49    18    15   325     - | 2880    280
   14 |    14    14     7     8    16    59    18    14   852     - | 2880    274
   15 |    11    11     8     8    17    52    16     7   517     - | 2880    295
   16 |    15    19     8    11    19    63    15    14   870     - | 2880    386
   17 |    20    14     7    11    15    50    16    14   937     - | 2880    400
   18 |    15    14     8     9    13    19    12     7   649     - | 2880    254
   19 |    12    15     7     7    17    56    11     9   419     - | 2880    296
   20 |    17    15     7     6    17    27    26    26   449     - | 2880    213
   21 |    11    14     6    11    16    47    30    26  1205     - | 2880    270
   22 |    11    11     6     8    15    32    34    32   336     - | 2880    202
   23 |    23    15     8     6    19    53    15    11   311     - | 2880    209
   24 |    16    13    10     9    14    38    16    12  1408     - | 2880   1451
   25 |    17    17     6    12    13    33    19    11   444     - | 2880    219
   26 |    12    21    12    12    19    30    16    11   463     - | 2880    297
   27 |    19    18    10    10    19    49    12    12   400     - | 2880    236
   28 |    16    15     7     7    13    63    13    10   560     - | 2880    399
   29 |    14    13     9    10    16    91    24    19   508     - | 2880    319
   30 |    12    12     9    11    16    42    13    10   478     - | 2880    249
   31 |    14    13     6    16    16    58    11    10  2027     - | 2880    285
   32 |    16    17     6    11    16    85    12    11   573     - | 2880    242
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -    13     -    28     -    16     -     -     - |  187    >>>
 ALBH |    14     9     -    11     -     -     -     -     -     - |  288    257
 ALGO |    11    10     -     9     -    25    16     -     -     - |  288     69
 ALIC |     9     -     7     8     -     -     -    10     -     - |  288   5214
 ALRT |    11     -     -     9    15     -     7     8     -     - |  288   7392
 AMC2 |     9     -     -     8     -    35    23     8     -     - |  288     33
 ANKR |     -     -     5     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 AREQ |    10    11     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   4653
 AREV |     -     -     5     6     -     -     8     -     -     - |  288   4655
 ARTU |    10     -     8    13    21    27     9     7     -     - |  288   8195
 ASPA |    22     -    11    16     -    36    11     -     -     - |  288   6486
 AUCK |    23     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  276   6510
 BAKE |     -     -     8     9    16     -     8     -     -     - |  288   2919
 BAKO |    13     -     7    10     -    21     -    10     -     - |  288   2342
 BARH |     -     -     6     7     -     -     -     -     -     - |  288   3022
 BJCO |     -     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  204   4260
 BJFS |     7     -     -     8    14    33     8     -     -     - |  288   3284
 BOGT |    19     -    13    14    23    36     -     -     -     - |  288   9573
 BRFT |    14     -     9    13    18    27    14    13     -     - |  288   2627
 BRST |    10     -     8     -    16     -    12     -     -     - |  288   1835
 BRUX |    13     -     -     7    11     -    18     -     -     - |  288    109
 CAS1 |    17     -     8     8    13     -     -     -     -     - |  288   3084
 CCJ2 |     -     -     -    12    21     -     -     -     -     - |  284   7440
 CEDU |    11     -     -     8     -    42     -     -     -     - |  275     81
 CHPI |     -     -     7     9     -     -     8     -     -     - |  288   5352
 CHTI |    13     -     -    17    23     -    13     -     -     - |  288   6084
 CHUR |    18    14    11    11     -    30     -    32     -     - |  288  10530
 CKIS |     -     -     -     -    25    51     -    20     -     - |  288   7820
 COCO |    13     -     8     -    16     -     -    12     -     - |  288    >>>
 CORD |    18     -    10    11     -     -    13    11     -     - |  288   5255
 CRO1 |    15    18     -    21    23    37     -     -     -     - |  288     32
 CUSV |     -     -    12    15     -     -    17     -     -     - |  288   6330
 DAEJ |    12    12     -     8     -    35    25     -     -     - |  288   4723
 DAKR |     -     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  276   4085
 DARW |     -     -    15     -    34     -     -     -     -     - |   13    >>>
 DAV1 |    19     -     7    10    17    35     -     -     -     - |  288   7418
 DGAR |    23     -     -    21    24    49     -     -     -     - |  287  12315
 DGAV |     -     -    11    20     -     -    11    21     -     - |  288   4203
 DRAG |     -     -     5     7    11     -     -     -     -     - |  288   4152
 DRAO |    21     9     8     8     -     -     -    11     -     - |  288     26
 DUBO |    10     -     5     9    12     -     -     -     -     - |  288   9363
 FAIR |    11    18     -    10    18    31     -     -     -     - |  288   5156
 FLIN |    15     -     7     7     -    32     -     -     -     - |  288   2613
 GLPS |    21     -     8     8    19    24     9    15     -     - |  288   8895
 GLSV |    15     -     8     9     X     -    11     -     -     - |  288   1895
 GODE |     7     7     -     X    10     -     -     -     -     - |  288     27
 GOLD |    15     -     8    14     -    24     -     -     -     - |  288  11404
 GOPE |    11     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288    335
 GRAS |    12     -     6     7     -     -     -     -     -     - |  288   2794
 GRAZ |     7     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   3691
 GUAM |    18     -     -    21     -    59     -    21     -     - |  288   5338
 GUUG |     -     -    14    18     -     -     -     -     -     - |  287   4631
 HARB |    25    21    18    21     -    39    17    12     -     - |  288    645
 HERS |    15     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288     15
 HOB2 |    26    15    10    12     -    32     -    14     -     - |  288     46
 HOFN |    18     -    13    21    25     -     -     -     -     - |  288   3322
 HOLB |     7     -     -    10    15     -     -     -     -     - |  288   1884
 HOLM |    14     -     7     6     -     -     -     -     -     - |  288   7422
 HRAO |    24     -     -    19    25     -     -     -     -     - |  288     53
 HYDE |    11     -     6     8    10    38    10     -     -     - |  288   3659
 IENG |    25    23     -    12     -    24    11     -     -     - |  288     43
 IISC |    15     -     -    13     -     -     -     8     -     - |  288  11826
 INEG |    22     -     -     8     -    27    10    15     -     - |  288   7527
 INVK |    14     -     -     9    22    25     -     -     -     - |  288   4425
 IRKJ |     -     -     5     8    12    30     -     8     -     - |  288     97
 ISBA |     -     -     3     -     -     -     -     6     -     - |  288   5797
 ISPA |    20     -    11    12    20     -     6    11     -     - |  288  16199
 JOZ2 |     -     -     4     -     -    27     -     7     -     - |  288   5124
 KELY |     -     -     7     7    13     -     7     -     -     - |  288   7178
 KERG |    29    25    13    15     -     -     -     -     -     - |  288   2474
 KIRU |    13    36    10    10    17     -     -     -     -     - |  288   3136
 KOKB |    18     -     -    25     -    48     -    22     -     - |  288     47
 KOKV |     -     -    26    33     -     -    16     -     -     - |  287     46
 KOUC |     -     -     8     9     -    30     -    12     -     - |  288   6584
 KOUG |     -     -     -     -    12     -     -     9     -     - |  288    901
 KOUR |    18    13     8    12     -    61     -     -     -     - |  288     19
 KRGG |     -     -     -    14    23     -     -     -     -     - |  285   2727
 LAMA |     9     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   2760
 LHAZ |     -     -     -     7    12     -    13     -     -     - |  288   5297
 LMMF |     -     -    19     -    41     -     -     -     -     - |  188   2912
 LPGS |    22     -    12     -     X     -     -     -     -     - |  287    >>>
 MAC1 |    16     -    17    18    22    49     -     -     -     - |  276   3099
 MAG0 |    13     -     5     7     -    27     -     6     -     - |  288   5524
 MAJU |     -     -     -     -    39    68     -    31     -     - |  214   3437
 MAL2 |     -     -    10    13     X     -    14     -     -     - |  145   3471
 MANA |     -     -     -     8     -    32    11    11     -     - |  288   7933
 MAS1 |    17    11    10    12    20    28     -     -     -     - |  288   7088
 MATE |    15    15     8    12     -     -     -     9     -     - |  288     62
 MAW1 |     X     -     7     9     X     -     -     -     -     - |  286   5361
 MCM4 |    13    21    10    12     X    17     -     -     -     - |  288   6864
 MDVJ |    13     -     6     6     -     -     -     7     -     - |  288     20
 METS |    15    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -    12     -    26     -    13     -     -     - |  282     34
 MKEA |    17     -    17    26     -    39     -     -     -     - |  288     78
 MOBS |     -     -     5     -    11     -     -     -     -     - |  288   3157
 MONP |    16     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3218
 MORP |     -     -     -     5     -     -     -     6     -     - |  288   2786
 NAIN |     -     -     -     6    10     -     -     -     -     - |  288   5245
 NANO |    11     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  288   3076
 NAUR |     -     -    20     -     -    42     -    35     -     - |  124   2109
 NIST |    12    13     -    14     -     -     -     -     -     - |  288     17
 NIUM |     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   6508
 NKLG |    21     -    13    16     -    65     7    18     -     - |  288   5123
 NLIB |     -    11     -    11    14    32     -     -     -     - |  288   5419
 NNOR |     -    16     8     -    15    36    18     -     -     - |  288    433
 NOVM |     -     -     7    10     -     -     -    12     -     - |  288     20
 NRC1 |     9     9     -     8     -    17     -     -     -     - |  288     17
 NRIL |     7     -     6     9    12     -     9     9     -     - |  288   4915
 NRMD |    20     -     -    12    17     -    24     -     -     - |  288   6793
 NYA1 |    10     -     6     6     -    28    10     -     -     - |  288   6360
 NYAL |     -     9     -    11     -     -     -    11     -     - |  237    559
 OHI2 |    12     -     -     8     -     -    11     9     -     - |  288     27
 OHI3 |     -     -     8     -    17    25     -     -     -     - |  288     31
 ONSA |     9    22     8     8     -    25     -     -     -     - |  288   1382
 OPMT |     -    12     -     8     -     -     -     -     -     - |  288     16
 OUS2 |     -     -    12     -    25     -    15     -     -     - |  277    >>>
 PALM |     -     -     -     8    13    27     -     -     -     - |  288  10289
 PARC |     -     -     -     9    15    22     -    11     -     - |  288   6445
 PBRI |     -     -     6    12     -     -    36    12     -     - |  288   1633
 PDEL |    12     -     8    12    18    33     7     8     -     - |  288   2180
 PERT |    16    29     8    12     -    32     -     -     -     - |  288   5321
 PETS |     -     -     5     7     -     -    11     -     -     - |  288   7027
 PIE1 |    22    12     7     7    13    16     -     -     -     - |  288     28
 PIMO |     -     -     9    11     X     -    15     X     -     - |  288   6942
 PNGM |     -     -    19     -     -     -    10    34     -     - |  275   7578
 POVE |     -     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288   6957
 PRDS |    10    16     -     8     -     -     -     -     -     - |  288     53
 PTBB |    16    14     5     8     -    20    17     -     -     - |  288     16
 QAQ1 |     9    14     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -     7    12     -     -     -     -     - |  283   7143
 QUIN |     9     -     5     -     -    29     -     -     -     - |  288   3972
 RBAY |    13     -     -     9     -     -    16     -     -     - |  222   8462
 RECF |     -     -     6     7     -     -     -     -     -     - |  288   5891
 RESO |     5     -     -     7     -     -    12    10     -     - |  288   6134
 REUN |    23     -    10    16    20    42    12     -     -     - |  288   7077
 RIO2 |     -     -     8     -    18     -    18     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |    17     -     -    10     -     -    11    11     -     - |  288   7772
 SALU |     -     -     7    10     -     -     -     -     -     - |  288   7143
 SAVO |     -     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  288   5149
 SCH2 |    10    11     7     7     -     -     -     7     -     - |  288   2570
 SCOR |     -     -     7     9    16    26     -     -     -     - |  288   5785
 SCUB |     -     -    18     -    39     -     -     -     -     - |  263    >>>
 SEYG |     -     -    11     -    21     -    12    11     -     - |  288   5074
 SHAO |    11     -     -    12    16    27     -     8     -     - |  288   6628
 SOFI |     -     -     5     6     -    26     -     -     -     - |  288   5797
 SPT0 |     9     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  245   1372
 SSIA |    18     -    10    11    17     -    12     -     -     - |  288   8295
 STHL |    16     -    13    22     -     -    29    17     -     - |  288  13152
 STJO |     9    10     -    10    12     -     -     7     -     - |  288    157
 STK2 |     -     -     6     -    13     -     -     -     -     - |  288   4441
 SUTH |    13     -     -     9    13     -     -     8     -     - |  288   7696
 SUTV |     -     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  288   6997
 SUWN |    10    13     8     8    14    44     -     -     -     - |  288   5178
 SYDN |    20     -    11     -     -    32     -     -     -     - |  288   1356
 SYOG |    24    16    20    17     X     -     -     -     -     - |  279   3862
 TASH |     -     -     6     -    12     -    11     -     -     - |  288    >>>
 THTI |     -    22    17    22     -     -    20    16     -     - |  288   7569
 THU2 |     -     -     5     6     -    24     -     -     -     - |  288  22140
 THU3 |    10     9     -     5     -    28     -     -     -     - |  288   6080
 TIDB |    18    17     -     9     -     -     -     -     -     - |  288     60
 TIXI |     -     -    12     -    16     -     7    22     -     - |  288    >>>
 TLSE |    13     -     6     8     X     -    15     -     -     - |  288   1611
 TNML |     -    14     8     -     -    36     -     -     -     - |  288   2642
 TOW2 |    13     -     9     -    17     -     -     7     -     - |  288    >>>
 TRO1 |     X     -     X    14    11   108    18    23     -     - |  286   6657
 TSKB |    12    14     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   6318
 TUVA |     -     -     9     -    20   105    49     X     -     - |  275   4570
 UFPR |     -     -     7    10     -     -     -     -     -     - |  288   5895
 ULAB |     -     -     7     -    16     -     9     -     -     - |  288    >>>
 URUM |    22     -    10     -     -     -     9     8     -     - |  288    >>>
 USN7 |     9     -     -     6     -     -    15     -     -     - |  288     10
 USUD |    13    22     -    15     -     -     -     -     -     - |  288     45
 UZHL |     -     -     5     6     -    24     -     -     -     - |  288   1821
 VILL |    20    18     7    10    20    25     -     -     -     - |  288   2498
 WAB2 |    16     -     -    11     -    13    15     -     -     - |  288     22
 WHIT |    15    10     6     7     -     -     -    11     -     - |  288  14684
 WILL |    11     8     -     8     -    24     -     -     -     - |  288   5265
 WSRT |    13    16     -     6     -    17     -     -     -     - |  288     12
 WTZR |    12     -     6     7     -     -     -     -     -     - |  288     45
 YAKT |    11    41    11    12     -     -     -    11     -     - |  288   4946
 YAR2 |     9    16     -    12     -     -     -     -     -     - |  288     65
 YEBE |     -     8     -     -     -     -     -     7     -     - |  288     87
 YELL |     7     8     -    10    11    22     8     9     -     - |  288     47
 YKRO |    27     -    16    16     -    31    16    18     -     - |  288  12323
 YSSK |     7     -     -     6     -     -    11     7     -     - |  288   5815
 ZAMB |    18     -    13    15     -    31    15    12     -     - |  288  10121
 ZECK |    14     -     5     8     -    27     -     -     -     - |  288     13
 ZIMM |     9     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   3062
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    16    15     8    11    18    48    16    15   773     - |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     2.84     4.22     1.62     1.62   | 2.24e-14  4.30e-15  2.36e-15 |
 MDVJ |   288   286     0   288     2.60     4.22     4.23     4.23   | 3.42e-14  4.21e-15  2.10e-15 |
 MKEA |   288   285     1   288     2.70     4.22     1.58     1.58   | 4.33e-14  5.79e-15  3.83e-15 |
 NRC1 |   288   287     1   288     2.64     4.22     2.01     2.01   | 3.18e-14  5.60e-15  1.28e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.26     4.22     2.00     2.00   | 2.16e-14  4.08e-15  1.64e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.60     4.22     3.32     3.32   | 3.00e-14  4.24e-15  1.44e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     2.96     4.22     1.33     1.33   | 1.81e-14  3.46e-15  1.44e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.70     4.22     2.61     2.61   | 4.34e-14  6.65e-15  1.85e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.89     4.22     4.23     4.23   | 2.62e-14  4.75e-15  1.43e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.54     4.21     3.71     3.71   | 3.45e-14  5.12e-15  1.42e-15 |
 MGUE |   282   279     1   282     2.78     4.10     1.30     1.30   | 6.63e-14  1.56e-14  4.70e-15 |
 PTBB |   288   286     1   288     2.42     3.99     4.23     4.23   | 3.78e-14  4.51e-15  1.25e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     2.41     3.96     4.23     4.23   | 3.27e-14  5.19e-15  1.47e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     2.36     3.79     0.44     0.44   | 3.56e-14  1.15e-14  2.79e-15 |
 HRAO |   288   281     2   288     2.35     3.77     0.17     0.17   | 8.01e-14  2.39e-14  5.89e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.24     3.44     1.16     1.16   | 3.78e-14  9.55e-15  2.57e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     2.23     3.40     4.23     4.23   | 3.21e-14  6.26e-15  2.21e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     2.20     3.30     4.23     4.23   | 6.44e-14  8.12e-15  1.60e-15 |
 NIST |   288   286     0   288     2.20     3.30     4.23     4.23   | 4.06e-14  4.86e-15  1.75e-15 |
 IENG |   288   285     1   288     2.05     2.87     1.05     1.05   | 5.42e-14  7.84e-15  4.97e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.96     2.62     0.59     0.59   | 3.86e-14  6.12e-15  1.70e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.94     2.56     0.59     0.59   | 4.46e-14  1.64e-14  5.03e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.91     2.49     0.56     0.56   | 3.75e-14  1.07e-14  7.41e-15 |
 KOKV |   287   282     2   287     1.86     2.36     0.64     0.64   | 7.63e-14  1.64e-14  3.15e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     1.70     1.97     1.46     1.46   | 4.63e-14  6.36e-15  3.22e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.56     1.65     0.91     0.91   | 7.24e-14  7.85e-15  1.09e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.50     1.54     0.98     0.98   | 4.18e-14  7.75e-15  3.09e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.24     1.05     0.42     0.42   | 3.05e-14  4.03e-15  1.05e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.12     0.85     0.32     0.32   | 2.74e-14  9.16e-15  3.10e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     0.98     0.66     0.96     0.96   | 9.83e-14  1.39e-14  2.73e-15 |
 TIDB |   288   285     1   288     0.98     0.66     1.59     1.59   | 1.22e-13  1.44e-14  4.75e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     0.94     0.61     4.23     4.23   | 1.15e-13  1.65e-14  2.98e-15 |
 CEDU |   275   272     1   275     0.85     0.52     1.17     1.17   | 1.76e-13  1.40e-14  5.80e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     0.82     0.45     2.04     2.04   | 1.12e-13  1.19e-14  2.77e-15 |
 ALBH |   288   285     1   288     0.77     0.41     0.15     0.15   | 6.33e-14  1.26e-14  1.30e-14 |
 G06  |   288   286     1   288     4.21     0.30     4.23     4.23   | 6.77e-14  1.89e-14  1.00e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.20     0.20     4.23     4.23   | 6.73e-14  2.18e-14  2.71e-14 |
 IRKJ |   288   288     0   288     0.53     0.19     0.36     0.36   | 2.59e-13  2.17e-14  1.13e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.20     0.15     4.23     4.23   | 6.26e-14  2.68e-14  2.46e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.20     0.14     4.23     4.23   | 5.60e-14  3.35e-14  3.09e-14 |
 G26  |   288   285     1   288     4.20     0.14     4.23     4.23   | 7.81e-14  2.43e-14  2.15e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     1.45     0.06     0.19     0.19   | 5.74e-14  2.01e-14  2.66e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.67     0.06     0.15     0.15   | 8.09e-14  2.11e-14  5.74e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.17     0.04     0.69     0.69   | 9.51e-13  8.21e-14  1.61e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.24     0.04     0.07     0.07   | 2.65e-14  1.29e-14  1.40e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.98     0.02     2.27     2.27   | 7.64e-14  2.38e-14  1.37e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.81     0.02     1.11     1.11   | 6.52e-14  1.74e-14  1.30e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.01     0.01   | 4.32e-13  2.06e-13  1.93e-13 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.02     0.02   | 5.57e-13  1.72e-13  2.78e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.19     0.01     1.10     1.10   | 5.98e-13  6.48e-14  1.41e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.87     0.87   | 5.51e-13  6.31e-14  1.85e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.22     0.22   | 6.55e-13  6.14e-14  2.59e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.50     0.50   | 6.32e-13  6.67e-14  4.28e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.74     0.74   | 6.64e-13  6.56e-14  3.81e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.26     0.26   | 6.74e-13  6.48e-14  2.20e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.29     0.29   | 6.49e-13  7.33e-14  3.11e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.09     0.09   | 6.87e-13  8.75e-14  2.23e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.97     0.97   | 7.91e-13  8.36e-14  5.35e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.23     0.01     0.41     0.41   | 6.58e-13  7.35e-14  1.71e-14 |
 AREQ |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.60e-13  6.93e-13  5.44e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G05  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.90e-13  8.90e-14  3.15e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.77e-13  2.12e-13  1.28e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.56e-13  7.95e-14  4.05e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.16e-13  6.02e-14  3.01e-14 |
 G14  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.48e-13  6.38e-14  2.91e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.11e-13  1.01e-13  4.22e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.92e-13  9.05e-14  1.42e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.81e-13  1.10e-13  2.36e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  3.41e-13  9.80e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.98e-13  8.13e-14  3.72e-14 |
 G32  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.44e-14  2.44e-14  2.60e-14 |
 GLSV |   288   242    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.24e-12  1.06e-12  1.83e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.60e-13  3.52e-13  7.03e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-13  3.07e-13  3.67e-13 |
 NNOR |   288   274     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  1.92e-13  2.95e-14 |
 NRMD |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NYAL |   237   229     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  2.99e-13  2.33e-14 |
 PDEL |   288   233    29     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-11  1.67e-12  4.25e-13 |
 SPT0 |   245   245     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.73e-13  2.38e-13  2.39e-13 |
 STJO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.20e-14  1.14e-14  1.01e-14 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.11e-13  2.23e-13  1.43e-13 |
 TLSE |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-12  7.00e-13  1.71e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.16e-13  5.26e-13  2.92e-13 |
 YAR2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-14  8.80e-15  7.16e-15 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.91e-14  4.44e-15  1.20e-15 |
 GOLD |   288   270    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-12  7.62e-13  8.88e-13 |
 YEBE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.70e-14  3.48e-14  6.71e-15 |
 HOLB |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-12  9.52e-13  1.96e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.79e-12  8.08e-13  1.81e-13 |
 BAKE |   288   248    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.05e-12  1.38e-12  2.37e-13 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  4.17e-13  3.35e-13 |
 UZHL |   100    75    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-11  1.75e-12         - |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.80e-13  2.47e-13  1.46e-13 |
 AREV |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.40e-13  6.95e-13  5.47e-13 |
 KRGG |   285   243    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.40e-12  9.62e-13  1.76e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-13  3.12e-13  9.29e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.62e-22  4.57e-20  1.03e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
