
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1937   Day: 1   MJD: 57804                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0       1      -1   1077   1077      0   2423   2423      0    0.00
 cod |   288     0  35334    428    -702    -138     24     25     23    134    198    103   14.69
 emr |   288     0  24323      6   -1486     131     19     20     18     87    102     76   19.29
 esa |   288     0  32168    102   -2398     655     20     21     20    152    248     91   17.12
 gfz |   288     0  42451   1011     433   -1013     18     20     17    146    163    141   20.82
 igc |   288     0   8927      1      97     -25     98     98      0    554    554      0    0.00
 igu |    96     0   2976      1      -4      11    972    972      0   1984   1984      0    0.00
 jpl |   288     0  24278    124     137    -468     15     15     15    103    140     74   28.07
 ngs |    96     0   2976      0       1      -1   1006   1006      0   2276   2276      0    0.00
 usn |   288     0  39517   1472   -1873     800     49     61     44    142    139    143    0.00
 whu |   288     0  30417    263   -2600    5484     30     40     25    105    131     91    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  -763    44    -4  -315   101   600   329    97  -690   135    65 |
    2 |  -703  -115     3   274   -51  -307 -1020   -71 -1304  -120   -47 |
    3 |  2699   129  -139  -271    11  -411  1975   185  2511    32   -25 |
    5 | -2044   -37   180  -329   -28   194  -274   117 -2034   164   118 |
    6 |   160   -55  -161  -177  -111   326 -1490   330   233    15   136 |
    7 | -1254   -83    49  -232    63   250   189   105 -1615   207   152 |
    8 | -1421  -153  -109   184   -78   236  2264   100 -1147   -63    -3 |
    9 |   737   145   -77     7     5  -552   757   -31   649    20  -208 |
   10 |  1638   -25    -8  -103   172    31  1589   -46  1464    95   -38 |
   11 |  3521    55   -83    50   108   194  2694   -82  4152    18   -63 |
   12 | -1299   371    81  -100    94  -125   682  -257 -1517   189    -5 |
   13 |  3301   192   -29   -23    25   129   564   -84  3238    38    -6 |
   14 |  2407  -160    19   182     5   -33   108   -44  2199   -37  -195 |
   15 |  -127    55   190  -284   -28   352    96    35  -599   176    36 |
   16 |  1256  -152   -22   238   -50   -29 -1676   -16  1325  -102  -157 |
   17 | -6317   184   148  -370   209    18 -2488  -127 -5055   225    60 |
   18 |  2009  -153    37   109    92  -102   577   -81  2509   -81   -39 |
   19 |   206   -65    82   432   -53  -357  -223  -246  -327   -52   116 |
   20 |  1369  -125    19   305  -188  -179 -1083     6  1334   -53    -7 |
   21 |  3286  -327   125   302  -121  -309  1834   -10  2750  -163  -124 |
   22 |  -832  -394   130   426  -100  -426   549   -74 -1159  -138  -131 |
   23 | -1554   114  -119    64   141   -40   790  -121 -1449   154  -126 |
   24 | -1402   267    16  -288    31   692 -4965     0  -972    50   179 |
   25 |  1694   205  -205   146    49    74   868   -91  1385  -153   151 |
   26 |   707    90   -45     3   113   199  1833  -101   585    64   -73 |
   27 |  -296    46    31   -16   162   -14  1406  -156  -437   -31  -123 |
   28 |   233    33   -35   192   -42  -253 -4304   -79   942  -103   -88 |
   29 | -3550  -155     5  -433   100   646 -1123   268 -3167   218    73 |
   30 |     6   391  -118   -52    51  -397   370  -130  -225     5   -88 |
   31 | -3978   278   -19  -296   223  -234 -1691  -117 -3675    25  -125 |
   32 |   331     1     1  -209    95  -146   829    56   118   164  -158 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -  -185   152     -     -     -     -   -12   121 |
 AIRA |     -     -   -46    52     -     -     -     -     -  -105     - |
 ALGO |     -    26   -20     -     -     -     -     -     -    18     3 |
 ALIC |     -    69     -  -168   -40     -     -    96     -     -     - |
 ALRT |     -     -    10     -   -10     -     -     -     -    19    37 |
 AMC2 |     -   -60   106     -     -     -     -   -41     -   -44     - |
 ANKR |     -    -5     -     4     -     -     -     -     -    57     - |
 AREV |     -     -    14     8    -3     -     -   -12     -   170     - |
 ARTU |     -     -     3   -41   -80     -     -    83     -   -14     - |
 ASPA |     -     8   -27   -52    60     -     -     -     -   -65    29 |
 AUCK |     -    22     -     5   -19     -     -     -     -    13    58 |
 BAKE |     -     -   -25   110   -67     -     -     -     -    10    -3 |
 BJCO |     -     -     -    31  -150     -     -    92     -    42    -5 |
 BJFS |     -   -23     -     -    16     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -    68     -   -24   -89     -     -    46     -   151   -43 |
 BRFT |     -     -     -   -19   -70     -     -    64     -  -267   -76 |
 BRMU |     -   -26     -   -57   -15     -     -    58     -   -55     9 |
 BRST |     -    42   -43    62     -     -     -   -31     -     -    86 |
 BRUX |     -    27    23     -   -40     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    27     -    95   -94     -     -     -     -    73     2 |
 CCJ2 |     -     -     -     -   -94     -     -    69     -    -6   150 |
 CEDU |     -   -73     -    60     9     -     -     -     -     X     3 |
 CHAN |     -     -   -85    84     0     -     -     5     -     -   104 |
 CHPI |     -     -    77    45    -2     -     -   -77     -   169     - |
 CHTI |     -    -3   -48    -4     X     -     -    37     -   -42   112 |
 CHUR |     -    59     -     -   158     -     -  -148     -    32   -16 |
 COCO |     -   -41     -    99   -53     -     -     -     -    47    -1 |
 CORD |     -    31   -36     -    11     -     -     -     -    26     - |
 CRO1 |     -     -  -134     -   124     -     -     -     -    32     - |
 CUSV |     -     -   -15    23  -128     -     -    90     -    26   -13 |
 DARW |     -    43     -   -19   -15     -     -     -     -     X     - |
 DAV1 |     -     -     -     0     0     -     -     -     -     -    66 |
 DRAO |     -    55     -     -   -41     -     -     2     -    54     8 |
 DUBO |     -   -21     -     -    15     -     -     -     -   -24     - |
 FAA1 |     -  -138     -   119     X     -     -     -     -     -     - |
 FLIN |     -    47     -   -41     -     -     -     -     -     -  -107 |
 FLRS |     -     -     -   -27     -     -     -    17     -     -     - |
 GLPS |     -    19     -   -53    79     -     -   -36     -   -61    81 |
 GLSV |     -    41   -43     -    10     -     -     -     -     -     - |
 GODZ |     -     -    16   -18     -     -     -     -     -    40   -72 |
 GOL2 |     -     -   170  -173     -     -     -   -11     -  -119     - |
 GOLD |     -   -87     -     -    61     -     -     -     -  -113    19 |
 GOPE |     -  -103     -     -    73     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -     3     -     -    -2     -     -     -     -   -33     - |
 GRAZ |     -  -117     -     -    82     -     -     -     -     X    31 |
 GUAM |     -     9     -     -  -128     -     -    90     -     1     - |
 GUAT |     -   -99   -33   -13   110     -     -     -     -   -22     9 |
 HARB |     -   -34   -92   233   -83     -     -     -     -   -91   106 |
 HERS |     -   -92   -43     -   105     -     -     -     -    -2     - |
 HOB2 |     -    -3    61    76   -60     -     -   -42     -     X     - |
 HOFN |     -   -25     -     -    18     -     -     -     -   -47   -45 |
 HOLB |     -    30     -   -26     -     -     -     -     -     -   -22 |
 HRAO |     -   -34     -     -    24     -     -     -     -    80     - |
 HYDE |     -     -   -11    65   -43     -     -     -     -    -2    36 |
 IENG |     -    -9     2     -     5     -     -     -     -    53     - |
 IISC |     -     -     -     -  -144     -     -   107     -   138     - |
 INEG |     -   -36     -     -    25     -     -     -     -   -82   -52 |
 IQAL |     -     -     -    50     -     -     -   -30     -     -   -88 |
 ISPA |     -     -   124  -164    13     -     -     7     -   232    23 |
 KARR |     -   -87     -    28   -61     -     -    74     -  -196     - |
 KELY |     -     -    75     -   -70     -     -     -     -     3   -10 |
 KERG |     -    39     -     -   -17     -     -    -8     -    48    48 |
 KIRU |     -  -116     -    28    59     -     -     -     -   -91     - |
 KOKB |     -    86     -     -   -34     -     -   -20     -   143     - |
 KOKV |     -     -    86    -9   -72     -     -     -     -   166  -100 |
 KOUR |     -    27     -   -48   -44     -     -    47     -    98   -14 |
 KRGG |     -     -     -     5    -4     -     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -    50     -     -   -35     -     -     -     -    -6    40 |
 LHAZ |     -     -   -39  -142   182     -     -     -     -   -19    16 |
 LPGS |     -    87     -   -35   -32     -     -     -     -     -   188 |
 MAC1 |     -    63     -   -17   -31     -     -     -     -     -   121 |
 MAG0 |     -    66     -     -   -47     -     -     -     -    66     - |
 MAL2 |     -     X  -270   304     X     -     -     X     -  -281     X |
 MAS1 |     -  -178     -    92    54     -     -    -3     -  -105   -18 |
 MATE |     -   -13     -     -   -31     -     -    30     -   -54     - |
 MAW1 |     -     -     -     -    43     -     -   -32     -    73    53 |
 MCM4 |     -    72     -   -30   -26     -     -     -     -   105   -19 |
 METS |     -    -7     -     -     5     -     -     -     -  -150     - |
 MGUE |     -     -    -9    35     -     -     -   -15     -     -     - |
 MKEA |     -    61     -     -   -43     -     -     -     -   141   -73 |
 NANO |     -    23     -     -   -16     -     -     -     -   -45   -41 |
 NAUR |     -     -     -    37     -     -     -   -23     -   -77     - |
 NICO |     -  -124     -     -    51     -     -    27     -  -183   -50 |
 NKLG |     -     X  -111   104     X     -     -    15     -   325     - |
 NNOR |     -     -    60   -67     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -   -33     -     -    23     -     -     -     -     2     - |
 NRIL |     -  -149    27    38    84     -     -   -26     -   -74    64 |
 NYA1 |     -   -13    38     -   -26     -     -     -     -  -191     - |
 OUS2 |     -     -     -   -83    68     -     -     -     -  -227     - |
 PALV |     -     -   -20   -11    27     -     -     -     -   -35     - |
 PBRI |     -     -  -115   130     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -    21     -    -2   -96     -     -    62     -  -162    47 |
 PETS |     -     -    27    -6   -61     -     -    31     -    -9    -1 |
 PIE1 |     -    -8     -    69   -51     -     -     -     -   -32    -5 |
 PIMO |     -     0    25   -12   -13     -     -     -     -    65     - |
 PNGM |     -     -     -    51     -     -     -   -31     -  -138     - |
 POTS |     -   -16     -     -    12     -     -     -     -    80     - |
 PRDS |     -     8     -   -32    21     -     -     -     -     -    23 |
 PTBB |     -    -8    88    41  -110     -     -     -     -    -5     - |
 QAQ1 |     -    37     -   -31     -     -     -     -     -     -    35 |
 RAMO |     -   -36     -     -    25     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -     -   116     -  -107     -     -     -     -   -15  -104 |
 REUN |     -    74    17    38   -99     -     -     -     -    24    17 |
 REYK |     -     -     -   140  -115     -     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -   -81    67     -     -     -     -    17   162 |
 RIOP |     -     -  -104     -    96     -     -     -     -   -43    90 |
 SCH2 |     -   -48     -   -14    45     -     -     -     -   -26   -53 |
 SCOR |     -     -     -     -   -16     -     -    12     -    41    22 |
 SCUB |     -   103     -  -127    32     -     -     -     -     -     0 |
 SEYG |     -     -     -    37     -     -     -   -22     -     -     - |
 SHAO |     -     -     -     -  -162     -     -   120     -     -   -91 |
 SSIA |     -    54     -     -     -     -     -   -28     -  -113     - |
 STHL |     -   -36   -50    63   -22     -     -    31     -     X     - |
 STJO |     -   -58     -     -   -34     -     -    56     -    77    22 |
 STK2 |     -     -     -    15     -     -     -    -9     -  -196   -30 |
 SUTV |     -     -     -    42   -35     -     -     -     -  -172   -67 |
 SYOG |     -     -     -    73   -60     -     -     -     -    93     7 |
 TASH |     -     -     -    -5     4     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -  -135    54     -    39     -     -     5     -  -101     - |
 TIXI |     -    -5     -    36   -26     -     -     -     -    -5     - |
 TLSE |     -    10   -67     -    55     -     -     -     -   -78     - |
 TOW2 |     -    -5     -    16   -10     -     -     -     -   -10   -48 |
 TRO1 |     -   -52    15     -   -37     -     -    44     -  -259     - |
 TSKB |     -    76     -     -   -53     -     -     -     -   610     - |
 TWTF |     -    27    30     -   -47     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -   -97    80     -     -     -     -     -    58 |
 URUM |     -   -29     -     4    18     -     -     -     -     -   -86 |
 USN7 |     -    52     -     -   -37     -     -     -     -    87     - |
 VALD |     -     -   -59    66     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -   -30     -    72   -38     -     -     -     -    34     - |
 WAB2 |     -    74    80     -  -126     -     -     -     -   104     - |
 WHIT |     -   -93     -   -78   298     -     -  -124     -  -159    14 |
 WSRT |     -    64     -     -   -45     -     -     -     -    86     - |
 WTZR |     -   -75     -     -    53     -     -     -     -   -28   -54 |
 XMIS |     -     -    -5    88  -170     -     -    78     -   -52    33 |
 YAKT |     -  -190     -     -     -     -     -   100     -   -55   -78 |
 YAR2 |     -    12     -     -    -9     -     -     -     -    51     - |
 YELL |     -    65   -16    17    11     -     -   -42     -  -414    42 |
 YKRO |     -   -55    42     -     -     -     -     -     -     -    66 |
 YSSK |     -     -    25     -   -23     -     -     -     -    16     - |
 ZAMB |     -   -50    37    55   -18     -     -   -19     -     -   -20 |
 ZWE2 |     -    29     -     -   -21     -     -     -     -    78     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   368    30    31    20    16    52   312    13   307    55    37 |  288    177
    2 |  1955    21    15    15    20    47   827    11  1606    74    51 |  288    236
    3 |   772    24    16    16    15   167  1037    13   851    52    26 |  288    321
    5 |   452    28    12    16    31    64   384    15   461    64    53 |  288    406
    6 |   243    22    26    13    26   179   297    13   318    56    24 |  288    187
    7 |   767    22    22    14    13    77   361    11   596    43    33 |  288    166
    8 |  1411    32    15    17    21   186  1927    20  1692    69    51 |  288   1054
    9 |   264    24    13    11    16   122   288    16   428    54    15 |  288    164
   10 |   486    15    12    17    28    92  1397    19   476    66    40 |  288    306
   11 |  2540    22    32    28    22    80  1304    14  2160    70    27 |  288    247
   12 |   417    32    12    33    15   112   364    18   413    66    43 |  288    356
   13 |   406    30    32    45    16    72   505    11   478    60    25 |  288    197
   14 |   453    13    31    15    29    57   324    10   425    50    50 |  288    324
   15 |   736    17    25    36    16    90   191    11   668    51    31 |  288    202
   16 |   584    21    16    18    29    62   694    21   528    64    53 |  288    493
   17 |  2379    19    13    17    19    82  1036    15  2070    41    61 |  288    264
   18 |  1595    27    19    15    22   129   485    22  1274    91    44 |  288    349
   19 |   975    14    20    21    20    77   293    15   994    37    55 |  288    253
   20 |   573    22    18    29    23    89   538     9   516    33    45 |  288    301
   21 |  1126    30    17    16    23    68  1010    21  1145    81    48 |  288    528
   22 |   797    35    16    24    17    76   248    12   837    63    43 |  288    303
   23 |   346    26    23    16    16   120   278    13   318    69    34 |  288    194
   24 |  1788    29    12    41    20    80  2416    10  2383    56    19 |  288   1675
   25 |   302    36    25    24    16    92   396    20   626    91    33 |  288    383
   26 |   510    25    22    16    16   108   978    19   609    85    37 |  288    367
   27 |   270    40    24    12    24    73   548    24   242    40    37 |  288    211
   28 |  1803    12    19    23    16    68  2560    14  1197    68    28 |  288    262
   29 |  1150    20    22    12    23   102   790    17   706    39    46 |  288    375
   30 |   434    21    17    10    13    94   161    16   444    86    21 |  288    326
   31 |   891    34    18    21    17    90  1078    15   644    51    57 |  288    366
   32 |   302    15    14    20    22    74   750    14   348    28    27 |  288    179
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    17    14     -     -     -     -    43    17 |  288    >>>
 AIRA |     -     -    16    18     -     -     -     -     -    60     - |  278   6173
 ALGO |     -    15    11     -     -     -     -     -     -    27    31 |  288     74
 ALIC |     -    21     -    17    20     -     -    18     -     -     - |  288   4513
 ALRT |     -     -    13     -    12     -     -     -     -    31    13 |  276   4907
 AMC2 |     -    23    10     -     -     -     -     8     -    72     - |  288     51
 ANKR |     -     9     -     7     -     -     -     -     -    40     - |  288    >>>
 AREV |     -     -    14    17    16     -     -    11     -    58     - |  288   4958
 ARTU |     -     -    11     8    19     -     -    14     -    31     - |  288   8113
 ASPA |     -    24    21    23    23     -     -     -     -    57    25 |  288   7915
 AUCK |     -    25     -    17    17     -     -     -     -    21    23 |  276   5174
 BAKE |     -     -    13    12    18     -     -     -     -    31     8 |  288   3066
 BJCO |     -     -     -    19    24     -     -    14     -    34    22 |  288   6839
 BJFS |     -    30     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  288   3312
 BOGT |     -    28     -    16    22     -     -    11     -    58    19 |  288   8603
 BRFT |     -     -     -    24    28     -     -    20     -    92    29 |  288   3038
 BRMU |     -    24     -    17    23     -     -    13     -    48    18 |  288   4883
 BRST |     -    24    13    13     -     -     -    13     -     -    19 |  288   1746
 BRUX |     -    20    16     -    18     -     -     -     -     -     - |  288     54
 CAS1 |     -    24     -    24    12     -     -     -     -    29    18 |  288   3623
 CCJ2 |     -     -     -     -    21     -     -    16     -    48    19 |  288   5135
 CEDU |     -    38     -    40    17     -     -     -     -     X    26 |  147    >>>
 CHAN |     -     -    20    16    20     -     -    16     -     -    13 |  288    121
 CHPI |     -     -    31    30    23     -     -    17     -    62     - |  288   6182
 CHTI |     -    24    11    16     X     -     -    12     -    38    13 |  288   5594
 CHUR |     -    22     -     -    17     -     -    17     -    29    11 |  288  11440
 COCO |     -    33     -    23    25     -     -     -     -    74   122 |  288    >>>
 CORD |     -    32    23     -    22     -     -     -     -    20     - |  288   5138
 CRO1 |     -     -    19     -    18     -     -     -     -    75     - |  288     71
 CUSV |     -     -    21    13    22     -     -    17     -    33    19 |  281   7370
 DARW |     -    24     -    17    19     -     -     -     -     X     - |  288    >>>
 DAV1 |     -     -     -    53    44     -     -     -     -     -    74 |  119   7391
 DRAO |     -    31     -     -    16     -     -    17     -    20     7 |  288    141
 DUBO |     -    14     -     -    10     -     -     -     -    22     - |  288   8624
 FAA1 |     -    32     -    27     X     -     -     -     -     -     - |  286   7429
 FLIN |     -    25     -    22     -     -     -     -     -     -    21 |  288   2559
 FLRS |     -     -     -     8     -     -     -     5     -     -     - |  288   2614
 GLPS |     -    42     -    25    21     -     -    11     -    55    16 |  288   7756
 GLSV |     -    16    11     -    15     -     -     -     -     -     - |  287   1825
 GODZ |     -     -    11    12     -     -     -     -     -    89    20 |  284  10545
 GOL2 |     -     -    24    14     -     -     -    12     -    33     - |  288     49
 GOLD |     -    24     -     -    17     -     -     -     -    25    20 |  288  10640
 GOPE |     -    16     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288    820
 GRAS |     -    17     -     -    12     -     -     -     -    23     - |  288   2821
 GRAZ |     -    25     -     -    17     -     -     -     -     X    15 |  288   3505
 GUAM |     -    16     -     -    26     -     -    18     -    29     - |  288   6237
 GUAT |     -    17    16    13    19     -     -     -     -    58    15 |  276   2797
 HARB |     -    18    13    24    16     -     -     -     -    42    16 |  288   1009
 HERS |     -    18    17     -    16     -     -     -     -    25     - |  288     87
 HOB2 |     -    21    17    24    19     -     -    17     -     X     - |  288    287
 HOFN |     -    14     -     -    10     -     -     -     -    24    17 |  288   2801
 HOLB |     -    17     -    15     -     -     -     -     -     -    13 |  288   2606
 HRAO |     -    30     -     -    21     -     -     -     -    75     - |  288     76
 HYDE |     -     -    12    13    13     -     -     -     -    55    13 |  288   4497
 IENG |     -    16     7     -    13     -     -     -     -    16     - |  288     46
 IISC |     -     -     -     -    18     -     -    14     -    29     - |  288  14827
 INEG |     -    21     -     -    15     -     -     -     -    23    17 |  288   6245
 IQAL |     -     -     -    27     -     -     -    17     -     -    31 |  288   3059
 ISPA |     -     -    27    25    18     -     -    13     -    34    19 |  288  15008
 KARR |     -    32     -    21    20     -     -    21     -    33     - |  288   8722
 KELY |     -     -    13     -    12     -     -     -     -    22    12 |  287   6197
 KERG |     -    28     -     -    22     -     -    24     -    36    29 |  288   4507
 KIRU |     -    22     -    16    14     -     -     -     -    18     - |  288   2340
 KOKB |     -    22     -     -    13     -     -    13     -    31     - |  288    122
 KOKV |     -     -    23    16    14     -     -     -     -    21    14 |  288    105
 KOUR |     -    23     -    19    22     -     -    10     -    38    17 |  288     51
 KRGG |     -     -     -    15    12     -     -     -     -     -     - |  288   4546
 LAMA |     -    16     -     -    11     -     -     -     -    36    20 |  288   2751
 LHAZ |     -     -    34    36    19     -     -     -     -    53    58 |  276   5128
 LPGS |     -    33     -    26    22     -     -     -     -     -    42 |  288    >>>
 MAC1 |     -    26     -    16    22     -     -     -     -     -    45 |  288    >>>
 MAG0 |     -    26     -     -    18     -     -     -     -    38     - |  287   6643
 MAL2 |     -     X    10    11     X     -     -     X     -    31     X |  124   4214
 MAS1 |     -    20     -    14    19     -     -     9     -    58    17 |  288   8456
 MATE |     -    21     -     -    19     -     -    17     -    18     - |  288    231
 MAW1 |     -     -     -     -    15     -     -    11     -    47    21 |  288   6472
 MCM4 |     -    17     -    19    12     -     -     -     -    37    18 |  288   6884
 METS |     -    17     -     -    12     -     -     -     -    50     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -    19    23     -     -     -     7     -     -     - |  288     47
 MKEA |     -    21     -     -    15     -     -     -     -    41    19 |  288  18118
 NANO |     -    18     -     -    13     -     -     -     -    21    13 |  288   2881
 NAUR |     -     -     -    14     -     -     -     9     -    48     - |  276   3011
 NICO |     -    22     -     -    19     -     -    18     -    47    12 |  288   3940
 NKLG |     -     X    49    43     X     -     -    26     -    17     - |  269   9250
 NNOR |     -     -    21    23     -     -     -     -     -     -     - |  288    392
 NRC1 |     -    17     -     -    12     -     -     -     -    22     - |  288     66
 NRIL |     -    22    13    10    19     -     -    13     -    20     8 |  288   6033
 NYA1 |     -    17    16     -    13     -     -     -     -    23     - |  288   4785
 OUS2 |     -     -     -    15    12     -     -     -     -    36     - |  288    >>>
 PALV |     -     -    16    25    11     -     -     -     -    35     - |  288   5231
 PBRI |     -     -    33    37     -     -     -     -     -     -     - |  252   1377
 PERT |     -    39     -    30    29     -     -    21     -    83    28 |  288   4130
 PETS |     -     -    16    12    25     -     -    14     -    83    14 |  288   8475
 PIE1 |     -    19     -    14    12     -     -     -     -    38    10 |  288     48
 PIMO |     -    29    20    23    15     -     -     -     -    33     - |  288   6493
 PNGM |     -     -     -    20     -     -     -    12     -    72     - |  288   5494
 POTS |     -    22     -     -    15     -     -     -     -    23     - |  288    >>>
 PRDS |     -    18     -    13    13     -     -     -     -     -    10 |  288    163
 PTBB |     -    27    15    15    19     -     -     -     -    24     - |  288     66
 QAQ1 |     -    22     -    19     -     -     -     -     -     -    16 |  288    >>>
 RAMO |     -    18     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RESO |     -     -    14     -    13     -     -     -     -    15    14 |  287   5252
 REUN |     -    22    23    18    18     -     -     -     -    41    18 |  288   7292
 REYK |     -     -     -    15    12     -     -     -     -     -     - |  252   2530
 RIO2 |     -     -     -    18    15     -     -     -     -    28    22 |  288    >>>
 RIOP |     -     -    21     -    20     -     -     -     -    41    20 |  279   7572
 SCH2 |     -    21     -    15    15     -     -     -     -    52    16 |  288   2736
 SCOR |     -     -     -     -    19     -     -    14     -    23     6 |  288   5857
 SCUB |     -    22     -    27    16     -     -     -     -     -    24 |  288    >>>
 SEYG |     -     -     -    16     -     -     -    10     -     -     - |  288   4482
 SHAO |     -     -     -     -    24     -     -    18     -     -    15 |  288   7133
 SSIA |     -    25     -     -     -     -     -    13     -    88     - |  288   6474
 STHL |     -    27    18    20    22     -     -    12     -     X     - |  288   7031
 STJO |     -    16     -     -    17     -     -    11     -    40     7 |  288    541
 STK2 |     -     -     -    11     -     -     -     6     -    29    15 |  288   6511
 SUTV |     -     -     -    17    14     -     -     -     -    34    18 |  288   5760
 SYOG |     -     -     -    28    23     -     -     -     -    76    35 |  169   3747
 TASH |     -     -     -    12    10     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 THU3 |     -    14    12     -    21     -     -    15     -    26     - |  288   5902
 TIXI |     -    22     -    11    17     -     -     -     -    59     - |  288    >>>
 TLSE |     -    19    10     -    13     -     -     -     -    40     - |  288   4669
 TOW2 |     -    27     -    25    15     -     -     -     -    46    20 |  288    >>>
 TRO1 |     -    19    12     -    20     -     -    17     -    21     - |  288   5609
 TSKB |     -    18     -     -    13     -     -     -     -    37     - |  288   4215
 TWTF |     -    26    14     -    24     -     -     -     -     -     - |  288     77
 ULAB |     -     -     -    13    11     -     -     -     -     -    10 |  288    >>>
 URUM |     -    25     -    28    14     -     -     -     -     -    24 |  288    >>>
 USN7 |     -    20     -     -    14     -     -     -     -    23     - |  288     49
 VALD |     -     -     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  283   3004
 VILL |     -    15     -    15    16     -     -     -     -    19     - |  288   3248
 WAB2 |     -    25     9     -    17     -     -     -     -    22     - |  288     61
 WHIT |     -    26     -    10    16     -     -    14     -    24     5 |  288  27753
 WSRT |     -    17     -     -    12     -     -     -     -    29     - |  288     66
 WTZR |     -    19     -     -    13     -     -     -     -    22    14 |  288     75
 XMIS |     -     -    25    20    22     -     -    17     -    23    17 |  288  10976
 YAKT |     -    49     -     -     -     -     -    26     -   104    21 |  288   6135
 YAR2 |     -    19     -     -    13     -     -     -     -    67     - |  288    186
 YELL |     -    35    18    12    23     -     -    15     -    29    15 |  288     34
 YKRO |     -    18    14     -     -     -     -     -     -     -    40 |  279  13833
 YSSK |     -     -    23     -    21     -     -     -     -    65     - |  287   7715
 ZAMB |     -    20    27    30    22     -     -    22     -     -    15 |  288  13608
 ZWE2 |     -    42     -     -    30     -     -     -     -    46     - |  285    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1077    24    19    21    19    99   973    15  1007    49    30 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   MAL2  | 1937-1  7:20:00 |        1909
cod |   CEDU  | 1937-1 13:05:00 |        1626
cod |   NKLG  | 1937-1 15:05:00 |       -1182
cod |   MAL2  | 1937-1 21:30:00 |       -8953
esa |   CEDU  | 1937-1 20:35:00 |        -587
gfz |   FAA1  | 1937-1 19:25:00 |       -1977



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     2.76     5.50     1.09     1.09   | 2.19e-14  5.19e-15  3.44e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     5.44     5.50     5.47     5.47   | 3.18e-14  5.39e-15  1.20e-15 |
 HRAO |   288   286     1   288     4.09     5.50     0.31     0.31   | 3.96e-14  1.17e-14  3.85e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     3.18     5.50     1.13     1.13   | 4.78e-14  8.58e-15  1.71e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     5.48     5.50     5.47     5.47   | 2.45e-14  5.44e-15  1.99e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     5.46     5.50     5.47     5.47   | 6.25e-14  5.83e-15  1.72e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     5.28     5.50     5.47     5.47   | 3.17e-14  6.90e-15  1.76e-15 |
 WAB2 |   288   286     1   288     5.46     5.50     1.25     1.25   | 3.14e-14  8.51e-15  1.40e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.42     5.50     5.47     5.47   | 5.40e-14  9.29e-15  2.00e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     5.46     5.50     5.47     5.47   | 2.02e-14  3.62e-15  1.16e-15 |
 YAR2 |   288   284     2   288     2.79     5.50     1.62     1.62   | 5.73e-14  2.16e-14  7.99e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.54     5.50     1.75     1.75   | 3.23e-14  7.00e-15  4.53e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     4.85     5.50     5.47     5.47   | 3.32e-14  9.12e-15  2.38e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     3.10     5.50     5.47     5.47   | 7.05e-14  6.97e-15  4.97e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     4.41     5.50     5.47     5.47   | 3.64e-14  8.13e-15  2.55e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     5.42     5.46     5.47     5.47   | 3.81e-14  6.47e-15  1.35e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     1.87     3.08     5.03     5.03   | 1.13e-13  1.05e-14  8.11e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.73     2.64     2.41     2.41   | 7.21e-14  1.32e-14  3.33e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.02     0.91     0.49     0.49   | 8.63e-14  1.28e-14  2.51e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.99     0.86     5.47     5.47   | 3.50e-14  5.31e-15  1.49e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.96     0.82     0.28     0.28   | 2.68e-14  7.71e-15  2.67e-15 |
 G06  |   288   288     1   288     2.36     0.77     4.31     4.31   | 6.62e-14  2.17e-14  1.68e-14 |
 MATE |   288   288     0   288     0.80     0.56     0.30     0.30   | 2.94e-14  7.14e-15  2.25e-14 |
 PRDS |   288   288     1   288     0.65     0.37     0.74     0.74   | 3.84e-14  9.82e-15  1.68e-14 |
 G09  |   288   282     2   288     2.83     0.35     0.55     0.55   | 8.74e-14  2.36e-14  2.09e-14 |
 G10  |   288   287     0   288     1.75     0.33     0.44     0.44   | 6.03e-14  2.27e-14  3.16e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.39     0.24     0.36     0.36   | 5.47e-14  2.90e-14  1.55e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.32     0.18     0.53     0.53   | 9.26e-13  8.91e-14  3.59e-14 |
 DRAO |   288   288     0   288     0.36     0.11     0.07     0.07   | 3.85e-14  9.41e-15  6.20e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.31     0.08     0.11     0.11   | 5.39e-13  1.66e-13  9.64e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.07     0.07     2.83     2.83   | 8.71e-14  2.20e-14  1.92e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.36     0.07     2.54     2.54   | 5.45e-13  6.03e-14  1.24e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.34     0.06     1.91     1.91   | 6.04e-13  6.68e-14  2.49e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     2.00     0.06     1.19     1.19   | 6.13e-14  1.65e-14  1.40e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.31     0.05     0.48     0.48   | 6.45e-13  6.53e-14  5.12e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.31     0.05     1.07     1.07   | 7.14e-13  7.14e-14  6.22e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.30     0.05     1.62     1.62   | 6.19e-13  5.39e-14  2.38e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.30     0.05     0.55     0.55   | 6.62e-13  6.53e-14  2.14e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.29     0.05     1.43     1.43   | 6.37e-13  6.53e-14  3.14e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.29     0.05     0.60     0.60   | 8.03e-13  7.49e-14  1.54e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.19     0.19   | 6.92e-13  7.03e-14  5.06e-14 |
 CHAN |   288   288     0   131     0.15     0.04     0.03     0.03   | 8.00e-14  1.82e-14  2.91e-15 |
 G22  |   288   288     0   288     0.40     0.04     1.21     1.21   | 8.51e-13  7.53e-14  3.28e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.92     0.04     0.50     0.50   | 7.18e-14  4.68e-14  5.21e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.77     0.04     0.49     0.49   | 6.80e-14  2.26e-14  4.28e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.46     0.03     0.37     0.37   | 5.54e-13  5.31e-14  1.80e-14 |
 CEDU |   147   143     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.79e-08  4.83e-09         - |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.79e-13  9.16e-14  4.86e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.68e-13  2.47e-13  1.51e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.89e-13  7.73e-14  2.60e-14 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.65e-13  8.47e-14  4.37e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.75e-13  8.74e-14  2.24e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.13e-13  1.03e-13  3.12e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  1.28e-13  5.88e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  2.90e-13  1.77e-13 |
 G25  |   287   287     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-13  4.57e-14  4.01e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.66e-13  8.79e-14  2.36e-14 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.03e-14  2.40e-14  5.04e-14 |
 HOB2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.49e-14  1.03e-14  2.27e-15 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.90e-13  2.13e-13  2.53e-13 |
 MKEA |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-11  3.93e-12  1.60e-12 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  2.28e-13  3.49e-14 |
 REUN |   288   275     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  1.68e-12  2.98e-13 |
 STJO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.77e-14  8.76e-15  7.36e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.89e-13  4.95e-13  1.53e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.43e-14  4.01e-15  4.15e-15 |
 TLSE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.62e-13  2.94e-13  1.14e-13 |
 BRST |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.42e-12  8.92e-13  1.49e-13 |
 HOLB |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  8.39e-13  2.44e-13 |
 GOL2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.70e-14  1.25e-14  2.13e-15 |
 FLRS |   287   206    50     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.24e-11  2.02e-12  5.40e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.49e-13  7.76e-13  5.04e-13 |
 KRGG |   288   267     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.06e-12  6.71e-13  3.57e-13 |
 PBRI |   252   252     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.67e-13  3.61e-13  1.08e-13 |
 NAUR |   276   236     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.00e-12  5.76e-13  3.14e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 8.96e-22  1.16e-19  4.26e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      TLSE |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
