
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1937   Day: 2   MJD: 57805                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 151873   1923    -411    -355     13     12     14    110    116    102   18.29
 emr |  2880     0 104641    844     370     621     16     16     17    134    141     79   13.89
 esa |  2880     0 127621    482      -5   -1625      7      6      9    149    168     88   30.89
 gfz |  2880     0 132920   2059     -69    -357     11     10     12    104    116     74   22.69
 grg |  2880     0 116934   3095      25    -150     15     15     18    154    153    158   14.24
 jpl |  2880     0 105891     15    -442     752     40     42     22    295    304    239    0.00
 mit |  2880     0 111450    596     -47    -331     48     50     41    446    488    188    0.00
 igr |   288     0  46056    648    9858     887     13     14     12     83     90     81    0.00
 ngs |    96     0   2976      1    -411    -337   1089   1089      0   2256   2256      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -56   103  -129   164   -12   373   311    39  -664     - |
    2 |   -98   -73   143   -45   -41  -237  -340     3 -2479     - |
    3 |   -20  -129  -161    66   395   366   846   177  2807     - |
    5 |   139    -7  -201    45   204   -63  -218   -47 -1914     - |
    6 |   -68  -216   -19    71   225   785  1214   160   208     - |
    7 |   114   -56  -114   103    -9   130    63    46 -2486     - |
    8 |  -172  -136   211  -145   127   140   631    53  2221     - |
    9 |    75  -144   -77    16   187    79   193    68  -150     - |
   10 |   -18    -2   -24    28    33   -29  -190   -33   926     - |
   11 |    43   -71    18    18   -53   -50  -660    25  2807     - |
   12 |    87   121  -101    46   -84  -129  -105   -92 -1248     - |
   13 |    39   -57   -54    41    58    22  -849    49  2957     - |
   14 |   -41    57   141  -130   -99  -171   666    18  1806     - |
   15 |   161   107  -242    44   144     9  -480   -30 -1483     - |
   16 |    -6   -90   139  -119   -18  -305  -133   -39  1421     - |
   17 |   255    47  -252   210  -162   -23  -185    13 -3465     - |
   18 |   -28   -89   111   -16   -93  -159  -320   -17  3027     - |
   19 |  -106    25   218   -84  -227  -384   156   -16 -1517     - |
   20 |   -33  -208   238  -108   -99  -249    61   -50  1322     - |
   21 |  -214   446   158  -267   -74  -516  -187  -222  1307     - |
   22 |   -37  -104   331  -245  -179  -525   267   -68 -1639     - |
   23 |   137     2   -12    -9  -135   -83  -637    84  -991     - |
   24 |   -83   241  -106    88   -34   734   591    32   259     - |
   25 |  -201    65   180   -13  -176   116   472   -32   661     - |
   26 |   -24   -21   -17    -7    98    56   290    10   305     - |
   27 |   -94   148    62   -34  -103  -261  -244   -99  -448     - |
   28 |   -51   -69   126   -65   -38  -159  -745    11  2969     - |
   29 |   233    21  -261   217  -100   286  -712    17 -2408     - |
   30 |    11   100   -42    96  -172   259    27    75  -169     - |
   31 |    46   109  -196    21   225  -127   226   -90 -4299     - |
   32 |    11  -115   -69    24   210   103     2   -44   380     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    36     -     -   -29     -     -     -     -     -     - |
 ADIS |   474     -   -36     -  -531     -     -   357     -     - |
 ALBH |    99   -42     -   -54     -     -  -142     -     -     - |
 ALGO |    24   -21     -    -7     -     -     -    30     -     - |
 ALIC |   -17     -     -    14     -     -    32   -15     -     - |
 ALRT |     X     -     -   -42    67     -   -88     X     -     - |
 AMC2 |   -17     -     -    13     -  -232     -     6     -     - |
 ANKR |   -37     -    22     -     -     -     -     -     -     - |
 AREG |  -123     -     -     -   158     -    19     -     -     - |
 AREQ |    25    57     -   -55     -     -    27     -     -     - |
 AREV |    -6     -    72   -93     -     -     -  -145     -     - |
 ARTU |   -43     -   137    -7  -232  -219     -    51     -     - |
 ASCG |  -134     -    79     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |  -113     -    54    17     -     -   -38   -59     -     - |
 AUCK |  -123     -    14    80     -     -     -    43     -     - |
 BAKE |    25     -    79  -135    12  -288     -   -58     -     - |
 BAKO |   -89     -   101   -66     -  -230  -138     -     -     - |
 BARH |   -60     -     8    16    34     -     -     -     -     - |
 BJCO |   -75     -    75   -42     -     -     -   -35     -     - |
 BJFS |   -85     -     -     1   110     -     -     -     -     - |
 BJNM |     X   -22    10     X     -     -     -    25     -     - |
 BOGT |   -88     -    67   -20     -     -  -159   -27     -     - |
 BREW |    29   -38     -     -     -     -   -28     -     -     - |
 BRFT |    20     -    47  -106    39  -173     -    32     -     - |
 BRMU |     X     -    14   -18     -  -135     -    26     -     - |
 BRST |    21     -     1     -   -30  -200   -59    46     -     - |
 BRUX |    36     -     -   -54    40     -     -   -10     -     - |
 CAS1 |   -84     -    98   -60     X     -  -186   -40     -     - |
 CCJ2 |   -52     -     -   -77   190  -114     -   -29     -     - |
 CHOF |    -9     -     -     -    11     -     -     -     -     - |
 CHPG |   -74     -     -     -    95     -     -     -     -     - |
 CHPI |     1     -    26   -36     -  -284   148   -38     -     - |
 CHTI |  -102     -    60     X     X   -91     -    31     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -224   357     -  -594    76     -     - |
 CHUR |    62   -64    46   -73     -     -     -    85     -     - |
 CNMR |    11     -     -    -9     -     -     -     -     -     - |
 COCO |  -133     -    69     -    22     -     -   -64     -     - |
 CORD |     1     -    26   -36     -     -   177     0     -     - |
 COYQ |   -48     -    28     -     -     -   257     -     -     - |
 CRO1 |  -107    66     -    47     X     -     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -    73   -99     -  -197     -   -20     -     - |
 DAKR |     -     -    46   -63     -     -     -     -     -     - |
 DARW |    -1    -9    31     -   -58     -     -   -69     -     - |
 DRAO |    39     5    11   -49     -     -   106   -10     -     - |
 DUBO |    75     -    73    37  -320     -  -143   117     -     - |
 DYNG |  -140     -     -     -   179     -     -     -     -     - |
 FAA1 |  -118     -     X     X   151     -     -     -     -     - |
 FAIR |    12    58     -   -13   -51     -     -     -     -     - |
 FLIN |  -122     -    80   -11     -  -509     -  -125     -     - |
 FLRS |    13     -     -   -10     -     -     -    69     -     - |
 FTNA |  -133     -     -     -   171     -     -     -     -     - |
 FUNC |   -74     -    44     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |    -2     -     6   -49    67  -246     -   -14     -     - |
 GLSV |     6     -   -28    33     X     -     -    86     -     - |
 GMSD |  -110     -     8     X   124     -   -94     -     -     - |
 GODE |     X    59     -   -36     X     -   138    83     -     - |
 GODZ |    -6     -     4     -     -     -     X   -32     -     - |
 GOL2 |   -31    41     -     -     -     -     -   114     -     - |
 GOLD |  -119     -   131   -82     -     -  -167   -38     -     - |
 GOPE |    80     -     -   -64     -     -     -   106     -     - |
 GRAS |   -27     -    49   -45     -     -  -260    11     -     - |
 GRAZ |  -134     -    74     7     -     -     -    27     -     - |
 GUAM |   -15     -     -    12     -  -199     -   -34     -     - |
 GUAT |  -111     -   143   -97     -     -     -    -7     -     - |
 GUUG |  -145     -    16    95     -     -  -103     -     -     - |
 HARB |  -187   -80   164   -24     -     -  -265  -129     -     - |
 HERS |  -150     X    89     X     -     -     -  -136     -     - |
 HERT |     6     -    -4     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -72    94     -     -     -     -    47     -     -     - |
 HOB2 |    42   -52    20   -29     -  -336   -87   -56     -     - |
 HOFN |  -147     -    46   -70   203     -  -528   -11     -     - |
 HOLB |   -27     -     -     5    27     -     -   104     -     - |
 HRAG |    30     -     -     -   -38     -     -     -     -     - |
 HRAO |   126     -     -  -104     3     -     -   -53     -     - |
 HYDE |   -72     -   100   -89    17     -   -87     7     -     - |
 IENG |   -60    76     -     2     -     -     -    45     -     - |
 IISC |   108     -     -   -87     -    18     -   107     -     - |
 INEG |    35     -  -136   157     -     -   121     -     -     - |
 INVK |   -69     -     -   -22   124  -190   -85     -     -     - |
 IQAL |   -53     -    31     -     -     -     -    34     -     - |
 IRKJ |   -48     -    16     5    18  -178     0     -     -     - |
 ISBA |   -83     -    49     -     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |   -31     -    -3   -71   161  -348     -   -40     -     - |
 JOG2 |    54     -     -     -   -69     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -65     -    39     -     -  -139  -111     -     -     - |
 JOZE |    -7     9     -     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    30     -   -19     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -199     -   146   -43     -   -94  -168    28     -     - |
 KELY |  -226     -    91   -20   127  -221  -152    -1     -     - |
 KERG |    25     -    17   -42     -   -96     -    30     -     - |
 KIRI |   -80     -    47     -     -     -  -130     -     -     - |
 KIRU |   -40     2     9   -68   138     -     -   -14     -     - |
 KIT3 |   101     -   -60     -     X     -     -    70     -     - |
 KOKB |  -111    26     -    74     -  -264     -    11     -     - |
 KOKV |   -75     -    70   -35     -     -     -     2     -     - |
 KOUC |  -197     -    53    86     -     -  -132     -     -     - |
 KOUG |  -167     -     -     -   214     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -55     -   -14    64     X  -319     -    65     -     - |
 KRGG |   -59     -     -    47     -     -     -   -29     -     - |
 LAMA |    15     -     -   -12     -     -  -221    58     -     - |
 LHAZ |   -29     -    18   -64   102     -  -105   -53     -     - |
 LMMF |   -78     -    46     -     -  -112     -     -     -     - |
 LPGS |    26   -27   -47     -    92     -     -    -4     -     - |
 MAC1 |   -21     -   -57     -   155     -     -   -94     -     - |
 MAG0 |  -139     -    56    35     -     -     -    19     -     - |
 MAJU |     3     -     -     -    -4  -167    28     -     -     - |
 MAL2 |   -82     -     X     X   105     -     -     -     -     - |
 MANA |   -24     -     -   -68   139  -175     -   107     -     - |
 MAR6 |    -1  -114    52     -     -     -     -   -92     -     - |
 MAS1 |     X   -82    94   -78     X     -  -344   -74     -     - |
 MATE |   -21    -4    55   -56     -     -     -    21     -     - |
 MAUI |   -40     -     -     -    51     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     0     -    26   -49    22   -86    26    61     -     - |
 MCM4 |    -4   -37    52    54  -156  -333    51    42     -     - |
 MDVJ |    87     -    -2   -67     -  -208     -     -     -     - |
 MEDI |   179  -236     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |   -26    34     -     -     -     -     -    -6     -     - |
 MGUE |   -77     -     0     -   100     -     -   -89     -     - |
 MIZU |    80     -     -   -65     -  -579    55     -     -     - |
 MKEA |   -31     -   -25    59     -     -   -36    19     -     - |
 MOBS |   -19     -    13     -    -5     -     -     -     -     - |
 MONP |   -64     -    38     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |   -68     -     -    55     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |    -4     -     2     -     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |  -114     -     -     3   142     -     -     -     -     - |
 NANO |   -29     -    64   -64     -     -     -    67     -     - |
 NAUR |  -105     -    62     -     -     -   -97     4     -     - |
 NICO |  -114     -     8    81     X   -99     -    57     -     - |
 NIST |  -103     2     -    82     -     -     -     1     -     - |
 NIUM |  -114     -     -    92     -  -132     -     -     -     - |
 NKLG |  -147     -   101   -29    17  -289  -197   -27     -     - |
 NLIB |    83    97     -   -79   -78     -    -8     -     -     - |
 NNOR |    81    60   -94     -    30     -     -   -58     -     - |
 NOT1 |    13     -     -     -   -17  -151     -     -     -     - |
 NOVM |    -3     -    47   -62     -  -115     -     -     -     - |
 NRC1 |    -5   -31     -    23     -     -     -   -13     -     - |
 NRIL |   -90     -    56   -41    59  -312     -   -62     -     - |
 NRMD |  -191     -     -   154     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   -27     -    75   -80     -     -  -223  -109     -     - |
 NYA2 |    50     -     -     -   -64     -     -     -     -     - |
 NYAL |  -152   100     -    61     -   -93     -     -     -     - |
 OHI3 |  -143     -    31     -   115     -  -177     -     -     - |
 ONS1 |  -124     -     -     -   159     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -33   -63   120   -99     -     -     -     -     -     - |
 OPMT |   -51     -     -    41     -     -     -    76     -     - |
 OUS2 |   -28     -     9     -    16     -     -     -     -     - |
 PADO |   -64     -     -     -    82     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -84   133  -294   -24     -     -     - |
 PALV |     3     -     -    -2     -     -     -    17     -     - |
 PARC |  -120     -     -    27   112  -177    -6     -     -     - |
 PBRI |   -11     -    76   -95     -     -     -    94     -     - |
 PDEL |   -47     -    55   -79    66     -  -193    -2     -     - |
 PERT |   -77    37   125  -131     -     -  -331    29     -     - |
 PETS |   -79     -     -    64     -  -169     -    83     -     - |
 PIE1 |     9     7    40  -111    73     -   -11   -37     -     - |
 PIMO |   -26     -    16   -34    53  -226    48    -5     -     - |
 POL2 |   -39     -     -    31     -  -125     -     -     -     - |
 POLV |  -118     -     -    95     -     -  -160     -     -     - |
 POTS |    52     -   -31     -     -     -     -    20     -     - |
 PRDS |   101    13     -   -89     -     -     -    24     -     - |
 PTBB |  -195  -114   116    68     -     -  -296     6     -     - |
 QAQ1 |    41   -39    -7     -     -     -     -   -17     -     - |
 QUIN |    22     -   -13     -     -     -    50     -     -     - |
 RAMO |   -21     -    12     -     -     -     -   -24     -     - |
 REDU |   -11     -     7     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |    14     -     -   -11     -  -325     -    45     -     - |
 REUN |   -19     -     6     9     -  -136  -183   -97     -     - |
 REYK |    45     -     -   -36     -     -     -     -     -     - |
 RGDG |  -164     -     -     -   210     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     6     -    -3     -     X     -     -    48     -     - |
 RIOP |   -53     -     -    43     -     -     1    17     -     - |
 SANT |   -74     -     -    59     -     -   508     -     -     - |
 SCH2 |   -71   -16    53    -5     -  -320     -    85     -     - |
 SCOR |  -163     -   -19   -81   380  -230     -     -     -     - |
 SCRZ |   -72     -   -49     -   221  -177     -     -     -     - |
 SCUB |   122     -   -74     -     5     -     -     9     -     - |
 SEYG |  -108     -    64     -     -  -174     -   -85     -     - |
 SGOC |    84     -     -     -  -108     -     -     -     -     - |
 SHAO |  -125     -     -   -69   271  -225   -23    31     -     - |
 SOFI |   -63     -     -    51     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -46     -     -    37     -     -     -     -     -     - |
 STFU |  -101     -     -     -   130     -     -     -     -     - |
 STHL |   -33     -    34   -19     -  -217     -   -33     -     - |
 STJO |   -58   -25     -   -20   131  -292     -   -53     -     - |
 STK2 |  -225     -   111     -    49     -     -     -     -     - |
 SUTH |    19     -     -   -16     1  -151     -     -     -     - |
 SUTM |    64   -84     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SUTV |   -45     -    70   -59     -     -     -    41     -     - |
 SUWN |  -163    -1   117   -47    31     -  -131     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -73     -   158     -     -     -     -     - |
 SYDN |    12     -    -7     -     -     -   -80   -15     -     - |
 SYOG |     X     X    37   -50     X     -     -   -79     -     - |
 TEHN |   -29     -    16   -44    73     -  -280     -     -     - |
 THTI |   -12     -   104  -132     -   -45     -   124     -     - |
 THU2 |   -76     -    60   -19     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -41    37     -    11     -     -     -    25     -     - |
 TIDB |    24    -6     -   -16     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     X     -    13     -   -28     -     -    -5     -     - |
 TLSE |  -126    30    89   -52    21     -     -   -84     -     - |
 TOW2 |   -96     -    29     -    60     -     -   -45     -     - |
 TRO1 |   -31     -    68   -35   -51     -   -85   -58     -     - |
 TSK2 |  -154     -    91     -     -     -     -     -     -     - |
 TSKB |    86     -     -   -69     -     -   -47    37     -     - |
 TUVA |  -291     -     2     -   377  -240   -95     -     -     - |
 TWTF |   -23    -8   -27    60     -     -     -   -14     -     - |
 UCAL |  -103     -     -     -   133     -     -     -     -     - |
 ULAB |   -81     -   -42     -   195     -     -     -     -     - |
 UNX3 |  -131     -     -     -   168     -     -     -     -     - |
 URUM |   -93     -    55     -     -     -     -   -73     -     - |
 USN7 |   -63     -     -    51     -     -     -    -9     -     - |
 USUD |    -3   110     -   -65     -     -   156     -     -     - |
 UZHL |     -     -     0     0     -     -     -     -     -     - |
 VALD |   -68     -    40     -     -     -     -    23     -     - |
 VILL |   -97   -36    81   -22    19     -  -323    -4     -     - |
 VOIM |   -96     -     -     -   123     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    31     -     -   -25     -     -   -40    37     -     - |
 WHIT |    -1   -85    52   -18     -     -     -    50     -     - |
 WILL |   -60   114     -   -21     -  -153    29     -     -     - |
 WSRT |    -3    52     -   -29     -     -   -90     -     -     - |
 WTZR |  -121     -   146  -101     -     -  -296     7     -     - |
 WTZZ |  -164     -     -     -   211     -     -     -     -     - |
 WUH2 |   -92     -     -     -   118     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -136     -     -  -160   434     -     -    16     -     - |
 YAKT |   -89     -    94   -56     -  -160    98   -26     -     - |
 YEL2 |  -109     -    65     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |    91    -3     -   -35   -58     -     -     0     -     - |
 YKRO |  -291     -   143    40     -     -  -362  -101     -     - |
 YSSK |   -25     -     -    20     -     -     -    54     -     - |
 ZAMB |   -72     -    85   -57     -  -207    36    13     -     - |
 ZECK |     5     -    15   -24     -  -320     -   -22     -     - |
 ZIM2 |  -217     -   128     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -74     -     -    60     -     -  -148     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     8    16     5    10    14    42    18     8   497     - | 2880    459
    2 |     8    15     6    10    14    39    62    10   467     - | 2880    192
    3 |    10    13     7    13    18    45    89    19   679     - | 2880    362
    5 |     7    13     8    10    13    57    62    13   465     - | 2880    430
    6 |     8    15     8     8    15    41    47    14   334     - | 2880    222
    7 |    10    14     6     8    15    36    47     7   567     - | 2880    301
    8 |     9    19     6     7    13    36    75    11  3240     - | 2880   1377
    9 |     9    14     6     5    13    20    19    10   409     - | 2880    391
   10 |    22    15     7     9    14    44    46    16   432     - | 2880    307
   11 |    12    18     5     6    13    38    37    12  1644     - | 2880    254
   12 |    11    15     7    13    16    57    66    23   634     - | 2880    388
   13 |     8    16     4    12    15    20    54     8  1343     - | 2880    293
   14 |     9    20     7    12    11    29    19    11   622     - | 2880    206
   15 |     9    12     8    11    14    52    37     8   267     - | 2880    186
   16 |    12    13     7     9    13    62    64    21   508     - | 2880    470
   17 |    12    12     6     8    15    50    58    19  1347     - | 2880    304
   18 |    30    17     9    10    16    59    58    22   806     - | 2880    293
   19 |    14    14     4     9    18    61    60    14   227     - | 2880    222
   20 |     9    13     7     8    15    33    45    11   373     - | 2880    308
   21 |    14    35     6    16    17    39    71    14  1334     - | 2880    459
   22 |     9    13     7    11    18    38    47    23   490     - | 2880    321
   23 |     9    13     4     7    15    37    34    15   364     - | 2880    200
   24 |    15    20     8     9    22    41    32    11  2294     - | 2880   1780
   25 |    12    15    12     8    18    46    35    13   415     - | 2880    360
   26 |    10    15    11    13    14    31    34    18   454     - | 2880    348
   27 |    13    22     8    13    14    34    36    10   609     - | 2880    317
   28 |    20    18     5    11    14    40    55    12  2162     - | 2880    333
   29 |    20    14     5     7    15    56    50     9   990     - | 2880    249
   30 |    11    19     7    13    15    41    32     9   456     - | 2880    371
   31 |    10    15     7    11    13    35    56    14  1536     - | 2880    286
   32 |     7    12     7     7    11    29    18    10   404     - | 2880    237
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    21     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  288   5260
 ADIS |    11     -     8     -    13     -     -    10     -     - |  288    >>>
 ALBH |    23    32     -     7     -     -    29     -     -     - |  288    171
 ALGO |    12    17     -     9     -     -     -    32     -     - |  288     36
 ALIC |     8     -     -     6     -     -    20    10     -     - |  288   5841
 ALRT |     X     -     -    21    34     -   214     X     -     - |  287   6615
 AMC2 |     8     -     -     7     -    15     -    15     -     - |  288     45
 ANKR |     8     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 AREG |    11     -     -     -    14     -    24     -     -     - |  266   8089
 AREQ |    14    18     -    11     -     -    23     -     -     - |  288   4241
 AREV |    15     -     9    11     -     -     -    13     -     - |  288   4247
 ARTU |     6     -     8    12    13    14     -     4     -     - |  288   7904
 ASCG |    46     -    27     -     -     -     -     -     -     - |  268   6606
 ASPA |    16     -    14    21     -     -    77    20     -     - |  288   9406
 AUCK |     8     -     6    10     -     -     -    13     -     - |  288   4776
 BAKE |    12     -     6     7    18    26     -    11     -     - |  288   3433
 BAKO |    14     -     9    13     -    20    29     -     -     - |  288   2942
 BARH |     8     -     5     7    22     -     -     -     -     - |  288   3427
 BJCO |    10     -     8    12     -     -     -     5     -     - |  288   5770
 BJFS |    18     -     -    15    18     -     -     -     -     - |  288   3770
 BJNM |     X    19     9     X     -     -     -    30     -     - |  268     78
 BOGT |    26     -    10    17     -     -    34     7     -     - |  288   7549
 BREW |    10    13     -     -     -     -    15     -     -     - |  288     59
 BRFT |    26     -    13    18    24    17     -    13     -     - |  288   3371
 BRMU |     X     -     8    10     -    20     -    10     -     - |  288   6325
 BRST |     6     -     7     -    14    13    20    11     -     - |  288   1954
 BRUX |    12     -     -    11    18     -     -     8     -     - |  288     47
 CAS1 |     7     -     7     8     X     -    27     7     -     - |  288   4363
 CCJ2 |    22     -     -    17    20    16     -    10     -     - |  288   7381
 CHOF |    10     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  282    >>>
 CHPG |     8     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  126   3669
 CHPI |    14     -     8    12     -    19    23    10     -     - |  288   4487
 CHTI |    12     -     7     X     X    21     -    13     -     - |  274   4359
 CHUM |     -     -     -    11    17     -    25    14     -     - |  288   3906
 CHUR |    10    18     8     5     -     -     -     5     -     - |  288   3953
 CNMR |    17     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288  18692
 COCO |    23     -    14     -    21     -     -    11     -     - |  288    >>>
 CORD |    23     -    14    16     -     -    42     8     -     - |  288   4438
 COYQ |    33     -    20     -     -     -    31     -     -     - |  277   4926
 CRO1 |    28    24     -    30     X     -     -     -     -     - |  269    >>>
 CUSV |     -     -    11    15     -    17     -     8     -     - |  288   6863
 DAKR |     -     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288   6174
 DARW |    25    14    11     -    28     -     -    12     -     - |  288    >>>
 DRAO |    12    15     8     7     -     -    23    10     -     - |  288    121
 DUBO |    13     -     9     9    18     -    18     8     -     - |  288  13310
 DYNG |     8     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   2485
 FAA1 |    20     -     X     X    26     -     -     -     -     - |  273   8613
 FAIR |    12    14     -    10    16     -     -     -     -     - |  288   9054
 FLIN |    10     -     7     5     -    15     -     8     -     - |  288   3745
 FLRS |    12     -     -    10     -     -     -     9     -     - |  288   2246
 FTNA |    24     -     -     -    31     -     -     -     -     - |  287   7532
 FUNC |     8     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2582
 GLPS |    14     -    10    11    25    14     -     7     -     - |  288   6815
 GLSV |     8     -     6    11     X     -     -     7     -     - |  286   1972
 GMSD |    12     -     9     X    18     -    29     -     -     - |  288   5446
 GODE |     X    12     -     8     X     -    24    12     -     - |  205    159
 GODZ |    17     -    10     -     -     -     X    10     -     - |  284  14462
 GOL2 |    16    21     -     -     -     -     -    27     -     - |  288    187
 GOLD |    14     -    11    13     -     -    41    24     -     - |  288   7280
 GOPE |     9     -     -     7     -     -     -    11     -     - |  288    628
 GRAS |     8     -     7    11     -     -    19    14     -     - |  288   2964
 GRAZ |     5     -     6     9     -     -     -     9     -     - |  288   3093
 GUAM |    19     -     -    15     -    23     -    12     -     - |  288   5758
 GUAT |    15     -     8    11     -     -     -    16     -     - |  288   2763
 GUUG |    20     -    11    18     -     -    45     -     -     - |  288   6485
 HARB |    12    19     8    16     -     -    37     8     -     - |  288   1239
 HERS |    10     X     6     X     -     -     -    25     -     - |  288     28
 HERT |    11     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3561
 HLFX |    10    13     -     -     -     -    19     -     -     - |  288  53928
 HOB2 |    13    21    12     8     -    17    25     7     -     - |  288     34
 HOFN |    18     -     9    14    21     -    24     7     -     - |  288   2583
 HOLB |    11     -     -    11    19     -     -     8     -     - |  288   2860
 HRAG |    15     -     -     -    19     -     -     -     -     - |    8    >>>
 HRAO |    12     -     -    16    24     -     -    11     -     - |  288     50
 HYDE |    12     -     6    11    13     -    21     5     -     - |  288   3701
 IENG |     9    14     -     9     -     -     -    12     -     - |  288     63
 IISC |    13     -     -    10     -    19     -    11     -     - |  288  16161
 INEG |    10     -     6     7     -     -    17     -     -     - |  288   4045
 INVK |     7     -     -     8    15    16    22     -     -     - |  288   4594
 IQAL |    36     -    21     -     -     -     -    50     -     - |  234   3029
 IRKJ |     7     -     8    16    14    15    16     -     -     - |  288     60
 ISBA |     6     -     3     -     -     -     -     -     -     - |  288   4759
 ISPA |    16     -    12    14    18    19     -    12     -     - |  288  13818
 JOG2 |    15     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JOZ2 |     8     -     4     -     -    13    18     -     -     - |  288   5404
 JOZE |    12    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    18     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   2018
 KARR |    23     -    16    18     -    28    48    12     -     - |  288   7204
 KELY |    13     -     7     8    11     8    25     7     -     - |  288   5952
 KERG |    15     -    11    13     -    31     -    16     -     - |  287   5509
 KIRI |    35     -    20     -     -     -    53     -     -     - |  221   4714
 KIRU |     6    17     7     6    17     -     -     7     -     - |  288   1759
 KIT3 |    10     -     6     -     X     -     -    14     -     - |  288    >>>
 KOKB |    13    14     -     9     -    18     -    16     -     - |  288    161
 KOKV |    13     -    11    12     -     -     -     7     -     - |  288    170
 KOUC |    17     -    11    16     -     -    38     -     -     - |  288   4403
 KOUG |    13     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   1498
 KOUR |    18     -    14    15     X    26     -    12     -     - |  223     45
 KRGG |    10     -     -     8     -     -     -    18     -     - |  282   4873
 LAMA |     9     -     -     7     -     -    22    11     -     - |  288   2647
 LHAZ |    12     -     5    11    14     -    18     5     -     - |  288   5273
 LMMF |    29     -    17     -     -   148     -     -     -     - |   27   1227
 LPGS |    19    34    17     -    27     -     -    22     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    20     -    12     -    20     -     -    11     -     - |  288    >>>
 MAG0 |    15     -     5    14     -     -     -    16     -     - |  285   6377
 MAJU |    20     -     -     -    25    41    41     -     -     - |  279   3073
 MAL2 |    12     -     X     X    15     -     -     -     -     - |   31   4179
 MANA |    16     -     -    12    23    17     -    12     -     - |  288   5248
 MAR6 |     6    17    10     -     -     -     -     9     -     - |  288   1422
 MAS1 |     X    15    12    15     X     -    28     6     -     - |  288   7823
 MATE |     8    13     6    10     -     -     -    12     -     - |  288    238
 MAUI |    12     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     8     -     6     8    19    21    33     7     -     - |  288   4670
 MCM4 |    12    11     8    10    19    22    17     9     -     - |  288   6525
 MDVJ |     9     -     7    15     -    16     -     -     -     - |  288     34
 MEDI |     8    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     45
 METS |    10    14     -     -     -     -     -    14     -     - |  288    >>>
 MGUE |    15     -    12     -    18     -     -    14     -     - |  288     46
 MIZU |    18     -     -    14     -    15    30     -     -     - |  288    573
 MKEA |    17     -    11    10     -     -    29    17     -     - |  288  27528
 MOBS |    13     -     9     -    16     -     -     -     -     - |  288   1869
 MONP |    20     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   1380
 MORP |    15     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   2783
 MQZG |     9     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  276   5106
 NAIN |    13     -     -    15    17     -     -     -     -     - |  288   5830
 NANO |     7     -     9     8     -     -     -    13     -     - |  288   3412
 NAUR |    31     -    18     -     -     -    45    27     -     - |  234   2504
 NICO |     8     -     5     7     X    14     -     4     -     - |  288   3765
 NIST |    15    19     -    12     -     -     -    24     -     - |  288     44
 NIUM |    16     -     -    13     -    29     -     -     -     - |  288   7984
 NKLG |    11     -    10    12    24    20    23     9     -     - |  288  10272
 NLIB |    18    26     -    14    22     -    24     -     -     - |  288     65
 NNOR |    14    25    10     -    28     -     -    35     -     - |  260    >>>
 NOT1 |    12     -     -     -    16    19     -     -     -     - |  288    >>>
 NOVM |     7     -     8    13     -    22     -     -     -     - |  288     51
 NRC1 |    12    17     -     9     -     -     -    13     -     - |  288     37
 NRIL |    16     -     7    18    10    11     -     5     -     - |  288   5706
 NRMD |    21     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  135   2697
 NYA1 |     8     -     7     8     -     -    18    11     -     - |  288   5115
 NYA2 |     9     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     8    10     -     9     -    14     -     -     -     - |  288    437
 OHI3 |     8     -     6     -    10     -    21     -     -     - |  288     49
 ONS1 |     9     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   1977
 ONSA |     9    15     8     9     -     -     -     -     -     - |  288   1309
 OPMT |    12     -     -    10     -     -     -    11     -     - |  288     45
 OUS2 |    10     -    11     -    22     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     9     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   3414
 PALM |     -     -     -     8    13    15    21     -     -     - |  288   4778
 PALV |     8     -     -     6     -     -     -     8     -     - |  288   4742
 PARC |    16     -     -    14    17    14    35     -     -     - |  288   5107
 PBRI |    29     -    14    14     -     -     -    14     -     - |  288   1495
 PDEL |     5     -     6    14    15     -    17     8     -     - |  288   1984
 PERT |    12    24    10    17     -     -    24     5     -     - |  288   3774
 PETS |    23     -     -    18     -    15     -     6     -     - |  288   7618
 PIE1 |    11    14     6     8    11     -    14     6     -     - |  288     49
 PIMO |    19     -    11    21    21    23    35     7     -     - |  288   6620
 POL2 |     6     -     -     5     -    17     -     -     -     - |  288   5639
 POLV |     9     -     -     7     -     -    19     -     -     - |  287   2844
 POTS |    11     -     7     -     -     -     -    14     -     - |  288    >>>
 PRDS |     9    19     -     7     -     -     -     8     -     - |  288     75
 PTBB |     7    19     9     9     -     -    15     5     -     - |  288     30
 QAQ1 |     7    11     6     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 QUIN |    15     -     9     -     -     -    26     -     -     - |  288   6119
 RAMO |     6     -     4     -     -     -     -    16     -     - |  288    >>>
 REDU |    10     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    930
 RESO |     5     -     -     4     -    12     -    12     -     - |  288   8872
 REUN |    31     -    20    28     -    75    91    30     -     - |  273   6209
 REYK |     8     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  149   2276
 RGDG |    10     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   4923
 RIO2 |    14     -     8     -     X     -     -    16     -     - |  288    >>>
 RIOP |    34     -     -    27     -     -    23    11     -     - |  263   6573
 SANT |    14     -     -    11     -     -   125     -     -     - |  288   9266
 SCH2 |    15    14     8     7     -    16     -     7     -     - |  288   2902
 SCOR |     9     -     4     7    11    13     -     -     -     - |  288   5315
 SCRZ |    18     -    15     -    26    36     -     -     -     - |  288   6244
 SCUB |    10     -    11     -    23     -     -    16     -     - |  288    >>>
 SEYG |    21     -    13     -     -    19     -    18     -     - |  288   3463
 SGOC |    14     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SHAO |    19     -     -    19    23    16    26     7     -     - |  288   7879
 SOFI |     9     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  148   6100
 SPT0 |    11     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   1320
 STFU |    22     -     -     -    28     -     -     -     -     - |  283    >>>
 STHL |    11     -     6    10     -    18     -     9     -     - |  288   6476
 STJO |     6    14     -     6    11    12     -     8     -     - |  288    275
 STK2 |     9     -     8     -    16     -     -     -     -     - |  288   3456
 SUTH |    11     -     -    11    13    20     -     -     -     - |  288   9232
 SUTM |     9    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SUTV |    10     -     8    11     -     -     -    10     -     - |  288   5087
 SUWN |    17    22     8    19    19     -   102     -     -     - |  288   4628
 SVTL |     -     -     5     -    11     -     -     -     -     - |  288     56
 SYDN |    13     -     8     -     -     -    42    12     -     - |  288    799
 SYOG |     X     X    28    38     X     -     -    12     -     - |  256   5331
 TEHN |    14     -     8     9    14     -    21     -     -     - |  288   4632
 THTI |    26     -    11    15     -    23     -    16     -     - |  288   8478
 THU2 |     7     -     6     6     -     -     -     -     -     - |  288 234325
 THU3 |     9    16     -     8     -     -     -     7     -     - |  288   6724
 TIDB |    14    21     -    14     -     -     -     -     -     - |  288     66
 TIXI |     X     -     5     -    11     -     -    11     -     - |  244    >>>
 TLSE |     7    20    11     9    12     -     -     9     -     - |  288   4582
 TOW2 |    14     -    11     -    25     -     -    11     -     - |  288    >>>
 TRO1 |     7     -     5     7    12     -    17    12     -     - |  288   5211
 TSK2 |     9     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   4522
 TSKB |    22     -     -    18     -     -    34    11     -     - |  288   4252
 TUVA |    16     -    12     -    27    25    33     -     -     - |  288   6881
 TWTF |    10    16    10    17     -     -     -    12     -     - |  288     39
 UCAL |    15     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  246   2578
 ULAB |     7     -     8     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNX3 |    10     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 URUM |    17     -    10     -     -     -     -    14     -     - |  288    >>>
 USN7 |     7     -     -     6     -     -     -     9     -     - |  288     49
 USUD |    17    15     -    13     -     -    28     -     -     - |  288     46
 UZHL |     -     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  288   1717
 VALD |    17     -    10     -     -     -     -    10     -     - |  288   3403
 VILL |     8    10    10    15    17     -    22     7     -     - |  288   2806
 VOIM |    15     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     7     -     -     6     -     -    14    10     -     - |  288     32
 WHIT |     9    14     6     5     -     -     -     6     -     - |  288  22596
 WILL |    10    21     -     6     -    12    17     -     -     - |  288   6062
 WSRT |    10    12     -    10     -     -    17     -     -     - |  288     36
 WTZR |    10     -     6    10     -     -    18    10     -     - |  288     37
 WTZZ |     9     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288     40
 WUH2 |    12     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  252    >>>
 XMIS |    15     -     -    14    23     -     -     9     -     - |  288   9725
 YAKT |    13     -    10    16     -    17    41     9     -     - |  288   6074
 YEL2 |    15     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  190     44
 YELL |    12     9     -     8    12     -     -    10     -     - |  288     69
 YKRO |    19     -     9    17     -     -    32    24     -     - |  288  13717
 YSSK |    17     -     -    14     -     -     -     9     -     - |  288   7421
 ZAMB |    17     -    12    17     -    23    37    12     -     - |  288  11568
 ZECK |     6     -     5     9     -    16     -     5     -     - |  288    666
 ZIM2 |     6     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   4148
 ZIMM |     8     -     -     6     -     -    18     -     -     - |  288   2939
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    14    17     8    11    16    40    49    13  1089     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 1937-2  0:10:00 |   534584529
cod |   TIXG  | 1937-2  0:15:00 |  -465484870
cod |   TIXG  | 1937-2  0:20:00 |   534475743
cod |   TIXG  | 1937-2  0:25:00 |  -465558319
cod |   TIXG  | 1937-2  0:30:00 |   534449836
cod |   TIXG  | 1937-2  0:35:00 |  -465578554
cod |   SYOG  | 1937-2  8:30:00 |         575
cod |   BJNM  | 1937-2  9:20:00 |         772
emr |     21  | 1937-2  8:21:30 |       -1050
gfz |   BJNM  | 1937-2  9:20:00 |       11946
grg |   SYOG  | 1937-2  0:45:00 |         744
grg |   SYOG  | 1937-2  0:50:00 |        1202
grg |   SYOG  | 1937-2  1:00:00 |       -3915
grg |   SYOG  | 1937-2  1:05:00 |        1850
grg |   SYOG  | 1937-2  1:10:00 |         749
grg |   SYOG  | 1937-2  1:35:00 |       -1300
grg |   GLSV  | 1937-2 19:50:00 |         727



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   285     2   288     3.98     4.01     2.78     2.78   | 2.93e-14  7.09e-15  1.89e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     2.79     4.01     3.99     3.99   | 3.45e-14  6.57e-15  2.22e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.73     4.01     0.97     0.97   | 2.34e-14  7.51e-15  2.73e-14 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.24     4.01     3.99     3.99   | 4.17e-14  5.83e-15  1.76e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.59     4.01     3.29     3.29   | 2.73e-14  6.93e-15  1.53e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     3.00     4.01     3.99     3.99   | 3.81e-14  6.54e-15  2.39e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     3.17     4.01     3.99     3.99   | 3.06e-14  8.20e-15  1.58e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     3.71     4.01     2.24     2.24   | 2.48e-14  5.34e-15  1.40e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.98     4.01     3.70     3.70   | 2.89e-14  3.14e-15  6.67e-16 |
 HERS |   288   285     1   288     3.00     4.01     3.99     3.99   | 4.52e-14  6.85e-15  1.93e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     3.03     4.01     1.63     1.63   | 2.57e-14  4.43e-15  2.58e-15 |
 MGUE |   288   285     1   288     2.77     4.01     1.50     1.50   | 5.00e-14  1.49e-14  1.83e-15 |
 ZECK |   288   285     1   288     3.57     3.98     3.90     3.90   | 5.21e-13  1.60e-13  1.00e-13 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.59     3.91     1.57     1.57   | 3.35e-14  9.88e-15  8.09e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.51     3.69     3.99     3.99   | 3.60e-14  6.21e-15  2.34e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     2.47     3.57     3.99     3.99   | 6.63e-14  8.39e-15  3.20e-15 |
 MEDI |   288   287     0   288     2.45     3.53     1.09     1.09   | 4.71e-14  1.05e-14  3.58e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     2.33     3.17     0.21     0.21   | 5.54e-14  1.78e-14  3.49e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.21     2.86     0.90     0.90   | 4.46e-14  7.96e-15  9.77e-15 |
 OHI3 |   288   287     1   288     2.10     2.60     1.62     1.62   | 3.87e-14  1.03e-14  5.43e-15 |
 BJNM |   268   265     1   268     2.02     2.59     3.69     3.69   | 8.16e-14  2.14e-14  1.30e-14 |
 USN7 |   288   288     0   288     2.09     2.55     0.81     0.81   | 2.89e-14  4.97e-15  1.48e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     2.08     2.54     0.69     0.69   | 3.55e-14  7.71e-15  1.16e-14 |
 WTZR |   288   285     1   288     2.06     2.49     0.74     0.74   | 6.66e-14  9.71e-15  1.96e-15 |
 IENG |   288   285     1   288     1.97     2.28     1.21     1.21   | 5.96e-14  1.60e-14  2.94e-15 |
 KOUR |   223   223     0   223     1.48     1.69     0.54     0.54   | 4.51e-14  7.47e-15  2.21e-15 |
 NOVM |   288   287     1   288     1.65     1.60     1.17     1.17   | 6.37e-14  6.93e-15  3.46e-15 |
 GODE |   205   204     1   205     1.38     1.59     1.47     1.47   | 8.38e-14  1.62e-14         - |
 TWTF |   288   288     0   288     1.59     1.47     1.77     1.77   | 7.47e-14  9.37e-15  2.23e-15 |
 ALBH |   288   288     0   288     1.51     1.34     0.35     0.35   | 3.90e-14  8.65e-15  1.52e-14 |
 BREW |   288   288     0   288     1.11     0.72     3.99     3.99   | 8.65e-14  7.49e-15  1.54e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     1.03     0.62     3.99     3.99   | 1.14e-13  1.11e-14  1.22e-14 |
 CRO1 |   269   263     2   269     0.97     0.59     1.24     1.24   | 1.07e-07  2.60e-08  8.08e-09 |
 TIDB |   288   288     0   288     0.99     0.58     1.90     1.90   | 1.14e-13  1.22e-14  7.25e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     0.95     0.53     2.81     2.81   | 1.06e-13  1.03e-14  3.24e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     0.63     0.23     0.50     0.50   | 1.75e-13  2.40e-14  6.66e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     3.98     0.18     3.99     3.99   | 6.10e-14  2.68e-14  2.67e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.33     0.17     2.65     2.65   | 5.61e-14  2.11e-14  2.50e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.50     0.15     0.16     0.16   | 2.61e-14  9.12e-15  2.37e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     0.38     0.08     0.19     0.19   | 3.02e-14  7.44e-15  5.90e-15 |
 G10  |   288   285     1   288     0.98     0.07     0.24     0.24   | 8.18e-14  2.26e-14  4.13e-14 |
 WTZZ |   288   288     0   288     0.34     0.07     0.17     0.17   | 3.64e-14  6.86e-15  1.86e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.33     0.06     0.16     0.16   | 1.14e-13  1.36e-14  2.11e-15 |
 G09  |   288   282     2   288     1.59     0.06     0.25     0.25   | 6.32e-14  2.47e-14  3.38e-14 |
 YEL2 |   190   190     0   190     0.23     0.05     0.12     0.12   | 2.37e-14  4.17e-15         - |
 G25  |   288   288     1    37     0.50     0.04     0.51     0.51   | 5.82e-14  3.88e-14  4.61e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.18     0.04     0.87     0.87   | 8.05e-13  7.99e-14  2.93e-14 |
 G01  |   288   287     0   288     3.98     0.03     3.11     3.11   | 7.09e-14  2.44e-14  3.00e-14 |
 MKEA |   288   282     2   274     0.21     0.03     0.04     0.04   | 2.01e-11  6.16e-12  1.54e-12 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.01     0.01   | 4.50e-13  1.48e-13  1.24e-13 |
 GOL2 |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.03     0.03   | 1.06e-13  2.34e-14  9.04e-15 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.27     0.27   | 5.37e-13  1.36e-13  7.14e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.02     0.02   | 5.44e-13  1.64e-13  5.56e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.21     0.01     1.43     1.43   | 6.14e-13  5.91e-14  1.98e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.20     0.01     1.09     1.09   | 6.24e-13  5.84e-14  1.28e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.27     0.27   | 6.39e-13  6.97e-14  3.46e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.61     0.61   | 6.56e-13  8.84e-14  4.03e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.92     0.92   | 6.66e-13  6.94e-14  1.74e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.31     0.31   | 6.74e-13  7.53e-14  2.48e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.81     0.81   | 6.66e-13  6.70e-14  1.55e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.34     0.34   | 6.83e-13  8.08e-14  2.82e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.11     0.11   | 6.75e-13  7.10e-14  2.88e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.24     0.01     0.52     0.52   | 7.63e-13  7.41e-14  3.09e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.26     0.01     0.57     0.57   | 5.56e-13  6.09e-14  1.05e-14 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.07e-13  6.77e-13  5.33e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 FLIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FLRS |   286   249    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.15e-12  8.63e-13  1.64e-13 |
 G03  |   287   244    27     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.19e-12  9.73e-13  2.69e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.82e-13  1.00e-13  4.50e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.29e-13  1.95e-13  8.45e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.79e-13  8.71e-14  1.29e-14 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.31e-13  8.61e-14  5.37e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.53e-13  8.70e-14  2.95e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.80e-13  9.70e-14  3.81e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  1.25e-13  4.36e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  3.48e-13  1.67e-13 |
 G26  |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.79e-14  4.52e-14  4.47e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.93e-14  3.24e-14  1.71e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.91e-13  9.20e-14  2.82e-14 |
 G30  |   288   286     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.41e-14  2.51e-14  4.72e-14 |
 GLSV |   286   203    37     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-11  1.13e-12  2.73e-13 |
 GODZ |   284   268    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.78e-12  2.13e-12  1.77e-12 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.69e-13  3.35e-13  8.89e-14 |
 HOFN |   288   249    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-12  8.92e-13  1.96e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.71e-13  2.40e-13  1.18e-13 |
 MAR6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.34e-13  1.70e-13  1.10e-13 |
 NNOR |   260   205    32     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.67e-08  1.44e-08  7.07e-09 |
 NRMD |   135     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 NYAL |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.02e-13  2.09e-13  2.73e-14 |
 PDEL |   288   250    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.16e-12  1.03e-12  1.54e-13 |
 PIE1 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.26e-14  4.39e-15  1.22e-15 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.79e-13  1.54e-13  1.27e-13 |
 STJO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.78e-14  1.03e-14  8.39e-15 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.73e-13  2.40e-13  6.24e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  6.75e-13  1.86e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.72e-14  8.04e-15  3.30e-15 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  6.66e-13  3.23e-13 |
 BRST |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.05e-12  8.72e-13  2.06e-13 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.57e-13  2.44e-13  1.27e-13 |
 UZHL |   288   244     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.79e-12  6.01e-13  1.28e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.02e-13  3.01e-13  5.28e-14 |
 AREV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.94e-13  6.79e-13  5.38e-13 |
 KRGG |   282     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-13  3.19e-13  1.69e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.33e-13  3.06e-13  1.20e-13 |
 ONS1 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  6.46e-13  2.01e-13 |
 UCAL |   246   246     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-12  8.15e-13  4.01e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 8.59e-22  1.25e-19  4.71e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     FLIN      FLIN      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
