
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1971   Day: 0   MJD: 58041                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 153125    406    -806     160     10      8     12     98    105     88   21.69
 emr |  2880     0 105058    842     519    1027     14     14     12    141    146    110   16.05
 esa |  2880     0 128095    269   -1366    1166      8      7     10    167    193     84   25.67
 gfz |  2880     0 136408   3947    -527     130      9      8     12    124    136     97   22.16
 grg |  2880     0 116797   4696     -90     209     13     11     18    229    245    166   14.43
 jpl |  2880     0 106506     12    -415    1284     44     46     24    193    189    216    0.00
 mit |  2880     0 111687    229   -1601     206     47     49     35    314    338    194    0.00
 igr |   288     0  46946    329   -1186    1572     11     12     10     92     79     94    0.00
 ngs |    96     0   2976      0    -789     158    992    992      0   2309   2309      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    27   165  -222   159   -72    84   148    11   269     - |
    2 |   -73    48   217   -86  -200  -232  -111    29 -2090     - |
    3 |     3  -232  -226   112   482   379   544   121  1935     - |
    5 |   141   297  -255    20  -119     9  -236    -1 -1894     - |
    6 |    49  -243  -112    10   380   243   404    25   231     - |
    7 |    48    66  -154   110   -40   -46  -347     9 -1661     - |
    8 |   -72  -253   115  -151   415   126   469   -21 -2987     - |
    9 |   -81  -237   -77   -26   564   254   130    46 -1706     - |
   10 |    66    20   -59    49  -120   207    27    30  -388     - |
   11 |    27   -12    37    96  -240    32  -254    66  4335     - |
   12 |    16    68  -116    51    29   -22  -313   -31 -1003     - |
   13 |    12   -40    15     X     X  -189  -392    17  1861     - |
   14 |   -74    -7   142  -111    37   -87  -259   -20   630     - |
   15 |   140   253  -203   -34   -77    78  -457    14 -2220     - |
   16 |  -103   -38   186  -136    74  -161   147   -40  1485     - |
   17 |   120   139  -278   154   -77   -66  -155   -22 -1712     - |
   18 |    42    60    87    -8  -271  -106   -89    -5  2141     - |
   19 |  -187    78   299  -110  -170  -326    63   -22 -1835     - |
   20 |   -26   -63   296  -185  -133  -279    74   -22  2202     - |
   21 |   -53    -9   270  -208   -70  -283    73   -74   734     - |
   22 |  -155    44   389  -238  -143  -300   234   -79 -2798     - |
   23 |    37   -36    28    74  -179    69  -441    86 -1256     - |
   24 |   -22   201  -168   164  -143   290   366     8  2887     - |
   25 |  -159  -131   164    41    29   -27   474   -22   813     - |
   26 |    11  -151   -41   -43   289   227   506    -8   269     - |
   27 |    40    83    76    45  -355   -47   257   -27   931     - |
   28 |  -134    -4   209   -90   -29  -127  -448   -42  5738     - |
   29 |   240   167  -330    99  -112    58  -798    -8  -828     - |
   30 |   -90   -76    34    93    16    71    62    23  -456     - |
   31 |   169    23  -141   179  -303    56   321     3 -2586     - |
   32 |    42  -183  -183   -27   507   115     4   -43 -1039     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |   180     -   157     -  -550     -     -   146     -     - |
 ALBH |     8    23     -   -24     -     -   -11    23     -     - |
 ALGO |    10    10     -   -17     -     -     -    10     -     - |
 ALIC |  -109     -    83    10     -     -     -    22     -     - |
 ALRT |     0     -     -   -11    17     -  -183   -33     -     - |
 AMC2 |    -7     -     -     7     -  -143    43    40     -     - |
 ANKR |   -67     -     -    65     -     -     -     -     -     - |
 AREG |  -121     -     -     -   182     -   -10     -     -     - |
 AREQ |  -106    -8   128   -39     -     -     -    -7     -     - |
 ARTU |    37     -   121    31  -320  -151     -    68     -     - |
 ASCG |  -142     -   120     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |   -31     -   -51    90     -     -     -   -52     -     - |
 AUCK |   -87     -   -30   120     -  -187   281   -16     -     - |
 BAKE |   -11     -    66   -53   -20     -     -     4     -     - |
 BAKO |   -48     -   130  -106     -  -203     -     -     -     - |
 BARH |   -72     -    39    25     -     -  -144     -     -     - |
 BJCO |     4     -    60   -74     -     -     -    23     -     - |
 BJFS |  -147     -   127   -16    19  -239  -188   -97     -     - |
 BOGT |   -46     -    -1    -7    81  -245     -   -42     -     - |
 BOR1 |   -33     -     -    32     -     -     -     -     -     - |
 BRAZ |   -23     -   -51    82     -     -     -   -10     -     - |
 BREW |    -5     6     -     -     -     -    34     -     -     - |
 BRFT |   -34     -    72   -86    47  -248  -121    13     -     - |
 BRMU |   -13     -   -12    26     -  -135     -    31     -     - |
 BRST |   -57     -   122     -  -132  -200     -     9     -     - |
 BRUX |    34     -     -   -79    72     -     -   -14     -     - |
 CAS1 |   -20     -   -29   -48   155     -    88   -67     -     - |
 CCJ2 |     9     -     -   125  -214     -     -     -     -     - |
 CEDU |    26     -    38   -70     -  -148   153   -68     -     - |
 CHOF |    17     -     -     -   -25     -     -     -     -     - |
 CHPG |    34     -     -     -   -51     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -44     -     -    43     -  -209   105    15     -     - |
 CHTI |   -79     -     X     X   118     -     -     X     -     - |
 CHUM |     -     -     -    36   -56     -     -     -     -     - |
 CHUR |    23   154     4  -115     -     -  -192    59     -     - |
 CNMR |    68     -     -   -67     -     -     -     -     -     - |
 COCO |   -66     -    66  -130   183     -     -    -1     -     - |
 CORD |   -75     -    66    -3     -     -     -   -18     -     - |
 CPVG |  -203     -     -     -   306     -     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -    64   -74     -   -72     -    30     -     - |
 DAEJ |   -96    84    35    -7     X     -  -110     -     -     - |
 DAKR |     -     -    15   -17     -     -     -     -     -     - |
 DARW |   112     -     -   -19  -156  -153     -    35     -     - |
 DAV1 |  -103     -   -20     -   190     -     -   -77     -     - |
 DGAR |    32     -    13   -68    36  -140  -163     1     -     - |
 DRAG |     -     -  -154     -   274  -276     -     -     -     - |
 DRAO |    15    67    17   -82     -     -     -    11     -     - |
 DUBO |   -82     -    71   -57    85     -     -   -47     -     - |
 DYNG |  -116     -     -     -   175     -     -     -     -     - |
 FAIR |   -83   132    40   -20   -62     -   214     2     -     - |
 FLIN |   -96     -   103   -25     -  -302  -146    10     -     - |
 FLRS |     3     -     -    -3     -     -     -    59     -     - |
 FTNA |    36     -     -     -   -55     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -50     -    73   -20   -25  -221   118    15     -     - |
 GLSV |   105     -     -  -102     X     -     -     -     -     - |
 GMSD |   -73     -     -     -   109  -364     -  -108     -     - |
 GODE |  -105   -37     -     X   199     -     -   436     -     - |
 GOL2 |   -30    40     -     -     -     -     -    80     -     - |
 GOLD |   -33     -    96   -80     -     -   -12   -14     -     - |
 GOPE |    96     -     -   -94     -     -  -231    74     -     - |
 GRAS |     X     -     6    -6     -     -     -    -3     -     - |
 GRAZ |    74  -570   149   167     -     -  -229   134     -     - |
 GUAM |   -86     -     -    84     -  -152     -    17     -     - |
 GUAT |   -67     -    70   -16     -     -     -     3     -     - |
 GUUG |   -75     -    15    55     -     -   -25     -     -     - |
 HARB |   -52     -    87   -50     -     -   -53   -18     -     - |
 HERS |   -99    23   115   -53     -     -     -   -47     -     - |
 HERT |    56     -   -47     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -20    27     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |   -70     -     -    69     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -53     -     -    52     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    10   -55    40   -16     -  -379   -52   -66     -     - |
 HOFN |  -179     -   184   -74    56  -346     -   -91     -     - |
 HOLB |   -34     -     -    35    -4     -     -     -     -     - |
 HOLM |   -83     -   104   -39     -     -  -188     -     -     - |
 HRAG |   -54     -     -     -    82     -     -     -     -     - |
 HRAO |   117     -     -  -114     -  -215   -40    16     -     - |
 HYDE |   -49     -   105   -38   -57     -     -    69     -     - |
 IENG |    21    39     -   -48     -     -     -    28     -     - |
 IISC |   -88     -     -    86     -   -51     -     -     -     - |
 INEG |     1     -   -72    79     -     -     -   117     -     - |
 INVK |  -136     -     -   139    -8  -170    23     -     -     - |
 IQAL |  -115     -    97     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |   -12     -    39   -66    51  -171   -85     -     -     - |
 ISBA |     4     -    -4     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |    43     -   -36     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -30    41     -     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    29     -   -21     -     -    94     -     -     - |
 KARR |   -87     -   105    -8   -44     -  -100   -22     -     - |
 KELY |  -111     -    37  -201   409  -158  -244  -110     -     - |
 KERG |    59    78   -84   -17     -  -254    13    -5     -     - |
 KIRI |  -114     -    96     -     -  -338     1     -     -     - |
 KIRU |   -45   -24    29   -50   121     -  -328     0     -     - |
 KIT3 |    34     -   -29     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -47   146     -   -59     -   -71   192    75     -     - |
 KOKV |   -21     -    93   -89     -     -     -    14     -     - |
 KOUC |   -55     -    47     -     -     -    99     -     -     - |
 KOUG |  -113     -     -     -   170  -218     -     -     -     - |
 KOUR |   -77     -    39    30     -     -     -    26     -     - |
 KRGG |   -87     -     -   -30   177     -     -   171     -     - |
 KZN2 |     6     -     -     -    -9     -     -     -     -     - |
 LAMA |   -14     -     -    14     -     -     -    16     -     - |
 LHAZ |    32     -     X     X   -49     -     X   159     -     - |
 LMMF |   -33     -    87     -  -108  -228     -    23     -     - |
 LPGS |    78     -    14     -  -142     -     -    45     -     - |
 MAC1 |   -90     -   -17     -   165     -     -   -53     -     - |
 MAG0 |    45     -     -   -44     -     -     -     -     -     - |
 MAJU |   -60     -     -     -    91     -    56     -     -     - |
 MAL2 |   -79     -    67     X     X  -230     -    30     -     - |
 MANA |  -126     -     -   123     -  -188     -     -     -     - |
 MAR6 |    18   -20    -3     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -149    37   108    15   -33     -  -340     9     -     - |
 MATE |     4     -     -    -4     -     -  -251    12     -     - |
 MAUI |   -70     -     -     -   105     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    26     -   -52    36     X  -103   142     -     -     - |
 MAYG |   -80     -     -     -   120     -     -     -     -     - |
 MBAR |     0     -    53   -62     -     -  -147    41     -     - |
 MCIL |  -171     -   118   -42   120  -172     -     -     -     - |
 MCM4 |   -90   -61    -8   -15   240  -193     -   -36     -     - |
 MDO1 |   -49    37    18     -     -     -     -   -17     -     - |
 MDVJ |    68     -   -29   -33     -  -283     -   147     -     - |
 MEDI |   154  -208     -     -     -     -   -37     -     -     - |
 METG |  -106     -     -     -   160     -     -     -     -     - |
 METS |   -76    73     -    22     -     -     -    -4     -     - |
 MGUE |     6     -   -32     -    48     -     -   -29     -     - |
 MIZU |   156     -     -  -153     -  -353     -     -     -     - |
 MKEA |   170     -   -98   -53     -     -   210     -     -     - |
 MOBS |  -118     -   -26     -   224     -    31     -     -     - |
 MORP |   -49     -     -    48     -     -   170     -     -     - |
 MQZG |    -8     -     7     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -118     -   100     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -36     -    76   -52     -     -     -    76     -     - |
 NAUR |  -201     -   169     -     -     -    23     -     -     - |
 NICO |   -97     -    58    27     -     -  -435    16     -     - |
 NIST |   -16    96     -   -54     -     -     -   -34     -     - |
 NIUM |   -47     -     -    46     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |  -114     -    -1   -43   240   -47  -195   -19     -     - |
 NLIB |   -35     X     -  -172   306     -   -75   -51     -     - |
 NNOR |    50    99    -4     -  -187     -     -    -6     -     - |
 NOT1 |    79     -     -     -  -119     -  -177   130     -     - |
 NOVM |   -82     -    32    43     -  -174     -     -     -     - |
 NRC1 |   -26    34     -     2     -     -     -    23     -     - |
 NRIL |  -103     -    34   -88   229  -239     -   -20     -     - |
 NTUS |    50     -     -   -49     -     -     -  -157     -     - |
 NYA1 |     4     -    70   -85     -     -  -190   -67     -     - |
 NYA2 |   -40     -     -     -    60     -     -  -132     -     - |
 NYAL |   -26    11     -    18     -  -254  -314     -     -     - |
 OHI2 |   -27     -     -    26     -     -   -90    18     -     - |
 OHI3 |   -68     -   121     -  -112     -     1     -     -     - |
 ONS1 |  -181     -     -     -   272     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -25    49    63   -84     -  -164  -258   -63     -     - |
 OPMT |   -60     -     -    58     -     -     -    19     -     - |
 OUS2 |    67     -   222     -  -496     -     -     -     -     - |
 PADO |   -28     -     -     -    41     -  -361     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    -9    13   -81     -    81     -     - |
 PARC |   -74     -     -    97   -38     -   103     -     -     - |
 PDEL |    32     -    -3    -1   -41  -191     -    23     -     - |
 PERT |   -58   115    -2   -17     -     -     -   -63     -     - |
 PETS |   -63     -    51     3     -  -209     -    -7     -     - |
 PIE1 |   -41    17    19   -79   131     -     -   -34     -     - |
 PIMO |  -105     -    17   -12   148  -353     -   -58     -     - |
 POHN |    69     -     -     X  -103  -280     -    49     -     - |
 POL2 |   -11     -     -    11     -  -166  -261    30     -     - |
 POLV |  -116     -    37    72     -     -  -326     -     -     - |
 POTS |   115     -   -97     -     -     -     -     6     -     - |
 POVE |   -88     -    14    70     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -16    50     -   -21     -     -   -52    47     -     - |
 PTBB |   -48   -12    84   -41     -     -     -    23     -     - |
 PTVL |  -123     -     -     -   185  -202     -     -     -     - |
 QAQ1 |   -91    51    45     -     -     -     -     5     -     - |
 RABT |     1     -     -    -8    10  -173     -     -     -     - |
 RAMO |   -67     -    57     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |   -11     -     -    11     -     -  -141    -6     -     - |
 RECF |    82     -     -   -80     -     -     -     -     -     - |
 REDU |   -24     -    21     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |    98     -     -   -95     -   -92     -    86     -     - |
 REUN |  -188     -   -32   130   139  -237     -   -81     -     - |
 REYK |    -6     -     -     5     -     -  -382    93     -     - |
 RGDG |   -98     -     -     -   148     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     0     -     0     -     -     -     -    -4     -     - |
 RIOP |   -79     -    32    40     -     -     -    -2     -     - |
 SALU |   -87     -   141   -78     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     0     -     -     0     -     -   300     -     -     - |
 SAVO |    -3     -   -19    26     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -51    41    65   -55     -  -190   -67    47     -     - |
 SCRZ |    18     -     3     -   -32   -60     -     -     -     - |
 SEYG |  -139     -    62     -    99  -220     -    24     -     - |
 SFER |   -71   -72   183   -91     -     -  -329     -     -     - |
 SHAO |   -18     -     -    12     9     -     -   -23     -     - |
 SOFI |   -68     -    83   -30     -  -273     -     -     -     - |
 SPT0 |   -39     -     -    38     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |  -202     -     -    28   265     -     -   -84     -     - |
 STFU |    30     -     -     -   -44     -     -     -     -     - |
 STHL |    17     -    19   -39     -  -185     -   -14     -     - |
 STJO |    73   -17    35   -70   -49     -  -109    47     -     - |
 STR1 |     -   -17     -     -    19     -     -     -     -     - |
 SUTV |   -35     -    95   -75     -     -     -   -31     -     - |
 SUWN |   -77   105     -    51   -79     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -77     -   136     -     -     -     -     - |
 SYDN |   -15     -    12     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |  -110     -     -   108     X     -     -     -     -     - |
 TASH |    62     -     -     -   -93     -     -   -55     -     - |
 TEHN |     1     -    74    63  -231     -  -242     -     -     - |
 THTI |  -105    10    89    -7     -  -201   144     -     -     - |
 THU2 |   -22     -    -1    23     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -46    57     -     4     -     -     -    39     -     - |
 TIDB |   -21    27     -     1     -     -   139     -     -     - |
 TLSE |  -164     -   113   -83   172     -     -  -134     -     - |
 TONG |   -37     -     -     -    56     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -91     -    95   -55    54  -233    40   -20     -     - |
 TRO1 |  -102     -   133   -29   -42     -     -   -60     -     - |
 TSKB |   -84    78     -    25     -     -   -52   -26     -     - |
 TWTF |   -69    -2    54    -3    19     -     -   -80     -     - |
 UCAL |   -25     -     -     -    37     -     -     -     -     - |
 UFPR |     1     -   -21    23     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |  -200     -   -25     -   347     -     -    -1     -     - |
 UNSA |   109     -   -92     -     -     -     -    90     -     - |
 URUM |  -123     -   104     -     -     -     -   -29     -     - |
 USN7 |   -30     -     -    30     -     -     -    -3     -     - |
 USUD |   -29    79     -   -29     -     -    -8     -     -     - |
 UZHL |     -     -    12   -13     -     -  -224     -     -     - |
 VALD |   -35     -    30     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -56   -18    69   -49    58     -     -   -22     -     - |
 VOIM |  -102     -     -     -   153     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    23     -     -   -23     -     -  -183   -85     -     - |
 WARK |   -98     -     -     -   147     -     -     -     -     - |
 WHIT |   -47    31    43   -26     -     -     -    66     -     - |
 WILL |  -118    82     -    56     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |   -13    68     -   -36     -     -  -332    -1     -     - |
 WTZR |  -127     -   197  -104     -     -  -441  -100     -     - |
 WTZZ |   178     -     -     -  -267     -     -     -     -     - |
 XMIS |     4     -     -    25   -45     -   -79    70     -     - |
 YAKT |   -87     X   125   -60     -  -161  -172     -     -     - |
 YAR2 |   -44    40     -    13     -     -     -     -     -     - |
 YEL2 |  -158     -   134     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |   -88    38     -    32    50     -     -    59     -     - |
 YSSK |   -18     -    64   -56     -     -     -    49     -     - |
 ZAMB |   -50     -    96   -62     -     -     -    36     -     - |
 ZECK |   -35     -    66   -42     -  -139     -    41     -     - |
 ZIM2 |  -144     -   122     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |    21     -     -   -21     -     -  -247     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     8    12     8     7    12    25    47    11   451     - | 2880    268
    2 |    11    13     5     7    16    36   134    18   342     - | 2880    159
    3 |     6    13     6     6    11    41    48     6   547     - | 2880    299
    5 |     7    16    11     8    17    30    42     8   928     - | 2880    353
    6 |     4    13    13     6    17    19    31    13   294     - | 2880    248
    7 |     6    16    12     5     8    45    53     8  1507     - | 2880    268
    8 |     6    12     7     7    10    34    30     8  2839     - | 2880   1393
    9 |     9    11     7     6    10    27    26    10   506     - | 2880    270
   10 |     9    10     7    11    14    37    21     6   442     - | 2880    293
   11 |     4    14     8     6    12    25    51    12  1050     - | 2880    246
   12 |     5    12     7    11    10    45    60     9   509     - | 2880    370
   13 |    13    10    10     X     X    58    52    19   524     - | 2880    356
   14 |    14    11     5    10    11    41    40    11  1052     - | 2880    270
   15 |     5    19     6     8     9    43    50    18   610     - | 2880    302
   16 |     7    15     6     7    12    90    60    10   776     - | 2880    379
   17 |    10    12     8    13    10    66    53    11   429     - | 2880    375
   18 |     7    11     4     5    11    50    30     9   374     - | 2880    285
   19 |     7    15     8    10     9    57    60    17   330     - | 2880    266
   20 |     7    18     5     9    10    31    36    12   429     - | 2880    249
   21 |    15    10     7     8    10    25    33    11   531     - | 2880    358
   22 |     7    11     7     9    10    55    57    11   356     - | 2880    287
   23 |     8    11     5     8    11    80    67    10   245     - | 2880    163
   24 |     6    13    10     8    10    41    25    18  2712     - | 2880   1347
   25 |     9    22     8    10    15    44    24    14   249     - | 2880    177
   26 |     8    16     7     8    12    41    26    10   345     - | 2880    325
   27 |     9    17     8     9     9    35    28     9   466     - | 2880    308
   28 |     9    14     8    11    10    53    54    15  1757     - | 2880    542
   29 |    12    16     8    11     9    72    54    12  1452     - | 2880    266
   30 |     7    21    11     9     9    28    40     8   303     - | 2880    316
   31 |     6    14     5    10    11    55    43     9   734     - | 2880    231
   32 |     9    13     7    10    10    33    26    13   365     - | 2880    270
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |    25     -    14     -    22     -     -    12     -     - |  288    >>>
 ALBH |    18    18     -    11     -     -    32    11     -     - |  288    101
 ALGO |    11    15     -    12     -     -     -    15     -     - |  288   5391
 ALIC |     8     -     7     8     -     -     -     5     -     - |  288   3889
 ALRT |     5     -     -     6     9     -    28     6     -     - |  288   5451
 AMC2 |     6     -     -     6     -     9    32    14     -     - |  288     39
 ANKR |     7     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   5167
 AREG |     7     -     -     -    11     -    21     -     -     - |  288   8914
 AREQ |    12    14     7     9     -     -     -     8     -     - |  288   4777
 ARTU |     8     -     5     7    11    13     -     6     -     - |  288   7437
 ASCG |    30     -    26     -     -     -     -     -     -     - |  279   8375
 ASPA |    15     -    14    15     -     -     -    16     -     - |  288   9234
 AUCK |     9     -     8     8     -    21    26     7     -     - |  288   7036
 BAKE |     6     -     6     7    18     -     -     8     -     - |  288   3126
 BAKO |    26     -    13    24     -    42     -     -     -     - |  287   6609
 BARH |    21     -    12    14     -     -    48     -     -     - |  288   2992
 BJCO |    10     -     9    13     -     -     -     7     -     - |  288   6626
 BJFS |    10     -     7     9    19    17    50    11     -     - |  288   3968
 BOGT |    12     -    10    14    15    18     -     7     -     - |  288   7433
 BOR1 |     7     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   1958
 BRAZ |     6     -     6     8     -     -     -     9     -     - |  288   7342
 BREW |     9    12     -     -     -     -    18     -     -     - |  288     22
 BRFT |     9     -    12    15    26    18    21    12     -     - |  288   2392
 BRMU |    13     -    12    12     -    17     -     9     -     - |  288   4896
 BRST |     9     -    10     -    21    18     -     9     -     - |  288   1815
 BRUX |    12     -     -    12    19     -     -     8     -     - |  288     31
 CAS1 |     9     -     6     6    15     -    21     6     -     - |  288   3382
 CCJ2 |    16     -     -    17    24     -     -     -     -     - |  288   6404
 CEDU |     8     -     6     7     -    13    19     5     -     - |  288    103
 CHOF |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CHPG |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |   83   5770
 CHPI |     8     -     -     8     -    16    21     7     -     - |  288   6984
 CHTI |    12     -     X     X    19     -     -     X     -     - |  232   6848
 CHUM |     -     -     -    10    16     -     -     -     -     - |  288  20462
 CHUR |    13    16     8     5     -     -    27    13     -     - |  288  12823
 CNMR |    15     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288  11848
 COCO |     9     -     8    11    18     -     -     6     -     - |  288   2086
 CORD |     9     -     6     8     -     -     -     8     -     - |  288   5768
 CPVG |    12     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  287   4258
 CUSV |     -     -    10    12     -    19     -     8     -     - |  288   7053
 DAEJ |    12    17     8     8     X     -   108     -     -     - |  288   4381
 DAKR |     -     -    14    17     -     -     -     -     -     - |  287   5911
 DARW |    20     -     -    20    27    41     -    19     -     - |  288   2065
 DAV1 |     7     -     5     -    14     -     -     8     -     - |  288    >>>
 DGAR |    12     -    11    13    26    16    31     8     -     - |  288   7794
 DRAG |     -     -     9     -    17    16     -     -     -     - |  286    >>>
 DRAO |     9    10     6     6     -     -     -     7     -     - |  288     47
 DUBO |     6     -     6     6    14     -     -     9     -     - |  288  32496
 DYNG |    10     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   2620
 FAIR |    11    14    11    12    12     -    52     8     -     - |  288   5535
 FLIN |     7     -     6     6     -    30    31     8     -     - |  288   3114
 FLRS |    13     -     -    12     -     -     -    22     -     - |  288   3155
 FTNA |    14     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  285   6786
 GLPS |     9     -     9     9    20    13    16     7     -     - |  288   7753
 GLSV |    26     -     -    25     X     -     -     -     -     - |    3    335
 GMSD |    11     -     -     -    16    18     -    16     -     - |  288   4590
 GODE |    10    10     -     X    13     -     -    15     -     - |  288     74
 GOL2 |     7     9     -     -     -     -     -    17     -     - |  288     97
 GOLD |     7     -     6     5     -     -    28     9     -     - |  288   8214
 GOPE |     7     -     -     7     -     -    19    11     -     - |  288    583
 GRAS |     X     -     6     7     -     -     -    16     -     - |  288   3199
 GRAZ |     7    13     7     8     -     -    21     9     -     - |  288   4165
 GUAM |    18     -     -    17     -    20     -    11     -     - |  288   7689
 GUAT |     9     -     9    10     -     -     -    11     -     - |  276   3025
 GUUG |    16     -    14    18     -     -    45     -     -     - |  288   4999
 HARB |    11     -     9    11     -     -    31     9     -     - |  288   1374
 HERS |    11    11    11     9     -     -     -    12     -     - |  288     45
 HERT |    10     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   4472
 HLFX |     7    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2343
 HNLC |    18     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  288   2805
 HNPT |    16     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  282   2938
 HOB2 |    10     8     8     9     -    16    25     3     -     - |  288     71
 HOFN |     7     -     6     7    15    18     -     7     -     - |  288   2184
 HOLB |    10     -     -    13    22     -     -     -     -     - |  288   1835
 HOLM |     6     -     8     6     -     -    18     -     -     - |  288   5136
 HRAG |    14     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  261   6610
 HRAO |    11     -     -    10     -    18    31     8     -     - |  288     81
 HYDE |    20     -    16    15    23     -     -     9     -     - |  288   4179
 IENG |     8    18     -    11     -     -     -    10     -     - |  288     35
 IISC |    12     -     -    11     -    19     -     -     -     - |  285  17068
 INEG |     9     -     8    12     -     -     -    10     -     - |  288   7356
 INVK |     8     -     -     5    13    26    25     -     -     - |  288   3170
 IQAL |    21     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  245   2756
 IRKJ |     8     -     6     6    11    12    17     -     -     - |  288    111
 ISBA |     6     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288  13074
 JOZ2 |     7     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4341
 JOZE |    10    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    10     -     7     -     -    22     -     -     - |  288  13217
 KARR |     9     -    10     9    19     -    29     6     -     - |  288   5800
 KELY |     8     -     6     6    13    30    29     8     -     - |  288   6521
 KERG |    18    14    11    14     -    16    35     9     -     - |  288   3851
 KIRI |    38     -    32     -     -    45    60     -     -     - |  131   6238
 KIRU |     7     9     7     8    18     -    22     7     -     - |  288   1842
 KIT3 |    13     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |    15    16     -    18     -    22    35    12     -     - |  288     97
 KOKV |    14     -    15    19     -     -     -    11     -     - |  288    117
 KOUC |    11     -     9     -     -     -    35     -     -     - |  267   6480
 KOUG |    13     -     -     -    19    15     -     -     -     - |  284   1156
 KOUR |    14     -    12    15     -     -     -     7     -     - |  288     43
 KRGG |    11     -     -    12    20     -     -    14     -     - |  288   3480
 KZN2 |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  287   2800
 LAMA |     7     -     -     7     -     -     -    10     -     - |  288   2975
 LHAZ |     7     -     X     X    10     -     X    41     -     - |   24   2558
 LMMF |    19     -    19     -    25    20     -    15     -     - |  288   4184
 LPGS |    13     -    13     -    17     -     -     9     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     8     -     9     -    15     -     -     6     -     - |  288    >>>
 MAG0 |     5     -     -     4     -     -     -     -     -     - |  286   6690
 MAJU |    14     -     -     -    21     -    28     -     -     - |  288   4067
 MAL2 |    17     -    14     X     X    99     -    18     -     - |  283   5823
 MANA |    20     -     -    19     -    35     -     -     -     - |  288   5149
 MAR6 |    12    15     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   1317
 MAS1 |    18    11    13    13    21     -    25     5     -     - |  288   3698
 MATE |     6     -     -     6     -     -    25     5     -     - |  288    137
 MAUI |    19     -     -     -    29     -     -     -     -     - |  267    >>>
 MAW1 |    21     -    13     9     X    25    95     -     -     - |  288   4090
 MAYG |    14     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  135   4536
 MBAR |    11     -    11    12     -     -    36     7     -     - |  288   5849
 MCIL |    23     -    16    25    29    31     -     -     -     - |  288   6639
 MCM4 |    10    13     9    10    12    22     -     8     -     - |  288   6857
 MDO1 |     8    14     8     -     -     -     -     7     -     - |  288   6318
 MDVJ |     8     -     7     9     -    18     -    13     -     - |  288     18
 MEDI |     6     8     -     -     -     -    25     -     -     - |  288     31
 METG |    13     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  278   2190
 METS |     7    10     -     9     -     -     -    12     -     - |  288    >>>
 MGUE |     7     -     7     -    12     -     -     7     -     - |  288     28
 MIZU |     8     -     -     8     -    13     -     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |    18     -    14    12     -     -    25     -     -     - |  288     49
 MOBS |    11     -     8     -    16     -    22     -     -     - |  288   1841
 MORP |    16     -     -    15     -     -    44     -     -     - |  288   3105
 MQZG |    11     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  168   6614
 MTKA |     8     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   5475
 NANO |     9     -     8     8     -     -     -     8     -     - |  288   2736
 NAUR |    37     -    31     -     -     -    51     -     -     - |  166   2534
 NICO |    16     -    13    15     -     -    36    16     -     - |  288   4687
 NIST |    11    12     -     8     -     -     -    24     -     - |  288     30
 NIUM |     9     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   7804
 NKLG |    12     -    12    15    22    15    32     6     -     - |  288   9596
 NLIB |    12     X     -    13    18     -    22    18     -     - |  288     34
 NNOR |    15    18    13     -    19     -     -    13     -     - |  288    375
 NOT1 |     9     -     -     -    14     -    21    11     -     - |  288     33
 NOVM |    10     -     8    10     -    19     -     -     -     - |  288     30
 NRC1 |    15    11     -    14     -     -     -    17     -     - |  288     40
 NRIL |    13     -    11     7    10    21     -    11     -     - |  288   6314
 NTUS |    38     -     -    38     -     -     -    15     -     - |   68   2851
 NYA1 |     8     -     6     5     -     -    24    10     -     - |  288   6231
 NYA2 |     7     -     -     -    10     -     -    13     -     - |  288    >>>
 NYAL |     7     9     -     7     -    12    22     -     -     - |  288    380
 OHI2 |    16     -     -    16     -     -    29    26     -     - |  226     77
 OHI3 |     9     -     8     -    17     -    16     -     -     - |  288    101
 ONS1 |    10     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  287   1798
 ONSA |    12    13     9    12     -    17    34     8     -     - |  288   1485
 OPMT |    11     -     -    11     -     -     -     9     -     - |  288     33
 OUS2 |    12     -    14     -    20     -     -     -     -     - |  285    >>>
 PADO |     8     -     -     -    12     -    26     -     -     - |  288   4111
 PALM |     -     -     -     7    11    14     -    11     -     - |  288   5780
 PARC |    14     -     -    12    20     -    37     -     -     - |  288   6243
 PDEL |    14     -    14    18    26    28     -    14     -     - |  288   2913
 PERT |    16    28    10    15     -     -     -     8     -     - |  288   6409
 PETS |     9     -     6     9     -    12     -     6     -     - |  288   7648
 PIE1 |     7    11     6     7    13     -     -    15     -     - |  288   6703
 PIMO |    16     -    11    15    19    23     -    10     -     - |  288   7433
 POHN |    21     -     -     X    32    33     -    19     -     - |  213   6322
 POL2 |     5     -     -     5     -    14    16     5     -     - |  285   5377
 POLV |    11     -     7    12     -     -    52     -     -     - |  288   4695
 POTS |    10     -     8     -     -     -     -    12     -     - |  273    >>>
 POVE |    15     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  288   6994
 PRDS |    10    15     -     6     -     -    23     8     -     - |  288    186
 PTBB |     8    12    10    11     -     -     -     8     -     - |  288     78
 PTVL |    24     -     -     -    36    43     -     -     -     - |  202   5908
 QAQ1 |    10     9     5     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 RABT |    11     -     -    12    21    25     -     -     -     - |  288   9679
 RAMO |     7     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |    14     -     -    14     -     -    27    17     -     - |  288   6757
 RECF |     8     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   7120
 REDU |     9     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   1631
 RESO |     5     -     -     5     -    14     -     6     -     - |  288   6072
 REUN |     9     -     9    12    22    15     -     9     -     - |  288   5243
 REYK |     8     -     -     8     -     -    18     8     -     - |  288   2378
 RGDG |    10     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   5431
 RIO2 |    12     -    10     -     -     -     -    13     -     - |  282    >>>
 RIOP |    13     -    10    11     -     -     -    17     -     - |  288   6791
 SALU |     9     -     9    10     -     -     -     -     -     - |  288   7368
 SANT |     9     -     -     8     -     -   155     -     -     - |  288  10041
 SAVO |    12     -    11    12     -     -     -     -     -     - |  288   6774
 SCH2 |     5     8     5     7     -    13    30     5     -     - |  288   2983
 SCRZ |    12     -    10     -    20    13     -     -     -     - |  288   6330
 SEYG |     9     -    10     -    18    17     -    11     -     - |  288   5097
 SFER |     9     9    12    13     -     -    27     -     -     - |  288     59
 SHAO |    10     -     -    13    14     -     -     9     -     - |  288   8295
 SOFI |     8     -     5     9     -    18     -     -     -     - |  288   6109
 SPT0 |    12     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   1474
 SSIA |    14     -     -    15    25     -     -    14     -     - |  288   5454
 STFU |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |   59    >>>
 STHL |    11     -     7    13     -    17     -     5     -     - |  288   7797
 STJO |    14    12    11    14    17     -    48     6     -     - |  288    101
 STR1 |     -     9     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    789
 SUTV |    11     -     9    11     -     -     -     9     -     - |  288   5163
 SUWN |    12    13     -    11    13     -     -     -     -     - |  288   4126
 SVTL |     -     -     6     -    10     -     -     -     -     - |  288     40
 SYDN |    11     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    888
 SYOG |    53     -     -    52     X     -     -     -     -     - |   77   3068
 TASH |     7     -     -     -    10     -     -    14     -     - |  281    >>>
 TEHN |    12     -     9    11    18     -    42     -     -     - |  288   7314
 THTI |    16    16    16    16     -    17    39     -     -     - |  288  10684
 THU2 |     6     -     6     5     -     -     -     -     -     - |  288  18192
 THU3 |     7    11     -     5     -     -     -     5     -     - |  288   5934
 TIDB |     9    11     -    11     -     -    32     -     -     - |  288     58
 TLSE |     8     -    10    11    15     -     -     6     -     - |  288   1706
 TONG |    21     -     -     -    32     -     -     -     -     - |  176    >>>
 TOW2 |    16     -    14    15    21    21    54     7     -     - |  288   2205
 TRO1 |    15     -    19    44    20     -     -    14     -     - |  288   6078
 TSKB |    12    13     -    11     -     -    22    16     -     - |  288   4658
 TWTF |    11    10     8    13    15     -     -    11     -     - |  288     28
 UCAL |    10     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   2148
 UFPR |     8     -     5     8     -     -     -     -     -     - |  288   6480
 ULAB |    13     -    10     -    12     -     -    12     -     - |  270    >>>
 UNSA |    17     -    15     -     -     -     -    17     -     - |  270    >>>
 URUM |     9     -     8     -     -     -     -     8     -     - |  261    >>>
 USN7 |    13     -     -    12     -     -     -     8     -     - |  288     24
 USUD |    10     9     -    13     -     -    35     -     -     - |  288     29
 UZHL |     -     -     7     8     -     -    37     -     -     - |  288   1330
 VALD |    11     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   3634
 VILL |    10    10    10    13    21     -     -     8     -     - |  288   3031
 VOIM |    11     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  254    >>>
 WAB2 |     7     -     -     7     -     -    18     9     -     - |  288    644
 WARK |    11     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  263   7494
 WHIT |    13    12     8     7     -     -     -     4     -     - |  288  16626
 WILL |     7    10     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   4636
 WSRT |     9    15     -    13     -     -    25    10     -     - |  288     35
 WTZR |     8     -     5     8     -     -    19     9     -     - |  288     29
 WTZZ |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |    4     10
 XMIS |    12     -     -    10    18     -    23     7     -     - |  288   5115
 YAKT |     8     X     8    10     -    14    22     -     -     - |  288   6305
 YAR2 |    15    13     -    15     -     -     -     -     -     - |  288     57
 YEL2 |    12     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 YELL |     9    12     -     6    16     -     -     8     -     - |  288     19
 YSSK |     9     -     8     8     -     -     -     9     -     - |  288   6215
 ZAMB |     8     -     9     8     -     -     -     8     -     - |  288  12978
 ZECK |    10     -     6     8     -    15     -     5     -     - |  287     46
 ZIM2 |     5     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   4833
 ZIMM |     7     -     -     7     -     -    24     -     -     - |  288   3926
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    10    14     9    10    13    44    47    11   993     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 1971-0  0:15:00 |    36952774
cod |   TIXG  | 1971-0  0:20:00 |  -481574848
cod |   TIXG  | 1971-0  0:25:00 |   518428309
cod |   TIXG  | 1971-0  0:30:00 |  -481550708
cod |   TIXG  | 1971-0  0:35:00 |   518436153
cod |   TIXG  | 1971-0  0:40:00 |   518422559
gfz |   MAL2  | 1971-0  7:35:00 |        3585
gfz |   TRO1  | 1971-0 23:00:00 |         691
grg |   OUS2  | 1971-0  0:35:00 |         792
grg |   ULAB  | 1971-0  0:55:00 |         669
grg |   ULAB  | 1971-0  1:20:00 |        1511
grg |   ULAB  | 1971-0  1:25:00 |       -3562
grg |   SYOG  | 1971-0  1:40:00 |       -1245
grg |   ULAB  | 1971-0  1:50:00 |         704
grg |   SYOG  | 1971-0  3:15:00 |         633
grg |   SYOG  | 1971-0  3:20:00 |        1275
grg |   SYOG  | 1971-0  3:30:00 |       -2517
grg |   SYOG  | 1971-0  3:40:00 |         696
grg |   SYOG  | 1971-0  3:45:00 |         536
grg |   GLSV  | 1971-0  3:45:00 |        -643
grg |   GLSV  | 1971-0  3:50:00 |        -779
grg |   GLSV  | 1971-0  3:55:00 |        1828
grg |   GLSV  | 1971-0  4:00:00 |        -665
grg |   GLSV  | 1971-0  4:15:00 |       -1578
grg |   GLSV  | 1971-0  4:20:00 |        1017
grg |   FAA1  | 1971-0 14:00:00 |       -7958
grg |   JFNG  | 1971-0 16:55:00 |        -503



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 PTBB |   288   288     0   288     2.30     3.91     3.91     3.91   | 3.20e-14  7.21e-15  7.08e-15 |
 HRAO |   288   282     2   288     2.57     3.89     0.27     0.27   | 6.36e-14  1.59e-14  2.67e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.86     3.89     3.91     3.91   | 3.29e-14  5.30e-15  1.76e-15 |
 NRC1 |   288   283     2   288     2.58     3.89     2.30     2.30   | 5.37e-14  1.27e-14  3.01e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.48     3.89     1.47     1.47   | 2.90e-14  9.36e-15  1.23e-14 |
 WSRT |   288   287     1   288     2.65     3.89     1.78     1.78   | 2.56e-14  7.99e-15  1.88e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.71     3.89     3.07     3.07   | 4.34e-14  4.23e-15  1.92e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.09     3.89     1.67     1.67   | 2.63e-14  4.62e-15  2.09e-15 |
 CEDU |   288   288     0   288     2.30     3.89     3.27     3.27   | 2.42e-14  7.62e-15  8.53e-15 |
 ALBH |   288   285     1   288     2.26     3.80     0.61     0.61   | 7.89e-14  1.06e-14  4.16e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     2.24     3.74     3.91     3.91   | 3.18e-14  6.29e-15  2.45e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     2.13     3.38     0.83     0.83   | 4.03e-14  7.57e-15  2.93e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     2.13     3.38     3.91     3.91   | 3.73e-14  4.84e-15  2.40e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     2.13     3.38     0.92     0.92   | 3.82e-14  7.32e-15  2.19e-15 |
 KOKV |   288   287     0   288     2.12     3.35     0.86     0.86   | 4.78e-14  1.43e-14  2.71e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.11     3.32     0.67     0.67   | 2.92e-14  1.12e-14  1.81e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     2.09     3.24     0.76     0.76   | 4.56e-14  1.26e-14  5.00e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.01     3.02     3.91     3.91   | 4.12e-14  8.42e-15  2.47e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     1.97     2.88     1.70     1.70   | 3.81e-14  6.93e-15  7.62e-15 |
 OHI3 |   288   285     1   288     1.86     2.58     1.81     1.81   | 4.52e-14  9.23e-15  3.89e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.85     2.55     1.94     1.94   | 2.92e-14  9.08e-15  2.66e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.85     2.54     0.65     0.65   | 4.98e-14  7.87e-15  2.45e-15 |
 OHI2 |   226   223     1   226     1.55     2.29     1.32     1.32   | 2.57e-13  2.49e-14  2.89e-14 |
 TIDB |   288   286     1   288     1.69     2.12     3.90     3.90   | 9.25e-14  1.33e-14  3.25e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.65     2.03     3.91     3.91   | 3.45e-14  1.12e-14  3.72e-15 |
 GODE |   288   288     1   288     1.62     1.96     1.53     1.53   | 4.69e-14  1.23e-14  6.60e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     1.61     1.92     0.97     0.97   | 3.10e-14  6.47e-15  3.20e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     1.51     1.70     0.70     0.70   | 2.46e-14  7.78e-15  2.71e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     1.50     1.66     0.06     0.06   | 4.61e-14  1.64e-14  3.59e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.46     1.59     0.43     0.43   | 4.75e-14  2.55e-14  1.20e-14 |
 MATE |   288   288     0   288     1.22     1.11     0.81     0.81   | 3.74e-14  7.00e-15  1.64e-14 |
 BREW |   288   288     0   288     1.19     1.05     3.91     3.91   | 8.50e-14  8.34e-15  1.92e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     1.19     1.04     0.88     0.88   | 4.70e-14  1.12e-14  4.78e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.12     0.93     0.77     0.77   | 7.98e-14  1.01e-14  2.17e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.99     0.72     3.91     3.91   | 1.05e-13  1.79e-14  2.98e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.95     0.67     0.18     0.18   | 3.76e-14  7.95e-15  6.59e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     0.94     0.67     0.44     0.44   | 2.71e-14  6.57e-15  2.16e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     0.90     0.60     2.44     2.44   | 1.03e-13  1.17e-14  2.41e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.82     0.50     0.36     0.36   | 1.26e-13  1.40e-14  2.41e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     0.76     0.43     0.12     0.12   | 6.81e-14  9.01e-15  5.94e-15 |
 G32  |   288   284     1   288     1.41     0.21     2.55     2.55   | 5.84e-14  2.92e-14  2.32e-14 |
 G10  |   288   271     6   288     1.27     0.09     0.27     0.27   | 1.06e-13  2.63e-14  3.60e-14 |
 G09  |   288   287     0   288     1.52     0.08     0.24     0.24   | 8.00e-14  2.93e-14  2.58e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.17     0.05     0.77     0.77   | 7.14e-13  6.97e-14  3.32e-14 |
 G30  |   288   286     1   288     3.88     0.04     3.91     3.91   | 7.14e-14  2.26e-14  2.42e-14 |
 G26  |   288   285     1   288     3.88     0.04     3.91     3.91   | 8.19e-14  2.50e-14  2.48e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.88     0.03     3.57     3.57   | 5.29e-14  2.35e-14  3.80e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     1.59     0.03     3.91     3.91   | 7.39e-14  1.84e-14  2.95e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     3.88     0.03     2.71     2.71   | 6.55e-14  1.70e-14  3.56e-14 |
 WAB2 |   288   283     4   109     0.10     0.02     0.02     0.02   | 5.05e-13  2.14e-13  3.22e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.19     0.02     1.20     1.20   | 5.53e-13  5.45e-14  1.07e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.94     0.94   | 5.66e-13  5.65e-14  1.08e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.14     0.02     0.02     0.02   | 5.43e-13  1.52e-13  6.02e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.59     0.01     0.57     0.57   | 6.44e-14  1.74e-14  2.43e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.25     0.25   | 6.39e-13  6.87e-14  2.62e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.31     0.31   | 6.65e-13  5.73e-14  1.53e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.28     0.28   | 6.72e-13  6.33e-14  3.24e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.77     0.77   | 7.22e-13  6.22e-14  3.48e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.51     0.51   | 6.80e-13  7.02e-14  3.99e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.23     0.01     0.49     0.49   | 6.76e-13  6.33e-14  3.53e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.69     0.69   | 6.92e-13  8.34e-14  3.59e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.10     0.10   | 7.07e-13  6.95e-14  2.73e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.15     0.01     1.09     1.09   | 7.28e-13  6.60e-14  3.59e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.82     0.01     0.10     0.10   | 6.94e-14  2.70e-14  2.80e-14 |
 WTZZ |     4     4     0     4     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.34e-13         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 AREQ |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.03e-13  7.35e-13  3.53e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  6.84e-13  2.45e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 CHUR |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.35e-13  4.43e-13  7.23e-13 |
 COCO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  4.95e-13  1.48e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   278     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-12  3.94e-13  2.54e-13 |
 FLIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.65e-13  8.03e-14  4.34e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.04e-13  2.96e-13  4.06e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.90e-13  7.86e-14  1.43e-14 |
 G13  |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.16e-13  1.24e-13  3.65e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.76e-13  1.04e-13  3.21e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.22e-13  8.29e-14  1.76e-14 |
 G21  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.46e-13  1.08e-13  4.69e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  4.00e-13  1.04e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.20e-13  7.79e-14  3.61e-14 |
 GLSV |     3     3     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.96e-13  4.96e-13  1.25e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-13  2.01e-13  2.43e-13 |
 KOUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.80e-14  1.19e-14  4.25e-15 |
 MAR6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.83e-13  2.49e-13  1.97e-13 |
 MOBS |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-12  2.95e-13  1.76e-13 |
 NANO |   287   155    82     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.07e-11  4.63e-12  7.97e-13 |
 NNOR |   288   277     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  1.81e-13  3.89e-14 |
 NYAL |   288   275     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.78e-13  1.65e-13  2.13e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.42e-13  1.71e-13  2.37e-13 |
 PIE1 |   253    99   101     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.76e-12  1.39e-12  6.96e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SPT0 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.42e-13  2.36e-13  2.31e-13 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.84e-13  2.25e-13  7.58e-14 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.00e-13  2.28e-13  8.65e-14 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  7.01e-13  1.91e-13 |
 TOW2 |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.24e-12  3.37e-13  1.70e-13 |
 TRO1 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.99e-13  3.98e-13  1.77e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.19e-13  5.76e-13  3.52e-13 |
 ZECK |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-14  9.37e-15  2.11e-15 |
 GPST |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.46e-14  5.15e-15  1.36e-15 |
 NOT1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.40e-14  6.76e-15  2.04e-15 |
 HOLB |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-12  5.99e-13  2.07e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  6.12e-13  2.37e-13 |
 MORP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 IQAL |   245   206    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.44e-12  1.05e-12  2.54e-13 |
 UZHL |   288   271     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.53e-12  4.83e-13  8.50e-14 |
 SVTL |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.83e-14  7.77e-15  5.99e-15 |
 KRGG |   288   238    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-12  7.73e-13  3.52e-13 |
 KOUG |   284   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-13  5.03e-13  1.40e-13 |
 METG |   278   255    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  9.68e-13  2.39e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.03e-13  2.17e-13  1.71e-13 |
 DYNG |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  6.76e-13  3.80e-13 |
 ONS1 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.46e-12  5.60e-13  2.25e-13 |
 UCAL |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  7.84e-13  2.46e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.41e-22  5.77e-20  2.05e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
