
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1992   Day: 1   MJD: 58189                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880     13     -53     187   1212   1212      0   2123   2123      0    0.00
 cod |   288     0  34679    124    -344    -245     18     19     18    103    152     81   12.95
 emr |   288     0  22899     65   -1487    1569     17     18     16     94    105     87   14.19
 esa |   288     0  31686    290   -2648    1182     11      9     11    124    197     81   26.25
 gfz |   288     0  42008    313    -432     508     12     10     12     89    117     80   23.42
 iga |    96     0   2880     21     383    -428     22     22      0    121    121      0    0.00
 igc |   288     0   8431      0    -133     531    119    119      0    366    366      0    0.00
 igu |    96     0   2784      0     381    -423   1010   1010      0   1912   1912      0    0.00
 jpl |   288     0  26862    642  144008    1304     12     10     13     90     93     89   23.20
 ngs |    96     0   2880      0     379    -425   1151   1151      0   2726   2726      0    0.00
 usn |   288     0  38405    603   -2543    1778     57     70     53    251    127    278    0.00
 whu |   288     0  31281    592     780     477     23     36     16     95    134     75    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -999   162   -61  -241   150  -229   570  -355    68 -1470    71   -77 |
    2 | -1719   -47   -94   214  -144   120   -88  -470   -13  -725   -61    86 |
    3 |   -72   234   119  -262    73   -64     6   835    19   571   -30  -263 |
    5 | -2721    43   154  -225   101  -148   360  -479    35 -3472   138    85 |
    6 |  -280   243   116  -232    55  -106  -724 -1073     X    68    69  -238 |
    7 |  -749   -54    60  -105   129    12   240   265   -19 -2662   143   -48 |
    8 |  -194   128    63    44    16    11  -792  3385  -176  -643   -25  -225 |
    9 |   560    83    97   -92   -36   -64  -143  -840    34  2397   -61  -279 |
   10 |   586   -14    -7  -132   155   -79   516 -1820     4   778   162  -101 |
   11 |  1833   -46  -127    62     2    21   293  1300    31   669     2    52 |
   12 |  -788    99  -126   -89   137   -22  -126  -192   -21 -2101   109   -37 |
   13 |  1731    61   -43   -60    30   -65   182   833    30 -1519    -7   -41 |
   14 |  2666  -216   -98   221   -33    83  -106  -116   -36  3799   -69   -61 |
   15 | -1874   -46   108  -190    50  -113   154  -503   124 -3667   140    20 |
   16 |  2448   -78   183   108  -103   211    38  -143   -88  4281   -44   -68 |
   17 |  -384    69     2  -258   201   -70    84   960    49  1949   166   -14 |
   19 | -1591  -144  -114   350  -103   100  -292   329  -142 -2063   -55   267 |
   20 |  1892  -159   -46   248   -41   128  -260     -  -123   942  -108    86 |
   21 |  2862  -229   101   263   -40   158    99   166  -200  3163   -32    78 |
   22 | -2959  -293    23   319  -146    53  -242  -958   -64 -4503   -20    21 |
   23 |   373  -105   -85    80   -55   105   319  -551    75   149   133   -22 |
   24 |  4330   239   -75  -250   142  -246    80  5198    52  5305   127  -131 |
   25 |   708   254  -166    83    63   164  -244  -276  -195  -172    79   -36 |
   26 |   368   124    17   -76    92   -22    24  -507   -86  2572    83   -70 |
   27 |  -576    55    21   -67   137    -3  -107  -907  -106   546   101    -1 |
   28 | -2106  -168  -105   240   -81   212  -207 -4520   -33 -2107   -61   -89 |
   29 | -2225   -18    61  -241   134   -89   642  -567   111 -1839   189    39 |
   30 |   803   172  -179    -9    35    99  -512  -967   -12   399   -22     X |
   31 | -1520   149   -84  -239   283  -107  -173   214   -46 -3317   202   -47 |
   32 |   169   -13   173  -233   156   -41   -60  1771     8  2685   164  -221 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -   -40    44     -     -     -     -     -     -    45 |
 ADIS |     -     -     -   -93   104     -     -     -     -     -   561   230 |
 ALBH |     -   139    66  -104     -     -     -     -     -     -    77     - |
 ALGO |     -    79    52   -67     -     -     -     -     -     -     -   -97 |
 ALIC |     -   -20     -   -43    -8     -     -     -    68     -    89   -39 |
 ARTU |     -     -     -    29   -69     -     -     -    37     -   -28     - |
 ASPA |     -     2     -    27   -30     -     -     -     -     -   128     7 |
 AUCK |     -   -63     -    69   -39     -     -     -     -     -   -76    52 |
 BADG |     -     -  -155     -     -     -     -     -    95     -     -     - |
 BAKE |     -     -     -   103  -151     -     -     -    35     -   121   -20 |
 BJCO |     -     -     -    77  -169     -     -     -    83     -   191    -6 |
 BJFS |     -    90    55     -   -83     -     -     -     -     -     -    53 |
 BOGT |     -   -11     -   -46   -27     -     -     -    85     -   108     2 |
 BOR1 |     -   -75    68     -     -     -     -     -     -     -    55     - |
 BRMU |     -    26     -   -13     -     -     -     -     -     -   164     - |
 BRUX |     -   -59    58     -    -3     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -56     -     4   -61     -     -     -    88     -   135    13 |
 CEBR |     -     -   -23    12     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -    -1   -46   134  -121     -     -     -     -     -   108    86 |
 CHAN |     -     -     -    19     0     -     -     -   -21     -     -   -29 |
 CHPI |     -     -     -    59   -56     -     -     -    -8     -     X     - |
 CHTI |     -    40     -   -24   -61     -     -     -    65     -     5    95 |
 CHUR |     -    17   -79     -    39     -     -     -     -     -    -8  -169 |
 COCO |     -   -47     -   100   -49     -     -     -   -38     -    54   -42 |
 CORD |     -    34     -     -   -19     -     -     -     -     -    16     - |
 CUSV |     -     -     -    92   -60     -     -     -   -44     -   -87    21 |
 DARW |     -     -     -   352   -56     -     -     -  -341     -     -   -19 |
 DGAR |     -   -76     -    14    -4     -     -     -    31     -     X   -20 |
 DRAO |     -   141     8     -   -83     -     -     -     -     -    71   -58 |
 DUBO |     -    47     -     -   -26     -     -     -     -     -    57     - |
 FAIR |     -  -142     -   -96   185     -     -     -     -     -   -80    50 |
 FLIN |     -    31     -    33   131     -     -     -  -186     -     -   -34 |
 FLRS |     -     -     -    87  -157     -     -     -    64     -    85     - |
 GLPS |     -     -     -    35   -38     -     -     -    -2     -    52    10 |
 GLSV |     -    56     -     -   -31     -     -     -     X     -     -     - |
 GODE |     -     -    52     -   -32     -     -     -     -     -    13     - |
 GODZ |     -     -   -79     -     -     -     -     -    48     -    33     - |
 GOL2 |     -     -    38     7     -     -     -     -   -30     -     -     - |
 GOLD |     -    36     -     -   -20     -     -     -     -     -    52   -11 |
 GOPE |     -  -196     -     -   108     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -   -67     -     -    37     -     -     -     -     -   -39     - |
 GRAZ |     -   -52     -     -    29     -     -     -     -     -    11    94 |
 GUAM |     -   -21     -     -   -31     -     -     -    43     -    41     - |
 GUAT |     -   -59     -     -    33     -     -     -     -     -    73    43 |
 HARB |     -   -10     -     -     6     -     -     -     -     -    41   147 |
 HERS |     -   -55    50     -     -     -     -     -     -     -    86     - |
 HOB2 |     -    78    16    46   -42     -     -     -   -62     -    87     - |
 HOFN |     -    34     -     -   -19     -     -     -     -     -    38   110 |
 HRAO |     -    54  -154     -    64     -     -     -     -     -   151     - |
 HYDE |     -     -     -    56   -75     -     -     -    12     -   -13   -32 |
 IENG |     -    20   -19     -     -     -     -     -     -     -     7     - |
 IISC |     -    15     -     -    -8     -     -     -     -     - -1325     - |
 INEG |     -    17     -     -   -10     -     -     -     -     -     -    18 |
 INVK |     -   -48     -     -    26     -     -     -     -     -   -39     - |
 KARR |     -   -76     -    19  -231     -     -     -   252     -    17     - |
 KELY |     -     -     -    35  -111     -     -     -    72     -  -457   -17 |
 KERG |     -   164     -     -   -95     -     -     -     9     -   251    37 |
 KIRU |     -   -29     -    14     -     -     -     -     -     -   -24     - |
 KOKB |     -     -    73     -   -26     -     -     -   -18     -    30     - |
 KOKV |     -     -   -20    24   -15     -     -     -     -     -    33    26 |
 KOUR |     -   -50   -25    14     X     -     -     -    26     -    40    17 |
 KRGG |     -     -     -    60   -67     -     -     -     -     -   -46     - |
 KUUJ |     -     -     -    15     -     -     -     -   -16     -     -   -35 |
 LAMA |     -    55     -     -   -30     -     -     -     -     -    91   123 |
 LAUT |     -     -     -     3     -     -     -     -    -3     -   -39     - |
 LHAZ |     -     -     -  -165    51     -     -     -   135     -   125    19 |
 LPGS |     -    67     -   -97    75     -     -     -     -     -    94    45 |
 MAC1 |     -   -19     -    -3    14     -     -     -     -     -    38     - |
 MAL2 |     -  -104     -     7    36     -     -     -    14     -    13     X |
 MAS1 |     -  -245     -    95    33     -     -     -     -     -  -142   -16 |
 MATE |     -    40    66     -   -62     -     -     -     -     -  -901     - |
 MAW1 |     -    97     -   -44    -5     -     -     -     -     -   178    27 |
 MBAR |     -  -122     -    25   112     -     -     -   -73     -     -    20 |
 MCM4 |     -    39     -   -37    25     -     -     -    -6     -   711    20 |
 MDO1 |     -    26     -    15   -43     -     -     -    13     -     -     - |
 MDVJ |     -   -34  -216     -   150     -     -     -     -     -     7     - |
 MGUE |     -     -     6    -3     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    33     2     -   -19     -     -     -     -     -   173    80 |
 NANO |     -   159     -     -   -88     -     -     -     -     -     -    54 |
 NICO |     -   -27     -     4   -20     -     -     -    31     -   -26    46 |
 NIST |     -    32   -29     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -86     -   127   -88     -     -     -     -     -   122     - |
 NLIB |     -     -   -49     -  -139     -     -     -   167     -   114     - |
 NOT1 |     -     -   -26   -33     -     -     -     -    52     - -1196  -141 |
 NOVM |     -     -  -166     -   101     -     -     -     -     -     -    47 |
 NRC1 |     -   -27    35     -    -6     -     -     -     -     -   154    49 |
 NRIL |     -     -     -    35    21     -     -     -   -61     -   -74     4 |
 NTUS |     -   -18     -     X   -15     -     -     -    26     -     -   106 |
 NYA1 |     -   -77   -38     -    65     -     -     -     -     -  -148     - |
 NYA2 |     -     -     -    94  -105     -     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -    74   139     -  -125     -     -     -     -     -    61    13 |
 OPMT |     -    37     -     -   -21     -     -     -     -     -     -     - |
 PARK |     -     -   -42     -     -     -     -     -    25     -     -     - |
 PERT |     -   -52     -   119  -150     -     -     -    46     -   -75   -33 |
 PETS |     -     -     -   -15   -10     -     -     -    27     -    80     - |
 PIE1 |     -    55   -11     -   -24     -     -     -     -     -    19    17 |
 PIMO |     -    10     -   -24   -45     -     -     -    67     -   -93     - |
 PNGM |     -     -     -    43     -     -     -     -   -49     -  -213     - |
 POHN |     -     -     -  -202     -     -     -     -   229     -     -     - |
 POL2 |     -     -     -     -   -40     -     -     -    40     -   106     - |
 POTS |     -   -12     -     -     7     -     -     -     -     -    71     - |
 PRDS |     -    78   -78    42   -43     -     -     -     -     -     -   -44 |
 PTBB |     -  -116   115    16   -22     -     -     -     -     -    54     - |
 QAQ1 |     -    64     -   -32     -     -     -     -     -     -    45   -18 |
 RAMO |     -   -94     -     -    52     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -   110     -   -54     -     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   -28     -    72     6     -     -     -   -69     -    77    73 |
 REYK |     -     -     -    96  -127     -     -     -    20     -   -34  -107 |
 RIO2 |     -     -     -  -103   116     -     -     -     -     -   -74   141 |
 SANT |     -     -     -     -    14     -     -     -   -14     -   -43    64 |
 SCH2 |     -  -176     -   -53   157     -     -     -     -     -   -99     8 |
 SCUB |     -    56     -   -95    72     -     -     -     -     -     -    58 |
 SEYG |     -     -     -    71     -     -     -     -   -80     -     -     - |
 SFER |     -     -   129     -  -106     -     -     -    29     -   220    -4 |
 SHAO |     -     -     -     -     7     -     -     -    -7     -     -    56 |
 SPT0 |     -     -   256     -  -155     -     -     -     -     -   137     - |
 STHL |     -   -90     -    56   -11     -     -     -     1     -    53    64 |
 STJO |     -   -74    52     -    -3     -     -     -    12     -  -411    37 |
 SUTM |     -     -     -   -97    96     -     -     -     7     -   174    50 |
 SVTL |     -     -   105     -     -     -     -     -   -64     -     -     - |
 TASH |     -     -     -   -49    54     -     -     -     -     -     -    10 |
 THU3 |     -     -   -36     -    34     -     -     -   -12     -   -30     - |
 TID1 |     -    15   -14     -     -     -     -     -     -     -    67     - |
 TIDB |     -     -   -58    31     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -   -80     -    68   -32     -     -     -     -     -   -47     - |
 TLSE |     -    18     -     -   -10     -     -     -     -     -   147     - |
 TOW2 |     -    12     -    18   -72     -     -     -    45     -    45   -87 |
 TRO1 |     -     8   -10     -    -3     -     -     -     4     -  -413     - |
 TSK2 |     -     -   -92    50     -     -     -     -     -     -     -   -36 |
 TSKB |     -    40     -     -   -22     -     -     -     -     -   -28     - |
 TWTF |     -   -53    19     -    17     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -   -73    82     -     -     -     -     -     -   -33 |
 UNSA |     -     -     -   -80    90     -     -     -     -     -   155   141 |
 URUM |     -    55     -  -102    82     -     -     -     -     -     -    83 |
 USUD |     -     -   -22     -     -     -     -     -    14     -   -29     - |
 VILL |     -  -108     -    48     5     -     -     -     -     -   130     - |
 WAB2 |     -    -1    11     -    -6     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -60     -   -68   220     -     -     -  -111     -  -131   -67 |
 WSRT |     -    57   116     -  -102     -     -     -     -     -  -769   101 |
 WTZR |     -   -40    71     -   -21     -     -     -     -     -  -829  -163 |
 XMIS |     -     -     -    96  -107     -     -     -     -     -   184     4 |
 YAR2 |     -    -9     8     -     -     -     -     -     -     -    42     - |
 YELL |     -   -38  -109    54    27     -     -     -     -     -  -115    20 |
 YSSK |     -     -     -     -   -14     -     -     -    14     -   -16     - |
 ZAMB |     -    -9     -   -15   -43     -     -     -    66     -     -   -14 |
 ZECK |     -    58   -53     -     -     -     -     -     -     -   -35  -107 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   392    23    21    13    10    16   240   184     9   237    36    42 |  288    128
    2 |   928    20    22     6    10    35   100   401    11  1228   110    36 |  288    256
    3 |   313    34    15    10    10    29   254   505     7   518    38    23 |  288    271
    5 |   631    13    22    10    10    19    65   406    10   578    67    33 |  288    438
    6 |   676    10    15     8    10    22   133   403     X   602    77    19 |  288    210
    7 |   565    10    21    10     9    25    32   540    10   869    47    42 |  288    260
    8 |  1532    12    17    11    21    12   209  1772    14   982    75    52 |  288    983
    9 |   496    14    12     7     7    33   181   456     8   960    69    14 |  288    366
   10 |   465    12    12    11    14    14    83   679    11   212    76    18 |  288    151
   11 |   555    21    20    12    11    18   151   939     7   717    65    59 |  288    222
   12 |   468    18    22    10    12    22    82   362     9   905    88    51 |  288    476
   13 |  1439    19    32     6     6    18   233   742    10   692    31    31 |  288    277
   14 |   668    33    12     8     9    16    63   184    11   482    80    33 |  288    169
   15 |   586    12    17    10    11    24   119   410     8  1100    43    33 |  288    337
   16 |   663    20    13     9    11    26    67   475     8  1196    90    32 |  288    435
   17 |   590    18    20     7     7    26    53   688     8  1959    75    50 |  288    396
   19 |   428    23    19     8     7    27    66   402    10   299    64    39 |  288    272
   20 |   768    10    17     8     9    42    84     -    10   425    90    30 |  288    311
   21 |   342    17    18     6    12    21   151   433    13   680   108    54 |  288    282
   22 |   811    19    28    10    11    21    68   374    10  1037    58    36 |  288    411
   23 |   644    13    25     6     5    18    89   278     8   699    61    24 |  288    197
   24 |  4541    12    14     8    16    19    33  2802    11  2970    64    20 |  288   2498
   25 |   675    24    14     9    12    27   115   266    10   535    76    26 |  288    231
   26 |   392    17    18    11    13    16    88   342     8  1326    42    20 |  288    264
   27 |   435    12    12     7    10    21    66   648     8   711    99    39 |  288    348
   28 |  3186    35    20    10     7    19    80  3240    16  2775    65    35 |  288   1070
   29 |   543     8    21     8    14    12    67   335     7   433    42    46 |  288    278
   30 |   345    20    15    11     8    22    48   388    10   357    47     X |  288    233
   31 |  1954    11    11     7     7    20    58  1063     9   656    47    33 |  288    377
   32 |   368    25    13     9    10    18    60  1297    15  2090    86    29 |  288    210
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     -     -    15 |  276   4549
 ADIS |     -     -     -    12    13     -     -     -     -     -    52    20 |  288    >>>
 ALBH |     -    25    16    12     -     -     -     -     -     -    39     - |  288    653
 ALGO |     -    11    10     8     -     -     -     -     -     -     -     8 |  187     51
 ALIC |     -    33     -    11    11     -     -     -    12     -    21    14 |  288   3762
 ARTU |     -     -     -     5     8     -     -     -     6     -    16     - |  288   6832
 ASPA |     -    30     -    16    18     -     -     -     -     -    35    30 |  288   8547
 AUCK |     -    23     -    11    14     -     -     -     -     -    77    25 |  288   4172
 BADG |     -     -    14     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  288     24
 BAKE |     -     -     -     8    10     -     -     -    14     -    17     9 |  288   3288
 BJCO |     -     -     -    12    13     -     -     -    13     -    38    20 |  288   5708
 BJFS |     -    15     9     -     9     -     -     -     -     -     -    17 |  288   2888
 BOGT |     -    20     -    11    17     -     -     -    11     -    30    14 |  288   6138
 BOR1 |     -    13    12     -     -     -     -     -     -     -    70     - |  286   1973
 BRMU |     -    25     -    12     -     -     -     -     -     -    45     - |  269   6657
 BRUX |     -     8    10     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 CAS1 |     -    19     -    10     8     -     -     -    11     -    30    10 |  288   2818
 CEBR |     -     -    17     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     17
 CEDU |     -    18    19    12    10     -     -     -     -     -    28    15 |  288    108
 CHAN |     -     -     -     8     9     -     -     -     8     -     -    15 |  288   5563
 CHPI |     -     -     -    16    14     -     -     -    13     -     X     - |  288   2876
 CHTI |     -    29     -    17    21     -     -     -    21     -    90    30 |  288   4399
 CHUR |     -    10    10     -     9     -     -     -     -     -    13     5 |  288  36233
 COCO |     -    20     -    12    18     -     -     -    13     -    34    19 |  288   1050
 CORD |     -    17     -     -     9     -     -     -     -     -    56     - |  288   4241
 CUSV |     -     -     -    10    16     -     -     -    11     -    40    17 |  288   6581
 DARW |     -     -     -    17    16     -     -     -    19     -     -    25 |  288   1566
 DGAR |     -    21     -     8    21     -     -     -    15     -     X    15 |  288   5023
 DRAO |     -    20     6     -    11     -     -     -     -     -    49     7 |  288     46
 DUBO |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -    15     - |  288  38779
 FAIR |     -    32     -     9    13     -     -     -     -     -    63    13 |  288   3153
 FLIN |     -    22     -     8     9     -     -     -    13     -     -     8 |  288   3421
 FLRS |     -     -     -    22    28     -     -     -    17     -    61     - |  288   2952
 GLPS |     -     -     -     9    13     -     -     -    10     -   102    12 |  288   5489
 GLSV |     -    14     -     -     8     -     -     -     X     -     -     - |  285   1679
 GODE |     -     -    10     -     6     -     -     -     -     -    12     - |  210    121
 GODZ |     -     -    10     -     -     -     -     -     6     -    17     - |  191  12219
 GOL2 |     -     -    18    11     -     -     -     -     9     -     -     - |  288     93
 GOLD |     -    10     -     -     5     -     -     -     -     -    23    14 |  288   3176
 GOPE |     -    11     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    666
 GRAS |     -    19     -     -    10     -     -     -     -     -    26     - |  288   3037
 GRAZ |     -    15     -     -     8     -     -     -     -     -    33    14 |  288   5782
 GUAM |     -    20     -     -    22     -     -     -    19     -    68     - |  288   4360
 GUAT |     -    16     -     -     9     -     -     -     -     -    34    20 |  276   2893
 HARB |     -    20     -     -    11     -     -     -     -     -    36    24 |  288   1233
 HERS |     -    31    28     -     -     -     -     -     -     -    23     - |  183     33
 HOB2 |     -    22    26    11    13     -     -     -    17     -    33     - |  288    115
 HOFN |     -     8     -     -     4     -     -     -     -     -    13    10 |  288   2165
 HRAO |     -    26    22     -    16     -     -     -     -     -    22     - |  287     89
 HYDE |     -     -     -     8    16     -     -     -    13     -    34    17 |  288   3606
 IENG |     -     5     4     -     -     -     -     -     -     -    21     - |  176     49
 IISC |     -    19     -     -    11     -     -     -     -     -    68     - |  288   2494
 INEG |     -    20     -     -    11     -     -     -     -     -     -    13 |  288   5343
 INVK |     -    12     -     -     6     -     -     -     -     -    45     - |  288   4004
 KARR |     -    27     -    20    25     -     -     -    20     -    55     - |  288   5217
 KELY |     -     -     -     7     9     -     -     -     8     -    45     8 |  288   3878
 KERG |     -    22     -     -    18     -     -     -    15     -   166    21 |  288   2984
 KIRU |     -    11     -     6     -     -     -     -     -     -    32     - |  288   1783
 KOKB |     -     -    12     -    13     -     -     -    10     -    28     - |  288     68
 KOKV |     -     -    18    14    18     -     -     -     -     -    44    15 |  288     66
 KOUR |     -    16    27    10     X     -     -     -    13     -    24    14 |  288     21
 KRGG |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -    55     - |  276   2446
 KUUJ |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -     -     8 |  276   2808
 LAMA |     -     9     -     -     5     -     -     -     -     -    21    17 |  288   2889
 LAUT |     -     -     -    31     -     -     -     -    35     -    56     - |  225   4799
 LHAZ |     -     -     -     7    14     -     -     -    11     -    40     8 |  288   4343
 LPGS |     -    17     -    15    19     -     -     -     -     -    30    22 |  276    >>>
 MAC1 |     -    19     -     8     8     -     -     -     -     -    67     - |  288    >>>
 MAL2 |     -    12     -    13    31     -     -     -    25     -    31     X |  288   7499
 MAS1 |     -    14     -    16    18     -     -     -     -     -    25    15 |  288   2522
 MATE |     -    18    21     -    14     -     -     -     -     -    85     - |  288    164
 MAW1 |     -    11     -    10     9     -     -     -     -     -    29    11 |  288   1674
 MBAR |     -    25     -    12    15     -     -     -    16     -     -    17 |  288   5547
 MCM4 |     -    14     -     9    11     -     -     -    19     -    88    25 |  288   3740
 MDO1 |     -    12     -     9    13     -     -     -     7     -     -     - |  288   5389
 MDVJ |     -    16    13     -     7     -     -     -     -     -    33     - |  288     30
 MGUE |     -     -    15     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     23
 MKEA |     -    13    17     -     9     -     -     -     -     -    61    10 |  288     40
 NANO |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -     -    11 |  288   2113
 NICO |     -    19     -    11    12     -     -     -    14     -    19    11 |  288   5934
 NIST |     -    14    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     15
 NKLG |     -    25     -    20    15     -     -     -     -     -    66     - |  288   7265
 NLIB |     -     -    17     -     9     -     -     -    10     -    21     - |  288     37
 NOT1 |     -     -    25    11     -     -     -     -    12     -   106    12 |  288     31
 NOVM |     -     -    16     -     9     -     -     -     -     -     -    12 |  288     63
 NRC1 |     -    14    12     -    11     -     -     -     -     -    18     9 |  288     12
 NRIL |     -     -     -     6     8     -     -     -     7     -    21    13 |  288   6686
 NTUS |     -    14     -     X    13     -     -     -    12     -     -    15 |  288   5298
 NYA1 |     -    42    44     -     8     -     -     -     -     -   173     - |  283   5323
 NYA2 |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -     -     - |  228    >>>
 ONSA |     -     8    13     -     8     -     -     -     -     -    19    15 |  288   1550
 OPMT |     -    18     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 PARK |     -     -    26     -     -     -     -     -    16     -     -     - |  276   3654
 PERT |     -    28     -    10    12     -     -     -    15     -    56    11 |  288   5014
 PETS |     -     -     -     8     9     -     -     -     8     -    14     - |  288   8663
 PIE1 |     -    16    12     -    13     -     -     -     -     -    22     8 |  288    100
 PIMO |     -    11     -    11    15     -     -     -     8     -   139     - |  288   6171
 PNGM |     -     -     -    11     -     -     -     -    13     -    42     - |  287   3539
 POHN |     -     -     -    16     -     -     -     -    18     -     -     - |  287   4418
 POL2 |     -     -     -     -     8     -     -     -     8     -    29     - |  288   5180
 POTS |     -     9     -     -     5     -     -     -     -     -    36     - |  288    >>>
 PRDS |     -    13    11     9    10     -     -     -     -     -     -     9 |  288     50
 PTBB |     -    15    12     6     9     -     -     -     -     -    15     - |  288     27
 QAQ1 |     -    11     -     5     -     -     -     -     -     -    28    13 |  288    >>>
 RAMO |     -    16     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     -    24     -    12     -     -     -     -     -     -     -     - |   75   4314
 REUN |     -    23     -    21    22     -     -     -    22     -    34    31 |  287   5417
 REYK |     -     -     -     7     7     -     -     -    10     -    47     9 |  288   2172
 RIO2 |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -    50    22 |  276    >>>
 SANT |     -     -     -     -     9     -     -     -     9     -    26    15 |  288   7304
 SCH2 |     -    11     -     8     7     -     -     -     -     -    14     9 |  288   2702
 SCUB |     -    32     -    12    16     -     -     -     -     -     -    14 |  288    >>>
 SEYG |     -     -     -    12     -     -     -     -    14     -     -     - |  276   3123
 SFER |     -     -    20     -    14     -     -     -    17     -    48    19 |  288     34
 SHAO |     -     -     -     -     9     -     -     -     9     -     -    14 |  288   6753
 SPT0 |     -     -    11     -     7     -     -     -     -     -    76     - |  288   1522
 STHL |     -    13     -     8     8     -     -     -    10     -    16    14 |  288   3781
 STJO |     -    15     7     -     6     -     -     -     9     -    30    16 |  288    238
 SUTM |     -     -     -    14    15     -     -     -    11     -    33    18 |  288    >>>
 SVTL |     -     -     8     -     -     -     -     -     5     -     -     - |  288     79
 TASH |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     -     -    11 |  276    >>>
 THU3 |     -     -     9     -     7     -     -     -     6     -    24     - |  288   9022
 TID1 |     -    15    13     -     -     -     -     -     -     -    36     - |  288     41
 TIDB |     -     -    17     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     51
 TIXI |     -    13     -     7     9     -     -     -     -     -    83     - |  288    >>>
 TLSE |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -   167     - |  236   5685
 TOW2 |     -    24     -    13    14     -     -     -    11     -    57    38 |  288   2296
 TRO1 |     -     9    10     -     5     -     -     -     9     -    19     - |  288  14583
 TSK2 |     -     -    15     8     -     -     -     -     -     -     -    22 |  261   5171
 TSKB |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     -    22     - |  288   5802
 TWTF |     -    17    12     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     54
 ULAB |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     -     -    25 |  276    >>>
 UNSA |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -    36    23 |  276    >>>
 URUM |     -    13     -    13    13     -     -     -     -     -     -    22 |  288    >>>
 USUD |     -     -    10     -     -     -     -     -     6     -    26     - |  288     44
 VILL |     -    14     -    13    12     -     -     -     -     -    63     - |  288   4368
 WAB2 |     -    14    12     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    479
 WHIT |     -    12     -     7     6     -     -     -    11     -    18    10 |  288  31371
 WSRT |     -    14    10     -     8     -     -     -     -     -    59    14 |  288     28
 WTZR |     -    11     9     -     6     -     -     -     -     -    36    10 |  288     22
 XMIS |     -     -     -    11    12     -     -     -     -     -    32    22 |  276   6685
 YAR2 |     -    12    11     -     -     -     -     -     -     -    18     - |  288     48
 YELL |     -    13     9     7     7     -     -     -     -     -    16     8 |  288     20
 YSSK |     -     -     -     -     7     -     -     -     7     -    18     - |  288   8217
 ZAMB |     -    27     -    15    18     -     -     -    17     -     -    27 |  288   6938
 ZECK |     -    13    11     -     -     -     -     -     -     -    28     9 |  182     24
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1212    19    17    11    12    23   119  1011    12  1152    58    24 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   NTUS  | 1992-1  4:05:00 |         696



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288   288     0   288     4.12     4.12     4.12     4.12   | 1.92e-14  3.78e-15  1.68e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     3.09     4.12     2.91     2.91   | 7.47e-14  9.16e-15  2.74e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     3.61     4.12     4.12     4.12   | 3.61e-14  4.11e-15  1.29e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.44     4.12     2.74     2.74   | 4.61e-14  9.81e-15  2.50e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     3.76     4.12     4.12     4.12   | 3.54e-14  5.84e-15  1.52e-15 |
 YELL |   288   287     1   288     4.04     4.12     4.12     4.12   | 1.80e-14  3.78e-15  9.14e-16 |
 YAR2 |   288   286     1   288     2.52     4.12     1.12     1.12   | 3.15e-14  9.92e-15  3.82e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.76     4.12     4.12     4.12   | 2.86e-14  3.83e-15  1.63e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.88     4.12     1.18     1.18   | 2.28e-14  7.55e-15  3.61e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     2.26     4.12     4.12     4.12   | 3.30e-14  7.05e-15  2.33e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     2.60     4.12     4.12     4.12   | 6.18e-14  6.85e-15  1.98e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.19     4.11     3.45     3.45   | 4.60e-14  1.11e-14  3.93e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     2.17     4.11     0.36     0.36   | 4.58e-14  1.13e-14  2.25e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     3.14     4.10     4.12     4.12   | 4.23e-14  5.15e-15  1.82e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.66     4.10     4.12     4.12   | 4.24e-14  6.18e-15  2.25e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     3.98     4.10     0.38     0.38   | 3.56e-14  1.53e-14  7.00e-15 |
 NOT1 |   288   288     0   288     2.19     4.09     4.02     4.02   | 4.58e-14  7.54e-15  2.50e-15 |
 MGUE |   276   276     0   276     2.80     3.93     3.94     3.94   | 3.22e-14  6.21e-15  1.98e-15 |
 STJO |   288   285     1   288     2.06     3.83     0.50     0.50   | 6.06e-14  1.63e-14  2.10e-14 |
 GODE |   210   210     0   210     1.48     2.73     0.71     0.71   | 4.67e-14  1.18e-14         - |
 IENG |   176   175     1   176     1.26     2.33     0.85     0.85   | 3.07e-14  2.08e-14         - |
 GOL2 |   288   288     1   288     1.59     2.30     2.86     2.86   | 8.22e-14  1.20e-14  6.88e-15 |
 MKEA |   288   285     1   288     1.59     2.29     0.15     0.15   | 5.07e-14  6.59e-15  5.50e-15 |
 CEDU |   288   286     1   288     1.26     1.44     0.08     0.08   | 4.18e-14  9.56e-15  1.03e-14 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.23     1.38     2.46     2.46   | 1.11e-13  1.09e-14  4.79e-15 |
 USUD |   288   286     1   288     1.21     1.33     2.69     2.69   | 1.14e-13  1.55e-14  3.72e-15 |
 NLIB |   288   286     1   288     1.14     1.19     0.60     0.60   | 1.15e-13  1.03e-14  2.26e-15 |
 TIDB |   276   275     1   276     1.05     1.04     3.94     3.94   | 1.03e-13  1.34e-14  3.70e-15 |
 PIE1 |   288   288     1   288     1.04     0.99     0.30     0.30   | 2.26e-14  5.96e-15  4.22e-15 |
 TID1 |   288   288     0   288     1.00     0.92     0.24     0.24   | 3.53e-14  1.21e-14  4.84e-15 |
 HOB2 |   288   285     1   288     0.94     0.80     1.50     1.50   | 5.91e-14  1.06e-14  9.27e-15 |
 ALBH |   288   288     1   288     0.76     0.52     0.30     0.30   | 3.29e-14  1.57e-14  4.67e-14 |
 NOVM |   288   288     0   288     0.74     0.50     0.54     0.54   | 1.11e-13  1.67e-14  2.55e-15 |
 ALGO |   187   186     1   187     0.54     0.41     0.11     0.11   | 1.62e-14  4.47e-15         - |
 ZECK |   182   182     0   182     0.52     0.39     2.58     2.58   | 2.47e-13  1.57e-14         - |
 G06  |   288   288     0   288     1.38     0.31     1.87     1.87   | 6.30e-14  2.47e-14  1.04e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.12     0.23     4.12     4.12   | 6.16e-14  2.05e-14  2.88e-14 |
 BADG |   288   288     0   288     0.45     0.19     0.06     0.06   | 4.11e-14  4.93e-15  1.83e-15 |
 G09  |   288   282     2   288     1.86     0.17     0.31     0.31   | 7.96e-14  2.61e-14  4.02e-14 |
 G30  |   288   285     1   288     4.12     0.15     4.12     4.12   | 6.90e-14  2.49e-14  3.32e-14 |
 G27  |   288   288     1   288     2.07     0.12     0.21     0.21   | 6.44e-14  2.25e-14  4.53e-14 |
 MATE |   288   288     0   288     0.32     0.09     0.06     0.06   | 4.48e-14  1.44e-14  1.36e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.42     0.04     1.82     1.82   | 8.22e-14  2.67e-14  6.50e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     0.20     0.04     0.01     0.01   | 5.08e-13  1.73e-13  2.29e-13 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.18     0.03     0.02     0.02   | 6.07e-14  1.03e-14  2.04e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     0.24     0.03     1.25     1.25   | 5.32e-13  6.02e-14  1.73e-14 |
 G03  |   288   287     1   288     2.24     0.03     0.79     0.79   | 7.76e-14  3.02e-14  3.78e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.23     0.03     0.98     0.98   | 5.23e-13  6.38e-14  2.96e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.25     0.25   | 5.58e-13  5.82e-14  1.24e-14 |
 GOPE |   288   288     0   260     0.16     0.02     0.05     0.05   | 5.88e-13  1.39e-13  7.88e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.29     0.29   | 6.30e-13  6.50e-14  2.16e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.72     0.72   | 6.95e-13  8.52e-14  5.34e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.54     0.54   | 6.81e-13  7.76e-14  4.06e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.33     0.33   | 6.86e-13  6.62e-14  3.52e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.81     0.81   | 6.93e-13  6.72e-14  3.09e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.59     0.02     1.26     1.26   | 6.34e-14  2.12e-14  3.44e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.73     0.73   | 7.24e-13  6.07e-14  1.02e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.10     0.10   | 7.22e-13  6.39e-14  3.45e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     2.91     0.02     0.31     0.31   | 5.90e-14  2.52e-14  2.01e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.18     0.02     1.10     1.10   | 6.63e-13  7.29e-14  4.12e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.88     0.01     0.18     0.18   | 7.90e-14  2.68e-14  1.96e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.22     0.01     0.09     0.09   | 7.85e-13  9.22e-14  2.90e-14 |
 BOR1 |   286   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  7.94e-13  1.52e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.66e-12  4.19e-13  1.36e-13 |
 FLIN |   288   265     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.49e-12  1.44e-12  4.37e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.95e-13  9.46e-14  4.96e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.43e-13  2.26e-13  6.59e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.65e-13  6.54e-14  2.59e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.72e-13  9.51e-14  4.22e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.28e-13  1.00e-13  3.94e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.72e-13  9.03e-14  2.25e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  3.78e-13  2.73e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.51e-13  6.37e-14  4.57e-14 |
 GLSV |   285   251    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-12  5.91e-13  9.59e-14 |
 HOFN |   288   246    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.32e-12  7.41e-13  2.08e-13 |
 HRAO |   287   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.70e-14  1.55e-14  4.14e-15 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.41e-13  3.66e-13  2.11e-13 |
 MAS1 |   288   243    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.85e-12  1.06e-12  2.33e-13 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.80e-13  1.79e-13  2.24e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  4.57e-13  1.06e-13 |
 WAB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.00e-13  2.07e-13  3.95e-14 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.86e-14  5.81e-15  1.48e-15 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.86e-13  2.76e-13  5.08e-14 |
 TOW2 |   288   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.39e-12  4.77e-13  2.24e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-13  4.65e-13  1.28e-13 |
 MAW1 |   288   250     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.95e-12  5.04e-13  1.65e-13 |
 REYK |   288   216    30     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.22e-11  3.02e-12  2.01e-13 |
 SCH2 |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 NANO |   288   281     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.78e-12  3.54e-13  2.22e-13 |
 HERS |   183   180     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.47e-14  1.28e-14         - |
 GODZ |   190   187     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  1.32e-12         - |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.41e-13  2.62e-13  6.54e-13 |
 CEBR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-14  7.54e-15  1.37e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 8.23e-22  8.73e-20  3.10e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CAS1      CAS1      KOUR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
