
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2010   Day: 3   MJD: 58317                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2969      7     -13      39    801    801      0   1811   1811      0    0.00
 cod |   288     0  34110    280    -617    -198     10      9     10     90    100     87   25.57
 emr |   288     0  22465    346    -841     -59     17     17     18    118    130    110   11.70
 esa |   288     0  32571    376   -2920       5     10     10     10    153    263     78   23.86
 gfz |   288     0  40108    688    -452     143     14     12     14    129    150    123   16.73
 iga |    96     0   2969     11     -18       1     42     42      0    139    139      0    0.00
 igc |   288     0   8744      0    -979     735    111    111      0    872    872      0    0.00
 igu |    96     0   2969     43     -73     523    685    685      0   1335   1335      0    0.00
 jpl |   288     0  27512    276  138334     121     11     11     12     90    123     68   22.13
 usn |   288     0  32673    543   -1402    -503     42     59     35    163    236    128    0.00
 whu |   288     0  30939    315     334    -100     23     33     18    103    128     92    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  2563   134    91  -315   119  -174   431  -375    47   254    53 |
    2 | -1737  -124  -145   323  -143   -19  -102  1354   -20  -266    87 |
    3 |  1944    89   164  -331   106  -153  -396  -876    88   324  -103 |
    5 | -1603    47    36  -284    84   -73   279   584   169   192  -107 |
    6 |  -226    50    45  -154    44  -104   -84  -589    51   173  -138 |
    7 | -2492   -22   119  -132    93    48   228  -473    35   108    33 |
    8 | -1617    -1   211    78   -15   109  -384 -2821  -184     6  -151 |
    9 |  -725   -24   151    11    12    79  -259  -586   -73   280  -163 |
   10 |   107   127   -33  -272    90   -40   103  -707    95   151   -53 |
   11 |  1586   -61  -111   110   -36    60   253  -132    37   -16   178 |
   12 | -1372    85  -109  -169   190  -104   210  -111    -1    38    12 |
   13 |  2585   -35  -147   -73   173  -118   349   -26    66    60    -3 |
   14 |   718   -37    -9   122  -110   139   -94  -339    -1  -149   -48 |
   15 |  -708   102    48  -354    70   -92   391   346   185   355   -26 |
   16 |   865   -69    55   240   -65   233   153   -92  -159  -247    62 |
   17 | -1025    55   -25  -248   189  -117   309   694    74   127    37 |
   18 |  -166    13   -11    -5     X   114  -337   737    -4    32  -362 |
   19 | -2007   -72  -167   399  -179  -131  -256  -390  -122  -257   210 |
   20 |  1960  -124   -15   365  -113    56  -250   783  -157  -174   -31 |
   21 |   638     X  -392   193     X  -241  -470   105     X  -639  -250 |
   22 | -1339  -182   -34   610  -202   193  -485  1924  -276  -373   -64 |
   23 |  -879   -91   -12   107    22   166  -129  -446   -21     -    81 |
   24 | -1461   140  -134  -286   169  -150   268 -3064    89   220   -30 |
   25 |   570    72  -248   128    36   141  -404   319  -118   -88    23 |
   26 |   232    92    13  -141    61   -31   170 -1150    -7    74   -88 |
   27 |   204   134    44   -99    90    46   -12 -1007  -140   -83   -68 |
   28 |  4718  -136   -68   309   -28   200   -19  2697  -119  -158    70 |
   29 | -1858    74   -14  -377   215  -116   460 -1097   166   246    28 |
   30 |  1399    42    15    66    76   168  -226   717  -185    74  -105 |
   31 | -1015   138    36  -253   244     7    65   579   -90    82    17 |
   32 |    74   139   138  -409   154   -88    27  2073    91   187  -204 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    79   -98     -     -     -   -11     -    43 |
 ADIS |     -     -     -    11   -15     -     -     -     -   149   105 |
 AJAC |     -     -     -   -84     -     -     -     -    90     -     - |
 ALBH |     -    73    53  -104     -     -     -     -     -   -56     - |
 ALGO |     -   -13    29     -     -     -     -     -     -   -26    90 |
 ALIC |     -   -15     -    23    85     -     -     -   -72    78   118 |
 ANKR |     -    55     -   -59     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -  -108   -13    59    75     -     -     -    11     -    65 |
 ARTU |     -     -     -     7    44     -     -     -   -40     5     - |
 ASPA |     -   -19     -     -    30     -     -     -     -    37   129 |
 AUCK |     -   -10     -    46   -46     -     -     -     -   -14    91 |
 BADG |     -     -   -38     X     -     -     -     -    20  -149     - |
 BAKE |     -     -     -    80  -122     -     -     -     6    95    12 |
 BJFS |     -     2   -61     -    39     -     -     -     -     -   214 |
 BOGT |     -   -27     -    17    -2     -     -     -    14    -1    17 |
 BRMU |     -   -26     -     -    39     -     -     -     -    15    97 |
 BRUX |     -   -31    62     -     4     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    81     -     6  -207     -     -     -    56   131  -110 |
 CEBR |     -     -  -105    51     -     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -    -9   -40     -     -     -    39     -  -101 |
 CHPI |     -     -     -    78  -133     -     -     -    20    36     - |
 CHTI |     -   -22     -   -44   -94     -     -     -   141   -10    47 |
 CHUR |     -    -5     -     -     7     -     -     -     -   -72  -152 |
 COCO |     -    -1     -    78  -109     -     -     -     -    53   -22 |
 CORD |     -   -41     -     -    63     -     -     -     -    25     - |
 CRO1 |     -   -51    92     -    15     -     -     -     -   -19     - |
 CUSV |     -     -     -  -174   -92     -     -     -   243     -  -143 |
 DARW |     -    35     -    -3   -47     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -   -36     -     -    55     -     -     -     -    12     - |
 DGAR |     -     8     -   -11   -21     -     -     -    19    -9   -17 |
 DRAO |     -    50   -24     -   -60     -     -     -     -    50   -31 |
 DUBO |     -    42     -     -   -64     -     -     -     -   -32     - |
 EPRT |     -     -     -    33     -     -     -     -   -35     -     - |
 FAIR |     -    11     -   -82    12     -     -     -    67     3     9 |
 FLIN |     -   -58     -     -    89     -     -     -     -     -  -119 |
 FLRS |     -     -     -   -10     -     -     -     -    10   -40   -15 |
 GANP |     -     -     -  -146     -     -     -     -   157     -     - |
 GLPS |     -    53     -    23   -52     -     -     -   -47    80   -63 |
 GODZ |     -     -    -2     0     -     -     -     -     1   -18     - |
 GOL2 |     -     -    17    -8     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -   -20     -     -    30     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -   -71     -     -   109     -     -     -     -     -   170 |
 GUAM |     -     -     -   -14    10     -     -     -     8  -121     - |
 HARB |     -   -78     -    84     -     -     -     -     -     X    43 |
 HERS |     -  -158   -32     -   263     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    81    -2    43  -158     -     -     -   -19    69     - |
 HOFN |     -     4     -     -    -6     -     -     -     -     -   104 |
 HRAO |     -     -    12     -   -63     -     -     -    42   254     - |
 HYDE |     -     -     -    43   -61     -     -     -     -    32   132 |
 IENG |     -    -4    42     -   -23     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -    23     -     -   -30     -     -     -    -4    20     - |
 INEG |     -   -62     -     -    95     -     -     -     -     -    46 |
 JPLM |     -     -     -     -     8     -     -     -    -6     -     - |
 KARR |     -    28     -   -27     -     -     -     -    -3    17     - |
 KERG |     -   128     -     -  -162     -     -     -   -26   151    20 |
 KIRU |     -    14     -   -15     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    19     -   -31     -     -     -    14    21     - |
 KOKV |     -     -   -87    47    -7     -     -     -     -   -10    27 |
 KOUR |     -   -42     -    34    16     -     -     -     -    13   -18 |
 KRGG |     -     -     -    54   -78     -     -     -     -  -183     - |
 LAMA |     -    31     -     -   -47     -     -     -     -     -    76 |
 LAUT |     -     -     -   114     -     -     -     -  -123  -139     - |
 LHAZ |     -     -     -   -52    20     -     -     -    41    30    33 |
 LMMF |     -     -     -    22     -     -     -     -   -23  -135     - |
 LPGS |     -     -     -   -11    16     -     -     -     -   -46    -3 |
 MAC1 |     -    47     -    -9   -59     -     -     -     -    16     - |
 MAL2 |     -    10     -     X     X     -     -     -   -12     X     X |
 MANA |     -     -     -   -12     -     -     -     -    13  -123  -115 |
 MAR6 |     -     -   -58     -     -     -     -     -    31     -  -139 |
 MAS1 |     -  -145     -   110    72     -     -     -     -  -138    -3 |
 MATE |     -    -4     X     -     6     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -   116     -   -80   -63     -     -     -     -   166     8 |
 MBAR |     -   -51     -    39    59     -     -     -   -27     -    50 |
 MCM4 |     -   110     -  -104   -75     -     -     -    42    52   -94 |
 MDO1 |     -   -83     -    39    72     -     -     -     -     -     - |
 MDVJ |     -   -58  -147     -   198     -     -     -     -     -     - |
 METS |     -   -16     -     -    25     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -     7    11     -     -     -     -   -15     -     - |
 MKEA |     -     -   -44     -    31     -     -     -     -   194    30 |
 NANO |     -   131     -     -  -200     -     -     -     -    73     5 |
 NAUR |     -     -     -    31     -     -     -     -   -33  -230     - |
 NICO |     -   -94     -     -   144     -     -     -     -     -   125 |
 NIST |     -    20   -43     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -95     -   102  -112     -     -     -    88  -113    91 |
 NOT1 |     -     -    80   -39     -     -     -     -     -     -    22 |
 NOVM |     -     -  -231     -   162     -     -     -     -     -    69 |
 NRC1 |     -   -20    69     -   -18     -     -     -     -   -29    13 |
 NRIL |     -     -     -    27   -62     -     -     -    18    -3   -78 |
 NTUS |     -   251     -  -271   146     -     -     -  -109     -  -115 |
 NYA1 |     -    64   -19     -   -85     -     -     -     -   -92     - |
 OHI2 |     -    -6     -     -    10     -     -     -     -    18   -69 |
 ONSA |     -    86   124     -  -218     -     -     -     -     -    -1 |
 OPMT |     -   -22     -     -    34     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -   -36    51     -     -     -     -   -71     - |
 PARK |     -     -    43     -     -     -     -     -   -23     -     - |
 PBRI |     -     -   -44    22     -     -     -     -     -     -  -210 |
 PDEL |     -   -12     -     -    18     -     -     -     -     -    65 |
 PERT |     -     6     -   103  -115     -     -     -   -31    -5    59 |
 PETS |     -     -     -   -36   -85     -     -     -   103   217     - |
 PICL |     -     -     -    28     -     -     -     -   -31     -     - |
 PIE1 |     -    72    28     -  -128     -     -     -     -   -19   -64 |
 PIMO |     -   -14     -   -42    46     -     -     -    26   120     - |
 PNGM |     -     -     -     3     -     -     -     -    -3     -     - |
 POL2 |     -     -     -     -   -28     -     -     -    21   -45     - |
 PRDS |     -    -2    47     -   -29     -     -     -     -     -    -5 |
 PTBB |     -   -36    54    25   -17     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -20     -    33     -     -     -     -   -11     8    20 |
 RBAY |     -   113     -     -  -173     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -    15     -    85  -140     -     -     -     -    30    -9 |
 REYK |     -     -     -    78  -112     -     -     -     -  -145   -92 |
 RIO2 |     -     -     -   -21    30     -     -     -     -    56    88 |
 SANT |     -   -51     -     -    78     -     -     -     -    66    23 |
 SASK |     -     -     -    38     -     -     -     -   -41     -     - |
 SCH2 |     -  -177     -    83   240     -     -     -   -67   -74    15 |
 SCOR |     -     -     -   121  -117     -     -     -   -38     0    74 |
 SEYG |     -     -     -    61     -     -     -     -   -65     -     - |
 SFER |     -     -   -65     -    71     -     -     -   -20     -    -2 |
 SHAO |     -     -     -     -   -58     -     -     -    44     -   -66 |
 SPT0 |     -     -   261     -  -182     -     -     -     -     -     - |
 STHL |     -   -37     -    47   -38     -     -     -    20   -32    50 |
 STJO |     -   -26    40     -    71     -     -     -   -43    36   122 |
 SUTH |     -   -28     -    30     -     -     -     -     -    17     - |
 THTI |     -     -     -    73   -57     -     -     -   -33   -33    26 |
 THU3 |     -     -    -6     -   -46     -     -     -    38   -15     - |
 TID1 |     -   -99   216     -     -     -     -     -     -   -89     - |
 TIDB |     -  -450   492   306     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -    -6     8     -     -     -     -  -335     - |
 TLSE |     -    37     -     -   -56     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -    60     -   -21   -27     -     -     -   -26     6   -86 |
 TRO1 |     -    -4    32     -   -16     -     -     -     -  -477     - |
 TSKB |     -   -22     -     -    34     -     -     -     -     9     - |
 TWTF |     -   -23   -40     -    63     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   -94   135     -     -     -     -   -14   129 |
 USUD |     -     -   -42     -     -     -     -     -    22    41     - |
 VILL |     -   -62     -    27    56     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    -5    -2     -     9     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -47     -   -93   205     -     -     -     -   -52   -77 |
 WSRT |     -    53    20     -   -95     -     -     -     -     -   148 |
 WTZR |     -   -48    13     -    65     -     -     -     -     -   -89 |
 XMIS |     -     -     -    77  -200     -     -     -    71    -8    29 |
 YAKT |     -     -     -    23     -     -     -     -   -25    14    69 |
 YAR2 |     -    16   -34     -     -     -     -     -     -    31     - |
 YELL |     -   -37   -66    58    20     -     -     -     -   -85    64 |
 YSSK |     -   -29     -     -   -61     -     -     -    78    57     - |
 ZAMB |     -   -21     -    59   -35     -     -     -   -13     -    16 |
 ZECK |     -   104   -32   -41  -130     -     -     -    40     -   -61 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  1152    12    15    14     9    48    83   171    13    60    31 |  288    206
    2 |   723     9    21     9    12    27    96   537     8    37    40 |  288    374
    3 |   417     8    16    13    11    25   203   442     9    60    13 |  288    195
    5 |   514     8    22     9    11    33    63   397     9    68    40 |  288    411
    6 |   473    11    19    11    10    44   257   651     8    45    20 |  288    320
    7 |   674     8    19     7    13    27    97   638    11    63    45 |  288    212
    8 |  1539    11    12    16    13    54   107  1509    13    39    22 |  288   1377
    9 |   296     8    11     8     8    40   146   497    12    51    13 |  288    171
   10 |   772     8    12     7    10    18    56   530    12    57    29 |  288    307
   11 |   645     9    36    14    12    31   119   425    13    50    17 |  288    270
   12 |   475     9    10    10     9    63    74   334     9    50    52 |  288    380
   13 |   420     8    14    13    17    35   118   328     9    56    19 |  288    183
   14 |   464     8    17     7     9   113   103   408     9    45    11 |  288    181
   15 |   588     8    14     8    10    29    83   235     9    68    13 |  288    217
   16 |   532     9    18     9    13    39    76   345    14    69    31 |  288    419
   17 |   390    10    17     7    23    43    71   376    10    28    45 |  288    411
   18 |  1722    12    34    10     X    53   163   741    12    59    37 |  288    412
   19 |   263    15    20     8    20    26    68   265    13    37    38 |  288    172
   20 |   660     9    18     8    10    21    66   445    11    93    58 |  288    284
   21 |   540     X    15     7     X    58   161   569     X   139    48 |  267    436
   22 |   655     7    19    13    11    32    81   997    12    60    35 |  288    275
   23 |   957     8    10    10     8    25    58   372    11     -    10 |  288    323
   24 |  1814     7    16    10    14    48   147  1721     9    61    36 |  288   2221
   25 |   442     8    13    12    13    42    94   264    12    37    38 |  288    215
   26 |   905     7    17    10    11    26    72   659    12    42    31 |  288    270
   27 |   481    10    15    19    18    66    75   538    13    77    15 |  288    396
   28 |  1372    10     8    10    20    50    87  1512    11    26    33 |  288    293
   29 |   723     9    13    11     8    30   138   900    11    26    42 |  288    240
   30 |   365     8    15     6     9    35    99   246     9    46    23 |  288    266
   31 |   441     8    14     7    14    19    60   260    11    82    45 |  288    245
   32 |   271     7    14    11    11    24    75  1184    11    57    26 |  288    178
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     6    11     -     -     -     8     -    10 |  288   1799
 ADIS |     -     -     -     7    10     -     -     -     -    43    17 |  288    >>>
 AJAC |     -     -     -     7     -     -     -     -     7     -     - |  276   2988
 ALBH |     -     9    16    13     -     -     -     -     -    53     - |  288    153
 ALGO |     -     6    12     -     -     -     -     -     -    38    13 |  288     54
 ALIC |     -    11     -     8    14     -     -     -    11    19    13 |  288   2471
 ANKR |     -    10     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3484
 AREQ |     -    13    13    12    13     -     -     -    13     -    11 |  288   3657
 ARTU |     -     -     -     8    12     -     -     -    10    24     - |  288  10620
 ASPA |     -    11     -     -    17     -     -     -     -    32    22 |  241   5981
 AUCK |     -     8     -     9     9     -     -     -     -    22    13 |  288   2407
 BADG |     -     -    14     X     -     -     -     -     7    23     - |  288     52
 BAKE |     -     -     -     9    17     -     -     -    13    27    20 |  288   2819
 BJFS |     -    14    25     -    19     -     -     -     -     -    24 |  286   3155
 BOGT |     -    11     -    12    16     -     -     -    14    33    10 |  288   5916
 BRMU |     -    10     -     -    16     -     -     -     -    71    23 |  288   4575
 BRUX |     -     7    15     -     9     -     -     -     -     -     - |  288     47
 CAS1 |     -    13     -    11    13     -     -     -    12    19     9 |  271   2289
 CEBR |     -     -    19     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 CHAN |     -     -     -    10    18     -     -     -    13     -    20 |  288   5194
 CHPI |     -     -     -    10    15     -     -     -    10    19     - |  288   2377
 CHTI |     -    11     -     8    13     -     -     -    11    21    15 |  288   2871
 CHUR |     -    17     -     -    27     -     -     -     -    53    25 |  144  27355
 COCO |     -    14     -    12    17     -     -     -     -    29    22 |  288   1337
 CORD |     -     6     -     -    10     -     -     -     -    27     - |  288   3832
 CRO1 |     -     9    20     -    19     -     -     -     -    34     - |  288   5885
 CUSV |     -     -     -    10    17     -     -     -    15     -    50 |  263   6589
 DARW |     -    15     -    13    16     -     -     -     -     -     - |  272   1361
 DAV1 |     -     6     -     -     9     -     -     -     -    22     - |  288    >>>
 DGAR |     -    18     -    12    18     -     -     -    15    28    23 |  288   4391
 DRAO |     -     9    18     -    13     -     -     -     -    34    16 |  288     69
 DUBO |     -     8     -     -    13     -     -     -     -    63     - |  288 105010
 EPRT |     -     -     -    16     -     -     -     -    17     -     - |  288   3376
 FAIR |     -    11     -    10    13     -     -     -    12    18    16 |  288   3986
 FLIN |     -     9     -     -    14     -     -     -     -     -    13 |  184   2763
 FLRS |     -     -     -     9     -     -     -     -    10    76    17 |  276   2608
 GANP |     -     -     -     8     -     -     -     -     9     -     - |  288   1225
 GLPS |     -     9     -    13    14     -     -     -    11   120    18 |  288   6634
 GODZ |     -     -    20    14     -     -     -     -    12    28     - |  288  18480
 GOL2 |     -     -    19     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    112
 GRAS |     -     9     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   2724
 GRAZ |     -     8     -     -    13     -     -     -     -     -    14 |  288   2975
 GUAM |     -     -     -    10    13     -     -     -    12    44     - |  288   4911
 HARB |     -     8     -     9     -     -     -     -     -     X    11 |  276   1305
 HERS |     -     8    12     -    11     -     -     -     -     -     - |  288     38
 HOB2 |     -    15    23    12    17     -     -     -    10    21     - |  288   1251
 HOFN |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -    15 |  288   2192
 HRAO |     -     -    15     -    15     -     -     -     9    23     - |  288     67
 HYDE |     -     -     -     8    12     -     -     -     -    22    19 |  288   3950
 IENG |     -    11    25     -    15     -     -     -     -     -     - |  288     73
 IISC |     -    14     -     -    15     -     -     -    13    33     - |  288   2572
 INEG |     -    11     -     -    17     -     -     -     -     -    23 |  288   4908
 JPLM |     -     -     -     -    15     -     -     -    12     -     - |  288   5826
 KARR |     -     8     -     6     -     -     -     -     9    19     - |  272   2126
 KERG |     -    10     -     -    17     -     -     -    12    35    14 |  288   3048
 KIRU |     -    13     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   2013
 KOKB |     -     -    19     -    15     -     -     -    11    26     - |  288    106
 KOKV |     -     -    19    10    12     -     -     -     -    23    15 |  288    110
 KOUR |     -    19     -    17    15     -     -     -     -    32    15 |  288     45
 KRGG |     -     -     -    10    14     -     -     -     -    26     - |  276   2859
 LAMA |     -    11     -     -    17     -     -     -     -     -    17 |  228   2879
 LAUT |     -     -     -    34     -     -     -     -    37    51     - |  183   3769
 LHAZ |     -     -     -     9    12     -     -     -    10    50    11 |  288   3119
 LMMF |     -     -     -    14     -     -     -     -    15    35     - |  275   3268
 LPGS |     -     -     -    14    21     -     -     -     -    40    34 |  276    >>>
 MAC1 |     -    13     -    10    12     -     -     -     -    43     - |  288    >>>
 MAL2 |     -    12     -     X     X     -     -     -    13     X     X |  102   4589
 MANA |     -     -     -    14     -     -     -     -    15    29    23 |  288   6849
 MAR6 |     -     -    13     -     -     -     -     -     7     -    15 |  288   1892
 MAS1 |     -     9     -    11    16     -     -     -     -    25    15 |  288   2730
 MATE |     -     6     X     -     9     -     -     -     -     -     - |  288     93
 MAW1 |     -     8     -     9     9     -     -     -     -    18    10 |  288   1519
 MBAR |     -    13     -     7    11     -     -     -    14     -    13 |  288   5298
 MCM4 |     -    11     -     8     7     -     -     -    11    19     9 |  288   4259
 MDO1 |     -     7     -     8    12     -     -     -     -     -     - |  288   4540
 MDVJ |     -    13    24     -    21     -     -     -     -     -     - |  288     63
 METS |     -     8     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -    14     9     -     -     -     -    11     -     - |  288     27
 MKEA |     -     -    19     -    13     -     -     -     -    45    15 |  288     79
 NANO |     -     7     -     -    11     -     -     -     -    23    20 |  288   2371
 NAUR |     -     -     -    14     -     -     -     -    15    36     - |  288   3153
 NICO |     -    12     -     -    18     -     -     -     -     -    26 |  287   3894
 NIST |     -    12    27     -     -     -     -     -     -     -     - |  232     35
 NKLG |     -    10     -     7    13     -     -     -    14    20    18 |  288   5886
 NOT1 |     -     -    20    10     -     -     -     -     -     -    17 |  276     20
 NOVM |     -     -    20     -    14     -     -     -     -     -    22 |  287     80
 NRC1 |     -     9    15     -    12     -     -     -     -    37    14 |  288     37
 NRIL |     -     -     -     8    14     -     -     -    10    24    17 |  288   5432
 NTUS |     -    12     -    11    15     -     -     -    11     -    15 |  288   4945
 NYA1 |     -     8    14     -    11     -     -     -     -    22     - |  288   5548
 OHI2 |     -     7     -     -    11     -     -     -     -    27    16 |  288     48
 ONSA |     -    10    13     -    17     -     -     -     -     -    16 |  288   1688
 OPMT |     -     8     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288     36
 OUS2 |     -     -     -     7    10     -     -     -     -    21     - |  276    >>>
 PARK |     -     -    12     -     -     -     -     -     6     -     - |  287   2692
 PBRI |     -     -    13     6     -     -     -     -     -     -    18 |  262   1166
 PDEL |     -    10     -     -    16     -     -     -     -     -    20 |  288   2450
 PERT |     -    16     -    13    16     -     -     -    15    20    18 |  288   2152
 PETS |     -     -     -    12    19     -     -     -    12    35     - |  288   7284
 PICL |     -     -     -     8     -     -     -     -     9     -     - |  288   2306
 PIE1 |     -    14    20     -    19     -     -     -     -    45    23 |  288     37
 PIMO |     -    13     -    13    22     -     -     -    13    31     - |  288   5833
 PNGM |     -     -     -    11     -     -     -     -    11     -     - |  288   3212
 POL2 |     -     -     -     -    10     -     -     -     8    22     - |  288   4475
 PRDS |     -    11    19     -    17     -     -     -     -     -    24 |  288    111
 PTBB |     -    11    22     8    15     -     -     -     -     -     - |  288     66
 QAQ1 |     -    14     -    12     -     -     -     -     7    37    11 |  288    >>>
 RBAY |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   3561
 REUN |     -     7     -     9    11     -     -     -     -    35    12 |  288   3542
 REYK |     -     -     -     9    13     -     -     -     -    31    15 |  288   2565
 RIO2 |     -     -     -    13    19     -     -     -     -    20    39 |  276    >>>
 SANT |     -     7     -     -    11     -     -     -     -    42    14 |  288   1537
 SASK |     -     -     -    10     -     -     -     -    10     -     - |  288   4759
 SCH2 |     -     7     -     7    14     -     -     -     9    30    10 |  288   2729
 SCOR |     -     -     -     9    13     -     -     -    10    60    10 |  288   2390
 SEYG |     -     -     -     9     -     -     -     -    10     -     - |  276   4960
 SFER |     -     -    11     -    15     -     -     -    10     -    10 |  288   3654
 SHAO |     -     -     -     -    14     -     -     -    11     -    14 |  288   7023
 SPT0 |     -     -    22     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   1731
 STHL |     -    14     -    10    14     -     -     -    14    33    16 |  288   3277
 STJO |     -    13    26     -    19     -     -     -    16    41    21 |  288    236
 SUTH |     -    10     -    10     -     -     -     -     -    45     - |  288   2771
 THTI |     -     -     -    12    20     -     -     -    19    31    30 |  288   4985
 THU3 |     -     -    10     -    13     -     -     -    11    33     - |  288   6098
 TID1 |     -    12    25     -     -     -     -     -     -    26     - |  247     43
 TIDB |     -    12    32    12     -     -     -     -     -     -     - |  275   4478
 TIXI |     -     -     -    11    15     -     -     -     -    43     - |  200    >>>
 TLSE |     -    12     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  287   4584
 TOW2 |     -     8     -     9    14     -     -     -    11    24    13 |  288   1420
 TRO1 |     -    10    17     -    13     -     -     -     -    25     - |  288   9992
 TSKB |     -    12     -     -    18     -     -     -     -    34     - |  288   4216
 TWTF |     -    13    21     -    13     -     -     -     -     -     - |  288     49
 UNSA |     -     -     -    13    18     -     -     -     -    29    21 |  276    >>>
 USUD |     -     -    13     -     -     -     -     -     7    23     - |  288     87
 VILL |     -     9     -    10    15     -     -     -     -     -     - |  288   1059
 WAB2 |     -    10    17     -    13     -     -     -     -     -     - |  288     38
 WHIT |     -     7     -     8    11     -     -     -     -    15    10 |  288 148735
 WSRT |     -     6    11     -    11     -     -     -     -     -     8 |  288     30
 WTZR |     -     8    11     -    12     -     -     -     -     -    10 |  288     33
 XMIS |     -     -     -    10    15     -     -     -    11    24    19 |  288   5711
 YAKT |     -     -     -     8     -     -     -     -     9    41    17 |  288   4959
 YAR2 |     -     6    13     -     -     -     -     -     -    20     - |  288     85
 YELL |     -    12    19    11    15     -     -     -     -    41    17 |  288     51
 YSSK |     -    15     -     -    19     -     -     -    11    42     - |  287   6108
 ZAMB |     -    13     -    10    13     -     -     -    12     -    15 |  288   4823
 ZECK |     -    11    11     8    12     -     -     -    12     -    11 |  288     22
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   801    10    18    11    14    43   111   686    12    43    24 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
jpl |   CUSV  | 2010-3  5:20:00 |       -3891
jpl |   CUSV  | 2010-3  7:35:00 |        4669
jpl |   CUSV  | 2010-3 14:00:00 |       -1096



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 HRAO |   288   288     0   288     3.73     4.57     0.36     0.36   | 2.50e-14  9.13e-15  4.59e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     2.90     4.57     0.29     0.29   | 3.83e-14  8.59e-15  3.69e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     4.22     4.57     3.16     3.16   | 3.49e-14  7.28e-15  2.73e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     2.54     4.57     0.69     0.69   | 4.57e-14  1.09e-14  1.86e-15 |
 PRDS |   288   283     3   288     3.42     4.57     3.20     3.20   | 6.44e-14  1.71e-14  4.71e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.34     4.57     4.55     4.55   | 3.13e-14  6.37e-15  3.80e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.73     4.57     4.55     4.55   | 5.35e-14  7.96e-15  2.74e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.52     4.57     4.55     4.55   | 3.39e-14  7.40e-15  3.16e-15 |
 MDVJ |   288   278     3   288     3.29     4.57     4.55     4.55   | 8.45e-14  2.43e-14  6.56e-15 |
 HERS |   288   286     1   288     3.53     4.57     4.55     4.55   | 3.51e-14  7.46e-15  2.11e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     4.24     4.57     1.43     1.43   | 2.31e-14  6.14e-15  3.84e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.78     4.57     4.55     4.55   | 4.08e-14  8.00e-15  2.54e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.40     4.57     4.55     4.55   | 3.38e-14  6.45e-15  1.82e-15 |
 NOT1 |   276   276     0   276     2.65     4.35     4.36     4.36   | 4.09e-14  7.18e-15  1.44e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.26     4.02     2.48     2.48   | 5.42e-14  1.18e-14  3.00e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     2.19     3.78     0.43     0.43   | 2.52e-14  6.62e-15  3.09e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.19     3.75     1.61     1.61   | 4.21e-14  1.35e-14  6.17e-15 |
 NIST |   232   232     0   232     2.26     3.64     3.66     3.66   | 4.77e-14  1.23e-14  1.88e-15 |
 TID1 |   247   247     0   247     1.86     3.18     0.43     0.43   | 4.77e-14  1.22e-14  1.25e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.96     3.03     0.37     0.37   | 7.43e-14  1.75e-14  4.74e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     1.86     2.72     0.61     0.61   | 3.51e-14  8.60e-15  2.15e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.67     2.19     4.55     4.55   | 2.86e-14  6.44e-15  1.25e-15 |
 ALBH |   288   288     0   288     1.62     2.07     0.61     0.61   | 3.46e-14  1.19e-14  1.70e-14 |
 KOKB |   288   286     1   288     1.35     1.42     2.66     2.66   | 1.12e-13  1.08e-14  9.81e-15 |
 NOVM |   287   287     0   287     1.22     1.18     0.94     0.94   | 6.66e-14  1.51e-14  5.48e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.21     1.15     2.76     2.76   | 1.24e-13  1.58e-14  6.97e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     1.19     1.12     4.55     4.55   | 2.76e-14  5.68e-15  2.46e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     1.12     0.98     0.14     0.14   | 4.60e-14  8.70e-15  5.73e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.51     0.48     4.55     4.55   | 5.28e-14  3.33e-14  1.30e-14 |
 G10  |   288   283     1   288     4.51     0.32     4.55     4.55   | 8.31e-14  2.48e-14  4.33e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     1.46     0.30     1.95     1.95   | 6.46e-14  2.55e-14  4.68e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     1.94     0.16     0.32     0.32   | 6.84e-14  1.87e-14  2.00e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.39     0.12     0.07     0.07   | 3.03e-14  7.17e-15  2.71e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     2.19     0.12     0.23     0.23   | 5.88e-14  2.60e-14  4.80e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.29     0.07     0.03     0.03   | 5.18e-14  1.71e-14  4.56e-15 |
 G30  |   288   286     1   288     4.51     0.06     3.28     3.28   | 7.30e-14  2.61e-14  3.31e-14 |
 G26  |   288   287     1   288     4.52     0.05     2.45     2.45   | 8.27e-14  4.08e-14  1.46e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     0.21     0.04     0.02     0.02   | 4.36e-14  1.74e-14  1.96e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.26     0.03     1.32     1.32   | 5.67e-13  6.22e-14  2.27e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.25     0.03     1.02     1.02   | 5.92e-13  6.88e-14  2.95e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.23     0.03     0.27     0.27   | 5.99e-13  7.03e-14  2.62e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.60     0.60   | 6.02e-13  9.00e-14  5.22e-14 |
 G22  |   288   281     3   288     0.29     0.02     0.79     0.79   | 7.59e-13  9.37e-14  3.04e-14 |
 G32  |   288   288     0   284     0.30     0.02     2.92     2.92   | 6.52e-14  2.10e-14  9.22e-15 |
 G14  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.80     0.80   | 6.80e-13  6.92e-14  1.88e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.87     0.87   | 6.22e-13  6.68e-14  2.83e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.31     0.31   | 6.48e-13  6.59e-14  1.75e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.34     0.34   | 7.29e-13  6.97e-14  1.49e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.20     1.20   | 7.89e-13  7.55e-14  4.44e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.10     0.10   | 6.30e-13  6.40e-14  2.68e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.47     0.47   | 6.40e-13  7.78e-14  3.64e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.45     0.01     0.12     0.12   | 7.28e-14  2.17e-14  2.29e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.28     0.01     0.11     0.11   | 5.60e-13  6.09e-14  1.87e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.27     0.01     0.06     0.06   | 1.07e-13  3.72e-14  2.40e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.23     0.01     0.09     0.09   | 4.48e-13  1.03e-13  4.66e-14 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.34e-13  9.02e-13  4.06e-13 |
 AUCK |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-12  8.49e-13  1.81e-13 |
 CAS1 |   271     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 DARW |   272   234    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.37e-12  4.45e-13  7.06e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.95e-13  8.74e-14  5.69e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.13e-13  2.23e-13  9.16e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.65e-13  7.38e-14  1.45e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.09e-13  9.93e-14  4.59e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.20e-13  8.10e-14  2.21e-14 |
 G21  |   267   266     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.33e-12  9.93e-13  5.86e-13 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  4.06e-13  2.81e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.96e-13  1.48e-13  8.45e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-13  1.87e-13  2.24e-13 |
 MATE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.71e-14  8.57e-15  2.36e-15 |
 NRC1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.79e-14  7.51e-15  3.46e-15 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.11e-13  1.16e-13  9.66e-14 |
 PERT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.31e-12  7.15e-13  2.08e-13 |
 PICL |   288   264     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.68e-12  3.87e-13  2.35e-13 |
 SANT |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  4.55e-13  1.83e-13 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.64e-13  1.33e-13  9.67e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  3.79e-13  1.10e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.69e-14  6.39e-15  1.78e-15 |
 YAR2 |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.89e-14  9.63e-15  8.17e-15 |
 BJFS |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 COCO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  3.22e-13  8.17e-14 |
 MAR6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.92e-12  2.10e-13  9.77e-14 |
 TOW2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.39e-12  4.09e-13  1.10e-13 |
 HARB |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-13  5.13e-13  1.66e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 MAW1 |   288   260     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.07e-12  6.03e-13  1.45e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 BAKE |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 NANO |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.62e-12  3.78e-13  2.23e-13 |
 GOL2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.19e-14  1.32e-14  3.25e-15 |
 KOKV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-14  8.61e-15  7.82e-15 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 STHL |   288   267     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-12  1.19e-12  2.96e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  4.42e-13  6.85e-13 |
 GANP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.21e-12  3.96e-13  1.18e-13 |
 PBRI |   262   262     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.38e-13  2.56e-13  7.43e-14 |
 NAUR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.42e-21  4.66e-19  1.32e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BJFS      BJFS      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
