
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2035   Day: 6   MJD: 58495                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2971     23      11       4   1205   1205      0   1992   1992      0    0.00
 cod |   288     0  28004      0    -430    -333     10      9     11    237    177    261   27.59
 emr |   288     0  21066     20    -803    -747     17     19     16    139     98    161   14.05
 esa |   288     0  32745    517   -3106    1467     13     13     13    173    245    138   21.16
 gfz |   288     0  40898    613    -386      -1     16     18     15    228    189    237   14.11
 iga |    96     0   2971     24     -43      -2    206    206      0    233    233      0    0.00
 igc |   288     0   8246     13    -323    -294    101    101      0    517    517      0    0.00
 igu |    96     0   2971     18    -290     503   1045   1045      0   3739   3739      0    0.00
 jpl |   288     0  27230     42  215476    -858     11     11     11    132    113    140   23.09
 ngs |    96     0   2875      4    -113     109   1151   1151      0   1986   1986      0    0.00
 usn |   288     0  38766    888   -2147    2210     61     85     52    346    230    373    0.00
 whu |   288     0  30021     31    1000   -1240     25     38     15    158    130    168    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 | -1001    -9    29  -320   159  -162   548  -468   190  -803   244    -2 |
    2 | -2978  -182   -49   301    23   -53  -301  1829   -42 -2871    -6   139 |
    3 |   145   -48   135  -315    31   131  -227   879   245   319   125   -87 |
    5 | -2405   -11   213  -230     X    62   222   679    94 -2351   392   -29 |
    6 |  -396   -17   -23  -187    47    36  -556  -124   177    16   186   -45 |
    7 |  -114  -117   176  -118   180    24    91  -156    31  -448   266   -27 |
    8 |  1677  -193   -39   148    65   -29   -97  -253    79  1367    -9     9 |
    9 |  -255  -102    39    -1    66   -53    38  -257    60  -124    53    -8 |
   10 |  1079  -111    40  -115   131   -59   490  -419   134   971   218    56 |
   11 |  2440  -125   -87    67   155   -58   504   104    46  2421   124   190 |
   12 | -1003    39   -53  -150   163   -23  -202   819    24 -1155   319   -67 |
   13 |  2251   -39   -58   -45   106  -129   157   670    58  2260   127   -18 |
   14 |  2475  -329    43   231   103    55   -29   941    92  2320    63   181 |
   15 | -1487  -166   158  -222   258    13   279   468   148 -1627   370   -12 |
   16 |  1844  -385   164   340   130   128   -10   251   -31  1860   141   194 |
   17 | -1529    62    97  -254   211   -58   387 -1343   -29 -1460   382    37 |
   18 |   552    -7     9     5  -131    91  -132  3317    79  -267   167  -165 |
   19 | -2759   -71    67     X   134    49   -28  -125   -39 -2824   245   433 |
   20 |  1959  -359   137   379    64    41  -130   398   -41  1984    72    83 |
   21 |  1236  -314   111   426   109   163  -174  1383  -151  1462    82   111 |
   22 | -1542  -398    60   600    58    73  -416  2026  -147 -1631   105   120 |
   23 |  -375  -133    19   120    58   -92    44   873     2  -516     -   148 |
   24 | -1502   -48    37  -214   174  -145    70-17482   125 -1446   221     1 |
   25 |   331   -49   -96   175    45    88  -403   954   -70   357    79   107 |
   26 |  -284   -47   -23    40    49  -105  -173   899     3  -443   195    29 |
   27 |    70  -210    53    81   196    43     -  -137    24    17   202    46 |
   28 |  2929  -178    -3   297    19   -40  -103  5596   -69  3389     6   118 |
   29 |   399   -87    94  -306   254    68  1090  1858   172   892   357   -34 |
   30 | -1727   -35   -77     3    37  -211  -531  -466    63 -1439    11    10 |
   31 |   261   -25     -  -135   252   224     - -8709     -     -   305    -6 |
   32 |  -526  -118    41  -186   175    17   -85  2845   179  -297   243   -40 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    14   -25     -     -     -     3     -     -    11 |
 ADIS |     -     -     -  -279  -237     -     -     -   400     -  -584  -142 |
 ALBH |     -     -   -13     8     -     -     -     -     -     -   299     - |
 ALIC |     -     -     -   -74    99     -     -     -     8     -   124   131 |
 ANKR |     -   265     -  -345     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     -   -84   -17    62     -     -     -    29     -     -   -29 |
 ARTU |     -     -     -    52   -78     -     -     -     -     -  -417     - |
 ARUC |     -     -     -   -36     -     -     -     -    33     -     -     - |
 AUCK |     -   417     -  -385  -262     -     -     -     -     -  -169   -99 |
 BADG |     -     -   -25    71     -     -     -     -   -50     -   192     - |
 BAKE |     -     -     -   -60    90     -     -     -     -     -  -142  -165 |
 BJCO |     -     -     -    12   -18     -     -     -     -     -    22   137 |
 BJFS |     -   409  -484     -  -316     -     -     -     -     -     -  -177 |
 BOGT |     -     -     -   -22   162     -     -     -   -79     -   105    68 |
 BRAZ |     -   268     -     -  -524     -     -     -     -     -  -286  -422 |
 BRMU |     -   246     -     -  -482     -     -     -     -     -  -362  -390 |
 BRUX |     -  -105   115     -    91     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   489     -  -191  -256     -     -     -  -253     -  -135  -152 |
 CEBR |     -     -  -118    79     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -   -97    28   137   -44     -     -     -     -     -   249    79 |
 CHAN |     -     -     -    29   -42     -     -     -     0     -     -     4 |
 CHPI |     -     -     -   -66    39     -     -     -    34     -    53     - |
 CHTI |     -   479     -  -343  -123     -     -     -  -196     -  -157    -8 |
 CHUR |     -     -    16     -   107     -     -     -   -75     -    94  -112 |
 COCO |     -  -173     -   144    83     -     -     -    24     -   189    93 |
 CORD |     -  -123     -     -   240     -     -     -     -     -   152     - |
 CRO1 |     -     -  -115     -   115     -     -     -     -     -    69     - |
 CUSV |     -     -     -    42     2     -     -     -   -40     -     -    29 |
 DARW |     -     -     -   -28    50     -     -     -    -5     -   -92   -40 |
 DAV1 |     -     -     -   -28    42     -     -     -     -     -   177    -1 |
 DGAR |     -  -224     -    84   136     -     -     -   112     -     X     - |
 DRAO |     -     -    -3     -    37     -     -     -   -21     -   105    33 |
 DUBO |     -   -44     -     -    87     -     -     -     -     -   271     - |
 FAA1 |     -     -     -   -25    37     -     -     -     -     -    12     - |
 FAIR |     -     -     -   -43    64     -     -     -     -     -    67   -29 |
 FLIN |     -     -     -   -13    19     -     -     -     -     -     -  -134 |
 FLRS |     -     -     -   -15     -     -     -     -    14     -   112   154 |
 GLPS |     -  -198     -   120   261     -     -     -   -33     -    76   149 |
 GODE |     -   -42    82     -     X     -     -     -     -     -  -992     - |
 GOL2 |     -     -    52    13     -     -     -     -   -43     -     -     - |
 GOPE |     -   223     -     -  -436     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -   230     -     -  -449     -     -     -     -     -  -507     - |
 GRAZ |     -  -168     -     -   328     -     -     -     -     -   150   290 |
 GUAM |     -  -175     -    29   129     -     -     -   104     -   116   272 |
 GUAT |     -   234     -     X  -458     -     -     -     -     -  -418  -457 |
 HARB |     -  -178     -   158   123     -     -     -     -     -     X   185 |
 HERS |     -  -145    93     -   190     -     -     -     -     - -1473     - |
 HLFX |     -     -     -    13     -     -     -     -   -12     -   150     - |
 HOB2 |     -   -83    88    95    64     -     -     -   -82     -   204     - |
 HOFN |     -   263     -     -  -514     -     -     -     -     - -1006  -332 |
 HRAO |     -  -196  -151     -   128     -     -     -   246     -    71     - |
 HYDE |     -     -     -    -1     1     -     -     -     -     -   173   139 |
 IENG |     -  -102   100     -   100     -     -     -     -     -   222     - |
 IISC |     -   -40     -     -     -     -     -     -    48     -   312     - |
 INEG |     -   386     -  -370  -338     -     -     -     -     -     -  -284 |
 IQAL |     -     -     -    45     -     -     -     -   -41     -    69   -40 |
 KARR |     -   448     -  -355  -365     -     -     -     -     -  -185     - |
 KERG |     -   542     -     -  -438     -     -     -  -381     -   -98  -233 |
 KOKB |     -     -    38     -   -10     -     -     -   -17     -   239     - |
 KOKV |     -     -    26   -15    -4     -     -     -     -     -   139   -26 |
 KOUR |     -  -182     -    18   220     -     -     -    66     -   219    87 |
 KRGG |     -     -     -     2    -2     -     -     -     -     -    44     - |
 KUUJ |     -     -     -    27     -     -     -     -   -25     -     -   -31 |
 LHAZ |     -     -     -   -84   127     -     -     -     -     -   320   266 |
 LMMF |     -     -     -    71     -     -     -     -   -65     -   -32     - |
 MAC1 |     -     -     -   -44    33     -     -     -    20     -   142    25 |
 MAG0 |     -     -     -    -4     6     -     -     -     -     -    34    46 |
 MAS1 |     -  -217     -   129   160     -     -     -    48     -   190    62 |
 MATE |     -   380  -364     -  -381     -     -     -     -     -  -334     - |
 MAW1 |     -     -     -   -23    34     -     -     -     -     -   356   115 |
 MCM4 |     -  -227     -   -55    78     -     -     -   274     -   111    27 |
 MDO1 |     -     -     -    28    -8     -     -     -   -21     -     -     - |
 MDVJ |     -     -  -209     -   208     -     -     -     -     -   -66     - |
 METS |     -     -     -     -     8     -     -     -    -5     -    81     - |
 MGUE |     -     -   -62    41     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -   -42   102     -   -18     -     -     -     -     -   279   -23 |
 NANO |     -     2     -     -    -3     -     -     -     -     -   178   157 |
 NAUR |     -     -     -    35     -     -     -     -   -32     -    -3     - |
 NICO |     -   354     -     -  -246     -     -     -  -272     -  -343  -159 |
 NIST |     -   464  -415     -  -602     -     -     -    25     -     -     - |
 NKLG |     -   476     -  -146  -403     -     -     -  -194     -  -228     - |
 NOT1 |     -     -   -12   -17     -     -     -     -    22     -    87    23 |
 NOVM |     -     -  -213     -   212     -     -     -     -     -     -   103 |
 NRC1 |     -     -   -10     -    10     -     -     -     -     -   129    20 |
 NRIL |     -     -     -     5   -11     -     -     -     2     -    11   -51 |
 NTUS |     -   655     -  -589   -80     -     -     -  -200     -     -  -239 |
 NYA1 |     -   -89     -     -   173     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |     -     -     -    37   -56     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     -    -5     7     -     -     -     -     -   -61   -83 |
 ONSA |     -   -49   212     -  -115     -     -     -     -     -   137   116 |
 OPMT |     -   -77     -     -   151     -     -     -     -     -   184     - |
 PBRI |     -     -   -76    51     -     -     -     -     -     -     -     1 |
 PDEL |     -   262     -     -  -512     -     -     -     -     -  -424  -398 |
 PENC |     -   316     -     -     -     -     -     -  -378     -     -     - |
 PERT |     -   400     -  -106  -126     -     -     -  -304     -  -241    -7 |
 PETS |     -     -     -     -    28     -     -     -   -17     -    63     - |
 PIE1 |     -     -   -51     -    50     -     -     -     -     -    61    84 |
 PIMO |     -     -     -    -5   135     -     -     -   -76     -    63     - |
 PNGM |     -     -     -    78     -     -     -     -   -72     -     -     - |
 POL2 |     -     -     -    41   -62     -     -     -     -     -  -453     - |
 POTS |     -   -40     -     -    79     -     -     -     -     -  -711     - |
 PRDS |     -     -   -87    29    44     -     -     -     -     -     -    19 |
 PTBB |     -  -202    74   132   124     -     -     -     -     -   138     - |
 RABT |     -  -159     -     -     -     -     -     -   190     -   120     - |
 REYK |     -     -     -   212  -130     -     -     -  -115     -   -88   -40 |
 RIOP |     -   201     -     -  -392     -     -     -     -     -  -446  -353 |
 SANT |     -  -106     -     -   195     -     -     -     7     -   154    67 |
 SCH2 |     -     -     -    -9    14     -     -     -     -     -    35   -74 |
 SCOR |     -     -     -    44   -66     -     -     -     -     -    34     2 |
 SEYG |     -     -     -    72     -     -     -     -   -66     -     -     - |
 SFER |     -     -   -50     -    50     -     -     -     -     -    56   124 |
 SHAO |     -  -116     -     -    37     -     -     -   116     -     -     - |
 SOFI |     -     -     -    64   -97     -     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -   -29     -     -     -     -    27     -     -     - |
 SPT0 |     -     -   131     -  -130     -     -     -     -     -  -146     - |
 STHL |     -     -     -    24    39     -     -     -   -44     -    31    23 |
 STJO |     -     -   -50     -    49     -     -     -     -     -    80    40 |
 SUTH |     -  -162     -   211     -     -     -     -     -     -   139   186 |
 SVTL |     -     -   -39    26     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -   -25     -     -     -     -     -     -    29     -   251    22 |
 THU3 |     -     -    -4     -   -61     -     -     -    40     -    -4     - |
 TID1 |     -   -40    78     -     -     -     -     -     -     -   218     - |
 TIDB |     -  -147   211    60     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -  -102     -    88    67     -     -     -     -     -    63     - |
 TLSE |     -   404     -     -  -306     -     -     -  -330     -  -349     - |
 TOW2 |     -   -51     -    20    67     -     -     -     1     -   172   -37 |
 TRO1 |     -  -159     -     -   150     -     -     -    98     -     -     - |
 TWTF |     -  -104    36     -   169     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -     -     -    20   -30     -     -     -     -     - -1375     - |
 VACS |     -     -     -   121     -     -     -     -  -111     -     X     - |
 VILL |     -  -150     -    99   145     -     -     -     -     -   169     - |
 WAB2 |     -  -106   103     -   104     -     -     -     -     -   154     - |
 WHIT |     -     -     -  -129   210     -     -     -   -10     -     4   -91 |
 WSRT |     -  -100   116     -    79     -     -     -     -     - -1807   137 |
 WTZR |     -   388  -408   -48  -280     -     -     -     -     -  -276  -328 |
 XMIS |     -     -     -     0   -46     -     -     -    28     -    15   127 |
 YAR2 |     -   -44    87     -     -     -     -     -     -     -   119     - |
 YELL |     -     -    -7    78    20     -     -     -   -79     -   102     2 |
 YSSK |     -     -     -     -   -69     -     -     -    42     -   110     - |
 ZECK |     -   -67     -     -   130     -     -     -     -     -   197     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   393     8    25    11    18   269   140   668    11   593    97    52 |  288    197
    2 |   419     9    14    20    16    73    90   657    11   409    97    50 |  288    197
    3 |  1290    10    21    14    18   238   240   390    10   977   107    11 |  288    283
    5 |   725    11    24    15     X   134    72   405     8   557    57    36 |  288    411
    6 |   733     8    20    20    19   134   154   457    13   683    89    30 |  288    242
    7 |  1487    12    18    15    21   167    85   848     8  1363    98    44 |  288    232
    8 |   852     7     8    12    15   314    69  1060    10  1053   127    25 |  288    708
    9 |   607    12    15    13    22   134    76   634     7   506    71    20 |  288    244
   10 |   607     7    19     8    15   154    90   870    11   596    81    23 |  288    255
   11 |   466    10    16    13    23   356   117   297    10   586    96    36 |  288    313
   12 |   700     9    14    14    13   150    83   301    10   494    90    77 |  288    369
   13 |   505    12    18    14    14   100    49   364    11   400    80    14 |  288    179
   14 |   460     8    16     9    18    83    74   275    11   430    78    22 |  288    226
   15 |   891     7    15    13    12   154   159   340    11   635    77    18 |  288    196
   16 |   850     8    25    15    15   314    58   602    13   892    85    45 |  288    467
   17 |  1017    13    18    15    15   156    65  1210    10   986    96    45 |  288    342
   18 |  1529     9    19    14    18   238   124  1371    11  1689    77    43 |  273   1050
   19 |   781    21    41     X    39   115   120   534    22   808    88    50 |  288    346
   20 |   668     7    25    12    10   203    92   404    11   619    65    49 |  288    254
   21 |   552     7    15    10    15   198    98   346    13   548    79    52 |  288    377
   22 |   480    10    22    10    20   280    82   614    10   483    99    31 |  288    333
   23 |   523    11    11    11    25   155    69   345     9   471     -    14 |  288    193
   24 |  3096     9    16    18    17    77    89  2404    12  2854    50    30 |  288   3527
   25 |   590     9    22    10    17   203    61   291    12   533    60    27 |  288    340
   26 |   796     7    11    13    21   278    66   341    11   747    94    34 |  288    421
   27 |   549     7    17    12    17   242     -   898    11   524   102    16 |  288    288
   28 |  2727    12    15    18    19   174    59  2657     9  2391    95    47 |  288    380
   29 |  3520     8    17    17    22    70   120  2539    11  3415    78    60 |  288   1532
   30 |   683    11    10    14    15   119    66   370    10   562    77    18 |  288    279
   31 |  1275     6     -    15    20   493     -  1821     -     -    66    57 |  288    191
   32 |   364     8    17     7    17    79    69  1315    10   262    68    22 |  288    289
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     9    21     -     -     -    15     -     -    15 |  288   1943
 ADIS |     -     -     -     7    13     -     -     -    10     -    39    11 |  288    >>>
 ALBH |     -     -    16    10     -     -     -     -     -     -    26     - |  287   2760
 ALIC |     -     -     -    14    18     -     -     -    15     -    34    21 |  288   3031
 ANKR |     -    48     -    63     -     -     -     -     -     -     -     - |  266   2480
 AREQ |     -     -    10     9    16     -     -     -    10     -     -    12 |  288   1785
 ARTU |     -     -     -     4     6     -     -     -     -     -    31     - |  288    >>>
 ARUC |     -     -     -     7     -     -     -     -     7     -     -     - |  276   2656
 AUCK |     -    10     -    13    13     -     -     -     -     -    28    18 |  288   3634
 BADG |     -     -    12     8     -     -     -     -     9     -    41     - |  287     46
 BAKE |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     -    16     9 |  288   2718
 BJCO |     -     -     -     9    13     -     -     -     -     -    32    19 |  220   4531
 BJFS |     -     9    11     -    13     -     -     -     -     -     -     9 |  288   3023
 BOGT |     -     -     -    12    18     -     -     -    12     -    43    14 |  288   5718
 BRAZ |     -    11     -     -    22     -     -     -     -     -    27    19 |  282   3032
 BRMU |     -     8     -     -    16     -     -     -     -     -    24    14 |  288   5959
 BRUX |     -     8    12     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 CAS1 |     -    12     -    10    19     -     -     -     9     -    81    12 |  288   1162
 CEBR |     -     -    12     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 CEDU |     -    10    18    14    14     -     -     -     -     -    26    13 |  288    369
 CHAN |     -     -     -     6    11     -     -     -     6     -     -     8 |  288   4714
 CHPI |     -     -     -    13    22     -     -     -    14     -    72     - |  288   2402
 CHTI |     -    10     -    11    16     -     -     -     9     -    22    15 |  288   5063
 CHUR |     -     -    11     -    12     -     -     -     9     -    14     9 |  288  75126
 COCO |     -    11     -    12    22     -     -     -    14     -    86    16 |  288   2276
 CORD |     -     7     -     -    14     -     -     -     -     -    45     - |  288   5053
 CRO1 |     -     -    13     -    13     -     -     -     -     -    27     - |  284   4261
 CUSV |     -     -     -    13    19     -     -     -    18     -     -    18 |  288   4168
 DARW |     -     -     -    16    23     -     -     -    20     -   148    33 |  286   2012
 DAV1 |     -     -     -     8    12     -     -     -     -     -    36     9 |  288   1717
 DGAR |     -    12     -    16    28     -     -     -    14     -     X     - |  288   1886
 DRAO |     -     -     8     -    11     -     -     -     8     -    42     8 |  288     54
 DUBO |     -     7     -     -    13     -     -     -     -     -    29     - |  288   6805
 FAA1 |     -     -     -    22    33     -     -     -     -     -    91     - |  270   4531
 FAIR |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     -    33     8 |  288   3822
 FLIN |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -     -     7 |  288   3144
 FLRS |     -     -     -     8     -     -     -     -     8     -    23    15 |  276   2943
 GLPS |     -    13     -    12    22     -     -     -    10     -    75    11 |  288   4249
 GODE |     -     4     7     -     X     -     -     -     -     -   135     - |  288    129
 GOL2 |     -     -    15     9     -     -     -     -     7     -     -     - |  288     62
 GOPE |     -     6     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   1598
 GRAS |     -     4     -     -     8     -     -     -     -     -    25     - |  288   3076
 GRAZ |     -     7     -     -    13     -     -     -     -     -    33    15 |  288   3361
 GUAM |     -    13     -    15    21     -     -     -    12     -    41    18 |  288   4282
 GUAT |     -    10     -     X    20     -     -     -     -     -    19    14 |  276   3865
 HARB |     -    14     -    17    24     -     -     -     -     -     X    30 |  288   3064
 HERS |     -     8    17     -    15     -     -     -     -     -   160     - |  288     39
 HLFX |     -     -     -     6     -     -     -     -     6     -    28     - |  288  10416
 HOB2 |     -    11    26    15    15     -     -     -    14     -    35     - |  288   1456
 HOFN |     -     7     -     -    13     -     -     -     -     -    84    16 |  276   2643
 HRAO |     -    16    32     -    25     -     -     -    22     -    24     - |  288     53
 HYDE |     -     -     -     8    12     -     -     -     -     -    20    13 |  288   4406
 IENG |     -     6    11     -    10     -     -     -     -     -    26     - |  288     51
 IISC |     -     6     -     -     -     -     -     -     7     -    22     - |  288   2420
 INEG |     -    15     -    30    26     -     -     -     -     -     -    18 |  288   3663
 IQAL |     -     -     -     8     -     -     -     -     7     -    21    15 |  288   2725
 KARR |     -    11     -    13    18     -     -     -     -     -    34     - |  288   3341
 KERG |     -    11     -     -    24     -     -     -    13     -    64    24 |  288   1966
 KOKB |     -     -    14     -    12     -     -     -    10     -    40     - |  288     28
 KOKV |     -     -    16    10    11     -     -     -     -     -    40    11 |  288     36
 KOUR |     -    15     -    11    27     -     -     -    13     -    23    17 |  288     41
 KRGG |     -     -     -    12    18     -     -     -     -     -    34     - |  276   2224
 KUUJ |     -     -     -     5     -     -     -     -     5     -     -    12 |  286   3004
 LHAZ |     -     -     -    14    21     -     -     -     -     -    27    14 |  276   4588
 LMMF |     -     -     -    20     -     -     -     -    18     -    75     - |  276   2289
 MAC1 |     -     -     -     9    17     -     -     -     8     -    31    23 |  288   1666
 MAG0 |     -     -     -     5     8     -     -     -     -     -    17     7 |  288   7199
 MAS1 |     -     8     -     8    12     -     -     -     8     -    49    12 |  288   2039
 MATE |     -     5    12     -    11     -     -     -     -     -    35     - |  288    138
 MAW1 |     -     -     -     9    13     -     -     -     -     -    46    13 |  288   2075
 MCM4 |     -    12     -    11    13     -     -     -    10     -    36    12 |  288   5614
 MDO1 |     -     -     -     7    14     -     -     -     8     -     -     - |  288   5676
 MDVJ |     -     -    15     -    15     -     -     -     -     -    22     - |  288     44
 METS |     -     -     -     -    13     -     -     -     8     -    33     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -    20    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     39
 MKEA |     -     6    11     -    14     -     -     -     -     -    69    11 |  288    100
 NANO |     -     5     -     -    10     -     -     -     -     -    37    12 |  288   1104
 NAUR |     -     -     -    10     -     -     -     -     9     -    31     - |  276   2235
 NICO |     -     6     -     -    14     -     -     -     9     -    11    12 |  288   5321
 NIST |     -    13    35     -    15     -     -     -     9     -     -     - |  287     41
 NKLG |     -     8     -     9    16     -     -     -     9     -    38     - |  288   4679
 NOT1 |     -     -     9     8     -     -     -     -     6     -    25    13 |  288     49
 NOVM |     -     -    27     -    27     -     -     -     -     -     -    55 |  276     52
 NRC1 |     -     -     9     -     9     -     -     -     -     -    25    11 |  288     39
 NRIL |     -     -     -     6    11     -     -     -     7     -    17    13 |  288   5205
 NTUS |     -    12     -    11    21     -     -     -    13     -     -    19 |  288   2519
 NYA1 |     -     5     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   5911
 NYA2 |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     -     -     - |  204    >>>
 OHI2 |     -     -     -     8    12     -     -     -     -     -    31    15 |  276     31
 ONSA |     -     6    13     -    14     -     -     -     -     -    29    11 |  288   1488
 OPMT |     -     5     -     -    11     -     -     -     -     -    31     - |  288     48
 PBRI |     -     -    18    12     -     -     -     -     -     -     -    23 |  275    795
 PDEL |     -     7     -     -    13     -     -     -     -     -    27    17 |  288   2636
 PENC |     -    10     -     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   4745
 PERT |     -    12     -    13    19     -     -     -    12     -    22    17 |  288   3664
 PETS |     -     -     -     -    11     -     -     -     7     -    58     - |  288   8151
 PIE1 |     -     -    12     -    12     -     -     -     -     -    22     7 |  288     37
 PIMO |     -     -     -    16    20     -     -     -    20     -    31     - |  288   3361
 PNGM |     -     -     -    13     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   2702
 POL2 |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -    41     - |  288   4113
 POTS |     -     6     -     -    12     -     -     -     -     -    65     - |  288    >>>
 PRDS |     -     -    20    11    10     -     -     -     -     -     -    10 |  288     35
 PTBB |     -     8    18     9    12     -     -     -     -     -    23     - |  288     53
 RABT |     -    16     -     -     -     -     -     -    19     -    20     - |  251   5484
 REYK |     -     -     -     8    16     -     -     -    12     -    62    14 |  288   2719
 RIOP |     -     9     -     -    17     -     -     -     -     -    32    12 |  288   2747
 SANT |     -     9     -     -    18     -     -     -     9     -    21    11 |  288   2095
 SCH2 |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     -    35     7 |  288   2735
 SCOR |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -    14     6 |  288   1770
 SEYG |     -     -     -    11     -     -     -     -    10     -     -     - |  276   2948
 SFER |     -     -     9     -     9     -     -     -     -     -    24    12 |  286   3125
 SHAO |     -    11     -     -    16     -     -     -    14     -     -     - |  288   5040
 SOFI |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     -     -     - |  276   5947
 SOLO |     -     -     -    33     -     -     -     -    30     -     -     - |  288   4421
 SPT0 |     -     -    14     -    14     -     -     -     -     -    60     - |  288   1541
 STHL |     -     -     -    11    18     -     -     -     9     -    48    13 |  288   3990
 STJO |     -     -    12     -    12     -     -     -     -     -    19    11 |  288    190
 SUTH |     -    11     -    14     -     -     -     -     -     -   118    15 |  276   2432
 SVTL |     -     -    12     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  275     54
 SYDN |     -    12     -     -     -     -     -     -    15     -    76    18 |  288    930
 THU3 |     -     -    11     -    11     -     -     -     8     -    44     - |  288   8242
 TID1 |     -     6    12     -     -     -     -     -     -     -    41     - |  288     90
 TIDB |     -     9    25    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   5915
 TIXI |     -     8     -    10    13     -     -     -     -     -    25     - |  288    >>>
 TLSE |     -    10     -     -    15     -     -     -    17     -    83     - |  288   1502
 TOW2 |     -    14     -    14    17     -     -     -    13     -    35    16 |  288   2162
 TRO1 |     -     7     -     -    13     -     -     -    10     -     -     - |  288   6695
 TWTF |     -    10    13     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     60
 USN7 |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     -   173     - |  288     37
 VACS |     -     -     -     9     -     -     -     -     8     -     X     - |  276   1931
 VILL |     -     7     -     8    12     -     -     -     -     -    56     - |  288   1674
 WAB2 |     -     7    13     -    12     -     -     -     -     -    16     - |  288     40
 WHIT |     -     -     -     7    13     -     -     -     7     -    33     8 |  288   7836
 WSRT |     -     7    13     -    12     -     -     -     -     -    64    13 |  288   5089
 WTZR |     -    10    13     9    15     -     -     -     -     -    69    15 |  288     35
 XMIS |     -     -     -     9    17     -     -     -     9     -    45    12 |  288   2876
 YAR2 |     -     8    15     -     -     -     -     -     -     -   114     - |  186    141
 YELL |     -     -    30    11    14     -     -     -     8     -    18    14 |  288     41
 YSSK |     -     -     -     -     8     -     -     -     5     -    15     - |  288   7198
 ZECK |     -     6     -     -    11     -     -     -     -     -    22     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1205    11    18    13    16   206   102  1045    12  1152    62    25 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   *REF  | 2035-6 23:35:00 |      754738
esa |   *REF  | 2035-6 23:40:00 |     -754746
jpl |   ADIS  | 2035-6 13:55:00 |       -2605



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MKEA |   288   285     1   288     2.95     4.42     0.37     0.37   | 5.53e-14  5.60e-15  4.91e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.40     4.42     4.40     4.40   | 5.00e-14  5.46e-15  2.02e-15 |
 PIE1 |   288   286     1   288     3.75     4.42     1.37     1.37   | 2.42e-14  5.55e-15  2.48e-15 |
 PRDS |   288   286     2   288     3.10     4.42     3.13     3.13   | 2.83e-14  5.36e-15  1.52e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     2.95     4.42     4.40     4.40   | 3.67e-14  7.23e-15  4.04e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.38     4.42     4.40     4.40   | 1.93e-14  4.02e-15  2.81e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.19     4.42     4.40     4.40   | 2.98e-14  5.42e-15  2.71e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     3.13     4.42     4.40     4.40   | 3.06e-14  9.32e-15  2.25e-15 |
 BRUX |   288   285     1   288     3.53     4.42     1.42     1.42   | 3.41e-14  6.44e-15  1.83e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     2.98     4.42     1.14     1.14   | 2.50e-14  4.98e-15  1.31e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     2.60     4.40     4.39     4.39   | 7.59e-14  6.75e-15  2.22e-15 |
 IENG |   288   285     1   288     2.51     4.39     2.00     2.00   | 3.37e-14  7.01e-15  2.42e-15 |
 TID1 |   288   285     1   288     2.43     4.26     0.69     0.69   | 8.66e-14  1.31e-14  7.65e-15 |
 OPMT |   288   286     2   288     2.42     4.23     4.40     4.40   | 4.34e-14  6.64e-15  3.21e-15 |
 OHI2 |   276   276     0   276     3.51     4.22     2.78     2.78   | 3.07e-14  4.54e-15  2.47e-15 |
 MGUE |   276   276     0   276     2.50     4.20     4.21     4.21   | 4.21e-14  9.50e-15  2.26e-15 |
 WTZR |   288   286     2   288     2.39     4.13     4.40     4.40   | 4.24e-14  6.94e-15  2.83e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     2.37     4.08     0.30     0.30   | 8.59e-14  1.67e-14  4.33e-15 |
 NOT1 |   288   285     1   288     2.24     3.65     4.34     4.34   | 4.40e-14  5.17e-15  4.06e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.18     3.46     2.57     2.57   | 2.75e-14  8.15e-15  3.96e-15 |
 USN7 |   288   285     1   288     2.15     3.35     4.40     4.40   | 4.04e-14  6.08e-15  2.71e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.98     2.85     4.40     4.40   | 2.74e-14  6.86e-15  3.26e-15 |
 BADG |   287   287     0   287     1.87     2.55     0.26     0.26   | 3.92e-14  5.61e-15  3.65e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.55     1.75     0.33     0.33   | 7.50e-14  9.68e-15  2.05e-15 |
 NOVM |   276   273     1   276     1.26     1.21     1.44     1.44   | 8.70e-14  1.88e-14  7.10e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.96     0.67     0.11     0.11   | 4.42e-14  1.30e-14  2.44e-15 |
 SVTL |   275   275     0   275     0.83     0.52     0.25     0.25   | 6.48e-14  2.16e-14  1.26e-14 |
 MATE |   288   285     1   288     0.80     0.46     0.33     0.33   | 5.97e-14  5.95e-15  1.82e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     0.59     0.26     0.07     0.07   | 4.17e-14  1.61e-14  1.67e-14 |
 YAR2 |   186   186     0   186     0.45     0.23     0.58     0.58   | 2.64e-12  3.53e-13         - |
 G06  |   288   282     2   288     1.16     0.18     1.64     1.64   | 8.94e-14  3.24e-14  2.61e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     1.49     0.10     0.27     0.27   | 6.89e-14  2.42e-14  2.66e-14 |
 GODE |   288   288     0   288     0.35     0.09     0.17     0.17   | 2.41e-14  6.09e-15  1.71e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     4.38     0.08     4.40     4.40   | 5.23e-14  1.58e-14  5.26e-15 |
 G27  |   288   285     1   288     1.79     0.07     0.19     0.19   | 6.24e-14  2.65e-14  8.91e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.29     0.06     0.06     0.06   | 8.28e-14  8.27e-15  1.79e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     4.38     0.05     4.40     4.40   | 5.62e-14  2.48e-14  3.19e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.38     0.04     3.49     3.49   | 6.67e-14  2.37e-14  4.49e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.19     0.03     0.01     0.01   | 4.65e-13  1.42e-13  1.24e-13 |
 G26  |   288   287     1   288     4.38     0.02     1.00     1.00   | 7.29e-14  4.55e-14  5.85e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.92     0.02     1.48     1.48   | 5.37e-14  4.23e-14  3.37e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.08     1.08   | 5.49e-13  5.94e-14  1.19e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.84     0.84   | 5.97e-13  6.17e-14  1.21e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.04     0.04   | 2.60e-14  8.18e-15  2.48e-15 |
 G31  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.25     0.25   | 6.67e-13  7.13e-14  1.14e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.71     0.71   | 7.38e-13  7.40e-14  4.19e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.73     0.73   | 6.23e-13  6.60e-14  2.24e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.68     0.68   | 7.91e-13  6.97e-14  1.72e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.50     0.50   | 6.59e-13  7.72e-14  6.22e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.27     0.27   | 6.69e-13  6.13e-14  2.67e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.30     0.30   | 7.41e-13  6.64e-14  1.73e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.97     0.97   | 7.74e-13  7.54e-14  5.08e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.09     0.09   | 7.91e-13  7.73e-14  9.86e-14 |
 G01  |   288   286     1   288     2.42     0.01     0.13     0.13   | 7.52e-14  1.89e-14  1.39e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.11     0.11   | 7.64e-14  2.50e-14  3.03e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.22     0.01     4.40     4.40   | 5.28e-13  5.28e-14  1.18e-14 |
 G18  |   273   273     0   273     0.19     0.00     0.09     0.09   | 4.34e-13  1.46e-13  1.77e-13 |
 ABPO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-12  8.10e-13  1.69e-13 |
 ALBH |   287   250    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  1.07e-12  1.88e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.61e-13  5.78e-13  2.06e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.43e-13  1.05e-13 |
 CEDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.88e-14  3.16e-14  3.82e-14 |
 CHPI |   288   249     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.72e-12  8.81e-13  1.48e-13 |
 DARW |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FLIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.89e-13  7.86e-14  5.00e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.85e-13  2.98e-13  3.75e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.17e-13  7.70e-14  3.56e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.19e-13  8.57e-14  4.72e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.99e-13  1.01e-13  1.79e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  1.04e-13  3.98e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  3.66e-13  1.77e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.28e-13  7.50e-14  2.10e-14 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.22e-13  1.25e-13  1.68e-13 |
 HOFN |   276   246     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  8.43e-13  2.15e-13 |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-12  5.10e-13  4.38e-13 |
 MAC1 |   288   268     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.88e-12  5.50e-13  1.84e-13 |
 PERT |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.28e-12  4.90e-13  4.79e-13 |
 SANT |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  5.65e-13  1.28e-13 |
 SPT0 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.47e-13  1.39e-13  1.18e-13 |
 SUTH |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  4.25e-13  1.29e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.19e-14  5.51e-15  2.93e-15 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  3.59e-13  3.51e-13 |
 XMIS |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.92e-12  4.59e-13  4.20e-13 |
 TOW2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.64e-12  4.05e-13  1.62e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-12  5.18e-13  1.53e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-13  4.49e-13  8.34e-14 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 KERG |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  5.86e-13  2.16e-13 |
 MAW1 |   288   276     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-12  5.75e-13  1.61e-13 |
 DAV1 |   287   191    55     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.90e-11  3.61e-12  9.11e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BAKE |   288   265     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-12  9.79e-13  2.18e-13 |
 NANO |   288   260     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-12  3.15e-13  9.51e-14 |
 GOPE |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-12  4.72e-13  1.50e-13 |
 SCOR |   286   163    81     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.42e-11  6.83e-12  1.26e-12 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.36e-13  2.54e-13  9.86e-14 |
 GOL2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.51e-14  7.82e-15  6.64e-15 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 VACS |   276     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 BRAZ |   282     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.78e-13  2.96e-13  3.08e-13 |
 PBRI |   275   275     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.90e-13  2.68e-13  7.81e-14 |
 NAUR |   276   236    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-12  5.35e-13  1.25e-13 |
 SOLO |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.39e-12  9.86e-13  2.01e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.00e-21  8.17e-20  3.17e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DARW      DARW      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
