
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2057   Day: 4   MJD: 58647                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2972      2     -30     -20    852    852      0   2342   2342      0    0.00
 cod |   288     0  35447    291    -618     -30      9      8      9     82    119     65   24.33
 emr |   288     0  21105   1389   -1184     224     21     23     20    105    131     83    8.16
 esa |   288     0  29567   3662    2953     426      9      8      9     99    125     83   25.13
 gfz |   288     0  38746     53    -312     296     11      9     12     80     86     78   20.95
 iga |    96     0   2972      4     -30     -15     78     78      0    185    185      0    0.00
 igc |   288     0   8537      4     -67     254     95     95      0    357    357      0    0.00
 igu |    96     0   2972      6     -50       0    791    791      0   1475   1475      0    0.00
 jpl |   288     0  23652    288  210973     175     11     10     11     97    122     78   21.43
 ngs |    96     0   2972      2     -30     -19    793    793      0   2172   2172      0    0.00
 usn |   288     0  36373    500   -1749     796     42     52     39    130     87    141    0.00
 whu |   288     0  29832    114    -153     357     27     43     16    145    239     77    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   397   145     X   -30  -103  -183   152 -1204   -30   331     5  -303 |
    2 | -1058   -10    -8    57    10     8    59  1249   -62 -1163    -5   223 |
    3 |   888    58   150  -141  -159  -122  -602 -1034   198   971   -12  -322 |
    5 | -2086  -161   -22   128   123    46    45  -973   -79 -2125    54  -336 |
    6 |   190   157   -82  -210  -116  -171     -  -233   211   271    77  -231 |
    7 | -1930   -86    -5    65    -3     6   209 -1231    26 -1823    91  -117 |
    8 |  2967    30   116  -119  -132    43  -180  2334   193  1914    21   -10 |
    9 |  -333    79   147  -177   -96   -62   -18    76   156  -107   -12   -51 |
   10 |   762    -1   -64   -20    26  -101   171 -1369    24   729    17  -202 |
   11 |  3211   -52  -149   138    35    48   197   503   -82  3179   -59    80 |
   12 | -1309   145  -177    37    66   -42    24   789  -207 -1213    63  -258 |
   13 |   723     8  -129   176    23    -8  -205  -810  -189  1321    28  -201 |
   14 |  1684  -131    84   112   -27   183  -183  1260    12  1404   -28    80 |
   15 | -1858  -155    35   153    76    68   369   -57   -91 -1810   130  -227 |
   16 |  2108   -49   212   -98    55   155  -129   337    36  2027    62   252 |
   17 | -3591    10  -147    43   101   -55   579 -1216  -106 -3147    60  -169 |
   18 | -5658   -17     X     X    19   125  -284 -3339     - -5108  -383   -80 |
   19 |  -716    -4   -23    48    52    49    87  1213   -95  -928    23   451 |
   20 |  3565   -56   261   -87    29   114  -269  1627    37  3404    57   264 |
   21 |  1175   -80   175   -31   113   229  -229  -540   -50  1271   -48   400 |
   22 | -2485  -102   177    -2   -10   153  -267  1198    60 -2671    51   408 |
   23 |  -568    33   -82   107    55     5   149   440  -188  -489     0    21 |
   24 |  -950   159     -   -82   -99  -152   180   772    13  -608    98  -288 |
   25 |  2055   334   -72  -248  -109   -77  -169   803    37  1947   155   112 |
   26 |   900   155   125  -206   -60   -89   138  -330    77   615    23   -70 |
   27 |   333    83    44  -107    89   129    74 -1036   -70   270    23   -48 |
   28 |  5175   -16  -161   155     1    31  -212  2773  -103  4729   -71    90 |
   29 | -1781   -47  -153   149   109    -9   843  -268  -171 -1719    29  -286 |
   30 |    21   218   -89   -83   -11   -86   -56    72  -107   177     8    -8 |
   31 | -1792   168     2  -129    64   -94  -265  -818  -103 -1583    51  -177 |
   32 |  -299   -58    98   -95   -25  -140  -313 -1088   165  -298   120  -316 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     6   -18     -     -     -     -     -     -     -   -31     - |
 ALGO |     -    10   -31     -     -     -     -     -     -     -  -160    47 |
 ALIC |     -  -106     -     -   124     -     -     -     -     -    45    94 |
 AREQ |     -    12    42     -   -14     -     -     -   -16     -     -   -35 |
 ARTU |     -    -7     -   -36    51     -     -     -     -     -     -     - |
 ASCG |     -     -     -    79     -     -     -     -   -93     -  -128     - |
 ASPA |     -  -155     -   104    76     -     -     -     -     -   -86     - |
 AUCK |     -   -14     -     -    16     -     -     -     -     -   -90    16 |
 BADG |     -     -   -66     -     -     -     -     -    25     -    42     - |
 BAKE |     -     -     -    44   -53     -     -     -     -     -     8   -60 |
 BJFS |     -   -42   -23     -    58     -     -     -     -     -     -   161 |
 BOGT |     -   -27     -     5   -16     -     -     -    41     -   -50    44 |
 BOR1 |     -   -22    64     -     -     -     -     -     -     -  -151     - |
 BRFT |     -   -10     -     5     2     -     -     -     4     -    75    13 |
 BRMU |     -    -7     -    13    69     -     -     -   -75     -  -116    57 |
 BRUX |     -   -13    28     -     4     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -65     -     X    32     -     -     -    43     -    65    38 |
 CCJ2 |     -     -     -    17   -21     -     -     -     -     -     -    94 |
 CEDU |     -    24    62    87  -179     -     -     -    22     -    36    13 |
 CHAN |     -     -     -     -   -80     -     -     -    78     -     -   -57 |
 CHPG |     -     -     -    15     -     -     -     -   -18     -     -     - |
 CHTI |     -   -40     -    -3    55     -     -     -     -     -  -158   103 |
 CHUR |     -     X   -12     -     5     -     -     -     -     -    30    61 |
 COCO |     -   -53     -   118   -79     -     -     -     -     -    83     6 |
 CORD |     -    -2     -     -     3     -     -     -     -     -   201     - |
 CRO1 |     -    -7     X     -     8     -     -     -     -     -    49     - |
 CUSV |     -     -     -    17   -84     -     -     -    62     -    48   -26 |
 DARW |     -   -54     -    80   -33     -     -     -     -     -   140   -50 |
 DAV1 |     -   -66     -    23    50     -     -     -     -     -    25    -1 |
 DGAR |     -   -61     -     X   -42     -     -     -   110     -    43     2 |
 DRAO |     -    86     5     -  -103     -     -     -     -     -   190   -24 |
 DUBO |     -   114     -    12  -148     -     -     -     -     -   129     - |
 FAA1 |     -   -71     -     X    83     -     -     -     -     -   152   -54 |
 FAIR |     -     -     -     -    -1     -     -     -     1     -    20   -19 |
 FLIN |     -   -22     -     -    28     -     -     -    -3     -     -   -50 |
 FLRS |     -     -     -    -8     -     -     -     -     9     -   -28    68 |
 GLPS |     -    57     -    15   -63     -     -     -   -17     -  -729   -37 |
 GMSD |     -     -     -    12     -     -     -     -   -14     -   -59     - |
 GODE |     -    52   111     -  -103     -     -     -     -     -    69     - |
 GOL2 |     -     -    59    36     -     -     -     -   -63     -     -     - |
 GOLD |     -    16     -     -   -18     -     -     -     -     -   -43   -23 |
 GRAS |     -   -17     -     -    20     -     -     -     -     -   -71     - |
 GRAZ |     -   -63     -     -    73     -     -     -     -     -   -33   104 |
 GUAT |     -   -83     -     -    96     -     -     -     -     -    55    90 |
 GUUG |     -     -     -  -117     -     -     -     -   137     -     -    69 |
 HARB |     -     6     -     X    -7     -     -     -     -     -     -    51 |
 HERS |     -    -8    -9     -    13     -     -     -     -     -  -119     - |
 HOB2 |     -    35     5    24   -72     -     -     -     -     -   217     - |
 HOLB |     -    49     -     -     -     -     -     -   -55     -     -    24 |
 HRAO |     -     -   -72     -    28     -     -     -     -     -     -     - |
 IENG |     -   -64    74     -    45     -     -     -     -     -  -116     - |
 IISC |     -     -     -     X   -59     -     -     -    57     -   -93     - |
 IQAL |     -     -     -    98     -     -     -     -  -115     -   -70   -74 |
 IRKJ |     -     -   107     -   -42     -     -     -     -     -  -258    68 |
 KARR |     -    24     -   140   -21     -     -     -  -171     -  -318     - |
 KAT1 |     -     -     0     -     -     -     -     -     0     -   -84     - |
 KERG |     -   104     -     -  -109     -     -     -   -13     -   190    85 |
 KIRU |     -    -7     -     X   -17     -     -     -    25     -    48     - |
 KOKB |     -    33     6     -   -72     -     -     -    30     -   -28    11 |
 KOKV |     -     -    18    16   -26     -     -     -     -     -   223   -45 |
 KOUR |     -    -5     -     X    46     -     -     -   -37     -    -7     - |
 KRGG |     -     -     -    18   -21     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -     9     -     -     -     -   -10     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -   -32    39     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   -70     -    24     2     -     -     -    48     -   -10    -6 |
 MAG0 |     -    26     -     -   -30     -     -     -     -     -     -     - |
 MANA |     -     -     -    28     -     -     -     -   -33     -   -98   -54 |
 MAS1 |     -   -76     -     X    89     -     -     -     -     -   -39    20 |
 MATE |     -   -88    18     -    95     -     -     -     -     -    63     - |
 MAW1 |     -    -2     -     -   -24     -     -     -    26     -   150    47 |
 MAYG |     -     -     -    49     -     -     -     -   -57     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    61   -52     -     -     -   -18     -     -   -59 |
 MCIL |     -     -     -    39   -46     -     -     -     -     -   -69    92 |
 MCM4 |     -   -55     -   -55    44     -     -     -    84     -   -13   -27 |
 MDO1 |     -    11     -    64   -42     -     -     -   -47     -   -73     - |
 MDVJ |     -   -81   -45     -   112     -     -     -     -     -  -177     - |
 METS |     -    40     -     -   -47     -     -     -     -     -  -104     - |
 MKEA |     -     -    46     -   -18     -     -     -     -     -    -1    36 |
 NANO |     -    73     -     -   -85     -     -     -     -     -    48    21 |
 NAUR |     -     -     -    48     -     -     -     -   -57     -     -     - |
 NICO |     -  -112     -    -2   133     -     -     -     -     -    71    24 |
 NKLG |     -    24     -   172  -173     -     -     -   -53     -   -31    58 |
 NRC1 |     -    26     6     -   -33     -     -     -     -     -    15    37 |
 NRIL |     -     -     -    -1   -74     -     -     -    73     -   123   -53 |
 NTUS |     -   -59     -    21    43     -     -     -     -     -     -   -60 |
 NYA1 |     -    87  -259     -     -     -     -     -     -     -     7     - |
 NYA2 |     -     -     -    82   -98     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -  -110     -     -   128     -     -     -     -     -     -    81 |
 ONSA |     -    -9    25     -     1     -     -     -     -     -    47   141 |
 PALM |     -     -     -   -42     -     -     -     -    50     -    79     - |
 PDEL |     -   -69     -     -    80     -     -     -     -     -    23    59 |
 PERT |     -   -17     -     X    78     -     -     -   -58     -  -251   186 |
 PETS |     -     -     -     -   -86     -     -     -    84     -   246     - |
 PIE1 |     -    20   -29     -   -13     -     -     -     -     -   -23    14 |
 PIMO |     -   -13     -    18    -7     -     -     -     -     -   243   -28 |
 POL2 |     -   -46     -     -    54     -     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -   -24     -     -    27     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    27   -12     -   -27     -     -     -     -     -     -   -21 |
 RAMO |     -    28     -     -   -33     -     -     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -  -290     -     -     -     -   340     -   133   -17 |
 SANT |     -    51     -     -   -18     -     -     -   -40     -     -   -54 |
 SCH2 |     -   -69     -    78   -13     -     -     -     -     -  -224    31 |
 SFER |     -     -  -243     -    95     -     -     -     -     -  -301  -121 |
 SOLO |     -     -     -   -48     -     -     -     -    57     -     -     - |
 SPT0 |     -     -    70     -   -27     -     -     -     -     -  -120     - |
 STHL |     -   -83     -    74    20     -     -     -    -9     -   -78    52 |
 STJO |     -     3   -27     -     6     -     -     -     X     -    41   109 |
 SUTH |     -  -138     -     -     -     -     -     -   156     -   112    46 |
 SUTM |     -     -     -  -110   132     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    62   -20     -     -     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -  -108    55     -     -     -     -   -24     -   -35    46 |
 TID1 |     -    -8    22     -     -     -     -     -     -     -  -446     - |
 TIDB |     -   165     -  -159     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -   166     -  -296   162     -     -     -     -     -   273     - |
 TLSE |     -    18     -     -   -21     -     -     -     -     -   -13     - |
 TONG |     -     -     -    17     -     -     -     -   -20     -     -     - |
 TOW2 |     -     5     -    17   -57     -     -     -    30     -   123  -111 |
 TRO1 |     -    39  -117     -     -     -     -     -     -     -  -346     - |
 TSKB |     -    28     -     -   -33     -     -     -     -     -    -2     - |
 UCLU |     -    99     -   -96     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -   -69    82     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -  -149   178     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -   -36     -     X    42     -     -     -     -     -    28     - |
 VILL |     -   -19     -     X    22     -     -     -     -     -    36     - |
 WAB2 |     -   -26   -22     -    39     -     -     -     -     -   -89     - |
 WARK |     -     -  -112    36     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -    49     X     -   -57     -     -     -     -     -   -19     - |
 WHIT |     -     9     -   -64    66     -     -     -     -     -   104    -9 |
 WIND |     -     -     -   -55    66     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    51    90     -   -94     -     -     -     -     -   -75    94 |
 WTZR |     -  -140    26   107    30     -     -     -     -     -    -1  -124 |
 XMIS |     -     -     -     -   -87     -     -     -    85     -   -18    76 |
 YAKT |     -   -55     -    53     -     -     -     -     -     -   -51    46 |
 YAR2 |     -    -5    14     -     -     -     -     -     -     -    46     - |
 YELL |     -    41   -46     -   -30     -     -     -     -     -   -11    -8 |
 YSSK |     -    43     -     X   -50     -     -     -     -     -     -     - |
 ZECK |     -   -68    11     -   -62     -     -     -   134     -     -    12 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   338     9     X     7    10    46    56   483    11   329    38    30 |  288    254
    2 |   725    10    18     8    11    53    57   892    10   651    67    58 |  288    326
    3 |   438     8    11     8     7    91   117   531    11   359    20    23 |  288    244
    5 |   961    10    17     9     7    62   105   511     8   674    69    41 |  288    381
    6 |   281    11    27     9    14   101     -   253    11   285    44    35 |  288    256
    7 |   520     8    20     8    11    94   114   898    11   505    55    57 |  288    295
    8 |  2247     9    37    11     8    66   156  1396    10  2067    47    36 |  288   1010
    9 |   547     9    25     7    11    36   158   165    13   415    31    23 |  288    112
   10 |   236     7    27     9    10    88    65   603    10   255    46    29 |  288    232
   11 |   416     8    32     8    11    70    54   696    10   435    26    21 |  288    475
   12 |   755     7    22    11     9    41    73   489    10   610    56    58 |  288    297
   13 |   882    10    12    12     9    64   119   362    10  1070    51    35 |  288    316
   14 |  1022     7    25     8    11    75    53   319    10   957    56    38 |  288    241
   15 |   437     9    16    10     8    50    48   302     8   476    59    19 |  288    244
   16 |   355     8    21     8    11    33    46   235    11   368    65    47 |  288    311
   17 |  1614    10    30     9     8   109    51  1225    10  1413    57    55 |  288    389
   18 |  1274     9     X     X    10   212   120  1605     -  1126    22    40 |  273    831
   19 |   468    10    26     7     8    98    62   637    10   447    59    58 |  288    184
   20 |   604     8    20     8     9    64   110   973     9   723    64    64 |  288    357
   21 |   457     9    17    10    10    27    70   388    10   433    39    56 |  288    405
   22 |   301    10    17     9     7    27    72   548    10   343    78    33 |  288    228
   23 |   418     8    24     5    11    91   156   320    10   393    31    29 |  288    300
   24 |  2064     8     -     9     8    74    86  2065    10  2017    56    50 |  288   2360
   25 |   446     8    24    15    11    40    76   714    10   437    40    33 |  288    259
   26 |   695     8    17     7     8    33    46   397    12   642    50    49 |  288    282
   27 |   443     8    37    13     9    65    82   583    11   538    52    32 |  288    374
   28 |  1161     8    26    10    10    88    75  1491    12   781    61    57 |  288    439
   29 |   496     8    23     7    11    61    80   260    11   513    46    53 |  288    239
   30 |   417     8    13     9     8    95   158   139    12   385    39    37 |  288    296
   31 |   500     7    25     8    12    76    93   515     9   626    67    63 |  288    230
   32 |   265     8    25     8    12    65   109   485    11   285    48    20 |  288    113
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     -     6    17     -     -     -     -     -     -     -    18     - |  288   1177
 ALGO |     -     4    12     -     -     -     -     -     -     -    40    20 |  288     76
 ALIC |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -    35    12 |  288   2470
 AREQ |     -     8    19     -    11     -     -     -    13     -     -    12 |  288   2344
 ARTU |     -     9     -     8     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ASCG |     -     -     -    10     -     -     -     -    11     -    24     - |  288   2449
 ASPA |     -    18     -    17    22     -     -     -     -     -    51     - |  284   4501
 AUCK |     -     9     -     -    10     -     -     -     -     -    24    17 |  265   3275
 BADG |     -     -    17     -     -     -     -     -     7     -    24     - |  288     33
 BAKE |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -    21    11 |  288   2465
 BJFS |     -    11    17     -    14     -     -     -     -     -     -    17 |  288   5923
 BOGT |     -    11     -     8    16     -     -     -    15     -    49    12 |  288   5799
 BOR1 |     -     5    16     -     -     -     -     -     -     -    37     - |  287    979
 BRFT |     -    21     -    19    25     -     -     -    17     -    47    26 |  288   2664
 BRMU |     -     8     -    10    13     -     -     -    11     -    15    11 |  288   5368
 BRUX |     -     6    22     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 CAS1 |     -     9     -     X    11     -     -     -     9     -    25    10 |  288   1867
 CCJ2 |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -     -    21 |  276   2368
 CEDU |     -     8    23     7    11     -     -     -    10     -    25    13 |  288     52
 CHAN |     -     -     -     -    13     -     -     -    12     -     -    21 |  288   5006
 CHPG |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   2426
 CHTI |     -     8     -     8    10     -     -     -     -     -    67    14 |  288   3330
 CHUR |     -     X    19     -     7     -     -     -     -     -    29    23 |  288  18733
 COCO |     -    13     -    10    15     -     -     -     -     -    34    16 |  288   1073
 CORD |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -    23     - |  288   5311
 CRO1 |     -    10     X     -    12     -     -     -     -     -    19     - |  288   5651
 CUSV |     -     -     -     9    12     -     -     -    11     -    63    13 |  288   5904
 DARW |     -    10     -     8    13     -     -     -     -     -    35    15 |  288   1532
 DAV1 |     -    10     -     7    11     -     -     -     -     -    36    13 |  288   1794
 DGAR |     -    11     -     X    18     -     -     -    12     -    42    23 |  288   1923
 DRAO |     -     9    12     -    11     -     -     -     -     -    24    13 |  288   1181
 DUBO |     -     8     -     9    12     -     -     -     -     -    39     - |  288  63093
 FAA1 |     -    15     -     X    17     -     -     -     -     -    49    19 |  288   4257
 FAIR |     -     -     -     -    11     -     -     -    11     -    24    14 |  288   4512
 FLIN |     -     7     -     -    12     -     -     -    13     -     -    13 |  277   2884
 FLRS |     -     -     -     5     -     -     -     -     6     -    23    14 |  276   2371
 GLPS |     -     9     -    20    13     -     -     -    18     -    37    15 |  288   4784
 GMSD |     -     -     -    13     -     -     -     -    15     -    41     - |  288   2646
 GODE |     -    13    27     -    17     -     -     -     -     -    25     - |  288     36
 GOL2 |     -     -    25    10     -     -     -     -    11     -     -     - |  288     95
 GOLD |     -     8     -     -    10     -     -     -     -     -    59    14 |  288    101
 GRAS |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -    28     - |  288   5115
 GRAZ |     -    11     -     -    13     -     -     -     -     -    45    20 |  288   2387
 GUAT |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -    43    17 |  168   3289
 GUUG |     -     -     -    12     -     -     -     -    15     -     -    22 |  287   3379
 HARB |     -     8     -     X    10     -     -     -     -     -     -     9 |  288   1490
 HERS |     -    10    25     -     8     -     -     -     -     -    25     - |  288     56
 HOB2 |     -    11    22     9    12     -     -     -     -     -    20     - |  288   1075
 HOLB |     -     8     -     -     -     -     -     -     9     -     -    12 |  288   1476
 HRAO |     -     -    20     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  286     74
 IENG |     -     7    24     -     8     -     -     -     -     -    13     - |  288     25
 IISC |     -     -     -     X    21     -     -     -    21     -    48     - |  257   2039
 IQAL |     -     -     -     8     -     -     -     -     9     -    39    29 |  288   2482
 IRKJ |     -     -    18     -     7     -     -     -     -     -    33    15 |  284     99
 KARR |     -     8     -     7    11     -     -     -     9     -    38     - |  288   1795
 KAT1 |     -     -    18     -     -     -     -     -     7     -    67     - |  288   1726
 KERG |     -    12     -     -    18     -     -     -    15     -    22    24 |  288   2853
 KIRU |     -     8     -     X    10     -     -     -    10     -    33     - |  288   2155
 KOKB |     -    10    17     -    13     -     -     -    12     -    25    12 |  288     33
 KOKV |     -     -    18    11    11     -     -     -     -     -    25    14 |  288     56
 KOUR |     -    13     -     X    21     -     -     -    14     -    59     - |  288     71
 KRGG |     -     -     -    12    14     -     -     -     -     -     -     - |  276   2916
 LHAZ |     -     -     -     6     -     -     -     -     7     -     -     - |  276   4245
 LPGS |     -     -     -    13    16     -     -     -     -     -     -     - |  284    >>>
 MAC1 |     -    10     -     7    13     -     -     -    11     -    44    12 |  288   1520
 MAG0 |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  223   6408
 MANA |     -     -     -    11     -     -     -     -    13     -    34    20 |  288   4547
 MAS1 |     -     7     -     X     8     -     -     -     -     -    18    12 |  288   2309
 MATE |     -    12    23     -    12     -     -     -     -     -    37     - |  288    159
 MAW1 |     -     9     -     -    11     -     -     -    11     -    32    15 |  288   1507
 MAYG |     -     -     -     7     -     -     -     -     9     -     -     - |  276   2380
 MBAR |     -     -     -     6    11     -     -     -     9     -     -    13 |  288   3519
 MCIL |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -    27    14 |  252   2712
 MCM4 |     -     8     -     8    11     -     -     -    12     -    34    11 |  288   6122
 MDO1 |     -    10     -     9    15     -     -     -    12     -    32     - |  288   4983
 MDVJ |     -     7    12     -     8     -     -     -     -     -    18     - |  288     40
 METS |     -    12     -     -    14     -     -     -     -     -    25     - |  288    >>>
 MKEA |     -     -    25     -    10     -     -     -     -     -    41    14 |  287    157
 NANO |     -    10     -     -    12     -     -     -     -     -    26    15 |  288   1544
 NAUR |     -     -     -    12     -     -     -     -    14     -     -     - |  282   2728
 NICO |     -    11     -    10    16     -     -     -     -     -    38    27 |  288   4215
 NKLG |     -    12     -    10    12     -     -     -    13     -    24    15 |  288   3393
 NRC1 |     -    12    30     -    11     -     -     -     -     -    13    20 |  288     22
 NRIL |     -     -     -     7     8     -     -     -     8     -    21    13 |  288   5399
 NTUS |     -    12     -    10    12     -     -     -     -     -     -    17 |  288   2732
 NYA1 |     -     5    14     -     -     -     -     -     -     -    11     - |  286   5211
 NYA2 |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 OHI2 |     -     9     -     -    11     -     -     -     -     -     -    17 |  288     24
 ONSA |     -    13    26     -    14     -     -     -     -     -    47    25 |  288     28
 PALM |     -     -     -     8     -     -     -     -     9     -    67     - |  276   3287
 PDEL |     -     5     -     -     6     -     -     -     -     -    41    10 |  288   2224
 PERT |     -    12     -     X    19     -     -     -    15     -    30    16 |  288   2075
 PETS |     -     -     -     -     9     -     -     -     9     -    24     - |  288   9330
 PIE1 |     -     9    16     -     9     -     -     -     -     -    16    11 |  288     27
 PIMO |     -    19     -    15    18     -     -     -     -     -    44    24 |  288   5273
 POL2 |     -     6     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   5468
 POTS |     -    10     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    11    13     -    12     -     -     -     -     -     -    15 |  288     73
 RAMO |     -     6     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REYK |     -     -     -    12     -     -     -     -    14     -    22    24 |  136   1290
 SANT |     -     8     -     -    12     -     -     -    11     -     -    18 |  288   1835
 SCH2 |     -     7     -     9    11     -     -     -     -     -    19    17 |  288   4457
 SFER |     -     -    20     -     8     -     -     -     -     -    27    15 |  286   4135
 SOLO |     -     -     -    10     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   4048
 SPT0 |     -     -    19     -     8     -     -     -     -     -    33     - |  285     34
 STHL |     -    13     -    11    17     -     -     -    13     -    31    13 |  288   3661
 STJO |     -    10    26     -    12     -     -     -     X     -    50    28 |  286    412
 SUTH |     -     7     -     -     -     -     -     -     8     -    42    10 |  288   2658
 SUTM |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SVTL |     -     -    19     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  152     43
 THU2 |     -     -    26     7     -     -     -     -     9     -    14    11 |  288    >>>
 TID1 |     -     5    14     -     -     -     -     -     -     -    63     - |  288     61
 TIDB |     -    15     -    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   5191
 TIXI |     -     8     -     7     9     -     -     -     -     -    51     - |  288    >>>
 TLSE |     -     6     -     -     6     -     -     -     -     -    17     - |  288   1119
 TONG |     -     -     -     9     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   1367
 TOW2 |     -    11     -     7    12     -     -     -     9     -    32    13 |  288   1323
 TRO1 |     -     7    19     -     -     -     -     -     -     -    14     - |  288   2269
 TSKB |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -    41     - |  288   3803
 UCLU |     -    11     -    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1319
 ULAB |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |     -    13     -     X    15     -     -     -     -     -    22     - |  282     29
 VILL |     -     8     -     X     9     -     -     -     -     -    24     - |  288   1151
 WAB2 |     -    10    29     -    10     -     -     -     -     -    15     - |  288     25
 WARK |     -     -    17     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   3406
 WES2 |     -    15     X     -    17     -     -     -     -     -   160     - |  286   1719
 WHIT |     -     7     -     7     8     -     -     -     -     -    20     9 |  288  85553
 WIND |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -    11    25     -    11     -     -     -     -     -    52    16 |  288   1728
 WTZR |     -    10    28    11    12     -     -     -     -     -    27    20 |  288     24
 XMIS |     -     -     -     -    12     -     -     -    11     -    45    18 |  288   3258
 YAKT |     -     9     -     9     -     -     -     -     -     -    27    12 |  288    >>>
 YAR2 |     -     8    23     -     -     -     -     -     -     -    49     - |  288     62
 YELL |     -    11    18     -    11     -     -     -     -     -    22    17 |  288     26
 YSSK |     -     7     -     X     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ZECK |     -     9    24     -    11     -     -     -    11     -     -    18 |  288     71
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   853    10    22    10    12    78    95   792    11   794    43    27 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   *REF  | 2057-4  9:10:00 |        1163
esa |   TIXI  | 2057-4 14:20:00 |        1202



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288   288     0   288     3.62     4.86     4.84     4.84   | 3.33e-14  9.22e-15  3.86e-15 |
 OHI2 |   288   286     0   288     3.72     4.86     4.13     4.13   | 3.50e-14  7.94e-15  3.12e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.92     4.86     2.28     2.28   | 2.72e-14  6.37e-15  1.51e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     3.24     4.86     4.60     4.60   | 3.70e-14  9.36e-15  6.93e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.48     4.86     4.84     4.84   | 4.87e-14  8.82e-15  3.19e-15 |
 YELL |   288   285     0   288     4.80     4.86     4.84     4.84   | 3.36e-14  1.39e-14  2.85e-15 |
 IENG |   288   286     1   288     3.33     4.86     3.78     3.78   | 3.77e-14  7.97e-15  4.93e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.11     4.86     4.84     4.84   | 3.44e-14  6.06e-15  1.26e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.57     4.86     4.84     4.84   | 2.42e-14  8.67e-15  4.99e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     2.34     4.86     4.84     4.84   | 3.89e-14  9.67e-15  2.09e-15 |
 TID1 |   288   287     1   288     2.99     4.86     1.30     1.30   | 3.03e-14  9.33e-15  5.96e-15 |
 BRUX |   288   287     0   288     3.60     4.86     2.34     2.34   | 3.92e-14  1.33e-14  2.53e-15 |
 MKEA |   287   285     1   287     2.99     4.84     0.55     0.55   | 4.34e-14  7.59e-15  8.06e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.52     4.82     0.49     0.49   | 4.25e-14  8.13e-15  5.07e-15 |
 HRAO |   286   284     1   286     2.81     4.82     0.50     0.50   | 4.48e-14  6.06e-15  7.64e-15 |
 USN7 |   282   279     1   282     2.17     4.74     4.74     4.74   | 7.32e-14  1.52e-14  2.33e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.86     4.46     1.05     1.05   | 4.19e-14  1.98e-14  1.82e-14 |
 IRKJ |   284   281     1   284     1.52     3.00     0.73     0.73   | 8.17e-14  2.59e-14  1.38e-14 |
 KOUR |   288   285     1   288     1.51     2.94     0.26     0.26   | 6.48e-14  3.75e-14  7.15e-15 |
 STJO |   286   284     1   286     1.50     2.90     0.25     0.25   | 8.81e-14  1.98e-14  1.94e-14 |
 GOL2 |   288   285     1   288     1.47     2.77     3.76     3.76   | 9.48e-14  1.48e-14  3.46e-15 |
 SVTL |   152   152     0   152     0.95     2.13     0.37     0.37   | 1.76e-13  5.63e-14         - |
 GODE |   288   288     0   288     0.84     0.91     0.54     0.54   | 5.83e-14  1.55e-14  8.09e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.69     0.61     0.18     0.18   | 3.45e-14  9.32e-15  3.18e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     0.58     0.43     1.45     1.45   | 4.04e-14  1.19e-14  7.68e-15 |
 G06  |   288   287     0   288     1.27     0.38     2.42     2.42   | 7.79e-14  4.02e-14  3.09e-14 |
 G01  |   288   286     1   288     4.79     0.35     4.84     4.84   | 7.73e-14  3.95e-14  2.99e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.47     0.29     0.18     0.18   | 3.40e-14  7.39e-15  2.19e-15 |
 G09  |   288   288     0   288     1.62     0.21     0.40     0.40   | 7.49e-14  2.26e-14  9.73e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     1.87     0.15     0.29     0.29   | 6.08e-14  2.52e-14  4.22e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.34     0.15     0.02     0.02   | 3.56e-14  1.06e-14  3.76e-15 |
 SPT0 |   285   285     0   285     0.28     0.10     0.01     0.01   | 5.24e-14  1.07e-14  4.58e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     4.79     0.09     4.84     4.84   | 6.61e-14  2.18e-14  5.97e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     4.79     0.09     4.84     4.84   | 6.38e-14  2.10e-14  3.52e-14 |
 GOLD |   288   288     0   288     0.24     0.08     0.10     0.10   | 4.48e-14  1.21e-14  2.47e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.79     0.07     3.29     3.29   | 6.54e-14  2.52e-14  3.31e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.79     0.05     1.58     1.58   | 5.84e-14  2.48e-14  3.02e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.22     0.04     1.57     1.57   | 5.97e-13  6.32e-14  2.12e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.21     0.03     1.23     1.23   | 5.48e-13  6.41e-14  4.31e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.20     0.03     0.34     0.34   | 6.35e-13  6.03e-14  1.92e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.26     0.03     1.03     1.03   | 6.99e-13  7.85e-14  2.55e-14 |
 G10  |   288   285     1   288     4.73     0.03     0.59     0.59   | 7.07e-14  2.62e-14  1.12e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.19     0.03     0.70     0.70   | 6.84e-13  6.63e-14  4.23e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.18     0.03     0.38     0.38   | 6.38e-13  5.92e-14  3.50e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.18     0.03     0.43     0.43   | 7.27e-13  6.59e-14  1.29e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.18     0.03     1.02     1.02   | 6.43e-13  7.11e-14  2.97e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.18     0.03     0.92     0.92   | 6.97e-13  6.78e-14  1.53e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.18     0.03     1.45     1.45   | 7.66e-13  7.09e-14  3.57e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.13     0.13   | 7.15e-13  7.56e-14  2.65e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.24     0.01     4.84     4.84   | 5.65e-13  5.76e-14  4.14e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.51     0.01     0.12     0.12   | 7.14e-14  1.83e-14  1.21e-14 |
 G18  |   273   273     0   273     0.20     0.01     0.12     0.12   | 2.01e-12  5.74e-13  2.32e-13 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.08e-13  1.40e-13  1.63e-13 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.34e-14  1.15e-14  5.08e-15 |
 AREQ |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.20e-13  7.47e-13  2.46e-13 |
 BOR1 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.87e-12  5.03e-13  7.81e-14 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  4.72e-13  1.62e-13 |
 CEDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-14  7.52e-15  4.55e-15 |
 DARW |   288   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  3.84e-13  1.56e-13 |
 DGAR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-12  5.93e-13  1.39e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  1.63e-13  1.44e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.59e-13  8.38e-14  4.34e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.49e-13  2.92e-13  8.89e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.04e-13  7.72e-14  3.51e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.91e-13  8.67e-14  2.75e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.97e-13  1.05e-13  3.39e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.20e-13  3.48e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  3.47e-13  2.12e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.91e-13  8.95e-14  2.36e-14 |
 HOB2 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.83e-13  1.49e-13  5.56e-14 |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  4.48e-13  1.45e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.54e-13  2.97e-13  1.21e-13 |
 MAC1 |   288   266     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.02e-12  5.08e-13  1.35e-13 |
 NTUS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-28  2.35e-29  3.91e-30 |
 PERT |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.45e-12  6.42e-13  1.67e-13 |
 SANT |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-12  4.60e-13  1.81e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  3.81e-13  1.52e-13 |
 WSRT |   288   265     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.09e-12  5.39e-13  1.04e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-14  5.71e-15  4.01e-15 |
 YAR2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.24e-14  1.34e-14  7.83e-15 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.05e-13  5.49e-14 |
 TOW2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.88e-12  2.45e-13  1.44e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.90e-12  4.42e-13  6.50e-14 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-13  6.52e-13  1.20e-13 |
 IISC |   257   256     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.46e-12  1.00e-12  1.40e-13 |
 KERG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  4.45e-13  3.79e-13 |
 MAW1 |   286   249    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.60e-12  5.42e-13  1.34e-13 |
 DAV1 |   288   225    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.14e-12  6.46e-13  1.64e-13 |
 REYK |   136   130     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-12  6.90e-13         - |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-28  2.35e-29  3.91e-30 |
 HOLB |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-12  3.63e-13  1.73e-13 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 NANO |   288   244     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.65e-12  4.44e-13  1.69e-13 |
 WES2 |   286   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  1.92e-13  2.17e-13 |
 UCLU |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.46e-12  4.25e-13  1.62e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 GMSD |   288   272     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-12  7.92e-13  1.59e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.38e-13  3.74e-13  2.27e-13 |
 CCJ2 |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TONG |   288   258     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.18e-12  5.35e-13  8.30e-14 |
 KAT1 |   286   203    50     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.58e-11  2.73e-12  5.18e-13 |
 SOLO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.10e-21  7.66e-20  2.62e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUTH      SUTH      NTUS |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
