
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2075   Day: 0   MJD: 58769                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2975     13     -70      70   1181   1181      0   3161   3161      0    0.00
 cod |   288     0  30134      0    -600      15      8      7      8     82    122     57   26.33
 emr |   288     0  22706    311   -1048    -651     15     15     14     81     93     73   12.21
 esa |   288     0  30920   3148    3434    -887      9      9      8     89    119     70   23.45
 gfz |   288     0  37204    337    -116   -1038     12     13     12     81     81     81   15.06
 iga |    96     0   2975     36     -12      87     59     59      0    178    178      0    0.00
 igc |   288     0   8325      1    -102    -393     85     85      0    491    491      0    0.00
 igu |    96     0   2975     28     -50    -138    962    962      0   1968   1968      0    0.00
 jpl |   288     0  26590     16  213190     507      9      8      9     67     70     65   22.95
 ngs |    96     0   2975     18    -131     309   1219   1219      0   2894   2894      0    0.00
 usn |   288     0  33066    566   -1545    -622     51     78     37    114    120    111    0.00
 whu |   288     0  27796    287     -63    -582     24     35     17    157    243     92    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -398   182    31  -164  -117  -152   450   339    19  -288   121  -200 |
    2 | -2623  -306    78   242    56    94   451  -425    25 -2617   -29   413 |
    3 |  -433    59    96  -214  -109  -232  -902 -2192   172  -289   143  -248 |
    5 | -1658   -99   102    65    86   -21   326  -553   -64 -1487    58  -197 |
    6 |  1345   113   -52  -113   -18   -61 -1229  1127    26  1381    43  -112 |
    7 |   247    14    48    12    11    44   178 -2318   -62  -513    14  -130 |
    8 |  5469    79   120  -184   -73  -101     -  3859    80  3580    77  -105 |
    9 |  -246    61     4  -167     7  -159  -395 -1397    94  -415    23   -72 |
   10 |   430    81   -99   -37   -12  -165   509   681     6   312   -31  -176 |
   11 |  4461   119   -32   -39   -16   -51   415  1849   -70  4365   -34    89 |
   12 |  -865    52  -120    52   -65     3   -27  -633    -6  -780   166  -223 |
   13 |  5461    51  -172   138     7   -85   268   897  -112  5072   -80  -140 |
   14 |  2348  -104    28    -7   113    64   -94   808    38  2289    33   204 |
   15 | -1329   -84   -46   143    12   -93   -46   240   -33 -1288    33  -265 |
   16 |  2092    -7   130  -114   -19   107    15  -798    68  1980   106    33 |
   17 | -5114   105     1   -55   108    66   134  -274  -136 -4067    74   -51 |
   18 | -5124   -33     X    37     X   944     - -3387     - -4791   561  -359 |
   19 | -1406   -97   128    17   178    84   545   334   -90 -1439    86   569 |
   20 |   883   -94   133   -56    99     8   174  -939    30  1246    26   336 |
   21 |  1260   -52   122   -50    26   -88   -32 -1370    29  1163   -46   186 |
   22 | -3058   -70   205  -103    64    52  -395    43    34 -2679   -59   468 |
   23 | -1941    26   -15    34    24   100    54    64   -72 -1680    49   149 |
   24 |  9194    94   -42    11    27   -28   126  6374  -115  8448   123  -202 |
   25 |   -45   211   -12  -147   -67   118  -533   932   -42    82   111   154 |
   26 |   239   180   -71  -144   -96   -19   150   248    41   353    90  -113 |
   27 |  -342   150    49  -104   -63    20  -164   278   -51  -490    51  -171 |
   28 |    32   -86   -54   137    -1   166   205  2337   -12  1211   -51   -63 |
   29 | -2705   -33   -34    83    -1   -71   761  -402   -27 -2676   144  -228 |
   30 | -1580   143  -100   -97   -29    47  -378  -839     8 -1225    31     4 |
   31 | -2710   239    -9  -201  -103   -40  -377 -1207     4 -2744    -8  -246 |
   32 |  -647   124   -40   -96   -45  -185  -225 -1791     6  -420   -23  -416 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    19   -40     -     -     -     -     -     -     -   -84     - |
 ALGO |     -     8   -17     -     -     -     -     -     -     -  -164   -46 |
 AREG |     -    34   -73     X     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -    18   -46     -    -2     -     -     -     5     -     -   -40 |
 ARTU |     -     -     -   -23   -29     -     -     -    43     -   -58     - |
 ASCG |     -     -     -    10     -     -     -     -   -10     -   -77     - |
 ASPA |     -     -     -   -79   123     -     -     -     -     -   102   221 |
 BAKE |     -     -     -    46   -72     -     -     -     -     -   -66   -60 |
 BJFS |     -     -   -86     -    70     -     -     -     -     -     -   179 |
 BOGT |     -     -     -   -54    10     -     -     -    49     -   -27   -42 |
 BOR1 |     -     5   -11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -    -7    10     -     -     -     0     -   101   117 |
 BRMU |     -     -     -    -7    10     -     -     -     0     -    37   134 |
 BRUX |     -   -30    -2     -   -33     -     -     -    57     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -   -45     -     -     -     -    46     -   -16     - |
 CAS1 |     -     9     -    10    61     -     -     -   -61     -    22    69 |
 CCJ2 |     -     -     -   170  -265     -     -     -     -     -     -   -83 |
 CEDU |     -     -   108   104    55     -     -     -  -195     -   -96   114 |
 CHAN |     -     -     -     -  -123     -     -     -    80     -     -   -77 |
 CHPI |     -     -     -     -    -8     -     -     -     5     -   -72     - |
 CHUR |     -     -    41     -    -9     -     -     -   -16     -   -24    15 |
 CNMR |     -     -     -   -17     -     -     -     -    18     -  -234   150 |
 COCO |     -     -     -    53   -83     -     -     -     -     -    14    -9 |
 CPVG |     -   -28     -    32     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -     7    -5     -    -8     -     -     -     -     -    90     - |
 CUSV |     -     -     -    51   -79     -     -     -     -     -     -   -38 |
 DARW |     -    -7     -     -    41     -     -     -   -17     -    31   -29 |
 DAV1 |     -   -36     -     -    -7     -     -     -    46     -    49   -49 |
 DGAR |     -   -44     -     X   -50     -     -     -    83     -    77   -54 |
 DJIG |     -     -     -    10     -     -     -     -   -10     -     -     - |
 DRAO |     -    71   -55     -   -80     -     -     -     -     -   -16   -73 |
 DUBO |     -    41     -     -   -72     -     -     -     -     -    22     - |
 DYNG |     -  -130     -   145     -     -     -     -     -     -  -103     - |
 FAA1 |     -    -3     -     X     5     -     -     -     -     -    54    26 |
 FAIR |     -     -     -     -    22     -     -     -   -14     -   -32   -19 |
 FLIN |     -     -     -    -5     8     -     -     -     -     -     -   -82 |
 FLRS |     -     -     -    44     -     -     -     -   -45     -  -130   111 |
 GAMB |     -     -     -   -36     -     -     -     -    37     -  -246     - |
 GLSV |     -     -     -     -    28     -     -     -   -18     -     -     - |
 GODE |     -    69    13     -  -132     -     -     -     -     -    34     - |
 GOL2 |     -     -    39   -20     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -   -54     -     -    94     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -   -78     -     -   136     -     -     -     -     -  -115     - |
 GUAM |     -    20     -     -   -34     -     -     -     -     -     -     - |
 HARB |     -    -5     -     X     8     -     -     -     -     -     -    64 |
 HERS |     -   -46   -31     -   107     -     -     -     -     -   -91     - |
 HOB2 |     -    70    61     -    -9     -     -     -  -107     -   -66     - |
 HOFN |     -   -14     -     -    24     -     -     -     -     -  -100    45 |
 HRAO |     -     -  -221     -   -64     -     -     -   160     -   255     - |
 HYDE |     -     -     -     -     9     -     -     -    -6     -    65   172 |
 IENG |     -   -24    60     -    -7     -     -     -     -     -     2     - |
 IRKJ |     -     -   -80     -    65     -     -     -     -     -    92  -113 |
 IRKM |     -     -    -5    62     -     -     -     -   -60     -   129     - |
 JFNG |     -     -     -    44     -     -     -     -   -45     -     -     - |
 KARR |     -  -133     -   135    32     -     -     -     -     -  -191     - |
 KAT1 |     -     -   -83    43     -     -     -     -     -     -  -182     - |
 KERG |     -     -     -     -   -18     -     -     -    12     -   156   124 |
 KIRI |     -     -     -    89     -     -     -     -   -91     -    20     - |
 KIRU |     -   -22     -     X    38     -     -     -     -     -   180     - |
 KOKB |     -    24   -19     -   -26     -     -     -     -     -   -23   -21 |
 KOKV |     -     -    21    38   -72     -     -     -    -1     -   -44   -48 |
 KOUG |     -   -28     -     X     -     -     -     -    33     -     -     - |
 KRGG |     -  -130     -    49   151     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -  -172     -     -     -     -   176     -     -  -324 |
 LMMF |     -   -60     -    87     -     -     -     -   -19     -     -     - |
 MAC1 |     -     -     -   -15   -41     -     -     -    43     -    -8   -38 |
 MAL2 |     -   -37     -     X    64     -     -     -     -     -    23   -39 |
 MAR7 |     -   -59     -     -     -     -     -     -    67     -     -     - |
 MAS1 |     -   -58     -     X   101     -     -     -     -     -    56    74 |
 MATE |     -     -    -1     -     1     -     -     -     -     -   -84     - |
 MAW1 |     -     -     -   -20    31     -     -     -     -     -   173    36 |
 MAYG |     -  -167     -   134     -     -     -     -    55     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    -5    -8     -     -     -    10     -     -   -23 |
 MCM4 |     -    89     -  -130   -84     -     -     -    86     -    10  -135 |
 MDVJ |     -    46    18     -   -95     -     -     -     -     -    31     - |
 MGUE |     -    33   -72     X     -     -     -     -     -     -   -10     - |
 MKEA |     -     -   130     -  -106     -     -     -     -     -    89    27 |
 NICO |     -   -83     -     -   145     -     -     -     -     -    -3   253 |
 NIST |     -    19   -40     -     -     -     -     -     -     -    90     - |
 NKLG |     -     3     -     X   -25     -     -     -    13     -     X    19 |
 NLIB |     -     -   148     -   -90     -     -     -   -19     -    90     - |
 NOT1 |     -     -    62     -     -     -     -     -   -33     -     -    76 |
 NOVM |     -     -  -164     -   133     -     -     -     -     -     -    86 |
 NRC1 |     -    12   -10     -   -13     -     -     -     -     -   -23    -5 |
 NRIL |     -     -     -    28     9     -     -     -   -34     -    34   -38 |
 NTUS |     -     -     -    11   -17     -     -     -     -     -     -   -73 |
 NYA2 |     -     -     -    24   -37     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     -    56   -88     -     -     -     -     -   -47   -49 |
 OHI3 |     -     -    -3     -     -     -     -     -     2     -    80     - |
 ONSA |     -   -15    18     -    12     -     -     -     -     -    37    42 |
 OUS2 |     -    32     -     -   -57     -     -     -     -     -     -     - |
 OWMG |     -     -     -    34     -     -     -     -   -35     -     -     - |
 PERT |     -     -     -   -54    84     -     -     -     -     -  -196   177 |
 PETS |     -     -     -    13  -245     -     -     -   147     -   177     - |
 PIE1 |     -     -    35     -   -39     -     -     -     7     -    31     4 |
 PNGM |     -     -     -    62     -     -     -     -   -64     -  -168     - |
 POL2 |     -    17     -     -   -29     -     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -     6     -     -   -10     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -   -29    31     -    26     -     -     -     -     -     -    10 |
 REUN |     -     -     -    -5     8     -     -     -     -     -  -165    32 |
 REYK |     -    -2     -    68   -55     -     -     -   -32     -  -106  -114 |
 RGDG |     -   -13     -    14     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -   -49     -     -    85     -     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -   118     -     -   -34     -     -     -  -113     -     -   -30 |
 SCH2 |     -   -18     -    28   -21     -     -     -     6     -   -37     4 |
 SEYG |     -  -144     -   108     -     -     -     -    55     -     -     - |
 SGOC |     -     8     -     -   -14     -     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -   109     -     -     -     -  -112     -     -     - |
 SPT0 |     -     -   -34     -    27     -     -     -     -     -  -127     - |
 SSIA |     -     -     -    69   -24     -     -     -   -54     -  -152     - |
 STHL |     -   -60     -    46   -16     -     -     -    35     -   -78    53 |
 STJO |     -   -26   -45     -    -1     -     -     -    53     -   118    34 |
 SUTM |     -     -     -   -92   143     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   126   -66     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TID1 |     -    -5    11     -     -     -     -     -     -     -   -28     - |
 TIDB |     -     -    15    -8     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -     8   -13     -     -     -     -     -   -18     - |
 TLSE |     -   -16     -     -    27     -     -     -     -     -    24     - |
 TONG |     -   -18     -    22     -     -     -     -    -1     -     -     - |
 TOW2 |     -   -19     -    -1   -22     -     -     -    37     -    21   -63 |
 TWTF |     -    39   -63     -   -17     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -   -30     -     -    52     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -    81     -  -201   172     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -   -47     -     -    82     -     -     -     -     -   -42     - |
 USUD |     -     -   -86     -     -     -     -     -    46     -     -     - |
 VILL |     -   -21     -     X    37     -     -     -     -     -   -14     - |
 VOIM |     -   -31     -    35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -26    48     -     5     -     -     -     -     -    45     - |
 WARK |     -     -   -89    46     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -     -     -   -18    29     -     -     -     -     -  -139   -35 |
 WIND |     -    53     -   -99    61     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -   -22     -    18     -     -     -     -     -     -    57 |
 WTZR |     -   -70    -4    68    18     -     -     -     -     -  -123   -78 |
 WTZZ |     -    16   -34     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -   -80     -    42   -28     -     -     -    67     -  -144   150 |
 YAKT |     -     -     -    19     -     -     -     -   -20     -   -90     0 |
 YELL |     -     3    14     -   -48     -     -     -    21     -    72   -56 |
 YKRO |     -    16     -     7     -     -     -     -   -25     -     -     3 |
 ZAMB |     -   -42     -    19   103     -     -     -   -38     -     -    28 |
 ZECK |     -     -    -9     -     7     -     -     -     -     -     -    32 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   404     7    18     9     8    31    47   509     7   373    57    25 |  288    309
    2 |   783     4     8     7     9    36    62   431     8   781    87    32 |  288    298
    3 |   514     7    12     8     6    53    68  1169     8   517    53    18 |  288    182
    5 |   546     5    10     6     8    33    54   563     6   513    81    25 |  288    447
    6 |   457     7    14     8    10    27    59   648     8   734    71    21 |  288    455
    7 |  2598     8    11     8    14    63    99  1477     9  2470   108    26 |  288    227
    8 |  1547     7    16    12    12    70     -  2495    10  2965    74    20 |  288   1031
    9 |   770     7    11     9     9    80   120   691     9   565    66    23 |  288    385
   10 |   384     5    12     9    13    57    69   488     8   455    58    30 |  288    149
   11 |   603     5     9     9    11    41    71   969     7   648    51    43 |  288    352
   12 |   364    13    35    11    10    53    72   424    13   409    80    27 |  288    338
   13 |   973     7    22     7     9    52    73   450     7   926    74    40 |  288    490
   14 |   694     5    16     9    11    68    53   337     7   627    59    34 |  288    218
   15 |   406     5    20    15    11    54    78   342     6   520   119    50 |  288    300
   16 |   667     7    15    12    15    40    55   584    11   682   107    36 |  288    290
   17 |  2578     7    10     9    13    52    48   507     8  2459    61    34 |  288    450
   18 |  1087     4     X     5     X    39     -  1495     -  1129   132    28 |  287    848
   19 |   443     7    13    10    14    74   136   389    10   503    98    73 |  288    329
   20 |   757     5    12     9     9    58    71   331     9   809    55    16 |  288    282
   21 |   615     7    13     8    21    51    62   400     8   538    97    34 |  288    336
   22 |   394     7    11    10     6    44    41   404     8   477    49    19 |  288    330
   23 |   370     7    10     9    13    74   140   249    10   369    69    54 |  288    169
   24 |  2825     9    15    11    28   127   122  3028    11  2315    59    20 |  288   3681
   25 |   325     9    16    11    14    37   124   380    10   408    65    27 |  288    193
   26 |   357     9     9    12    20    33    74   310    12   384    59    40 |  288    258
   27 |   901     7    14    11    10    52    63   312     9   775    47    34 |  288    314
   28 |  3347     6    17     9    22    64   124  1918     9  3342    90    26 |  288    324
   29 |   404     7    24     8    13    61    88   290     8   442   125    51 |  288    345
   30 |   533     8    11     9    19    60    74   426     9   564    79    55 |  288    343
   31 |   685     6    15    12     7    54    44   672     8   672    88    31 |  288    166
   32 |   467     6    11     9     9    99   138   922     7   497    80    48 |  288    162
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     -     7    16     -     -     -     -     -     -     -    24     - |  288   2083
 ALGO |     -     6    13     -     -     -     -     -     -     -    61    15 |  288    107
 AREG |     -     5    10     X     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2829
 AREQ |     -    12    11     -    14     -     -     -     9     -     -    13 |  288   2701
 ARTU |     -     -     -     6    12     -     -     -     7     -    20     - |  288    >>>
 ASCG |     -     -     -     9     -     -     -     -     9     -    22     - |  288   3341
 ASPA |     -     -     -     8    12     -     -     -     -     -    25    21 |  282   5133
 BAKE |     -     -     -     6    10     -     -     -     -     -    57    11 |  288   2613
 BJFS |     -     -    11     -     9     -     -     -     -     -     -    16 |  287   2477
 BOGT |     -     -     -    10    12     -     -     -    11     -    23    16 |  288   4212
 BOR1 |     -     8    17     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  282   2290
 BRFT |     -     -     -     9    19     -     -     -    11     -    35    17 |  288   2645
 BRMU |     -     -     -    10    11     -     -     -    10     -    27    13 |  288   5146
 BRUX |     -    10    17     -    16     -     -     -     9     -     -     - |  288     28
 BSHM |     -     -     -     7     -     -     -     -     7     -    46     - |  276  40214
 CAS1 |     -     9     -     8     8     -     -     -     8     -    40    11 |  288   2276
 CCJ2 |     -     -     -     9    14     -     -     -     -     -     -    19 |  276   7072
 CEDU |     -     -    12     8    13     -     -     -    10     -    27    18 |  288     62
 CHAN |     -     -     -     -     9     -     -     -     6     -     -    10 |  285   5480
 CHPI |     -     -     -     -    17     -     -     -    11     -    20     - |  286   2564
 CHUR |     -     -    10     -    11     -     -     -     7     -    13    16 |  288  18381
 CNMR |     -     -     -    12     -     -     -     -    13     -    24    19 |  276   4202
 COCO |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     -    30    16 |  276   1833
 CPVG |     -     6     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3936
 CRO1 |     -     8    19     -    17     -     -     -     -     -    25     - |  288   3869
 CUSV |     -     -     -    12    18     -     -     -     -     -     -    30 |  283   5543
 DARW |     -    12     -     -    21     -     -     -    13     -    27    30 |  288   3588
 DAV1 |     -     6     -     -     7     -     -     -     6     -    63    11 |  288   1748
 DGAR |     -    12     -     X    20     -     -     -    12     -    20    23 |  288   2072
 DJIG |     -     -     -     8     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   6031
 DRAO |     -     5    16     -    13     -     -     -     -     -    42    11 |  288   1970
 DUBO |     -     4     -     -     7     -     -     -     -     -    17     - |  288  32334
 DYNG |     -     5     -     6     -     -     -     -     -     -    19     - |  288   2628
 FAA1 |     -    10     -     X    17     -     -     -     -     -    21    16 |  288   6076
 FAIR |     -     -     -     -     8     -     -     -     5     -    24    10 |  288   3418
 FLIN |     -     -     -     7    11     -     -     -     -     -     -    17 |  288   3114
 FLRS |     -     -     -     9     -     -     -     -     9     -    20    17 |  276   3204
 GAMB |     -     -     -    18     -     -     -     -    19     -    39     - |  278   5867
 GLSV |     -     -     -     -     8     -     -     -     6     -     -     - |  288   4466
 GODE |     -    10    13     -    16     -     -     -     -     -    40     - |  288     42
 GOL2 |     -     -     9     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     89
 GOPE |     -     5     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     42
 GRAZ |     -     5     -     -     8     -     -     -     -     -    22     - |  288   3016
 GUAM |     -    10     -     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   5778
 HARB |     -     7     -     X    12     -     -     -     -     -     -    16 |  288   1665
 HERS |     -     9    14     -    14     -     -     -     -     -    38     - |  288     30
 HOB2 |     -    10    19     -    14     -     -     -     9     -    55     - |  288   1739
 HOFN |     -     4     -     -     7     -     -     -     -     -    28     8 |  288   2098
 HRAO |     -     -    14     -    11     -     -     -    10     -    98     - |  288     36
 HYDE |     -     -     -     -    18     -     -     -    12     -    36    16 |  285   5910
 IENG |     -     4     9     -     7     -     -     -     -     -    13     - |  288     29
 IRKJ |     -     -     9     -     7     -     -     -     -     -    31    49 |  255    145
 IRKM |     -     -     9     6     -     -     -     -     6     -    26     - |  288     72
 JFNG |     -     -     -     6     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   4668
 KARR |     -     8     -     9    11     -     -     -     -     -    23     - |  288   5888
 KAT1 |     -     -    15     8     -     -     -     -     -     -    38     - |  269   3918
 KERG |     -     -     -     -    14     -     -     -     9     -    24    20 |  288   2409
 KIRI |     -     -     -    14     -     -     -     -    14     -    61     - |  283   4573
 KIRU |     -     5     -     X     8     -     -     -     -     -    34     - |  288   1159
 KOKB |     -     9    21     -    15     -     -     -     -     -    29    14 |  288     49
 KOKV |     -     -    14    11    15     -     -     -     9     -    25    14 |  288     49
 KOUG |     -     9     -     X     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   1436
 KRGG |     -    11     -    11    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   2003
 LHAZ |     -     -     -     8     -     -     -     -     8     -     -    13 |  189   5890
 LMMF |     -    14     -    19     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   2336
 MAC1 |     -     -     -     5     8     -     -     -     6     -    19    11 |  276   1907
 MAL2 |     -    10     -     X    17     -     -     -     -     -    22    23 |  288  13781
 MAR7 |     -     7     -     -     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   2289
 MAS1 |     -     5     -     X     9     -     -     -     -     -    56    12 |  288   2818
 MATE |     -     -     8     -     6     -     -     -     -     -    18     - |  288     27
 MAW1 |     -     -     -     3     5     -     -     -     -     -    17     9 |  276   1769
 MAYG |     -    12     -    10     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   3074
 MBAR |     -     -     -    11    15     -     -     -    14     -     -    20 |  288   4105
 MCM4 |     -    11     -     9     8     -     -     -     9     -    88     9 |  288   7290
 MDVJ |     -     7    11     -    12     -     -     -     -     -    58     - |  288     24
 MGUE |     -     9    20     X     -     -     -     -     -     -    28     - |  288     12
 MKEA |     -     -    17     -    14     -     -     -     -     -    42    18 |  282     52
 NICO |     -     5     -     -     9     -     -     -     -     -    51    13 |  288   7390
 NIST |     -    15    32     -     -     -     -     -     -     -    63     - |  191     27
 NKLG |     -     8     -     X    14     -     -     -     9     -     X    14 |  288   2354
 NLIB |     -     -    21     -    16     -     -     -    11     -    67     - |  288     43
 NOT1 |     -     -    11     -     -     -     -     -     6     -     -    15 |  288     34
 NOVM |     -     -    20     -    16     -     -     -     -     -     -    17 |  235     28
 NRC1 |     -     6    12     -    10     -     -     -     -     -    15    14 |  288     18
 NRIL |     -     -     -     5     9     -     -     -     5     -    16     7 |  288   6087
 NTUS |     -     -     -     9    13     -     -     -     -     -     -    20 |  287   3113
 NYA2 |     -     -     -     7    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 OHI2 |     -     -     -     5     8     -     -     -     -     -    42    12 |  288     68
 OHI3 |     -     -    12     -     -     -     -     -     6     -    18     - |  288     65
 ONSA |     -     8    10     -    13     -     -     -     -     -    15    20 |  288     23
 OUS2 |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 OWMG |     -     -     -     7     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   3668
 PERT |     -     -     -     5     8     -     -     -     -     -    20    16 |  276   6190
 PETS |     -     -     -     8    11     -     -     -     8     -    21     - |  288   8531
 PIE1 |     -     -    13     -    13     -     -     -     6     -    23     8 |  288     22
 PNGM |     -     -     -     9     -     -     -     -     9     -    26     - |  276   4866
 POL2 |     -     4     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   7948
 POTS |     -     7     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -     8    11     -    10     -     -     -     -     -     -    12 |  288     62
 REUN |     -     -     -     6    10     -     -     -     -     -    99    43 |  288   5487
 REYK |     -     6     -     7     9     -     -     -    10     -    21    11 |  288   2002
 RGDG |     -     5     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4143
 RIO2 |     -     7     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SANT |     -     9     -     -    12     -     -     -     9     -     -    16 |  288   2224
 SCH2 |     -     9     -    10     9     -     -     -     8     -    16    12 |  288   3074
 SEYG |     -    11     -    12     -     -     -     -    15     -     -     - |  288   3680
 SGOC |     -     9     -     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SOLO |     -     -     -    10     -     -     -     -    10     -     -     - |  276   5476
 SPT0 |     -     -    11     -     9     -     -     -     -     -    12     - |  288     24
 SSIA |     -     -     -    12    14     -     -     -    14     -    28     - |  288   7878
 STHL |     -     7     -     7    14     -     -     -     6     -    36    11 |  288   5617
 STJO |     -    14    26     -    20     -     -     -    14     -    33    29 |  288    166
 SUTM |     -     -     -     9    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SVTL |     -     -    14     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     31
 TID1 |     -     7    16     -     -     -     -     -     -     -    18     - |  288     48
 TIDB |     -     -    12     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     58
 TIXI |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     -    18     - |  288    >>>
 TLSE |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -    33     - |  288   2451
 TONG |     -    10     -    13     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   2168
 TOW2 |     -    13     -    11    16     -     -     -    14     -    40    18 |  288   3141
 TWTF |     -     8    13     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288     49
 ULAB |     -     4     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     7     -     6    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |     -     8     -     -    15     -     -     -     -     -    57     - |  288     22
 USUD |     -     -    11     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  288     38
 VILL |     -     5     -     X     9     -     -     -     -     -    21     - |  288   3126
 VOIM |     -    12     -    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     -     8    14     -     9     -     -     -     -     -    13     - |  288     21
 WARK |     -     -    17     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   3791
 WHIT |     -     -     -     4     6     -     -     -     -     -    32    11 |  288 148786
 WIND |     -     8     -     9    15     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -     -    14     -    12     -     -     -     -     -     -    28 |  287   2205
 WTZR |     -     6    16     6    11     -     -     -     -     -    44    11 |  288     23
 WTZZ |     -     9    19     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  286     23
 XMIS |     -    10     -    11    16     -     -     -     9     -    17    20 |  288   3198
 YAKT |     -     -     -     6     -     -     -     -     6     -    65    10 |  288    >>>
 YELL |     -    10    19     -     9     -     -     -     7     -    15    10 |  288     24
 YKRO |     -     7     -     9     -     -     -     -     8     -     -    15 |  288   3948
 ZAMB |     -    10     -     8    14     -     -     -     8     -     -    13 |  288   5532
 ZECK |     -     -    10     -     8     -     -     -     -     -     -    14 |  227     39
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1181     8    15     9    13    60    86   962     9  1220    52    25 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   286     0   288     3.64     4.53     1.28     1.28   | 2.74e-14  8.73e-15  5.30e-15 |
 HRAO |   288   287     1   288     3.18     4.53     0.53     0.53   | 3.58e-14  1.03e-14  2.22e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.05     4.53     4.52     4.52   | 2.64e-14  6.53e-15  1.99e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     4.39     4.53     4.34     4.34   | 2.28e-14  5.00e-15  4.10e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.80     4.53     2.10     2.10   | 2.52e-14  4.70e-15  2.17e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     3.16     4.53     3.87     3.87   | 2.46e-14  7.98e-15  4.08e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.12     4.53     4.52     4.52   | 2.89e-14  5.75e-15  2.53e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.51     4.53     3.49     3.49   | 2.55e-14  5.44e-15  2.40e-15 |
 MDVJ |   288   286     1   288     3.21     4.53     4.52     4.52   | 3.87e-14  7.46e-15  1.72e-15 |
 HERS |   288   286     1   288     3.11     4.53     4.52     4.52   | 3.55e-14  9.45e-15  2.70e-15 |
 TID1 |   288   285     1   288     3.61     4.53     1.47     1.47   | 7.19e-14  6.98e-15  5.27e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.50     4.41     4.52     4.52   | 3.85e-14  6.42e-15  8.65e-16 |
 MKEA |   282   280     1   282     2.97     4.40     0.50     0.50   | 6.20e-14  1.40e-14  6.92e-15 |
 NOT1 |   288   288     0   288     2.47     4.35     4.52     4.52   | 4.82e-14  5.93e-15  3.32e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     2.68     4.28     0.88     0.88   | 2.57e-14  1.00e-14  3.72e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.40     4.19     1.18     1.18   | 3.60e-14  7.38e-15  2.65e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     2.23     3.72     4.52     4.52   | 4.34e-14  1.23e-14  2.70e-15 |
 BRUX |   288   288     2   197     2.28     3.02     1.30     1.30   | 3.81e-14  1.23e-14  3.12e-15 |
 MGUE |   288   286     2   197     2.18     3.02     3.02     3.02   | 3.30e-14  5.88e-15  1.82e-15 |
 NIST |   191   182     3   191     1.87     2.93     2.95     2.95   | 5.65e-14  1.34e-14         - |
 USUD |   288   288     0   288     1.92     2.75     4.52     4.52   | 3.55e-14  9.68e-15  3.18e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.90     2.70     0.29     0.29   | 5.39e-14  2.01e-14  1.40e-14 |
 GODE |   288   286     1   288     1.88     2.63     1.05     1.05   | 4.37e-14  1.36e-14  6.85e-15 |
 IRKJ |   255   252     1   255     1.42     1.70     0.62     0.62   | 9.86e-14  2.32e-14  1.49e-14 |
 NOVM |   235   235     0   235     1.15     1.22     1.55     1.55   | 6.41e-14  1.08e-14  1.90e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.18     1.04     0.97     0.97   | 9.15e-14  8.59e-15  3.62e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     1.02     0.79     0.04     0.04   | 2.15e-14  6.87e-15  1.75e-15 |
 ZECK |   227   227     0   227     0.82     0.64     2.06     2.06   | 2.74e-13  8.72e-14  2.64e-14 |
 IRKM |   288   288     0   288     0.84     0.53     0.16     0.16   | 4.37e-14  2.07e-14  7.38e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     0.82     0.50     0.04     0.04   | 3.41e-14  5.96e-15  2.42e-15 |
 TIDB |   276   276     0   276     0.44     0.15     0.68     0.68   | 9.82e-14  1.09e-14  5.94e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.49     0.13     4.52     4.52   | 5.90e-14  1.86e-14  2.29e-14 |
 TWTF |   288   288     0   288     0.41     0.13     0.46     0.46   | 4.10e-14  1.60e-14  6.11e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.38     0.11     0.12     0.12   | 3.66e-14  9.64e-15  3.27e-15 |
 CEDU |   288   288     0   288     0.38     0.11     0.02     0.02   | 3.64e-14  8.63e-15  3.34e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     1.99     0.10     0.27     0.27   | 6.38e-14  3.48e-14  2.75e-14 |
 G09  |   288   281     5   197     1.09     0.09     0.24     0.24   | 9.21e-14  3.13e-14  5.24e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.34     0.08     1.05     1.05   | 5.17e-14  8.46e-15  2.08e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     0.31     0.07     0.29     0.29   | 4.15e-14  9.81e-15  2.96e-15 |
 G26  |   288   287     1   288     4.49     0.06     4.52     4.52   | 7.46e-14  2.96e-14  5.24e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     4.49     0.04     1.91     1.91   | 6.17e-14  2.84e-14  2.77e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.24     0.02     1.53     1.53   | 5.36e-13  6.06e-14  1.17e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.38     0.02     2.23     2.23   | 7.35e-14  2.26e-14  8.59e-15 |
 G02  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.31     1.31   | 5.08e-13  6.45e-14  2.42e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.04     0.04   | 2.50e-14  6.36e-15  2.48e-15 |
 G31  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.31     0.31   | 5.70e-13  6.49e-14  1.93e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.96     0.96   | 6.33e-13  5.95e-14  1.89e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.36     0.36   | 6.63e-13  6.57e-14  2.76e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.65     0.65   | 6.61e-13  6.61e-14  3.07e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.41     0.41   | 6.31e-13  6.98e-14  1.67e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.93     0.93   | 7.47e-13  6.54e-14  3.39e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.85     0.85   | 7.05e-13  7.17e-14  2.35e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     4.50     0.02     0.39     0.39   | 6.34e-14  2.15e-14  2.00e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.19     0.02     1.34     1.34   | 7.96e-13  7.20e-14  4.03e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.12     0.12   | 6.88e-13  8.17e-14  3.60e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.26     0.01     4.52     4.52   | 5.75e-13  8.42e-14  5.29e-14 |
 G18  |   287   287     0   287     0.23     0.01     0.12     0.12   | 5.58e-13  1.22e-13  1.33e-13 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  1.53e-13  1.80e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.37e-13  8.21e-13  3.05e-13 |
 BOR1 |   282   275     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.57e-12  8.05e-13  3.01e-13 |
 BRFT |   286   210    46     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.66e-11  3.29e-12  2.80e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  4.94e-13  2.54e-13 |
 CHPI |   286   252     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-12  8.04e-13  1.71e-13 |
 DARW |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.49e-12  4.37e-13  4.80e-13 |
 DGAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.18e-13  1.73e-13  1.80e-13 |
 FLIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G01  |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.21e-14  3.29e-14  3.77e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.55e-13  9.02e-14  5.98e-14 |
 G06  |   288   285     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.71e-14  2.59e-14  4.02e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.99e-13  2.66e-13  6.21e-14 |
 G10  |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.81e-14  3.94e-14  1.56e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.67e-13  7.13e-14  2.91e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.84e-13  1.04e-13  5.42e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.21e-13  9.42e-14  2.82e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.50e-13  9.18e-14  3.29e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  3.41e-13  2.12e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.31e-13  7.28e-14  2.76e-14 |
 GLSV |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.46e-12  6.50e-13  3.51e-13 |
 HOB2 |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.95e-13  1.98e-13  2.38e-13 |
 KARR |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.22e-12  9.20e-13  6.16e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-13  3.14e-13  1.44e-13 |
 MAC1 |   276   229    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.42e-11  2.98e-12  3.57e-13 |
 MAS1 |   288   244    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.48e-12  1.02e-12  3.12e-13 |
 PERT |   276   267     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.29e-12  1.01e-12  7.11e-13 |
 SANT |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-12  6.40e-13  2.61e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.74e-14  5.90e-15  1.73e-15 |
 BJFS |   287   236    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.28e-11  2.37e-12  5.12e-13 |
 COCO |   276   274     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  2.65e-13  2.06e-13 |
 TOW2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TLSE |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.66e-12  6.87e-13  3.18e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-13  5.83e-13  1.36e-13 |
 KERG |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.00e-12  7.73e-13  1.16e-13 |
 MAW1 |   276   259     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-12  4.54e-13  2.09e-13 |
 REYK |   288   255    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.66e-12  1.12e-12  2.39e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-28  2.35e-29  3.91e-30 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CNMR |   276   266     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  9.59e-13  5.18e-13 |
 GOPE |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-14  9.89e-15  4.25e-15 |
 GOL2 |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.55e-14  9.43e-15  5.31e-15 |
 WTZZ |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.34e-14  6.11e-15  8.86e-16 |
 LMMF |   288   266     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.92e-12  1.12e-12  2.42e-13 |
 CCJ2 |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KRGG |   288   287     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.03e-12  8.90e-13  1.51e-13 |
 TONG |   197   190     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.34e-12  5.46e-13         - |
 PNGM |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-12  5.87e-13  5.27e-13 |
 WARK |   286   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-12  8.47e-13  1.96e-13 |
 SOLO |   276   270     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.60e-12  4.98e-13  5.87e-13 |
 DYNG |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.64e-12  9.11e-13  3.56e-13 |
 OWMG |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.73e-12  9.19e-13  3.69e-13 |
 ASCG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  8.57e-13  2.09e-13 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.36e-13  8.22e-13  2.98e-13 |
 MAR7 |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.59e-12  7.49e-13  2.87e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-13  3.94e-13  7.42e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.53e-18  6.28e-17  1.52e-16 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DGAR      DGAR      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
