
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2093   Day: 6   MJD: 58901                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3072      2    -148     206   1058   1058      0   2718   2718      0    0.00
 cod |   288     0  30103    302    -989     459      8      8      8    104    159     67   24.89
 emr |   288     0  23596    171   -1365    -118     17     18     17     74     83     68   10.90
 esa |   288     0  30406     17    -635     771      9     10      9     71     72     71   22.92
 gfz |   288     0  38754    630      56     -30     14     15     13    108     96    111   14.10
 iga |    96     0   2976      0    -149     226     28     28      0     87     87      0    0.00
 igc |   288     0   8101    134     -27     589     93     93      0    624    624      0    0.00
 igu |    96     0   2880     23     -60      62    930    930      0   2131   2131      0    0.00
 jpl |   288     0  26678      0  212400     416      8      7      9     82    118     56   27.19
 ngs |    96     0   2976      6    -122     188    903    903      0   2253   2253      0    0.00
 usn |   288     0  34999    485   -1269    -445    114    127    109   1112    539   1241    0.00
 whu |   288     0  28657    137     583    -554     23     36     14    168    277     88    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  1183   208  -108  -116    35  -116  -193  1057   -67  1206   510  -416 |
    2 | -1696  -151    64    -4    63    98  -110  1277    83 -1534   306   640 |
    3 |    64   124     7     8  -176  -164 -1450 -1243   -31    65   567  -371 |
    4 |  -748     X   100    19     X   -32     -     -   -55  -634   544     - |
    5 | -2375   -81   126   -26   120    20   215   271   -16 -2055   794   -89 |
    6 |  -421   326  -181   -60  -128  -146 -2092  1072  -110  -371   603  -438 |
    7 | -2908   135    45   -87   -13   -23   404 -1561   -61 -2419   556  -135 |
    8 |   531   199   -55    58  -138   -67  -635  3157  -138   274   390  -195 |
    9 |    33    27    71   -73   -95   -94  -423  1168    58   294   407     0 |
   10 |  2334   120   -82    57   -76   -22   869   693   -86  2232   679   -18 |
   11 |  3563    99  -115   -23    -1     -     -     -   -25     -     -     - |
   12 |  -779    -4    14   150    62   107   226  -711  -160  -900   612  -191 |
   13 |   235    65   -53    49    11   -98    -6  -262   -86   716   508   -83 |
   14 |  2312  -177    53     0    51    64   -19   -65   114  2279   332   145 |
   15 |  -835  -133   102   -30    40    -1   487   489    86  -931   817  -143 |
   16 |  2327  -108   101   -96    55    30   129   501   111  2232   294   115 |
   17 | -7450    60    61  -190   122   -12   234 -4705    17 -5543   612   -35 |
   18 | -2828    19  -113    35     X   -58     -  1915     - -2593  -372  -211 |
   19 | -2084  -169   111   -50   138    27   -11  -144    80 -1911   385   631 |
   20 |  1997  -153    70   -85    83   -17  -178  -480   140  1859   342   392 |
   21 |   460  -163   101   -20   124   104    -4  -221    61   602   361   339 |
   22 | -1930  -226    19    14     7    14  -324   362   184 -1881   324   431 |
   23 | -1929   100    44  -103   -40    10   104  -528    -2 -1526     -    67 |
   24 |  -339   268   -49     6   -13   -52   290 -6823  -224     0   665  -271 |
   25 |  2445   351  -101    57    39   199  -367  1643  -349  2444   366    -1 |
   26 |   502   126   -56   -38    -9   -59   179  -511   -56   776   463   -29 |
   27 |  -727   159    13   -18    44    66    65   387  -158  -440   483  -138 |
   28 |  7511  -132   -44    93    45    79    48  3805    36  6217   281    43 |
   29 | -1401    14    73   -30   169    82   455   310  -104 -1474   719   -73 |
   30 |   469   156   -45   -59   -48    61   499   291   -51   829   356   113 |
   31 |  2395   135    44   -23    24    73   441   667  -135  1550   563  -365 |
   32 |   252   -60     2   -16   -27   -76   588 -1426    81   535   674  -125 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -    29     -   -31     -     -     -     -     -     -     -    -9 |
 ALBH |     -    25   -58     -     -     -     -     -     -     -  -507     - |
 ALGO |     -    19   -43     -     -     -     -     -     -     -   427    63 |
 ALIC |     -     -     -   -17    28     -     -     -     -     -   387   -10 |
 AREG |     -     8   -86    33     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     2   -39     -    22     -     -     -     3     -     -   -11 |
 ARTU |     -     -     -    41   -66     -     -     -     -     -  -351     - |
 ASCG |     -     -     -    87     -     -     -     -   -73     -   325     - |
 BADG |     -     -    44     -     -     -     -     -   -18     -   309     - |
 BAKE |     -     -     -   133   -71     -     -     -   -77     -   519    55 |
 BJFS |     -     -    59     -   -46     -     -     -     -     -     -   211 |
 BOGT |     -     -     -  -102    79     -     -     -    45     -   561   -83 |
 BOR1 |     -   -32    73     -     -     -     -     -     -     -   202     - |
 BRFT |     -     -     -   -40   -98     -     -     -    82     -   519   -43 |
 BRMU |     -     -     -   -69   111     -     -     -     -     -   428    -4 |
 BRST |     -    10     -     -     -     -     -     -    -9     -     -   106 |
 BRUX |     -   -14     0     -    26     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -  -107     -    58    35     -     -     -    30     -   527    40 |
 CCJ2 |     -     -     -    57   -97     -     -     -     5     -     -    16 |
 CEBR |     -     -   -77    36     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -   -51    61   -55     -     -     -     -     -   328   -39 |
 CHAN |     -     -     -     -     5     -     -     -    -3     -     -    64 |
 CHPG |     -  -159     -   172     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -     -   -39     -     -     -    20     -   681     - |
 CHUR |     -     -    27     -   -20     -     -     -     -     -   603    88 |
 CKIS |     -  -147     -    42     -     -     -     -    99     -   300     - |
 CNMR |     -     -     -    -2     -     -     -     -     1     - -2137   175 |
 CORD |     -    -5     -     -     9     -     -     -     -     -   529     - |
 CRO1 |     -   -17   -80     -   144     -     -     -   -28     -   281     - |
 CUSV |     -     -     -   -14     6     -     -     -     9     -     -   -59 |
 DAKR |     -     -     -    22     -     -     -     -   -19     -     -     - |
 DARW |     -    -2     -     -     4     -     -     -     -     -   444   -15 |
 DGAR |     -   -35     -     1  -184     -     -     -   127     - -3906   -17 |
 DRAO |     -    78   -35     -   -69     -     -     -   -22     -  -367    -1 |
 DUBO |     -    42     -     -    13     -     -     -   -45     -   455     - |
 FAA1 |     -  -119     -    73   -54     -     -     -    77     - -2925    70 |
 FAIR |     -     -     -     -   -61     -     -     -    32     -   313   -25 |
 FLIN |     -   -16     -    25   -13     -     -     -     -     -     -   -38 |
 FLRS |     -     -     -   -52     -     -     -     -    44     -   333    15 |
 GAMB |     -     -     -    39     -     -     -     -   -32     -     -     - |
 GLPS |     -     -     -   -17    78     -     -     -   -27     -  1280   -53 |
 GODE |     -    44   -43     -   -45     -     -     -     -     -   -12     - |
 GOL2 |     -     -    52   -25     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -    15     -     -   -27     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -   -69     -     -   121     -     -     -     -     -   454   137 |
 GUAT |     -     -     -     -    93     -     -     -   -48     -   262  -200 |
 HARB |     -   -44     -    91   -70     -     -     -     -     - -3275    89 |
 HERS |     -    -3    40     -   -23     -     -     -     -     - -1407     - |
 HOB2 |     -    34   -27     -   -39     -     -     -     -     -   566     - |
 HOFN |     -   -61     -     -    43     -     -     -    34     -   734  -130 |
 HRAO |     -     -    77     -   -23     -     -     -   -19     -   572     - |
 IENG |     -   -67    -4     -   121     -     -     -     -     - -1234     - |
 IISC |     -     -     -     -  -224     -     -     -   116     -   515     - |
 INEG |     -     -     -   -63   102     -     -     -     -     -     -    -7 |
 IRKJ |     -     -   169     -  -131     -     -     -     -     -   626   252 |
 IRKM |     -     -    64   -30     -     -     -     -     -     -   242     - |
 JFNG |     -     -     -    22     -     -     -     -   -18     -     -     - |
 KAT1 |     -     -  -112    72     -     -     -     -   -18     -   431     - |
 KERG |     -     -     -     -   -96     -     -     -    50     -   459    53 |
 KIRU |     -   172     -   127  -284     -     -     -  -118     -  1434     - |
 KOKB |     -   106   -34     -  -160     -     -     -     -     -  -559    41 |
 KOKV |     -     -    72    40  -170     -     -     -    27     -   602   -55 |
 KOUR |     -   -39     -    25   -52     -     -     -    42     - -3544    14 |
 KRGG |     -  -119     -    19   182     -     -     -     -     - -1469     - |
 MAC1 |     -     -     -   -75    -9     -     -     -    68     -   441    14 |
 MAL2 |     -   -65     -    76    -9     -     -     -     -     - -3268    20 |
 MAS1 |     -   -72     -    34   -27     -     -     -    52     -  -778   -10 |
 MATE |     -     -     5     -    65     -     -     -   -36     -   406     - |
 MAW1 |     -    54     -  -118    89     -     -     -     -     -   504    97 |
 MBAR |     -     -     -    13    -9     -     -     -    -6     -     -    14 |
 MCM4 |     -   -29     -     -    57     -     -     -    -3     -   540    40 |
 MDVJ |     -   112     9     -  -205     -     -     -     -     -   452     - |
 MGUE |     -    -5   -41    25     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    24   -43     -   -10     -     -     -     -     -   -26    63 |
 NICO |     -   -95     -     -   167     -     -     -     -     -  -921    32 |
 NIST |     -    12   -27     -     -     -     -     -     -     -   322     - |
 NKLG |     -   -70     -    74   -63     -     -     -    35     - -4779    35 |
 NLIB |     -     -    73     -   -56     -     -     -     -     -    39     - |
 NOVM |     -     -   -49     -    38     -     -     -     -     -     -   160 |
 NRC1 |     -    13    15     -   -34     -     -     -     -     -   404   -13 |
 NRIL |     -     -     -   -17   -32     -     -     -    32     -   356   -31 |
 NTUS |     -     2     -   -38   117     -     -     -   -30     -     -   -31 |
 NYA2 |     -     -     -   -10    16     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     -   -71   116     -     -     -     -     -   356  -108 |
 ONSA |     -    18     5     -   -36     -     -     -     -     -   -58    76 |
 OPMT |     -     8     -     -   -15     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -    68     -   -27   -76     -     -     -     -     -     -     - |
 OWMG |     -     -     -    67     -     -     -     -   -56     -     -     - |
 PERT |     -     -     -   -61  -105     -     -     -   106     -   470   -96 |
 PETS |     -     -     -     -  -110     -     -     -    57     -   539     - |
 PIE1 |     -    80   -14     -  -186     -     -     -    29     -   503    72 |
 PIMO |     -     -     -     -  -160     -     -     -    83     -   115   -95 |
 PNGM |     -     -     -   -44     -     -     -     -    37     -     -     - |
 POHN |     -     -     -    39     -     -     -     -   -33     -     -     - |
 POL2 |     -   -43     -     -     1     -     -     -    39     -   -71     - |
 POLV |     -     -     -   -17     -     -     -     -    14     -   515    10 |
 POTS |     -    -4     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -     1    20     -   -18     -     -     -     -     -     -   -45 |
 QAQ1 |     -     -     -   -77     -     -     -     -    65     -   466   -49 |
 REUN |     -   -52     -     -   120     -     -     -   -14     - -2111   142 |
 REYK |     -   -51     -    27    45     -     -     -     -     -     -  -229 |
 RGDG |     -  -192     -   208     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |     -    -2     -     -     -     -     -     -     2     -     -     - |
 SANT |     -   -19     -     -   163     -     -     -   -67     -   488  -143 |
 SCH2 |     -    48     -    53  -240     -     -     -    36     -   733    39 |
 SEYG |     -  -123     -   134     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SFER |     -     -  -171     -   132     -     -     -     -     -  -980   -40 |
 SGOC |     -     -     -   -51    84     -     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -   -87     -     -     -     -    73     -     -     - |
 SPT0 |     -     -   116     -   -90     -     -     -     -     -   182     - |
 STHL |     -   -60     -     7    98     -     -     -    -2     -   654   -24 |
 STJO |     -    49   -19     -    14     -     -     -   -45     -   495   -54 |
 SUTM |     -     -     -  -119   194     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   109   -52     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TID1 |     -    36   -83     -     -     -     -     -     -     -   353     - |
 TIDB |     -     -   -50    24     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -    74  -120     -     -     -     -     -   413     - |
 TLSE |     -   -49     -     -    87     -     -     -     -     -   408     - |
 TOW2 |     -     -     -    18   -30     -     -     -     -     - -4627     - |
 TWTF |     -    40    10     -   -79     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -  -117   191     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -    22     -  -162   224     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -    20     -     -   -35     -     -     -     -     -   -97     - |
 VILL |     -     -     -    15   -25     -     -     -     -     -  -687     - |
 VOIM |     -    47     -   -51     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -35    54     -    20     -     -     -     -     -   442     - |
 WARK |     -     -   -76    27     -     -     -     -     3     -     -     - |
 WES2 |     -     -    94     -   -73     -     -     -     -     -  -872     - |
 WHIT |     -     -     -   -31    50     -     -     -     -     -   378    -7 |
 WIND |     -   -58     -   -32   154     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -    46     -   -36     -     -     -     -     - -1695    17 |
 WTZR |     -  -150   -98   111   161     -     -     -     -     -   191  -104 |
 WTZZ |     -     4   -10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -   -73     -     -  -147     -     -     -   143     -   379    18 |
 YAR2 |     -     -     4     -    -3     -     -     -     -     -   484     - |
 YEL2 |     -   -39     -    43     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -   -17   -72     -    86     -     -     -     -     -   291   -73 |
 YSSK |     -     -     -    29   -47     -     -     -     -     -  -109     - |
 ZAMB |     -   -91     -    28    62     -     -     -    28     -     -    -9 |
 ZECK |     -     -     7     -    -5     -     -     -     -     -   185     4 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   411     4    18     9    13    21   128   457     8   359   155    45 |  288    212
    2 |   539     6    12     8    17    31    45   376     7   537   120    35 |  288    326
    3 |   333    11    21     7    22    19    94   715    11   314   177    34 |  288    280
    4 |   309     X    23     8     X    54     -     -     6   332   118     - |  288    204
    5 |   711     7    13    11    11    39    45   477     7   655   134    32 |  288    530
    6 |   574     5    15     9    12    25   139   592     8   413    87    43 |  288    161
    7 |   476     6    21     7    14    18    67   519     8   458    61    36 |  288    217
    8 |  1167     6    20     9    15    27   227  1439     8  1151   122    42 |  288   1061
    9 |   549     7    26     6     9    22    91   628     7   355   102    32 |  288    206
   10 |   477     6    19    13    21    21   143   283     6   513    78    20 |  288    237
   11 |   652     6    17    11    11     -     -     -     8     -     -     - |  288    318
   12 |   655     5    11     9    13    32    92   479     6   670   178    47 |  288    411
   13 |   937     6    30     9    23    28   112   501     7  1223   192    41 |  288    435
   14 |   492     8    18     8    13    22    59   333     6   425   100    32 |  288    340
   15 |   610     7    11    11    15    23    67   289     8   535   147    44 |  288    310
   16 |   602     8    13     8    16    43    35   372     8   538   114    29 |  288    472
   17 |  2893     7    17     9    13    28    62  1708     8  1775    98    38 |  288    475
   18 |  1125    28    22    22     X    28     -   666     -   810    25    56 |  288    497
   19 |   712     7    21     9    15    22   124   426     6   664    94    60 |  288    384
   20 |   885     8    18    14    17    36    88   536    10   699    90    35 |  288    385
   21 |   402     7    24    11    24    31    45   427     9   489    84    24 |  288    350
   22 |   649     7    24     7    16    35    59   439    10   375   191    38 |  288    309
   23 |  1118     6    23     8    10    27   150   478     6  1212     -    24 |  288    351
   24 |  2321     6    18     9    16    34    91  3138     8  2456   175    30 |  288   1371
   25 |   390     6    15    10    12    20    91   744     7   336   186    35 |  288    146
   26 |   362     6    20    12    15    35    88   423     7   251    83    32 |  288    194
   27 |   655     7    13    10    11    12    99   392     8   523   154    36 |  288    311
   28 |  2589     8    21    11    16    27    37  2652     9  1676    94    44 |  288    848
   29 |   575     6    13    10    16    31    62   237     7   511   173    23 |  288    267
   30 |   280     6    10     8    10    24   110   151     8   203    77    23 |  288    111
   31 |  1825     6    13     8    13    19    74   273     6  1800    64    25 |  288    226
   32 |   828     9    19     7    23    13   113   698     8   665    76    49 |  288    260
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     7     -     7     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   2135
 ALBH |     -     6    14     -     -     -     -     -     -     -   101     - |  288    877
 ALGO |     -     4    10     -     -     -     -     -     -     -    79    10 |  288     94
 ALIC |     -     -     -     6    10     -     -     -     -     -    59    15 |  288   3645
 AREG |     -     8    16     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3973
 AREQ |     -     7    13     -    15     -     -     -     8     -     -    11 |  288   3842
 ARTU |     -     -     -     4     7     -     -     -     -     -    52     - |  288    >>>
 ASCG |     -     -     -     8     -     -     -     -     6     -    97     - |  288   6104
 BADG |     -     -    22     -     -     -     -     -     9     -    74     - |  287     43
 BAKE |     -     -     -     9    10     -     -     -     9     -    27    15 |  288   2736
 BJFS |     -     -    10     -     8     -     -     -     -     -     -    13 |  221   2254
 BOGT |     -     -     -     9    14     -     -     -     9     -   135    13 |  288   5078
 BOR1 |     -     9    22     -     -     -     -     -     -     -    31     - |  288   2076
 BRFT |     -     -     -    17    21     -     -     -    16     -    62    25 |  287   3165
 BRMU |     -     -     -     5     8     -     -     -     -     -   137    11 |  288   5836
 BRST |     -     9     -     -     -     -     -     -     8     -     -    24 |  288   1316
 BRUX |     -     8    23     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 CAS1 |     -     7     -     9     9     -     -     -     8     -    96     8 |  288   1819
 CCJ2 |     -     -     -    11    15     -     -     -     9     -     -    15 |  288   2862
 CEBR |     -     -    13     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 CEDU |     -     -    14     7     9     -     -     -     -     -    84    10 |  288   2175
 CHAN |     -     -     -     -     8     -     -     -     4     -     -     8 |  288   4776
 CHPG |     -     8     -     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  210   4700
 CHPI |     -     -     -     -    17     -     -     -     9     -   178     - |  288   2765
 CHUR |     -     -     7     -     5     -     -     -     -     -    53     8 |  288  17894
 CKIS |     -    10     -    11     -     -     -     -     8     -    54     - |  288   4170
 CNMR |     -     -     -    17     -     -     -     -    14     -    85    23 |  287   5910
 CORD |     -    14     -     -    24     -     -     -     -     -    74     - |  288   5303
 CRO1 |     -     9    25     -    16     -     -     -     9     -    55     - |  288   3463
 CUSV |     -     -     -     8    11     -     -     -     6     -     -    11 |  288   6229
 DAKR |     -     -     -     7     -     -     -     -     6     -     -     - |  276   4350
 DARW |     -    12     -     -    20     -     -     -     -     -    57    20 |  288   2317
 DGAR |     -    12     -    10    16     -     -     -    10     -    98    13 |  288   2119
 DRAO |     -     5    14     -    12     -     -     -     6     -   109    10 |  288    880
 DUBO |     -     4     -     -     9     -     -     -     5     -   119     - |  288  13627
 FAA1 |     -    23     -    18    21     -     -     -    15     -   260    21 |  288  14138
 FAIR |     -     -     -     -    10     -     -     -     5     -    49    10 |  288   3253
 FLIN |     -     5     -     6     9     -     -     -     -     -     -    10 |  288   1341
 FLRS |     -     -     -     7     -     -     -     -     6     -    36    11 |  276   5585
 GAMB |     -     -     -    11     -     -     -     -     9     -     -     - |  286   3506
 GLPS |     -     -     -     8    11     -     -     -     7     -   192    13 |  288   5712
 GODE |     -     5    12     -     8     -     -     -     -     -    46     - |  288     46
 GOL2 |     -     -    11     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     68
 GOPE |     -     9     -     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 GRAZ |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -    48    14 |  288   2714
 GUAT |     -     -     -     -    15     -     -     -     8     -   124    18 |  276   3164
 HARB |     -    10     -    10    14     -     -     -     -     -    72    17 |  288   1765
 HERS |     -    11    24     -    17     -     -     -     -     -   175     - |  287     28
 HOB2 |     -     9    23     -    11     -     -     -     -     -    31     - |  288   1066
 HOFN |     -     5     -     -     8     -     -     -     5     -    76     9 |  288   1911
 HRAO |     -     -    19     -    18     -     -     -    11     -    58     - |  288     40
 IENG |     -     5     7     -     9     -     -     -     -     -    75     - |  288     28
 IISC |     -     -     -     -    12     -     -     -     6     -    94     - |  288   2798
 INEG |     -     -     -     6    10     -     -     -     -     -     -    12 |  288   4940
 IRKJ |     -     -    17     -    14     -     -     -     -     -    98    12 |  273     41
 IRKM |     -     -    19     9     -     -     -     -     -     -    38     - |  288     28
 JFNG |     -     -     -     6     -     -     -     -     5     -     -     - |  288   6709
 KAT1 |     -     -    24    13     -     -     -     -    10     -   110     - |  288   2321
 KERG |     -     -     -     -    21     -     -     -    11     -    85    19 |  285   2344
 KIRU |     -     6     -     7     9     -     -     -     8     -   103     - |  288   1889
 KOKB |     -     8    22     -    14     -     -     -     -     -    69    14 |  288     63
 KOKV |     -     -    20     9    12     -     -     -    11     -   103    14 |  288     64
 KOUR |     -    10     -    13    16     -     -     -    13     -   109    16 |  288     28
 KRGG |     -    14     -    14    22     -     -     -     -     -   349     - |  288   2595
 MAC1 |     -     -     -     7    13     -     -     -     7     -    74    16 |  288   1620
 MAL2 |     -    10     -    10    14     -     -     -     -     -   121    15 |  288  14708
 MAS1 |     -     6     -     7    11     -     -     -     7     -    63    10 |  288   3027
 MATE |     -     -    10     -    10     -     -     -     6     -    61     - |  288     38
 MAW1 |     -     8     -    10     9     -     -     -     -     -    54     9 |  288   1991
 MBAR |     -     -     -    12    20     -     -     -    13     -     -    20 |  288   3548
 MCM4 |     -     9     -     -    15     -     -     -     9     -    97    13 |  288   3537
 MDVJ |     -     5    11     -     9     -     -     -     -     -    47     - |  288     15
 MGUE |     -     8    19     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     15
 MKEA |     -     9    21     -    16     -     -     -     -     -    55    16 |  288   2801
 NICO |     -     6     -     -    11     -     -     -     -     -    91    14 |  288   3970
 NIST |     -    13    29     -     -     -     -     -     -     -    71     - |  243     17
 NKLG |     -    15     -    17    21     -     -     -    11     -   168    19 |  288   3310
 NLIB |     -     -    12     -    10     -     -     -     -     -    80     - |  288     36
 NOVM |     -     -    30     -    23     -     -     -     -     -     -    25 |  274     40
 NRC1 |     -     7    15     -     9     -     -     -     -     -   132     9 |  288     11
 NRIL |     -     -     -     7    10     -     -     -     5     -    58     9 |  288   7306
 NTUS |     -     8     -    10    13     -     -     -     7     -     -    13 |  288   4312
 NYA2 |     -     -     -     4     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   7430
 OHI2 |     -     -     -     7    12     -     -     -     -     -   105    13 |  288     35
 ONSA |     -     8    12     -    14     -     -     -     -     -   270    19 |  288     27
 OPMT |     -    10     -     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 OUS2 |     -    11     -    12    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   6617
 OWMG |     -     -     -    10     -     -     -     -     8     -     -     - |  264   2692
 PERT |     -     -     -    11    20     -     -     -    10     -   100    20 |  288   4033
 PETS |     -     -     -     -     9     -     -     -     5     -    76     - |  288  10223
 PIE1 |     -     5    11     -    13     -     -     -     5     -   122    11 |  288     15
 PIMO |     -     -     -     -    23     -     -     -    12     -   127    16 |  286   5301
 PNGM |     -     -     -    12     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   3527
 POHN |     -     -     -    13     -     -     -     -    11     -     -     - |  276   1896
 POL2 |     -     7     -     -    11     -     -     -     5     -    80     - |  288   5709
 POLV |     -     -     -     8     -     -     -     -     7     -    55    13 |  288   2969
 POTS |     -    10     -     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   3196
 PRDS |     -     7    14     -     9     -     -     -     -     -     -    12 |  288     61
 QAQ1 |     -     -     -     5     -     -     -     -     5     -    65     8 |  276   1809
 REUN |     -     8     -     -    18     -     -     -     8     -   142    18 |  288   2402
 REYK |     -     6     -     6     9     -     -     -     -     -     -     9 |  288   1945
 RGDG |     -    10     -    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3969
 SAMO |     -    12     -     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   4293
 SANT |     -     8     -     -    15     -     -     -     8     -    51    10 |  288   2306
 SCH2 |     -     5     -     8     9     -     -     -     6     -    56     8 |  288   3003
 SEYG |     -    10     -    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  12021
 SFER |     -     -     9     -     7     -     -     -     -     -   118    16 |  288     22
 SGOC |     -     -     -    11    17     -     -     -     -     -     -     - |  288   7339
 SOLO |     -     -     -    12     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   3572
 SPT0 |     -     -    13     -    10     -     -     -     -     -   278     - |  288     23
 STHL |     -    13     -    11    16     -     -     -    10     -    35    14 |  288   4968
 STJO |     -     6    24     -    10     -     -     -     8     -   108    13 |  288    199
 SUTM |     -     -     -     9    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   4937
 SVTL |     -     -    18     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  192     19
 TID1 |     -    10    22     -     -     -     -     -     -     -    84     - |  280     30
 TIDB |     -     -    18     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     35
 TIXI |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     -    79     - |  288    >>>
 TLSE |     -     5     -     -     9     -     -     -     -     -    68     - |  288   1180
 TOW2 |     -     -     -    12    20     -     -     -     -     -   176     - |  287   1720
 TWTF |     -     6    11     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     41
 UNSA |     -     -     -     9    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   4746
 URUM |     -     7     -     8    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   6084
 USN7 |     -     3     -     -     6     -     -     -     -     -   102     - |  288     13
 VILL |     -     -     -     5     8     -     -     -     -     -    65     - |  288   1749
 VOIM |     -    10     -    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   5637
 WAB2 |     -     5     7     -     9     -     -     -     -     -    60     - |  288     24
 WARK |     -     -    28    19     -     -     -     -    13     -     -     - |  276   3404
 WES2 |     -     -    12     -     9     -     -     -     -     -    44     - |  288    715
 WHIT |     -     -     -     5     8     -     -     -     -     -    69     9 |  288  11099
 WIND |     -    12     -    10    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   4530
 WSRT |     -     -    24     -    19     -     -     -     -     -   161    23 |  287   1548
 WTZR |     -     9    11     9    14     -     -     -     -     -    53    15 |  288     19
 WTZZ |     -     5    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 XMIS |     -    11     -     -    18     -     -     -    12     -   149    21 |  288   5367
 YAR2 |     -     -    20     -    16     -     -     -     -     -    50     - |  284   2272
 YEL2 |     -     3     -     4     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 YELL |     -     6    14     -     8     -     -     -     -     -    95     9 |  288     27
 YSSK |     -     -     -     6    10     -     -     -     -     -   186     - |  288    >>>
 ZAMB |     -    11     -    12    20     -     -     -    12     -     -    14 |  288   4587
 ZECK |     -     -     7     -     5     -     -     -     -     -    41     8 |  288     47
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1058     9    18    10    14    28    94   931     9   904   114    24 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.95     3.99     1.80     1.80   | 1.57e-14  3.83e-15  4.18e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     2.57     3.99     1.66     1.66   | 1.62e-14  4.72e-15  2.51e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.76     3.99     3.98     3.98   | 1.80e-14  3.39e-15  2.08e-15 |
 ONSA |   288   283     2   288     2.66     3.99     0.11     0.11   | 4.72e-14  1.48e-14  2.84e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.58     3.99     2.56     2.56   | 2.43e-14  5.30e-15  1.55e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.98     3.99     3.98     3.98   | 3.01e-14  7.94e-15  5.99e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.11     3.99     3.98     3.98   | 3.29e-14  5.89e-15  1.41e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.45     3.99     3.95     3.95   | 2.29e-14  5.51e-15  1.92e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     2.81     3.99     3.98     3.98   | 3.73e-14  4.50e-15  1.57e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.17     3.99     2.10     2.10   | 2.79e-14  1.09e-14  2.16e-15 |
 CEBR |   288   285     1   288     3.50     3.99     2.33     2.33   | 2.28e-14  4.33e-15  2.27e-15 |
 HERS |   287   287     0   287     2.78     3.98     3.97     3.97   | 2.88e-14  1.28e-14  2.21e-15 |
 BADG |   287   284     1   287     2.50     3.97     0.58     0.58   | 5.79e-14  6.77e-15  4.15e-15 |
 TID1 |   280   280     0   280     2.62     3.88     1.30     1.30   | 2.72e-14  7.97e-15  4.69e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.29     3.79     3.98     3.98   | 4.33e-14  1.00e-14  1.93e-15 |
 WTZZ |   288   288     0   288     2.24     3.67     2.38     2.38   | 2.44e-14  1.18e-14  1.59e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.17     3.45     3.98     3.98   | 3.60e-14  9.48e-15  1.95e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.17     3.43     1.22     1.22   | 4.67e-14  5.61e-15  4.18e-15 |
 NIST |   243   240     1   243     2.06     3.34     3.34     3.34   | 5.42e-14  5.57e-15  1.98e-15 |
 HRAO |   288   287     1   288     2.00     2.93     0.45     0.45   | 3.69e-14  1.18e-14  3.11e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.97     2.83     3.98     3.98   | 3.65e-14  4.49e-15  2.86e-15 |
 SPT0 |   288   285     1   288     1.90     2.63     0.09     0.09   | 5.58e-14  1.26e-14  2.65e-15 |
 SVTL |   192   190     1   192     2.07     2.61     0.85     0.85   | 3.57e-14  7.81e-15         - |
 ZECK |   288   288     0   288     1.72     2.16     3.98     3.98   | 3.13e-14  7.91e-15  3.60e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.72     2.15     0.37     0.37   | 4.02e-14  1.53e-14  2.11e-15 |
 STJO |   288   285     1   288     1.70     2.11     0.29     0.29   | 4.70e-14  9.35e-15  1.40e-14 |
 IRKJ |   273   270     1   273     1.59     1.97     0.76     0.76   | 6.49e-14  8.31e-15  4.46e-15 |
 NOVM |   274   271     1   274     1.24     1.18     1.33     1.33   | 7.76e-14  1.01e-14  5.03e-15 |
 IRKM |   288   288     0   288     1.25     1.15     0.26     0.26   | 3.08e-14  8.49e-15  2.39e-15 |
 GOL2 |   276   276     0   276     1.19     1.08     3.27     3.27   | 8.38e-14  1.11e-14  5.85e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     0.89     0.57     1.63     1.63   | 2.98e-14  4.86e-15  2.85e-15 |
 TWTF |   288   287     1   288     0.85     0.53     1.10     1.10   | 3.76e-14  9.18e-15  2.31e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     0.82     0.49     0.42     0.42   | 4.50e-14  6.84e-15  2.46e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.73     0.39     0.26     0.26   | 3.22e-14  9.36e-15  2.46e-15 |
 TIDB |   276   275     1   276     0.64     0.32     1.06     1.06   | 9.70e-14  9.62e-15  5.78e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     0.63     0.29     0.68     0.68   | 3.73e-14  8.58e-15  2.35e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     3.92     0.16     3.98     3.98   | 4.94e-14  1.71e-14  3.59e-14 |
 G06  |   288   285     1   288     1.10     0.16     2.08     2.08   | 7.02e-14  2.56e-14  1.02e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     3.92     0.15     3.98     3.98   | 6.76e-14  2.27e-14  1.73e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.40     0.12     0.10     0.10   | 2.75e-14  5.12e-15  2.20e-15 |
 G09  |   288   288     2   288     1.45     0.09     0.35     0.35   | 7.73e-14  2.35e-14  2.19e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     3.92     0.08     3.98     3.98   | 6.10e-14  2.12e-14  1.49e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.69     0.07     0.26     0.26   | 5.77e-14  2.30e-14  3.78e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.53     0.06     0.21     0.21   | 7.79e-14  2.41e-14  3.12e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.27     0.05     1.62     1.62   | 4.13e-14  6.47e-15  5.07e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     0.20     0.03     0.03     0.03   | 2.47e-14  6.29e-15  1.48e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     1.80     0.03     3.05     3.05   | 6.41e-14  2.00e-14  3.32e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.19     0.02     1.39     1.39   | 5.62e-13  5.07e-14  2.33e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.14     0.02     0.01     0.01   | 3.79e-14  1.17e-14  3.50e-15 |
 G02  |   288   288     0   288     0.18     0.01     1.07     1.07   | 5.78e-13  6.17e-14  1.92e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.29     0.29   | 6.13e-13  6.95e-14  2.76e-14 |
 G22  |   288   287     0   288     0.21     0.01     0.88     0.88   | 7.25e-13  8.05e-14  3.42e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.83     0.83   | 6.10e-13  7.05e-14  2.65e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.38     0.38   | 7.13e-13  6.78e-14  2.96e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.32     0.32   | 6.15e-13  5.97e-14  9.97e-15 |
 G15  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.86     0.86   | 7.74e-13  6.48e-14  3.48e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.57     0.57   | 7.35e-13  6.40e-14  5.53e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.15     0.01     1.26     1.26   | 6.55e-13  7.25e-14  5.48e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.11     0.11   | 7.73e-13  8.13e-14  2.81e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.64     0.01     0.13     0.13   | 7.75e-14  2.36e-14  1.21e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.41     0.00     0.08     0.08   | 7.32e-14  2.54e-14  1.27e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.29     0.00     0.09     0.09   | 1.08e-13  3.26e-14  3.18e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.18     0.00     0.11     0.11   | 4.61e-13  1.54e-13  3.42e-14 |
 G28  |   288   288     0    25     0.01     0.00     0.03     0.03   | 7.48e-13  6.84e-14  5.07e-14 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  1.52e-13  6.72e-14 |
 AREQ |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.85e-13  4.88e-13  4.07e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  3.84e-13  2.78e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  3.95e-13  1.99e-13 |
 CEDU |   288   257     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.66e-12  5.33e-13  1.94e-13 |
 DARW |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.66e-12  4.67e-13  2.90e-13 |
 DGAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.91e-13  1.54e-13  7.53e-14 |
 FLIN |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.60e-12  3.22e-13  7.83e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.95e-13  9.11e-14  6.69e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.54e-13  3.88e-13  5.08e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.48e-13  7.15e-14  3.47e-14 |
 G13  |   288   268     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.62e-13  2.22e-13  4.13e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.32e-13  9.80e-14  3.72e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.07e-13  1.00e-13  2.97e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.11e-13  9.88e-14  4.54e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  3.83e-13  7.69e-14 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.46e-13  2.09e-13  1.49e-13 |
 HOFN |   285   230    29     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.30e-11  2.89e-12  2.27e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.35e-13  3.50e-13  2.82e-13 |
 MAC1 |   288   261     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.93e-12  5.25e-13  1.81e-13 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 QAQ1 |   276   248     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-12  7.42e-13  1.82e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-23  3.07e-24  5.12e-25 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  3.73e-13  2.27e-13 |
 WSRT |   285   135    94     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.93e-11  4.40e-12  6.37e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-14  2.64e-15  1.89e-15 |
 YAR2 |   284   245     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-12  5.01e-13  1.95e-13 |
 BJFS |   221     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 XMIS |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  4.78e-13  4.45e-13 |
 TOW2 |   287   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  3.48e-13  2.32e-13 |
 NKLG |   288   240    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.97e-12  6.53e-13  2.11e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.10e-12  5.07e-13  1.04e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-13  4.49e-13  1.67e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 KERG |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.04e-12  6.75e-13  1.58e-13 |
 MAW1 |   288   230    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.11e-12  6.47e-13  1.15e-13 |
 REYK |   288   247    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-12  8.06e-13  1.68e-13 |
 OUS2 |   179    36   105     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.42e-10  4.07e-11         - |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-12  3.79e-13  1.43e-13 |
 BAKE |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 WES2 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.88e-14  1.17e-14  2.71e-14 |
 MBAR |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-12  7.80e-13  2.22e-13 |
 ABMF |   288   250    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.96e-12  6.38e-13  2.61e-13 |
 POLV |   288     0    96     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-12  8.52e-13  3.76e-13 |
 MGUE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.40e-14  4.47e-15  1.77e-15 |
 KRGG |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.44e-12  7.28e-13  2.09e-13 |
 POHN |   276   253     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.07e-12  5.46e-13  1.97e-13 |
 PNGM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  5.02e-13  2.58e-13 |
 KAT1 |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SOLO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CKIS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 OWMG |   264     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 ASCG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.85e-13  4.88e-13  4.11e-13 |
 JFNG |   287   204    42     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.07e-12  1.67e-12  3.66e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.79e-21  5.02e-19  1.80e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DGAR      DGAR      YEL2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
