
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2095   Day: 3   MJD: 58912                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3011      0      -2      22    920    920      0   2114   2114      0    0.00
 cod |   288     0  30441      0    -651      53      7      7      8     83    125     58   35.65
 emr |   288     0  22817     49   -1654     175     19     20     18    121    146    102   11.20
 esa |   288     0  29319    239    -304    -310     14     15     13    105    123     97   16.84
 gfz |   288     0  37997   1135    -393     246     17     18     17    160    172    156   11.07
 iga |    96     0   3011      1      -7     -22     52     52      0     89     89      0    0.00
 igc |   288     1   7933    111    -283     282    118    118      0    629    629      0    0.00
 igu |    96     0   2819     14      96     -46    988    988      0   1663   1663      0    0.00
 jpl |   288     0  27350      0  215124     307     11     11     11     73     90     64   25.24
 ngs |    96     0   3011     16     -20      99    909    909      0   1953   1953      0    0.00
 usn |   288     0  34513    362   -1223    -521    131    124    133    950    486   1061    0.00
 whu |   288     0  27177    341    -621      -4     24     35     15    216    346    107    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -332   201   -12  -224    29    -1  -331  -259  -142  -134   587  -501 |
    2 | -1414   -94    90    25   150   -12    22 -1308    10 -1519   283   706 |
    3 |    64    56   175   -94  -165   -74 -1417 -1457   -22   203   699  -442 |
    4 | -1185   125   -61  -103     X   -87     -     -   -80 -1180   450     - |
    5 | -2767   -87    70    35   165    80   373   147    -5 -2541   726   -68 |
    6 |  -465   254  -217  -353  -116  -123     -   191    24  -183   597  -491 |
    7 | -2486    72   134  -188    46    75   516 -1404   -46 -2404   565  -245 |
    8 | -3472   160   -27  -128  -156  -108  -636  3397   -60 -2764   422  -276 |
    9 |  -552    27   113   -74  -127   -67  -243   -87    17  -597   412   -94 |
   10 |  2413    88  -201   121  -206   -44   735   680   -25  2337   516   -30 |
   11 |  2998    83     8    -2    53   -40    55 -1876  -142  3001   401    82 |
   12 | -1506    -2  -129   238    14    44   330  -307  -105 -1545   412  -266 |
   13 |  1440   105   -79    -4     X  -115   438   540  -111  1694   431   -96 |
   14 |  1433  -121   222    55    89    72   102  -858    -3  1608   374   265 |
   15 | -1159   -99   195    52   165    -5   531  -344   -54 -1275   705   -84 |
   16 |  1613  -110   237    -8    56    21   -83  -654    31  1458   302   171 |
   17 |  -721    47   -10  -125   109    31   -43 -1011   -27  -915   548  -167 |
   18 |  -982    88  -281     X     X   274     - -1088     - -1121   400    40 |
   19 |  -911  -112   187     6   233    25  -149  -583   -31 -1160   384   745 |
   20 |  1794   -54   182    20   128   -17   110  -464   -75  2053   393   583 |
   21 |   755   -63   153    55   150    28   127 -1473   -82   803   347   458 |
   22 | -1984  -171   176    65   140    55   -36  1637    58 -1818   380   626 |
   23 |  -894    27     4   -45    34    29   172  -503   -25  -631     -    74 |
   24 |  4716   209  -123  -128   -44   -89  -193  2763  -136  4238   507  -393 |
   25 |   936   283  -182  -185   -52    35  -579   443  -172   800   245  -163 |
   26 |   436    83  -134   -32  -175   -40    34   -52    39   442   296   -54 |
   27 | -1029   136    13   -64  -115    44   -53  -230  -105  -926   425  -220 |
   28 |  4469   -90    22    36   144    43   -42  3691    30  3541   303   103 |
   29 | -1476   -11    70   -11    99   105   153  -856   -52 -1228   635  -176 |
   30 |   755    53  -122   -93  -115    90   528   218    91   684   248    37 |
   31 |  -513   152    13   -50   -89    31   103   842  -149  -679   484  -424 |
   32 |  -587   -53  -112    68  -159   -74     -     -   149  -203   468  -154 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 AGGO |     -     -     -    56     -     -     -     -   -37     -     -     - |
 AJAC |     -    47     -   -99     -     -     -     -     -     - -1101     - |
 ALBH |     -    43  -136     -     -     -     -     -     -     -  -480     - |
 ALGO |     -     3   -10     -     -     -     -     -     -     -   537   -27 |
 ALIC |     -     -     -   -54    82     -     -     -     -     -   386   -55 |
 AREG |     -    42   -33   -67     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -    -9     6     -    -1     -     -     -    10     -     -    29 |
 ARTU |     -     -     -    35   -54     -     -     -     -     -  -216     - |
 ASCG |     -     -     -    80     -     -     -     -   -53     -   342     - |
 ASPA |     -     -     -    39   -59     -     -     -     -     -   536     - |
 AUCK |     -     -     -   -61    92     -     -     -     -     - -2044    22 |
 BJFS |     -     -    24     -   -24     -     -     -     -     -     -   177 |
 BOGT |     -     -     -  -141    52     -     -     -    60     -   685    19 |
 BOR1 |     -   -21    66     -     -     -     -     -     -     -   298     - |
 BRFT |     -     -     -   -39  -102     -     -     -    71     -   388  -120 |
 BRMU |     -     -     -   -49    75     -     -     -     -     -     X     X |
 BRUX |     -     8     -     -   -52     -     -     -    12     -     -     - |
 CAS1 |     -   -22     -    14    51     -     -     -     -     -   538    22 |
 CCJ2 |     -     -     -    71   -82     -     -     -    -9     -     -    87 |
 CEBR |     -     -   -22    14     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -   -32    61    33     -     -     -   -36     -   487   -33 |
 CHAN |     -     -     -     -   -55     -     -     -    24     -     -   -13 |
 CHPG |     -   -55     -   117     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -     -   -40     -     -     -    17     -   520     - |
 CHUR |     -     -    -4     -   -37     -     -     -    18     -   434    65 |
 CKIS |     -  -101     -   -38     -     -     -     -   165     -   431     - |
 CORD |     -    20     -     -   -64     -     -     -     -     -   388     - |
 CPVG |     -  -110     -   234     -     -     -     -     -     -   501     - |
 CRO1 |     -     -    -9   -75   109     -     -     -     -     -   378     - |
 CUSV |     -     -     -   -16    61     -     -     -   -17     -     -   -57 |
 DARW |     -   -69     -     -   221     -     -     -     5     -   404   139 |
 DAV1 |     -   -67     -    72   133     -     -     -    -5     -   474    13 |
 DRAO |     -    73   -70     -  -164     -     -     -     -     -    51   -60 |
 DUBO |     -     4     -     -   -13     -     -     -     -     -   333     - |
 FAA1 |     -  -116     -   101   -31     -     -     -   114     - -2770    66 |
 FAIR |     -     -     -     -  -166     -     -     -    73     -   350  -115 |
 FLIN |     -   -13     -     -    43     -     -     -     -     -     -    23 |
 FLRS |     -     -     -   -38     -     -     -     -    25     -   394    19 |
 GAMB |     -     -     -   -39     -     -     -     -    26     -     -     - |
 GLPS |     -     -     -     7    37     -     -     -   -21     -   604    35 |
 GODE |     -   -14   -36     -   100     -     -     -     -     -   -73     - |
 GOL2 |     -     -    67   -45     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    44     -     -  -143     -     -     -     -     -  -378  -120 |
 GOPE |     -   -25     -     -    80     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -   -42     -     -   136     -     -     -     -     -   384   142 |
 HARB |     -   -68     -   156   -19     -     -     -     -     - -1884    79 |
 HOB2 |     -    35    39     -   -38     -     -     -   -50     -   518     - |
 HOFN |     -   -78     -     -   -37     -     -     -   127     -   393  -136 |
 HRAO |     -     -    37     -   -97     -     -     -    26     -   440     - |
 IENG |     -   -25    10     -    70     -     -     -     -     -  -273     - |
 IISC |     -     -     -     -   -97     -     -     -    43     -   431    68 |
 INEG |     -     -     -   -40    60     -     -     -     -     -     -    10 |
 IRKJ |     -     -   130     -  -131     -     -     -     -     -   458   219 |
 IRKM |     -     -    45    11     -     -     -     -   -27     -   236     - |
 JFNG |     -     -     -    58     -     -     -     -   -39     -     -     - |
 KAT1 |     -     -  -157   104     -     -     -     -     -     -   322     - |
 KERG |     -     -     -     -   -11     -     -     -     5     -   663   270 |
 KIRI |     -     -     -   -49     -     -     -     -    33     -   413     - |
 KIRU |     -    78     -    95  -408     -     -     -     -     -    -3     - |
 KOKB |     -    79   -94     -  -160     -     -     -     -     -  -935    17 |
 KOKV |     -     -   -43   200  -113     -     -     -   -49     -   415   -38 |
 KOUG |     -     0     -     -     -     -     -     -     0     -     -     - |
 KOUR |     -    45     -  -100     1     -     -     -     -     - -2373    72 |
 KRGG |     -  -150     -   191   192     -     -     -     -     -  -350     - |
 LMMF |     -    -1     -     -     -     -     -     -     2     - -2241     - |
 MAC1 |     -     -     -   -25    58     -     -     -   -11     -   423    48 |
 MAL2 |     -  -103     -   151    30     -     -     -    37     - -3369     - |
 MAR6 |     -     -     5     -     -     -     -     -    -2     -  -405    33 |
 MAS1 |     -   -60     -    94    64     -     -     -     -     -  -901    72 |
 MATE |     -   -23     6     -    68     -     -     -     -     -   330     - |
 MAYG |     -  -103     -   171     -     -     -     -    32     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    -3     5     -     -     -     -     -     -   -59 |
 MCM4 |     -     -     -     -  -108     -     -     -    47     -   392  -155 |
 MDVJ |     -    32    84     -  -188     -     -     -     -     -   411     - |
 MGUE |     -    25    20   -70     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    20   -23     -   -42     -     -     -     -     -  -322    48 |
 NICO |     -  -103     -   124   100     -     -     -    18     -  -669   -70 |
 NIST |     -    24   -77     -     -     -     -     -     -     -   447     - |
 NKLG |     -   -46     -    92   -31     -     -     -    16     - -4684     - |
 NLIB |     -     -   112     -  -149     -     -     -    16     -    -8     - |
 NOVM |     -     -   -69     -    70     -     -     -     -     -     -   175 |
 NRC1 |     -    21   -61     -    -5     -     -     -     -     -   289   -27 |
 NRIL |     -     -     -    19   -15     -     -     -    -6     -   279    -5 |
 NTUS |     -     -     -   -40   111     -     -     -   -22     -     -   -49 |
 NYA2 |     -     -     -   -40    61     -     -     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -  -471     -     -     -     -     -   209     -  -391   116 |
 OHI2 |     -   -24     -   -46   150     -     -     -     -     -   506    31 |
 ONSA |     -    -3    16     -    -8     -     -     -     -     -  -190   104 |
 OPMT |     -   -17     -     -    54     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -    19     -   -11   -46     -     -     -     -     -     -     - |
 OWMG |     -     -     -   -66     -     -     -     -    44     -     -     - |
 PERT |     -     -     -    64   -13     -     -     -   -25     -   308   -39 |
 PETS |     -     -     -     -   -50     -     -     -    22     -   435     - |
 PIE1 |     -     -    43     -   -88     -     -     -    16     -   439   122 |
 PNGM |     -     -     -  -176     -     -     -     -   118     -     -     - |
 POHN |     -     -     -    66     -     -     -     -   -44     -     -     - |
 POL2 |     -   -39     -     -    78     -     -     -    21     -   108     - |
 POTS |     -    -1     -     -     3     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -     6   -10     -    -9     -     -     -     -     -     -   -59 |
 PTGG |     -     -     -     3     -     -     -     -    -2     -     -     - |
 PTVL |     -   -19     -     -     -     -     -     -    27     -     -     - |
 QAQ1 |     -     -     -     0     -     -     -     -     0     -     -    32 |
 REUN |     -   -58     -    82   -28     -     -     -    40     - -2603    31 |
 REYK |     -   -50     -    59    70     -     -     -     -     -     -  -206 |
 RGDG |     -  -117     -   247     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -    36     -     -  -115     -     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |     -    -7     -     -     -     -     -     -     9     -     -     - |
 SANT |     -    18     -     -    33     -     -     -   -40     -   495  -184 |
 SCH2 |     -   105     -     -  -282     -     -     -   -25     -   635   -58 |
 SEYG |     -   -73     -   152     -     -     -     -     4     -     -     - |
 SGOC |     -   -39     -     1   123     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -     -    40     -   -41     -     -     -     -     -  -130     - |
 SSIA |     -     -     -   -26   -35     -     -     -    32     - -1667     - |
 STHL |     -     1     -   -43   -12     -     -     -    28     -   409   -24 |
 STJO |     -    24   -12     -   -54     -     -     -    -6     -   409   -45 |
 SUTM |     -     -     -  -110   167     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   114   -76     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TID1 |     -     0    -1     -     -     -     -     -     -     -   429     - |
 TIDB |     -     -   -82    55     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -  -202   307     -     -     -     -     -   341     - |
 TLSE |     -    -5     -     -    17     -     -     -     -     -   411     - |
 TOW2 |     -  -105     -     8    -3     -     -     -   145     - -3644   -20 |
 TSK2 |     -    -3     8     -     -     -     -     -     -     -     -    87 |
 TWTF |     -    11    43     -   -78     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -  -163   247     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -   -48     -  -103   311     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -   -15     -     -    48     -     -     -     -     -    66     - |
 VILL |     -     -     -    12   -18     -     -     -     -     - -1115     - |
 WAB2 |     -   -22    32     -    38     -     -     -     -     -   434     - |
 WES2 |     -     -    68     -   -69     -     -     -     -     -  -669     - |
 WHIT |     -     -     -   -19    29     -     -     -     -     -   250   -52 |
 WIND |     -   -13     -   -32    88     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -    40     -   -40     -     -     -     -     -  -810    43 |
 WTZR |     -     -  -116    77     X     -     -     -     -     -   251  -118 |
 WTZZ |     -     6   -18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -     -  -270     -     -     -   118     -   391     - |
 YAR2 |     -     -    -5     -     5     -     -     -     -     -   332     - |
 YEL2 |     -   -36     -    77     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -   -14   -32     -    77     -     -     -     1     -   369   -65 |
 YSSK |     -     -     -    58   -58     -     -     -    -7     -  -311     - |
 ZAMB |     -    -4     -   -24    12     -     -     -    15     -     -   -78 |
 ZECK |     -     -   -26     -    26     -     -     -     -     -   204    45 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   435     7    27    15    22    57   154   368    12   353   100    39 |  288    159
    2 |   230     7    13    17    20    55   121   521    12   255   170    33 |  288    202
    3 |   352     8    29    14    19    26   111   994    13   328   258    53 |  288    247
    4 |   325     7    14    12     X    80     -     -    11   300   165     - |  288    195
    5 |   849     7    18    22    19    50    71   539    12   779   162    33 |  288    620
    6 |  1046     6    16    18    18    52     -   485    11  1016   104    33 |  288    146
    7 |   779     9    34    14    26    43    71   860     9   821    72    26 |  288    412
    8 |  2059     8    15    13    17    39   150  1964    10  2367   106    53 |  288    804
    9 |   270     6    14    15    16    40    88   237    10   266   129    29 |  288    241
   10 |   552     7    25    16    28    98   116   329    10   522    81    31 |  288    196
   11 |  1022     7    16    18    23    69    92  1598     9   937    73    46 |  288    298
   12 |   418     6    18    16    15    59    99   409    13   373    95    51 |  288    424
   13 |   688     9    21    13     X    30   151   811     8   780    80    22 |  288    426
   14 |   570     7    20    15    20    48    63   629    13   587   119    22 |  288    276
   15 |   664    11    23    13    12    46   126   341     8   580   102    50 |  288    371
   16 |  1164     8    17    13    13    49    67   704    10   835   110    24 |  288    395
   17 |   869     9    18    17    19    66   111   567    12   735   115    22 |  288    341
   18 |   508     3    11     X     X    30     -   810     -   475   109    34 |   99    408
   19 |   669     8    18    18    17    52   120   425    12   613   103    64 |  288    289
   20 |   789    10    30    18    22    45    89   306    13   622   169    32 |  288    312
   21 |   639     9    31    15    19    40    79  1203    13   660   155    30 |  288    295
   22 |   312     8    28    15    16    55    96   677    13   328   149    32 |  288    311
   23 |   341     7    14    12    14    66   101   203    11   353     -    36 |  288    197
   24 |  2472     7    15    15    14    47   139  3137    11  3022    86    17 |  288   2653
   25 |   387     7    15    16    14    47   120   262    15   317   101    38 |  288    156
   26 |   251     6    17    14    13    27    87   132    12   305    73    24 |  288    112
   27 |   549     9    14    15    21    64   114   165     9   332   169    52 |  288    160
   28 |  2185     8    16    18    17    47    91  2476     9  1794   111    23 |  288    308
   29 |   595     7    14    12    13    58   248   497    12   476   119    28 |  288    363
   30 |   490     7    17    14    24    20   144   226     8   353    48    28 |  288    222
   31 |   480    10    22    12    12    41   136   266    14   394    88    22 |  288    190
   32 |   889     8    23    17    19    38     -     -    11   865   126    23 |  288    260
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 AGGO |     -     -     -    10     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   1153
 AJAC |     -     5     -    11     -     -     -     -     -     -   127     - |  288   2806
 ALBH |     -     7    21     -     -     -     -     -     -     -    63     - |  288   1373
 ALGO |     -     4    12     -     -     -     -     -     -     -   179    11 |  288     49
 ALIC |     -     -     -    10    16     -     -     -     -     -    62    26 |  264   3634
 AREG |     -     7    19    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4888
 AREQ |     -    10    19     -    19     -     -     -    11     -     -    17 |  288   4666
 ARTU |     -     -     -     9    14     -     -     -     -     -    97     - |  288    >>>
 ASCG |     -     -     -    10     -     -     -     -     7     -    48     - |  288   5385
 ASPA |     -     -     -    15    23     -     -     -     -     -    83     - |  270   5992
 AUCK |     -     -     -    12    18     -     -     -     -     -   437    19 |  252   4631
 BJFS |     -     -     9     -     9     -     -     -     -     -     -     9 |  286   2205
 BOGT |     -     -     -    13    16     -     -     -    10     -    69    17 |  288   8034
 BOR1 |     -     3     8     -     -     -     -     -     -     -   162     - |  287   3243
 BRFT |     -     -     -    14    21     -     -     -    10     -    57    18 |  288   2974
 BRMU |     -     -     -     9    13     -     -     -     -     -     X     X |  288   5633
 BRUX |     -     8     -     -    14     -     -     -     9     -     -     - |  288     25
 CAS1 |     -     8     -    12    15     -     -     -     -     -    39    10 |  288   1805
 CCJ2 |     -     -     -    10    16     -     -     -     8     -     -    13 |  288   2610
 CEBR |     -     -    13     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     40
 CEDU |     -     -    19    10    14     -     -     -    10     -    50    16 |  288   1887
 CHAN |     -     -     -     -    11     -     -     -     5     -     -     7 |  288   4351
 CHPG |     -    10     -    21     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   3235
 CHPI |     -     -     -     -    15     -     -     -     6     -   136     - |  288   2624
 CHUR |     -     -    11     -    11     -     -     -     8     -    46     7 |  288  27684
 CKIS |     -    10     -    17     -     -     -     -    12     -    49     - |  288   5619
 CORD |     -     9     -     -    29     -     -     -     -     -    96     - |  255   6195
 CPVG |     -     5     -    11     -     -     -     -     -     -    24     - |  145   2328
 CRO1 |     -     -    20    13    15     -     -     -     -     -   262     - |  285   5592
 CUSV |     -     -     -    10    14     -     -     -     9     -     -    14 |  288   4971
 DARW |     -     9     -     -    23     -     -     -    12     -   146    22 |  288   2435
 DAV1 |     -     8     -    10    11     -     -     -    10     -    96    10 |  288   2080
 DRAO |     -     5    15     -    15     -     -     -     -     -   209    14 |  288   1248
 DUBO |     -     4     -     -    14     -     -     -     -     -    49     - |  288  26320
 FAA1 |     -    12     -    17    21     -     -     -    14     -   126    20 |  288  13542
 FAIR |     -     -     -     -    14     -     -     -     6     -    49    11 |  288   3621
 FLIN |     -     4     -     -    13     -     -     -     -     -     -     9 |  288   1326
 FLRS |     -     -     -    12     -     -     -     -     8     -    48    19 |  264   4501
 GAMB |     -     -     -    17     -     -     -     -    11     -     -     - |  285   6881
 GLPS |     -     -     -    10    15     -     -     -     9     -   307    11 |  288   5178
 GODE |     -     8    17     -    23     -     -     -     -     -   105     - |  288    136
 GOL2 |     -     -    13     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  252     78
 GOLD |     -     4     -     -    14     -     -     -     -     -    47    15 |  288     45
 GOPE |     -     4     -     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 GRAZ |     -     4     -     -    14     -     -     -     -     -    42    12 |  288   2832
 HARB |     -     9     -    12    20     -     -     -     -     -    89    18 |  288   1848
 HOB2 |     -    10    13     -    17     -     -     -    12     -    78     - |  288   1528
 HOFN |     -     8     -     -    18     -     -     -     9     -   190    12 |  288   1984
 HRAO |     -     -    21     -    19     -     -     -    14     -    95     - |  288     33
 IENG |     -     5     8     -    14     -     -     -     -     -   215     - |  288    109
 IISC |     -     -     -     -    15     -     -     -     7     -   111    14 |  288   2235
 INEG |     -     -     -     6    10     -     -     -     -     -     -    12 |  288   3807
 IRKJ |     -     -    12     -    12     -     -     -     -     -   105    14 |  279    119
 IRKM |     -     -    10     7     -     -     -     -     7     -    46     - |  288     49
 JFNG |     -     -     -     8     -     -     -     -     5     -     -     - |  288   8292
 KAT1 |     -     -    18    12     -     -     -     -     -     -   165     - |  252   2434
 KERG |     -     -     -     -    20     -     -     -     9     -    80    17 |  288   2154
 KIRI |     -     -     -     8     -     -     -     -     5     -    76     - |  264   3561
 KIRU |     -     5     -    12    23     -     -     -     -     -    58     - |  288   1415
 KOKB |     -     7    22     -    17     -     -     -     -     -    83    15 |  288    102
 KOKV |     -     -    28    17    17     -     -     -    15     -    74    14 |  288    126
 KOUG |     -     7     -     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288    819
 KOUR |     -     7     -    10    16     -     -     -     -     -   160    12 |  288     37
 KRGG |     -    10     -    14    20     -     -     -     -     -   371     - |  288   2953
 LMMF |     -    11     -     -     -     -     -     -    16     -   154     - |  288   2700
 MAC1 |     -     -     -     9    17     -     -     -     9     -    71    16 |  288   1544
 MAL2 |     -    16     -    18    24     -     -     -    17     -   265     - |  288  11862
 MAR6 |     -     -    12     -     -     -     -     -     6     -    85    12 |  287   1717
 MAS1 |     -     5     -     8    14     -     -     -     -     -   146    17 |  288   2899
 MATE |     -     5     8     -    14     -     -     -     -     -   147     - |  288     62
 MAYG |     -    11     -    17     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   2398
 MBAR |     -     -     -    11    17     -     -     -     -     -     -    21 |  252   4528
 MCM4 |     -     -     -     -    12     -     -     -     5     -    39    13 |  288   5119
 MDVJ |     -     8    19     -    15     -     -     -     -     -    72     - |  288     46
 MGUE |     -     7    16    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     35
 MKEA |     -     7    28     -    16     -     -     -     -     -    70    13 |  288   2498
 NICO |     -     7     -     9    17     -     -     -    10     -    48    12 |  288   5732
 NIST |     -     9    30     -     -     -     -     -     -     -   199     - |  288     38
 NKLG |     -    11     -    14    21     -     -     -    14     -   197     - |  288   3102
 NLIB |     -     -    13     -    18     -     -     -    10     -    65     - |  288     65
 NOVM |     -     -    22     -    22     -     -     -     -     -     -    23 |  277     89
 NRC1 |     -     4     8     -    13     -     -     -     -     -    46    14 |  288     45
 NRIL |     -     -     -     9    16     -     -     -     6     -   120     7 |  288   6361
 NTUS |     -     -     -    15    19     -     -     -    12     -     -    19 |  288   3382
 NYA2 |     -     -     -     9    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   5016
 NYAL |     -     -    11     -     -     -     -     -     5     -    55    12 |  288    378
 OHI2 |     -     9     -    14    19     -     -     -     -     -    69    19 |  288     87
 ONSA |     -     5    12     -    17     -     -     -     -     -   128    13 |  288     70
 OPMT |     -     5     -     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  288     37
 OUS2 |     -     8     -    13    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   3676
 OWMG |     -     -     -    10     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   4347
 PERT |     -     -     -    16    16     -     -     -     9     -    74    15 |  288   3299
 PETS |     -     -     -     -    12     -     -     -     5     -   126     - |  288  10678
 PIE1 |     -     -    27     -    22     -     -     -    10     -    66    30 |  274     43
 PNGM |     -     -     -    18     -     -     -     -    12     -     -     - |  203   5037
 POHN |     -     -     -    26     -     -     -     -    17     -     -     - |  240   2394
 POL2 |     -     6     -     -    15     -     -     -     9     -   135     - |  288   6443
 POTS |     -     4     -     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   2815
 PRDS |     -     7    21     -    15     -     -     -     -     -     -    17 |  288     70
 PTGG |     -     -     -    10     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   2480
 PTVL |     -     8     -     -     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   4145
 QAQ1 |     -     -     -     8     -     -     -     -     5     -     -    14 |  204   1716
 REUN |     -    16     -    14    19     -     -     -    18     -   128    21 |  288   2079
 REYK |     -     7     -    12    16     -     -     -     -     -     -    13 |  288   2117
 RGDG |     -     5     -    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3654
 RIO2 |     -     6     -     -    19     -     -     -     -     -     -     - |  288   5250
 SAMO |     -    13     -     -     -     -     -     -    19     -     -     - |  288   4559
 SANT |     -     8     -     -    23     -     -     -    10     -    39    19 |  288   3375
 SCH2 |     -     7     -     -    13     -     -     -    10     -   200    11 |  288   2829
 SEYG |     -    11     -    17     -     -     -     -    16     -     -     - |  288   2488
 SGOC |     -     7     -    13    17     -     -     -     -     -     -     - |  288   5077
 SPT0 |     -     -    10     -    11     -     -     -     -     -   204     - |  288     41
 SSIA |     -     -     -    10    14     -     -     -     8     -    74     - |  288   2621
 STHL |     -     9     -    11    17     -     -     -    12     -    98    17 |  288   5301
 STJO |     -     9    32     -    18     -     -     -    17     -   101    25 |  288    109
 SUTM |     -     -     -    12    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   5378
 SVTL |     -     -    36    24     -     -     -     -     -     -     -     - |  192     28
 TID1 |     -     5    16     -     -     -     -     -     -     -    42     - |  288     31
 TIDB |     -     -    16    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  204     29
 TIXI |     -     -     -    13    20     -     -     -     -     -    32     - |  195    >>>
 TLSE |     -     5     -     -    16     -     -     -     -     -    48     - |  288   1392
 TOW2 |     -    11     -    16    19     -     -     -    12     -   119    17 |  288   1717
 TSK2 |     -     9    29     -     -     -     -     -     -     -     -    25 |  287   3095
 TWTF |     -     7    25     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  288    371
 UNSA |     -     -     -    12    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   7326
 URUM |     -     7     -    10    17     -     -     -     -     -     -     - |  288   5907
 USN7 |     -     7     -     -    21     -     -     -     -     -   205     - |  281     38
 VILL |     -     -     -    26    40     -     -     -     -     -   163     - |  230   2575
 WAB2 |     -     5    12     -    15     -     -     -     -     -   103     - |  288     29
 WES2 |     -     -    13     -    13     -     -     -     -     -   171     - |  288    259
 WHIT |     -     -     -     9    14     -     -     -     -     -    41    13 |  252  81243
 WIND |     -     9     -    11    22     -     -     -     -     -     -     - |  288   5136
 WSRT |     -     -     9     -     9     -     -     -     -     -    44     8 |  288   2129
 WTZR |     -     -     9     6     X     -     -     -     -     -   160    13 |  287     36
 WTZZ |     -     4    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     36
 XMIS |     -     -     -     -    27     -     -     -    12     -    92     - |  276   5099
 YAR2 |     -     -    11     -    12     -     -     -     -     -   184     - |  288   1870
 YEL2 |     -     4     -     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 YELL |     -    13    27     -    15     -     -     -    12     -   137    13 |  288     31
 YSSK |     -     -     -    45    18     -     -     -    23     -    35     - |  285    >>>
 ZAMB |     -    10     -    10    17     -     -     -    13     -     -    15 |  288   3830
 ZECK |     -     -    10     -    10     -     -     -     -     -   122    11 |  288     93
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   921     8    19    14    17    52   118   989    11   909   131    24 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |   DGAR  | 2095-3  3:55:00 |       10714



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     4.25     4.26     1.96     1.96   | 2.13e-14  6.38e-15  2.39e-15 |
 GODE |   288   283     3   288     2.92     4.26     1.79     1.79   | 3.41e-14  2.04e-14  2.99e-15 |
 NRC1 |   288   282     2   288     4.19     4.26     4.25     4.25   | 3.58e-14  6.66e-15  3.18e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.20     4.26     0.12     0.12   | 1.57e-14  6.16e-15  2.78e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     3.22     4.26     4.22     4.22   | 2.82e-14  8.47e-15  7.27e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.38     4.26     4.25     4.25   | 3.01e-14  5.31e-15  9.77e-16 |
 IENG |   288   288     0   288     3.78     4.26     4.16     4.16   | 2.08e-14  5.32e-15  4.43e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.09     4.26     4.25     4.25   | 4.11e-14  4.79e-15  2.15e-15 |
 TID1 |   288   288     0   288     2.95     4.26     1.42     1.42   | 3.33e-14  9.76e-15  1.25e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.42     4.26     2.15     2.15   | 1.84e-14  5.77e-15  2.98e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.78     4.26     4.25     4.25   | 2.76e-14  8.50e-15  1.67e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     2.69     4.23     4.25     4.25   | 3.14e-14  6.12e-15  1.06e-15 |
 WTZZ |   288   288     0   288     2.56     4.22     2.59     2.59   | 2.07e-14  4.46e-15  1.05e-15 |
 CEBR |   276   273     1   276     3.59     4.07     2.30     2.30   | 3.03e-14  9.67e-15  1.60e-15 |
 PIE1 |   274   274     0   274     3.66     4.01     2.59     2.59   | 5.12e-14  6.33e-15  3.88e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.43     3.98     4.25     4.25   | 3.76e-14  5.89e-15  1.23e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     2.39     3.83     1.27     1.27   | 4.42e-14  6.96e-15  4.62e-15 |
 WTZR |   287   287     0   287     2.37     3.81     4.24     4.24   | 4.13e-14  6.00e-15  1.89e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     2.24     3.40     0.10     0.10   | 2.79e-14  6.02e-15  1.75e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     2.21     3.30     0.48     0.48   | 3.86e-14  1.16e-14  2.90e-15 |
 USN7 |   281   279     1   281     2.10     3.04     4.15     4.15   | 5.26e-14  1.78e-14  3.03e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.94     2.53     0.40     0.40   | 3.97e-14  6.27e-15  1.21e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.93     2.53     4.25     4.25   | 3.46e-14  1.02e-14  6.32e-15 |
 IRKJ |   279   279     0   279     1.78     2.20     0.82     0.82   | 6.54e-14  1.14e-14  1.30e-14 |
 IRKM |   288   288     0   288     1.41     1.35     0.28     0.28   | 3.07e-14  8.78e-15  3.81e-15 |
 NOVM |   277   277     0   277     1.36     1.29     1.64     1.64   | 8.01e-14  1.01e-14  3.06e-15 |
 GOL2 |   252   252     0   252     1.20     1.11     2.90     2.90   | 7.19e-14  1.00e-14  7.83e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     1.27     1.09     0.48     0.48   | 2.21e-14  7.76e-15  4.82e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     1.02     0.70     1.78     1.78   | 2.84e-14  9.80e-15  4.57e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.83     0.47     0.29     0.29   | 3.07e-14  8.03e-15  1.12e-14 |
 KOKV |   288   288     0   288     0.73     0.36     0.75     0.75   | 3.29e-14  9.36e-15  7.01e-15 |
 TWTF |   288   282     3   126     0.43     0.29     0.52     0.52   | 3.39e-13  9.51e-14  5.12e-14 |
 TIDB |   204   204     0   204     0.53     0.28     0.88     0.88   | 1.20e-13  1.33e-14         - |
 G06  |   288   276     4   288     1.21     0.18     2.17     2.17   | 8.55e-14  3.01e-14  1.74e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.24     0.17     4.25     4.25   | 6.16e-14  1.64e-14  1.30e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.48     0.15     0.11     0.11   | 2.39e-14  5.47e-15  8.28e-16 |
 G09  |   288   288     0   288     1.58     0.09     0.36     0.36   | 6.56e-14  2.67e-14  3.16e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.84     0.07     0.27     0.27   | 5.80e-14  3.30e-14  1.20e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.64     0.07     0.23     0.23   | 6.85e-14  1.99e-14  2.03e-14 |
 NLIB |   288   285     1   288     0.29     0.06     1.70     1.70   | 5.08e-14  6.96e-15  2.48e-15 |
 G26  |   288   287     1   288     4.24     0.06     4.25     4.25   | 7.96e-14  2.58e-14  1.16e-14 |
 YEL2 |   288   288     0   288     0.23     0.04     0.04     0.04   | 2.65e-14  5.40e-15  8.64e-16 |
 G03  |   288   288     0   288     3.28     0.03     3.37     3.37   | 5.37e-14  2.35e-14  2.25e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.01     0.01   | 2.83e-14  7.28e-15  2.90e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.43     1.43   | 5.91e-13  6.59e-14  1.46e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.09     1.09   | 5.72e-13  5.60e-14  1.64e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.30     0.30   | 5.81e-13  6.23e-14  2.25e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.23     0.01     0.90     0.90   | 7.18e-13  7.53e-14  3.97e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.87     0.87   | 6.26e-13  6.66e-14  2.46e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.39     0.39   | 7.66e-13  7.47e-14  3.44e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.33     0.33   | 6.33e-13  7.02e-14  5.43e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.89     0.89   | 6.98e-13  6.79e-14  5.26e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.58     0.58   | 7.65e-13  7.45e-14  5.47e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.01     1.31     1.31   | 6.61e-13  7.08e-14  5.00e-14 |
 G29  |   288   286     0   288     0.16     0.01     0.11     0.11   | 8.07e-13  8.44e-14  4.80e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.81     0.01     0.13     0.13   | 8.33e-14  2.93e-14  1.47e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.52     0.01     0.09     0.09   | 5.97e-14  1.96e-14  1.98e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.10     0.10   | 9.79e-14  2.55e-14  1.94e-14 |
 G28  |   288   288     0   104     0.05     0.00     0.54     0.54   | 7.46e-13  7.29e-14  2.32e-14 |
 G13  |   288   282     2   288     0.16     0.00     0.10     0.10   | 8.75e-13  2.00e-13  4.04e-14 |
 G18  |    99    99     0    99     0.06     0.00     0.04     0.04   | 4.70e-12  2.82e-12         - |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.59e-13  1.48e-13 |
 AUCK |   252     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 BOR1 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  4.56e-13  4.63e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-12  5.18e-13  1.69e-13 |
 CEDU |   288   262     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.86e-12  4.94e-13  1.64e-13 |
 DARW |   288   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-12  4.30e-13  2.45e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.67e-13  1.80e-13  1.43e-13 |
 FLIN |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-12  4.53e-13  1.37e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.44e-13  9.62e-14  8.79e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.99e-13  3.92e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.15e-13  7.32e-14  3.51e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.05e-13  8.86e-14  3.36e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.86e-13  1.04e-13  3.47e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.95e-13  9.25e-14  2.75e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  5.22e-13  3.01e-13 |
 G32  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.08e-14  2.47e-14  3.26e-14 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.78e-13  2.23e-13  1.76e-13 |
 HOFN |   288   266     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-12  6.76e-13  1.39e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.52e-13  3.19e-13  1.93e-13 |
 MAC1 |   288   270     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.06e-12  5.06e-13  1.59e-13 |
 MAS1 |   287   233    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.06e-12  9.51e-13  3.47e-13 |
 NYAL |   288   273     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  1.81e-13  2.58e-14 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 QAQ1 |   204   189     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.42e-12  6.19e-13         - |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-23  3.07e-24  5.12e-25 |
 STJO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.40e-14  1.10e-14  5.02e-15 |
 VILL |   230   230     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.79e-12  4.58e-13  7.31e-14 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-14  6.34e-15  1.53e-15 |
 YAR2 |   288   251     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-12  5.46e-13  1.77e-13 |
 BJFS |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 MAR6 |   285   266     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-12  5.41e-13  2.33e-13 |
 TSK2 |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 XMIS |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-12  6.05e-13  6.14e-13 |
 TOW2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-12  3.86e-13  1.66e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-12  5.29e-13  1.21e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-13  5.05e-13  2.67e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 KERG |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.09e-12  5.59e-13  1.20e-13 |
 REYK |   288   199    46     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-11  3.54e-12  7.99e-13 |
 OUS2 |   288   266     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.43e-12  1.88e-12  3.59e-13 |
 WES2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.17e-14  1.05e-14  8.13e-15 |
 MBAR |   252   248     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-12  1.14e-12  5.13e-13 |
 LMMF |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.45e-12  1.27e-12  1.60e-13 |
 SVTL |   192   192     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.93e-13  6.28e-14         - |
 KRGG |   288   268     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-12  8.04e-13  2.05e-13 |
 POHN |   240   219     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-12  5.52e-13  1.44e-13 |
 PNGM |   203   203     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.96e-12  6.13e-13         - |
 KAT1 |   252   196    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-12  5.23e-13  2.83e-13 |
 CKIS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 PTVL |   288   284     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  6.84e-13  5.58e-13 |
 OWMG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 ASCG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.18e-13  8.12e-13  2.47e-13 |
 JFNG |   287   236    29     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.57e-12  1.12e-12  9.25e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-13  2.59e-13  6.14e-14 |
 AGGO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  3.17e-13  1.60e-13 |
 PTGG |   286   189    42     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-11  3.17e-12  3.45e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.77e-21  6.58e-19  2.26e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     ASCG      ASCG      OWMG |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
