
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2119   Day: 6   MJD: 59083                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880      0     -65     143   1437   1437      0   3035   3035      0    0.00
 cod |   288     0  29811     24   -1071     478      9      8     10    107    155     79   21.92
 emr |   288     0  21910    564   -1897    1551     20     19     20     79     80     79    8.59
 esa |   288     0  30897    288   -3199    2165      7      7      8     68     86     59   28.69
 gfz |   288     0  36278    649    -598     820     12     11     13     92     66     98   17.13
 iga |    96     0   2784      0     -68     141     42     42      0     76     76      0    0.00
 igc |   288     0   6486      0    -756    1029     99     99      0    367    367      0    0.00
 igu |    96     0   2688      0      15     143   1199   1199      0   2446   2446      0    0.00
 jpl |   288     0  26397    285  159375    1384      9      8      9     66     80     58   23.68
 ngs |    96     0   2784      0     -68     141   1377   1377      0   2718   2718      0    0.00
 usn |   288     0  31684    317   -2229    1546     61     79     55    311    134    350    0.00
 whu |   288     0  28303     95    -875     809     20     28     16    212    359     98    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  1228   136    45   -41   -13    -8     - -3244   -83  1243   113  -527 |
    2 | -1879  -118    92    -6    40    69   105   965    54 -1645     6   618 |
    3 |  -317   169   -15   -91   -62  -107   740   607     3   -48    89  -312 |
    4 | -1746    47     1   -28     X   -56    46     -   -10 -1577   -54   112 |
    5 | -2029   -81    41   -82    99    56  -280  -439    88 -1734   201  -146 |
    6 |  -926    98    -8   -55    -9    15     -   629   -15  -695   216  -410 |
    7 |  1587   -11   142   -40    13   124   270  1304    -2   903   108  -227 |
    8 | -4550    33    86   -46   -52   -55   383 -5403    31 -4218   127   -66 |
    9 | -1686    18    34     8   -59   -84  -374   414     5 -1276    27    35 |
   10 |   870   142  -157  -111  -113    46   299  1173   141  1069   192   311 |
   11 |  2687    -9  -109     5    36  -155   250  -355    16  2894   -18   137 |
   12 | -1659    82   -91    -7   -18     7  -547  -275   -22 -1486    18  -190 |
   13 |   838    78   -99    60   -32     -     -     -   -87     -     -     - |
   15 |  -307  -107     4   -26   -19     2   -25   259   142  -170   144  -229 |
   16 |  1489   -89    95   -34    36    32    85   469    64  1390   127   312 |
   17 | -1172   139    70  -198   166   -44   713 -2756   -34 -1736     -  -105 |
   18 | -1571   155   -46  -109     X   -72     - -1871     3 -1388     -  -862 |
   19 |  -798  -158   108     0    69   -12     0   574    58  -468    69   576 |
   20 |  2638  -193    76     4    70    12  -112  -427    95  2544    19   572 |
   21 |   922  -143    35    37    36    30    92  -787    48   913    19   373 |
   22 | -3208  -257    17   132   109    43   -67   744    -7 -3017    58   616 |
   24 |  6431   325     3  -108    26   -19  -333  7646  -190  4987    81  -411 |
   25 |    44   237    59  -116   -68   103  -433   936   -51   330   129  -237 |
   26 |    92   214   -23   -53   -15   -27   228  -362  -115   293    48   -21 |
   27 |    75   164   136   -51     7     3   -45   341  -145   362   113   -70 |
   28 |  8996  -198    90   118   -31    59     -  2528    30  7484    31    -5 |
   29 | -2296   139   -22  -147    39    35  -125  -740    29 -2213   120  -224 |
   30 |  -339   179    72   -42   -22    51  -128   238  -125  -281    96   243 |
   31 | -3116   196   -51  -140    10   -22  -136 -1027     0 -2455    35  -352 |
   32 |  -301   167     5  -114   -80   -31     - -1144    40   -11   109    25 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -   118     -   -90     -     -     -     -     -     -     -    77 |
 ABPO |     -     -     -   119  -199     -     -     -     -     -     -   142 |
 AGGO |     -     -     -    46     -     -     -     -   -56     -     -     - |
 ALBH |     -    54  -138     -     -     -     -     -     -     -   -66   -43 |
 ALIC |     -     -     -   -21    34     -     -     -     -     -   -79  -193 |
 AREG |     -    33   -43    17     -     -     -     -   -35     -     -     - |
 AREQ |     -    31   -18     -   -31     -     -     -     -     -   215   165 |
 ARTU |     -     -     -    -4     7     -     -     -     -     -    21   226 |
 ASCG |     -     -     -    75     -     -     -     -   -90     -   -17     - |
 BADG |     -     -    82   -25     -     -     -     -     -     -   -50  -124 |
 BJFS |     -     -   -94     -    47     -     -     -     -     -     -   -24 |
 BOGT |     -     -     -   -58    84     -     -     -    10     -    59    78 |
 BOR1 |     -   -16    41     -     -     -     -     -     -     -   125    93 |
 BRST |     -  -108     -     -     -     -     -     -   100     -     -   -79 |
 BRUX |     -   -35    -5     -    48     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    31     -   -30    11     -     -     -     -     -   276  -125 |
 CCJ2 |     -     -     -   104  -161     -     -     -    -4     -     -     - |
 CEBR |     -     -   -70    21     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -  -135    14    72     -     -     -   -24     -  -176   -91 |
 CHAN |     -     -     -     -   -84     -     -     -    61     -     -     - |
 CHPG |     -   -57     -    43     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -     -   -47     -     -     -    34     -    68    50 |
 CHTI |     -     -     -     -    32     -     -     -   -23     -   139    90 |
 CHUR |     -     -    -6     -     3     -     -     -     X     -    35   110 |
 CKIS |     -   -34     -    -1     -     -     -     -    33     -     2  -198 |
 CNMR |     -     -     -   -46     -     -     -     -    56     -   155  -153 |
 COCO |     -     -     -    85  -142     -     -     -     -     -     X    -2 |
 CORD |     -   -41     -     -    53     -     -     -     -     -    13     - |
 CPVG |     -  -176     -   108     -     -     -     -    33     -     -     - |
 CRO1 |     -     -    65     -    68     -     -     -   -70     -   104   -58 |
 CUSV |     -     -     -     6    29     -     -     -   -28     -   -47     - |
 DARW |     -   -73     -    26    50     -     -     -     -     -    88    -1 |
 DAV1 |     -   -59     -    23    37     -     -     -     -     -    61    -3 |
 DGAR |     -    -3     -    38  -207     -     -     -   104     -   116    45 |
 DRAO |     -    80   -58     -   -73     -     -     -     -     -    71   -13 |
 DUBO |     -     -     -   -22    37     -     -     -     -     -   -17    -6 |
 DYNG |     -   -92     -    70     -     -     -     -     -     -    60     - |
 FAA1 |     -   -45     -    48   -20     -     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -     -     -   -71     -     -     -    51     -   216     - |
 FALK |     -     -     -    29     -     -     -     -   -35     -   147   -21 |
 GAMB |     -     -     -   -14     -     -     -     -    17     -  -151     - |
 GLPS |     -    34     -   -23    40     -     -     -   -34     -     3    -4 |
 GLSV |     -     -     -     -    20     -     -     -   -14     -     -  -219 |
 GODE |     -   118   128     -  -215     -     -     -     -     -   126     - |
 GOL2 |     -     -    55   -16     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -    -2     -     -     2     -     -     -     -     -     -     - |
 HARB |     -   -56     -    47   -99     -     -     -    67     -     -    61 |
 HERS |     -    11    13     -   -21     -     -     -     -     -   210     - |
 HOB2 |     -    65    86     -  -130     -     -     -     3     -     5   -78 |
 HOFN |     -  -120     -     -   153     -     -     -     -     -   -37  -137 |
 HRAO |     -     -    78     -   -39     -     -     -     -     -   162     - |
 IENG |     -   -75   -77     -   135     -     -     -     -     -    19     - |
 IISC |     -     -     -     -  -125     -     -     -    90     -    90     - |
 INEG |     -     -     -   -50    85     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKM |     -     -    72     -     -     -     -     -   -26     -   146   -77 |
 KARR |     -   -77     -   104   -68     -     -     -     -     -   -50   -56 |
 KAT1 |     -     -     3     -     -     -     -     -    -1     -   -25    16 |
 KIRU |     -   -21     -    16     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -    75   -14     -  -228     -     -     -   100     -    71     - |
 KOKV |     -     -    69    48  -112     -     -     -     -     -   140    37 |
 KOUG |     -   -35     -     -     -     -     -     -    33     -     -     - |
 KOUR |     -    -8     -    17   -16     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -  -158     -   136    32     -     -     -   -42     -   -12    75 |
 LAUT |     -     -     -    14     -     -     -     -   -17     -   -43    -1 |
 MAC1 |     -     -     -   -61   -29     -     -     -    92     -    18    16 |
 MAG0 |     -     -     -     -  -139     -     -     -   101     -    86     - |
 MAJU |     -     -     -   -27     -     -     -     -    33     -     -     - |
 MAL2 |     -   -50     -    61   -33     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -  -146     -    90    43     -     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    42    16     -     -     -   -60     -    42   -11 |
 MCM4 |     -    46     -     -   -59     -     -     -     -     -   113   -21 |
 MDO1 |     -    82     -     -   -60     -     -     -   -33     - -1637     0 |
 MDVJ |     -    80   178     -  -174     -     -     -     -     -   217    38 |
 MGUE |     -   -34   -86    54     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    58   -49     -   -50     -     -     -     -     -    83    15 |
 NICO |     -  -231     -    21   261     -     -     -     -     -    32    30 |
 NIST |     -     6   -14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -    10     -    12   -81     -     -     -    35     -    52    -6 |
 NLIB |     -     -   -19     -     2     -     -     -     5     -    66     - |
 NOVM |     -     -   -65     -    33     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    54   -36     -   -51     -     -     -     -     -    41   -57 |
 NRIL |     -     -     -    -6     4     -     -     -     4     -   204    19 |
 NTUS |     -     -     -   -35    59     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -   -18     -     -     -     -     -     7     -    29     8 |
 ONSA |     -   -43   -40     -    75     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -    44     -     -   -57     -     -     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -    44   -74     -     -     -     -     -  -833     - |
 PIE1 |     -   139     6     -  -180     -     -     -     -     - -1282   109 |
 PIMO |     -     -     -     -   -85     -     -     -    62     -    66     - |
 PNGM |     -     -     -   145     -     -     -     -  -175     -  -208     - |
 POL2 |     -   -64     -   -45   137     -     -     -    15     -     -    15 |
 POTS |     -   -46     -     -    58     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    29   -43     -   -20     -     -     -     -     -     -   -14 |
 PTBB |     -  -137     0     X   178     -     -     -     -     -    28   167 |
 QAQ1 |     -    61     -    20     -     -     -     -   -81     -   117    39 |
 RAEG |     -     -     -   -13     -     -     -     -    16     -     -     - |
 REUN |     -   -63     -     -    69     -     -     -     8     - -1416    46 |
 REYK |     -   -96     -    26    79     -     -     -     -     -   -33     - |
 RIO2 |     -    82     -     -  -105     -     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -     -   108     -     -     -   -78     - -1486     - |
 SCH2 |     -   -18     -    13   -95     -     -     -    70     -   -79    38 |
 SCOR |     -     -     -     -   -62     -     -     -    45     -     -    18 |
 SCTB |     -     -     -   -19     -     -     -     -    23     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -  -108   180     -     -     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -  -156     -   104     -     -     -     -    19     -     -     - |
 SFER |     -     -  -121     -    61     -     -     -     -     -     -     - |
 SGOC |     -     -     -   -69   116     -     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -     5     -     -     -     -    -6     -     -     - |
 SSIA |     -     -     -    51     -     -     -     -   -61     -  -167     - |
 STHL |     -     7     -    -6    41     -     -     -   -29     -   108   -37 |
 STJO |     -   -18  -139     -    81     -     -     -    -3     -   -12    56 |
 SUTH |     -   -22     -    17     -     -     -     -     -     -    12    29 |
 SVTL |     -     -    42    31     -     -     -     -   -51     -     -     - |
 TID1 |     -    15   -39     -     -     -     -     -     -     -    80   -32 |
 TIDB |     -     -   -89    27     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -    10   -17     -     -     -     -     -   144     - |
 TLSE |     -  -138     -     -   177     -     -     -     -     -   -52    54 |
 TOW2 |     -    25     -    26   -75     -     -     -     -     -   133   -24 |
 TRO1 |     -     -     X     -    15     -     -     -   -11     -  -390    -1 |
 TSK2 |     -    -4    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -    48     -     -   -62     -     -     -     -     -   351   392 |
 TWTF |     -    39     -     -   -50     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -   -39     -     -    50     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    45   -75     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -  -116   194     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -    27     -    24   -73     -     -     -     -     -   198    72 |
 VILL |     -     -     -   -23    39     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -24    56     -     3     -     -     -     -     -   207     - |
 WARK |     -     -    37    37     -     -     -     -   -59     -     -     - |
 WHIT |     -     -     -   -21    35     -     -     -     -     -   147    46 |
 WIND |     -     -     -  -101   170     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -   -13     -     7     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -  -148  -149    91   115     -     -     -     -     -    14  -109 |
 WTZZ |     -    12   -32     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -  -119     -    40    42     -     -     -    38     -    53    -4 |
 YEL2 |     -   -20     -    22     -     -     -     -    -8     -     -     - |
 YELL |     -     -   -95     -    48     -     -     -     -     -   -49   -69 |
 YKRO |     -    45     -    41     -     -     -     -   -91     -    95     - |
 YSSK |     -     -     -    14    11     -     -     -   -25     -    19     - |
 ZAMB |     -   -16     -   -11    62     -     -     -   -16     -    83    30 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   514    12    24     7    19    30     -  2032    11   365    75    24 |  288    308
    2 |   277     6    15     9    13    40    50   596     6   397    98    49 |  288    198
    3 |   337    11    16     9    11    28   104   420    11   404    33    30 |  288    290
    4 |   560     8    28     6     X    74    83     -     7   632   136    38 |  288    149
    5 |   513     8    16     7    13    44    43   330     7   617    92    31 |  288    469
    6 |   347     8    15     6    10    16     -   774     6   393    63    24 |  288    218
    7 |  1156     7    20     9    11    39   131   482     8  1504    43    24 |  288    281
    8 |  4499    10    22     8     9    36    93  4120     9  4048    77    42 |  288   1170
    9 |   751     7    25     6     8    35   127   436     8   734    41    28 |  288    329
   10 |   563     8    19     8    11    36   134   910     8   662    86    26 |  288    255
   11 |   466    12    22     6    17    45   105   303    11   801    78    25 |  288    320
   12 |   812     6    19     6     7    45   148   293     7   953    86    15 |  288    409
   13 |   571     9    14     7    17     -     -     -     8     -     -     - |  288    388
   15 |   504     6     9     6     9    40    50   345     8   612    85    29 |  288    279
   16 |   595    10    17     7    11    37   109   420     8   541    93    25 |  288    428
   17 |  2604     8    15     7    11    67   185  1540     7  1608     -    35 |  288    423
   18 |   434     8    29     7     X    51     -  1038     6   311     -    27 |  288    205
   19 |   681     8    17     7     8    30    57   456     7   750    95    27 |  288    237
   20 |   390     7    16     6    13    46    76   279     8   480   106    27 |  288    283
   21 |   458    10    16     6    10    39    68   410     8   435    84    27 |  288    311
   22 |   570    11    19     7    13    36    42   600    10   447    63    21 |  288    370
   24 |  3851     6    14     6     8    37    53  3146     8  3920    60    22 |  288   1509
   25 |   342     6    21     7     7    41   103   506     9   293    71    29 |  288    148
   26 |   377     7    15     7    12    22    61   112     7   530    71    17 |  288    124
   27 |   769     9    20     6    14    58    94   587     9   761    75    34 |  288    220
   28 |  3493     9    27     6    10    53     -  1058     8  3340    86    33 |  288    187
   29 |   429     7    27     7    10    40   174   341     8   372   105    24 |  288    284
   30 |   413     8    16     9    13    44   103   465     9   530    47    21 |  288    138
   31 |   767     8    20     9    10    26    37   443     7   699    49    21 |  288    163
   32 |   519     8    15     6     8    51     -   490     9   361    49    21 |  288    199
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -    13     -    10     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288   2565
 ABPO |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     -     -    16 |  276   2852
 AGGO |     -     -     -    10     -     -     -     -    12     -     -     - |  217   3721
 ALBH |     -     6    16     -     -     -     -     -     -     -    33    28 |  288   1981
 ALIC |     -     -     -     5     8     -     -     -     -     -    24    11 |  288   3100
 AREG |     -     6    20     8     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   2791
 AREQ |     -     8    15     -    10     -     -     -     -     -    85    13 |  288   2747
 ARTU |     -     -     -     4     7     -     -     -     -     -    24    10 |  288    >>>
 ASCG |     -     -     -     8     -     -     -     -    10     -   110     - |  288   4115
 BADG |     -     -    21     6     -     -     -     -     -     -    56    14 |  288     37
 BJFS |     -     -    18     -     9     -     -     -     -     -     -    17 |  288   2554
 BOGT |     -     -     -    10    16     -     -     -    14     -    93    18 |  288   5483
 BOR1 |     -     5    14     -     -     -     -     -     -     -    21    23 |  288   3984
 BRST |     -     9     -     -     -     -     -     -     9     -     -    18 |  288   1572
 BRUX |     -    14    22     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 CAS1 |     -     8     -     6     8     -     -     -     -     -   127    10 |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -    12    15     -     -     -    14     -     -     - |  288   2957
 CEBR |     -     -    12     3     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     17
 CEDU |     -     -    32     7    10     -     -     -     9     -    48    12 |  288   1655
 CHAN |     -     -     -     -     9     -     -     -     7     -     -     - |  288   1572
 CHPG |     -     8     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2586
 CHPI |     -     -     -     -    12     -     -     -     9     -    36    14 |  288   2553
 CHTI |     -     -     -     -     9     -     -     -     6     -    24    12 |  288   2925
 CHUR |     -     -    12     -     6     -     -     -     X     -    25    10 |  285  40072
 CKIS |     -    10     -     8     -     -     -     -     9     -    63    13 |  288   4690
 CNMR |     -     -     -    10     -     -     -     -    13     -    65    27 |  288   6068
 COCO |     -     -     -     9    14     -     -     -     -     -     X    21 |  288   2064
 CORD |     -    16     -     -    20     -     -     -     -     -    28     - |  288   4365
 CPVG |     -    10     -    11     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   4160
 CRO1 |     -     -    24     -    22     -     -     -    16     -    39    27 |  288   6109
 CUSV |     -     -     -     7    13     -     -     -     8     -    90     - |  288   6063
 DARW |     -    14     -    10    12     -     -     -     -     -    45    20 |  288   1828
 DAV1 |     -     9     -     7     7     -     -     -     -     -    24     8 |  288   2002
 DGAR |     -    10     -    10    13     -     -     -    11     -    21    14 |  288   2041
 DRAO |     -    10    19     -    17     -     -     -     -     -    22    18 |  288   2169
 DUBO |     -     -     -     9    15     -     -     -     -     -    70    22 |  280  14704
 DYNG |     -     8     -     6     -     -     -     -     -     -    37     - |  288   1971
 FAA1 |     -    12     -    10    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   9059
 FAIR |     -     -     -     -    13     -     -     -     9     -    86     - |  288   3341
 FALK |     -     -     -     6     -     -     -     -     8     -    35    22 |  276   2476
 GAMB |     -     -     -    11     -     -     -     -    14     -    80     - |  208   3062
 GLPS |     -     8     -     6    11     -     -     -     8     -    29    12 |  288   5322
 GLSV |     -     -     -     -    10     -     -     -     7     -     -     9 |  288   3137
 GODE |     -     9    14     -    12     -     -     -     -     -    19     - |  288   2759
 GOL2 |     -     -    22     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     95
 GOPE |     -    11     -     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  285     42
 HARB |     -    10     -     8    12     -     -     -     7     -     -    12 |  288   3476
 HERS |     -    12    17     -    16     -     -     -     -     -    46     - |  288     24
 HOB2 |     -    14    19     -    12     -     -     -     9     -    37    14 |  288   1096
 HOFN |     -     8     -     -    11     -     -     -     -     -    23    11 |  288   2803
 HRAO |     -     -    13     -     6     -     -     -     -     -    35     - |  287     48
 IENG |     -    10    12     -    14     -     -     -     -     -    28     - |  288     22
 IISC |     -     -     -     -    13     -     -     -    10     -    30     - |  281   3010
 INEG |     -     -     -     9    15     -     -     -     -     -     -     - |  275   5273
 IRKM |     -     -    17     -     -     -     -     -     6     -    28    14 |  285     96
 KARR |     -    10     -     8    11     -     -     -     -     -    24    10 |  288   2210
 KAT1 |     -     -    23     -     -     -     -     -     8     -    20    15 |  272   1880
 KIRU |     -    12     -     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   2558
 KOKB |     -    10    15     -    13     -     -     -     8     -    31     - |  288    282
 KOKV |     -     -    24     8    12     -     -     -     -     -    55    12 |  288    294
 KOUG |     -     8     -     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   1910
 KOUR |     -    11     -     8    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 KRGG |     -     9     -     7    13     -     -     -     8     -    61    13 |  288   3308
 LAUT |     -     -     -    11     -     -     -     -    13     -    45    18 |  264   1996
 MAC1 |     -     -     -     5     8     -     -     -     7     -    16     8 |  288   1956
 MAG0 |     -     -     -     -     8     -     -     -     6     -    24     - |  141   7474
 MAJU |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   3862
 MAL2 |     -    14     -     9    15     -     -     -     -     -     -     - |  288  10935
 MAS1 |     -    11     -     7    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   3025
 MBAR |     -     -     -     8    10     -     -     -    10     -    70    15 |  288   5511
 MCM4 |     -     7     -     -     9     -     -     -     -     -    23    10 |  288   3898
 MDO1 |     -     9     -     -    13     -     -     -     9     -   112    14 |  288   2441
 MDVJ |     -     9    18     -    13     -     -     -     -     -    65    12 |  288     45
 MGUE |     -     6    22     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     14
 MKEA |     -    12    18     -    11     -     -     -     -     -    33    12 |  288   2577
 NICO |     -    11     -     9    11     -     -     -     -     -    40    14 |  288   3355
 NIST |     -     9    23     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  235     27
 NKLG |     -    10     -     9    12     -     -     -     8     -    33    15 |  288   3799
 NLIB |     -     -    23     -    18     -     -     -    15     -    67     - |  288     28
 NOVM |     -     -    40     -    20     -     -     -     -     -     -     - |  185     25
 NRC1 |     -     7    11     -    10     -     -     -     -     -    21    12 |  288     16
 NRIL |     -     -     -     7    10     -     -     -     9     -    41    14 |  288   5906
 NTUS |     -     -     -    12    21     -     -     -     -     -     -     - |  285   4023
 OHI3 |     -     -    18     -     -     -     -     -     6     -    71    22 |  287    227
 ONSA |     -    10    16     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 OUS2 |     -     6     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   6330
 PETS |     -     -     -     9    15     -     -     -     -     -   205     - |  288    >>>
 PIE1 |     -     8    17     -    13     -     -     -     -     -    70    11 |  288   2503
 PIMO |     -     -     -     -    18     -     -     -    13     -    37     - |  282  13515
 PNGM |     -     -     -    11     -     -     -     -    14     -    29     - |  285   4016
 POL2 |     -     8     -     7     8     -     -     -     7     -     -    10 |  288   3821
 POTS |     -    14     -     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   3379
 PRDS |     -    12    29     -    19     -     -     -     -     -     -    21 |  288     49
 PTBB |     -    14    27     X    20     -     -     -     -     -    51    28 |  288     35
 QAQ1 |     -     9     -     7     -     -     -     -     6     -    41    10 |  288   2250
 RAEG |     -     -     -     8     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   3183
 REUN |     -     9     -     -    11     -     -     -     8     -    42    10 |  288   2312
 REYK |     -    11     -     6    12     -     -     -     -     -    17     - |  288   2687
 RIO2 |     -     8     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   8269
 SANT |     -     -     -     -    12     -     -     -     9     -    42     - |  288   1656
 SCH2 |     -     8     -     6    11     -     -     -     8     -    27     8 |  288   3271
 SCOR |     -     -     -     -    12     -     -     -     8     -     -     9 |  288   2229
 SCTB |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   1955
 SCUB |     -     -     -    12    20     -     -     -     -     -     -     - |  277   6525
 SEYG |     -     8     -    10     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   2597
 SFER |     -     -    15     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  276     34
 SGOC |     -     -     -     7    11     -     -     -     -     -     -     - |  209   5278
 SOLO |     -     -     -    12     -     -     -     -    14     -     -     - |  288   4340
 SSIA |     -     -     -    11     -     -     -     -    13     -    37     - |  274   5452
 STHL |     -    11     -     8    12     -     -     -     7     -    26    13 |  288   3507
 STJO |     -    13    32     -    17     -     -     -    13     -    80    20 |  288   3589
 SUTH |     -     7     -     5     -     -     -     -     -     -    58    12 |  276   2160
 SVTL |     -     -    25    12     -     -     -     -    15     -     -     - |  288    104
 TID1 |     -    12    30     -     -     -     -     -     -     -    27    16 |  276     27
 TIDB |     -     -    22     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     30
 TIXI |     -     -     -     6    10     -     -     -     -     -    41     - |  288    >>>
 TLSE |     -     9     -     -    11     -     -     -     -     -    66    18 |  288   4397
 TOW2 |     -    10     -     7     9     -     -     -     -     -    41    11 |  288   1573
 TRO1 |     -     -     X     -    14     -     -     -    10     -    33    17 |  288  16945
 TSK2 |     -     7    19     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   2294
 TSKB |     -    16     -     -    21     -     -     -     -     -   107    29 |  278   2164
 TWTF |     -    14     -     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  286     56
 ULAB |     -     8     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   5607
 UNSA |     -     -     -     7    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   6002
 URUM |     -     -     -     8    13     -     -     -     -     -     -     - |  210   3672
 USN7 |     -    10     -     8    12     -     -     -     -     -    31    13 |  288     19
 VILL |     -     -     -     7    12     -     -     -     -     -     -     - |  276   3506
 WAB2 |     -    13    20     -    14     -     -     -     -     -    40     - |  288     22
 WARK |     -     -    18    11     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   2130
 WHIT |     -     -     -     7    11     -     -     -     -     -    62    12 |  276  35374
 WIND |     -     -     -     6    11     -     -     -     -     -     -     - |  285   3894
 WSRT |     -     -    19     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  287   2273
 WTZR |     -    12    21     9    14     -     -     -     -     -    26    23 |  288     19
 WTZZ |     -    10    26     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  277     24
 XMIS |     -    10     -     9    18     -     -     -    10     -    26    13 |  288   4790
 YEL2 |     -     6     -     6     -     -     -     -     6     -     -     - |  288     20
 YELL |     -     -    25     -    12     -     -     -     -     -    29    16 |  288     22
 YKRO |     -    10     -    13     -     -     -     -    12     -    43     - |  288   5300
 YSSK |     -     -     -     7    11     -     -     -     9     -    28     - |  288    >>>
 ZAMB |     -     7     -     7     9     -     -     -     7     -    26    12 |  288   3910
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1437    10    20     8    13    42   100  1200     9  1377    62    20 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288   283     2   288     4.41     5.04     0.31     0.31   | 4.64e-14  1.38e-14  2.11e-15 |
 YELL |   288   286     1   288     3.22     5.04     5.02     5.02   | 3.67e-14  7.97e-15  2.97e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     3.28     5.04     5.02     5.02   | 4.26e-14  1.06e-14  2.34e-15 |
 BRUX |   288   284     2   288     3.75     5.04     3.19     3.19   | 4.24e-14  1.37e-14  2.93e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.80     5.04     5.02     5.02   | 2.22e-14  4.26e-15  1.08e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.19     5.04     5.02     5.02   | 2.40e-14  6.03e-15  1.11e-15 |
 HRAO |   287   287     1   287     3.32     5.01     1.04     1.04   | 3.37e-14  6.82e-15  2.27e-15 |
 PTBB |   288   282     3   288     3.38     5.00     5.01     5.01   | 6.40e-14  1.63e-14  3.62e-15 |
 PRDS |   288   284     1   288     2.99     4.96     4.88     4.88   | 5.17e-14  1.50e-14  6.13e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.96     4.93     0.85     0.85   | 3.59e-14  8.88e-15  2.83e-15 |
 WTZZ |   277   277     0   277     3.53     4.81     4.36     4.36   | 3.99e-14  1.81e-14  4.62e-15 |
 CEBR |   276   276     0   276     3.80     4.78     3.10     3.10   | 2.41e-14  6.63e-15  1.55e-15 |
 TID1 |   276   275     1   276     3.51     4.78     2.42     2.42   | 8.21e-14  2.92e-14  8.82e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     2.85     4.65     5.02     5.02   | 3.98e-14  7.00e-15  1.42e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.66     4.06     5.02     5.02   | 4.40e-14  1.57e-14  2.33e-15 |
 NIST |   235   232     1   235     2.36     3.89     4.08     4.08   | 5.49e-14  6.28e-15  2.22e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.31     3.09     0.69     0.69   | 3.48e-14  9.28e-15  2.84e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     2.13     2.62     0.85     0.85   | 5.47e-14  9.25e-15  5.24e-15 |
 IRKM |   285   285     0   285     1.98     2.29     0.50     0.50   | 5.40e-14  1.16e-14  7.52e-15 |
 SFER |   276   276     0   276     1.91     2.20     1.11     1.11   | 4.67e-14  1.01e-14  3.08e-15 |
 NLIB |   288   288     0   274     1.89     2.15     1.70     1.70   | 6.69e-14  1.13e-14  3.03e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     1.93     2.15     0.53     0.53   | 3.22e-14  7.35e-15  2.16e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     1.86     2.00     2.22     2.22   | 5.34e-14  1.10e-14  5.72e-15 |
 TWTF |   286   286     0   286     1.67     1.64     2.58     2.58   | 6.91e-14  2.34e-14  5.43e-15 |
 IENG |   288   288     0    72     0.88     1.27     1.20     1.20   | 3.12e-14  1.08e-14  2.78e-15 |
 TIDB |   276   275     1   276     1.07     0.69     2.31     2.31   | 9.56e-14  1.25e-14  2.46e-15 |
 NOVM |   185   184     1   185     0.82     0.63     1.72     1.72   | 1.23e-13  1.38e-14         - |
 YEL2 |   288   288     0   288     0.97     0.54     0.16     0.16   | 3.18e-14  9.15e-15  2.16e-15 |
 OHI3 |   287   287     0   287     0.82     0.39     0.92     0.92   | 2.24e-11  6.87e-12  2.02e-12 |
 GOPE |   285   285     0   285     0.74     0.32     0.06     0.06   | 4.77e-14  1.06e-14  1.86e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     1.54     0.22     3.21     3.21   | 5.57e-14  1.89e-14  1.66e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.97     0.17     5.02     5.02   | 5.38e-14  2.14e-14  5.84e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     1.62     0.12     0.55     0.55   | 6.42e-14  1.64e-14  2.16e-14 |
 G09  |   288   288     1   288     1.81     0.11     0.48     0.48   | 7.23e-14  2.03e-14  4.99e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     2.21     0.09     0.39     0.39   | 6.48e-14  3.43e-14  1.98e-14 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.03     0.03   | 3.87e-14  7.92e-15  2.54e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     4.67     0.02     1.21     1.21   | 5.77e-14  1.91e-14  2.65e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.50     1.50   | 5.77e-13  6.80e-14  1.85e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.44     0.02     3.92     3.92   | 8.23e-14  2.76e-14  3.44e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.39     0.39   | 6.04e-13  7.01e-14  1.36e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.44     0.44   | 6.81e-13  6.07e-14  2.83e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.19     0.01     1.23     1.23   | 6.97e-13  6.17e-14  2.93e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.82     0.82   | 6.25e-13  7.37e-14  5.88e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.51     0.51   | 6.76e-13  7.47e-14  1.94e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.40     0.01     1.12     1.12   | 8.47e-14  2.69e-14  1.64e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.18     0.01     2.03     2.03   | 6.76e-13  6.39e-14  5.64e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.14     0.14   | 6.61e-13  6.52e-14  2.27e-14 |
 G10  |   288   287     0   288     4.79     0.01     0.37     0.37   | 7.32e-14  2.00e-14  2.11e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     1.23     0.01     0.34     0.34   | 8.47e-14  1.98e-14  2.35e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.32     0.01     0.22     0.22   | 1.03e-13  3.35e-14  1.39e-14 |
 G13  |   288   271     6   288     0.24     0.00     0.16     0.16   | 9.24e-13  1.52e-13  3.74e-14 |
 ABPO |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  1.65e-13  1.97e-13 |
 ALIC |   288   244    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.63e-12  9.76e-13  1.93e-13 |
 AREQ |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.72e-13  4.93e-13  3.33e-13 |
 BOR1 |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  7.97e-13  3.24e-13 |
 CEDU |   287   204    38     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-11  2.41e-12  2.72e-13 |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  3.14e-13  1.64e-13 |
 DARW |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-12  4.12e-13  1.73e-13 |
 DGAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.31e-13  1.78e-13  2.01e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.36e-13  9.14e-14  5.86e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  2.75e-13  1.37e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.96e-13  6.27e-14  3.20e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.13e-13  8.86e-14  3.68e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.24e-13  1.05e-13  2.01e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.45e-13  7.99e-14  4.30e-14 |
 G22  |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.22e-13  8.64e-14  5.25e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  4.23e-13  1.38e-13 |
 G25  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.13e-14  1.39e-14  2.10e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.66e-13  8.64e-14  1.47e-14 |
 GLSV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  5.44e-13  2.50e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.10e-13  1.93e-13  4.31e-14 |
 HOFN |   288   270     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.70e-12  6.08e-13  1.17e-13 |
 KARR |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  6.82e-13  2.40e-13 |
 KIRU |   276   276     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-13  2.57e-13  2.09e-13 |
 MAC1 |   108    34    54     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-10  1.11e-11         - |
 MDO1 |   288   256     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.95e-12  8.32e-13  2.72e-13 |
 MKEA |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  9.07e-13  2.47e-13 |
 PIE1 |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-12  3.94e-13  3.15e-13 |
 REUN |    58    41    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.32e-11  5.56e-12         - |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.79e-12  6.48e-13  1.49e-13 |
 SUTH |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TSKB |   278   272     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-12  7.49e-13  2.02e-13 |
 VILL |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  3.28e-13  2.40e-13 |
 WSRT |   287   269     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-12  5.89e-13  2.15e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.24e-14  5.83e-15  1.28e-15 |
 COCO |    57    57     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-12  3.45e-13         - |
 TSK2 |   286   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.52e-12  6.80e-13  2.26e-13 |
 TOW2 |   288   281     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.54e-12  3.49e-13  1.37e-13 |
 TLSE |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  6.36e-13  2.51e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.64e-13  4.67e-13  2.02e-13 |
 IISC |   281     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 DAV1 |    57    18    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.69e-11  5.30e-12         - |
 REYK |   288   251    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.72e-12  6.57e-13  1.31e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  4.13e-13  1.16e-13 |
 SCOR |   288   240    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.43e-12  8.84e-13  2.78e-13 |
 GOL2 |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.99e-14  1.27e-14  3.39e-15 |
 SVTL |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-14  2.04e-14  6.49e-15 |
 CHTI |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  7.17e-13  1.29e-13 |
 ABMF |   288   264    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.17e-12  5.40e-13  1.82e-13 |
 ZAMB |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.63e-12  1.15e-12  4.10e-13 |
 TRO1 |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.41e-13  2.62e-13  8.63e-13 |
 FALK |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CCJ2 |   288   267    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.37e-12  7.50e-13  4.10e-13 |
 KRGG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-12  5.16e-13  4.36e-13 |
 SEYG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.91e-12  4.91e-13  3.44e-13 |
 PNGM |   285   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  5.59e-13  3.26e-13 |
 KAT1 |   272   247     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-12  5.31e-13  1.52e-13 |
 WARK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  6.39e-13  1.43e-13 |
 SOLO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 LAUT |   264   232     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.66e-12  6.73e-13  1.76e-13 |
 DYNG |   288   264     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-12  9.62e-13  1.63e-13 |
 ASCG |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.34e-12  7.39e-13  2.60e-13 |
 CHPG |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.51e-12  6.24e-13  2.46e-13 |
 GAMB |   208   204     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.29e-12  8.46e-13         - |
 AREG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.73e-13  4.93e-13  3.38e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-13  3.27e-13  4.80e-14 |
 SCTB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  7.69e-13  1.22e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.24e-21  5.02e-19  1.16e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     ABPO      ABPO      USN7 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
