
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2124   Day: 4   MJD: 59116                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880     35    -311     417    789    789      0   2264   2264      0    0.00
 cod |   288     0  29241      6    -931     389     10      8     11    112    167     79   21.22
 emr |   288     0  21973    808    -517    -584     17     16     17     89     89     89   10.16
 esa |   288     0  29153      0   -2783     223      8      7      8     74     82     70   26.87
 gfz |   288     0  36261   1994      -8      17     11      9     11     89     59     96   19.57
 iga |    96     0   2784      1     -25     -20     37     37      0     99     99      0    0.00
 igu |    96     0   2688      9     -12     181    973    973      0   1506   1506      0    0.00
 jpl |   288     0  24678      3  206895      30     10      8     10     85     91     82   22.18
 ngs |    96     0   2784     19    -167     223    765    765      0   2162   2162      0    0.00
 usn |   288     0  30777     77   -2134     172     66     87     58    135    131    137    0.00
 whu |   288     0  26824     47    -692     621     23     33     16    232    384    108    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  1937    92    32   -47   -19  -118 -2313   -29  1620   -23  -556 |
    2 | -1613  -130   101    41   -70   105   315    90 -1380   115   682 |
    3 |   676   108   -54   -92    13   -99   212    22   459   -37  -322 |
    4 | -1937    64    -7   -67     X  -140     -    23 -1867   -26   303 |
    5 | -1461   -40   107   -46    66    21  1388   -13 -1382    21  -151 |
    6 |  1279   262   -27   -34   -92     4  1133  -115  1269   -19  -644 |
    7 | -2310    -8   130   -24    54    33  -538   -70 -1874   -16  -229 |
    8 | -2624   135    99   -84    50    30  -475  -115 -2677    69    -9 |
    9 |   -12    -5   -93   -16  -130   -58   720   182  -300    -2    87 |
   10 |  1575   249   -56   -94    31   -49   969  -125  1284     1    91 |
   11 |  1504   -39   -17   -71     1   -87 -3267   129  1921   -13   124 |
   12 | -1122   139   -89    16   -92   -39  -330   -30 -1324   -49  -202 |
   13 |  5562    41  -173    66     X  -105  2098   -40  4782  -137  -126 |
   15 | -1414  -184    72    24    -4   -47   283   118 -1249     8  -161 |
   16 |  1417  -111    66   -67    34   194  -338   127  1518   225   305 |
   17 | -2951   176    16  -172    53    17  -129   -14 -2764    80  -123 |
   18 |  -891   121  -123   -46     X  -105 -1748    -4  -898     -  -807 |
   19 | -1043  -119   112    13   -15     9  1230    60 -1357    76   640 |
   20 |  2956  -164   121    14    81    53   493    13  2864   160   669 |
   21 |  2394  -155    77    -9    28   155   201    99  2241   139   534 |
   22 | -2451  -260    72    87    30   102  1238    84 -2332    91   622 |
   24 |  1824   203   -66   -51     0  -133  -313  -103  1778   -69  -462 |
   25 |   703   237  -120    -2  -104   132   886   -77   704   104  -184 |
   26 |   -19   326  -102  -148    12    -3 -1026   -97    52     8   -25 |
   27 |   553   163    79   -80    14    42   423  -108   543   106    41 |
   28 |  3863  -206   -86   147    16   132   319    44  3896    36    15 |
   29 | -2629    93   -36   -93    58    12  -396   -11 -2460   -10  -175 |
   30 |  -118   169   -45   -33    66    54   200  -160   -40   -58   148 |
   31 | -3105   183    43  -123    -8  -112 -1278   -38 -2747     0  -234 |
   32 |   166   206    88  -162    33     -     -   -71     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -  -127     -     -   112     -     -   152 |
 ADIS |     -     -     -   135  -185     -     -     -     -   358     - |
 ALBH |     -    33   -68     -     -     -     -     -     -   -68   -24 |
 ALGO |     -     8   -17     -     -     -     -     -     -    74    -8 |
 ALIC |     -     -     -   -47    86     -     -   -19     -  -216  -182 |
 AREG |     -    16   -81    18     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     -    21     -   -68     -     -    50     -   223   119 |
 ARTU |     -     -     -    -2     3     -     -     -     -   -80   211 |
 BADG |     -     -    41     -     -     -     -   -19     -    43   -20 |
 BAKE |     -     -     -    78  -107     -     -     -     -    52    32 |
 BJFS |     -     -     5     -    -3     -     -     -     -     -   -14 |
 BOGT |     -     -     -   -14     X     -     -    17     -   -35   114 |
 BOR1 |     -   -26    54     -     -     -     -     -     -    54    82 |
 BRFT |     -     -     -   -26   -20     -     -    49     -  -109     - |
 BRUX |     -   -21   -14     -    30     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -     -     -    19   -25     -     -     -     -   -10   -80 |
 CEBR |     -     -   -24     9     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -    35   -32    27     -     -     -     -   102   -13 |
 CHAN |     -     -     -     -  -126     -     -   111     -     -     - |
 CHPG |     -   -38     -    30     -     -     -     -     -     -     - |
 CHTI |     -     -     -     -    77     -     -   -68     -    95    66 |
 CHUR |     -     -    86     -   -61     -     -    21     -    79   100 |
 CKIS |     -  -134     -    62     -     -     -    54     -   -19   -47 |
 CNMR |     -     -     -    15     -     -     -   -18     -   116     - |
 CORD |     -    54     -     -   -59     -     -     -     -   -27     - |
 CPVG |     -   -99     -    82     -     -     -    -5     -  -181     - |
 CRO1 |     -     6   -21   -37    53     -     -     -     -   -52   -15 |
 CUSV |     -     -     -    23    -4     -     -   -24     -    29     - |
 DARW |     -   -56     -   -17    94     -     -   -10     -   -39    57 |
 DAV1 |     -   -48     -     0    53     -     -     -     -    26   -26 |
 DGAR |     -     1     -    63  -194     -     -    93     -    79   103 |
 DRAO |     -    58   -15     -   -56     -     -     -     -    42    32 |
 DUBO |     -    -4     -    -9    16     -     -     -     -   -61    -2 |
 DYNG |     -  -128     -    63     -     -     -    46     -  -133     - |
 FAA1 |     -   -14     -    11     X     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -   -23     -     -   -47     -     -    64     -   167     - |
 FALK |     -     -     -    93     -     -     -  -112     -     4   209 |
 FTNA |     -     -     -    67     -     -     -   -82     -  -240     - |
 GLPS |     -    36     -    41    42     -     -  -121     -   -76     - |
 GODE |     -    19   -50     -     6     -     -     -     -   -38    -8 |
 GOL2 |     -     -   -46    17     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -   -23     -     -    25     -     -     -     -   -19    36 |
 GOPE |     -   -66     -     -    72     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -     -     -    48    28     -     -   -81     -  -100  -262 |
 HARB |     -    20     -    46   -84     -     -     -     -     -    64 |
 HERS |     -     -   -20     -    10     -     -     -     -    75     - |
 HOB2 |     -     9    51     -   -36     -     -     -     -   -26    16 |
 HOFN |     -  -253     -    62   193     -     -     -     -  -311  -300 |
 HRAO |     -     -    -9     -     5     -     -     -     -    -8     - |
 HYDE |     -     -     -     -   105     -     -   -93     -  -142  -169 |
 IENG |     -   -61   -68     -   100     -     -     -     -   -43     - |
 IISC |     -     -     -   159  -218     -     -     -     -   -75     - |
 IRKM |     -     -    75   -28     -     -     -     -     -   118   -69 |
 ISBA |     -     -     -   -13     -     -     -    15     -  -157     - |
 JFNG |     -     -     -   185     -     -     -  -224     -     -     - |
 KARR |     -   -42     -    86   -67     -     -     -     -    29   -68 |
 KIRU |     -    32     -   -25     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -    86   -48     -   -70     -     -     -     -    87     - |
 KOKV |     -     -    88    72  -134     -     -     -     -    69    40 |
 KOUG |     -   -55     -     -     -     -     -    53     -     -     - |
 KOUR |     -    -1     -    30   -41     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -  -186     -    75   -26     -     -   110     -     -   -87 |
 LMMF |     -   -18     -     -     -     -     -    17     -     -     - |
 MAC1 |     -     -     -   -41     0     -     -    48     -   -30    61 |
 MAG0 |     -     -     -     -   -53     -     -    47     -   -46     - |
 MAL2 |     -   -70     -    74   -26     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -98     -    82    -7     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -  -153     -    80     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -   116     -     -  -126     -     -     -     -   140    27 |
 MBAR |     -     -     -    94    35     -     -  -141     -    41    41 |
 MCM4 |     -    40     -     -   -43     -     -     -     -    42   -30 |
 MDO1 |     -    53     -  -105     X     -     -    76     -    33     5 |
 MDVJ |     -    69    38     -   -95     -     -     -     -   -86     - |
 MGUE |     -   -13  -102    49     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    -3   -44     -   -32     -     -    49     -    76    40 |
 NICO |     -  -178     -    41   139     -     -     -     -  -120  -142 |
 NIUM |     -     -     -    30     -     -     -   -37     -  -137   -62 |
 NKLG |     -    58     -   -37   -51     -     -    34     -   -55    45 |
 NLIB |     -     -   165     -  -259     -     -   152     -    69     - |
 NOVM |     -     -  -122     -    63     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    -6    14     -     0     -     -     -     -   -19   -37 |
 NRIL |     -     -     -    28    10     -     -   -43     -  -122   -20 |
 NTUS |     -     -     -   -26    36     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     -     -    -1     1     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |     -   113     -     -  -123     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     -   -60   163     -     -   -74     -  -181     - |
 ONSA |     -   -59   -65     -    93     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -    34     -   -27     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -     -    32    24     -     -   -60     -   -78   -61 |
 PETS |     -     -     -    93  -128     -     -     -     -    93     - |
 PIE1 |     -     -   161     -   -84     -     -     -     -   192   220 |
 PIMO |     -     -     -     -  -114     -     -   100     -   -65     - |
 PNGM |     -     -     -    66     -     -     -   -80     -     -     - |
 POL2 |     -   -73     -    58     X     -     -     -     -     -   132 |
 POTS |     -   -34     -     -    37     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -   -47   -16     -    62     -     -     -     -     -    48 |
 QAQ1 |     -   130     -   -23     -     -     -   -97     -   183    27 |
 QUIN |     -  -113     -     -     -     -     -   108     -  -188   -90 |
 RAEG |     -     -     -     4     -     -     -    -5     -     -     - |
 REUN |     -   -13     -   -16    35     -     -     -     -    58    43 |
 REYK |     -   -98     -     -    97     -     -     9     -   -78     - |
 SCH2 |     -    -5     -    -8   -95     -     -    99     -   -58   101 |
 SFER |     -     -  -124     -    64     -     -     -     -     -     - |
 SGOC |     -    50     -     -   -54     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -    -1     -     -     -     2     -     -     - |
 SPT0 |     -     -   108     -   -56     -     -     -     -     -     - |
 STHL |     -   -12     -   -40   121     -     -   -49     -  -119    52 |
 STJO |     -   -15   -56     -    44     -     -     -     -   -57    27 |
 SUTH |     -   -48     -     -     -     -     -    46     -   -27    47 |
 SUTM |     -     -     -  -145   199     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -36    13     -     -     -     -     -     -     - |
 TID1 |     -    -9    19     -     -     -     -     -     -   -58   118 |
 TIDB |     -     -   303   -44   -89     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -  -289   397     -     -     -     -   514     - |
 TLSE |     -   -86     -     -    94     -     -     -     -   -90     2 |
 TOW2 |     -   -40     -    39   -51     -     -    37     -    -8    50 |
 TRO1 |     -   -43     X     -    47     -     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -17     -     -    19     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -    32    72     -   -72     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -    10     -     -   -11     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -  -156   215     -     -     -     -     -     - |
 USUD |     -     -   -66     -     -     -     -    30     -     -     - |
 VILL |     -  -130     -    38    89     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -18    88     -   -26     -     -     -     -   117     - |
 WARK |     -     -     X    79     -     -     -   -95     -     -     - |
 WILL |     -     -     -   -81     -     -     -    98     -     -  -196 |
 WIND |     -     -     -  -162   223     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -   -13     -     7     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -  -200   -91   121   105     -     -     -     -   -94  -260 |
 WTZZ |     -    67  -141     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -   -66     -     -   -74     -     -   129     -    92   -20 |
 YELL |     -     -   -82     -    43     -     -     -     -   -24   -63 |
 YKRO |     -    87     -     -     -     -     -   -83     -     -     - |
 ZAMB |     -    46     -   -20    34     -     -   -50     -    33    44 |
 ZECK |     -     -   -74     -    -4     -     -    37     -     -   -24 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   617     8    13     8     9    37  1445     8   490    59    34 |  288    367
    2 |   792     8    20     5     8    31   424     8   519    94    34 |  288    208
    3 |   371     7    14     6    11    34   335     8   377   139    20 |  288     90
    4 |   646     7    13     5     X    52     -     8   687   151    48 |  288    135
    5 |  1157     6    11     7     7    24   907     7  1119    86    28 |  288    510
    6 |   535     7    12     4     7    28   950     8   456    68    31 |  288    123
    7 |   846     6    15    10     9    29   303     9   666    75    26 |  288    245
    8 |  2053    10    17     8    10    36  2369     8  2260    71    45 |  288   1543
    9 |   455     8    14     7    10    45   433     9   357    54    34 |  288    148
   10 |   425    10    10     8    10    31   652     8   335    48    24 |  288    280
   11 |  1298     9    12     7     6    39  1769     7  1007    41    22 |  288    234
   12 |   629    10    22     9    20    42   459    11   647    99    23 |  288    348
   13 |  1291     8    22     7     X    51  1129     8  1024    36    70 |  288    326
   15 |   710     9    16     6     6    37   529     9   633    94    33 |  288    354
   16 |   396     8    19     6     9    31   252     8   387   110    21 |  288    278
   17 |   438     8    16     9    12    33   333    10   443   105    30 |  288    339
   18 |   329     8    13     7     X    48   965     6   339     -    36 |  288    190
   19 |   473     7    20    10    11    25   642    10   379   139    36 |  288    344
   20 |   424     9    16     7     9    30   523     8   485    69    24 |  288    231
   21 |   837    11    14     6     7    30   604     8   741    74    24 |  288    441
   22 |   406     7    22     7     7    38   581     7   368    83    25 |  288    251
   24 |  1919     9    14     5     7    45  2820     7  1856    63    34 |  288   1656
   25 |   500     7    14     7    11    32   581     8   481    72    21 |  288    141
   26 |   349     8    16     6    10    26   361     9   388    87    25 |  288     99
   27 |   247     8    13     6     8    55   559     8   271    66    52 |  288    170
   28 |   542     8    21     8    10    46   472     9   590   102    34 |  288    280
   29 |   683     7    17     7     9    35   496     8   562    98    39 |  288    392
   30 |   262     7    20    10    11    30   322     8   279    57    24 |  288    206
   31 |   687    10    27     7     9    35   610     9   599   104    28 |  288    225
   32 |   328     8    19     8     8     -     -     7     -     -     - |  288    150
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -    11     -     -     9     -     -    14 |  288   2294
 ADIS |     -     -     -     8    11     -     -     -     -    54     - |  252    >>>
 ALBH |     -    11    22     -     -     -     -     -     -    22    26 |  256   1583
 ALGO |     -     8    17     -     -     -     -     -     -    44    17 |  288     46
 ALIC |     -     -     -     6    10     -     -    10     -    48    15 |  288   3957
 AREG |     -    11    13     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4429
 AREQ |     -     -    15     -    10     -     -     8     -    20    13 |  288   4246
 ARTU |     -     -     -     5     7     -     -     -     -    38    11 |  288    >>>
 BADG |     -     -    17     -     -     -     -     8     -    19    13 |  287     33
 BAKE |     -     -     -     7     9     -     -     -     -    30    12 |  275   2527
 BJFS |     -     -    11     -     6     -     -     -     -     -    16 |  287   2373
 BOGT |     -     -     -     8     X     -     -    10     -   159    12 |  288   5768
 BOR1 |     -     8    17     -     -     -     -     -     -    27    21 |  288   1218
 BRFT |     -     -     -     7    12     -     -    10     -    35     - |  288   2695
 BRUX |     -    15    19     -    17     -     -     -     -     -     - |  288     29
 CAS1 |     -     -     -     5     6     -     -     -     -    16    17 |  276    >>>
 CEBR |     -     -    19     7     -     -     -     -     -     -     - |  282     26
 CEDU |     -     -    21     9    11     -     -     -     -    40    17 |  288   1394
 CHAN |     -     -     -     -     7     -     -     7     -     -     - |  288   1464
 CHPG |     -     7     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   4313
 CHTI |     -     -     -     -    11     -     -    10     -    19    18 |  288   2226
 CHUR |     -     -    18     -    20     -     -    19     -    24    20 |  277  40303
 CKIS |     -    15     -    14     -     -     -    17     -    72    21 |  288   6357
 CNMR |     -     -     -     9     -     -     -    11     -    45     - |  288   4906
 CORD |     -    12     -     -    13     -     -     -     -    32     - |  288   4694
 CPVG |     -     7     -     7     -     -     -     7     -    66     - |  288   5515
 CRO1 |     -    12    17    11    12     -     -     -     -    35    17 |  288   4534
 CUSV |     -     -     -    12    13     -     -    17     -    40     - |  287   6422
 DARW |     -    18     -    17    21     -     -    20     -    28    22 |  288   2564
 DAV1 |     -     9     -     6     9     -     -     -     -    29    14 |  288   2035
 DGAR |     -    14     -     9    13     -     -    10     -    43    13 |  288   2019
 DRAO |     -    14    17     -    17     -     -     -     -    40    23 |  288   1480
 DUBO |     -    11     -     9    12     -     -     -     -    45    15 |  288  80996
 DYNG |     -     9     -    11     -     -     -    10     -    93     - |  288   1560
 FAA1 |     -    15     -    12     X     -     -     -     -     -     - |  267  11559
 FAIR |     -    16     -     -    17     -     -    22     -   100     - |  288   3104
 FALK |     -     -     -     6     -     -     -     7     -    28    15 |  276   2370
 FTNA |     -     -     -    14     -     -     -    17     -    96     - |  260   5837
 GLPS |     -    11     -     8    11     -     -     8     -    25     - |  288   5049
 GODE |     -     9    11     -    10     -     -     -     -    93    18 |  288   2292
 GOL2 |     -     -    12     5     -     -     -     -     -     -     - |  276     79
 GOLD |     -     8     -     -     8     -     -     -     -    89    11 |  288     74
 GOPE |     -    11     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288     24
 GUAT |     -     -     -    11    13     -     -    15     -    48    17 |  288   2480
 HARB |     -     9     -     6     8     -     -     -     -     -    14 |  288   1781
 HERS |     -     -    26     -    13     -     -     -     -    63     - |  263  94519
 HOB2 |     -    13    27     -    13     -     -     -     -    33    13 |  288   1337
 HOFN |     -     7     -     8     8     -     -     -     -   137    13 |  288   2224
 HRAO |     -     -    16     -     8     -     -     -     -    88     - |  288     71
 HYDE |     -     -     -     -     8     -     -     7     -    74    12 |  288   4999
 IENG |     -    11    23     -    11     -     -     -     -    28     - |  288     41
 IISC |     -     -     -     7    10     -     -     -     -    22     - |  276   3405
 IRKM |     -     -    16     6     -     -     -     -     -    50    14 |  288     97
 ISBA |     -     -     -     6     -     -     -     8     -    40     - |  288   5874
 JFNG |     -     -     -     7     -     -     -     8     -     -     - |  288   2027
 KARR |     -    16     -    10    13     -     -     -     -    24    24 |  288   3463
 KIRU |     -     9     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   1484
 KOKB |     -    16    29     -    14     -     -     -     -    76     - |  288    161
 KOKV |     -     -    24    13    13     -     -     -     -   102    19 |  288    185
 KOUG |     -    12     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   1445
 KOUR |     -    16     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288     14
 KRGG |     -    10     -     7     9     -     -     8     -     -    10 |  288   4362
 LMMF |     -    12     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   2747
 MAC1 |     -     -     -     6     9     -     -    10     -    67    12 |  288   1757
 MAG0 |     -     -     -     -     6     -     -     5     -    21     - |  288   6886
 MAL2 |     -    11     -     6     9     -     -     -     -     -     - |  288   7458
 MAS1 |     -    12     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  288   4237
 MATE |     -     -    15     -     8     -     -     -     -     -     - |  288     74
 MAW1 |     -    10     -     -    11     -     -     -     -    21    13 |  288   2140
 MBAR |     -     -     -     7    14     -     -    13     -    41    18 |  288   4047
 MCM4 |     -     8     -     -     9     -     -     -     -    22    16 |  288   4221
 MDO1 |     -    10     -     7     X     -     -     8     -    23    17 |  288   2409
 MDVJ |     -     7    15     -    11     -     -     -     -   121     - |  288     44
 MGUE |     -     8    12     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 MKEA |     -    14    24     -    15     -     -    13     -    53    18 |  288   2262
 NICO |     -    11     -    11    12     -     -     -     -    27    13 |  288   4502
 NIUM |     -     -     -     7     -     -     -     9     -    34    26 |  288   5117
 NKLG |     -    14     -     7    11     -     -    11     -    35    14 |  288   4583
 NLIB |     -     -    14     -    14     -     -    13     -    79     - |  288    166
 NOVM |     -     -    17     -     9     -     -     -     -     -     - |  284     32
 NRC1 |     -     7    12     -     7     -     -     -     -    21    15 |  288     17
 NRIL |     -     -     -     9     8     -     -    11     -    37    14 |  288   6066
 NTUS |     -     -     -     7    10     -     -     -     -     -     - |  285   4631
 NYA1 |     -     -     -    21    29     -     -     -     -     -     - |   84   4782
 NYA2 |     -     9     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   1995
 OHI2 |     -     -     -     7    10     -     -    13     -   176     - |  288    258
 ONSA |     -    11    16     -    11     -     -     -     -     -     - |  288     27
 OUS2 |     -    11     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  287   2800
 PERT |     -     -     -     6    10     -     -    10     -    29    15 |  288   2360
 PETS |     -     -     -     7     9     -     -     -     -    23     - |  288    >>>
 PIE1 |     -     -    13     -     7     -     -     -     -    39    10 |  288   2153
 PIMO |     -     -     -     -    14     -     -    12     -    53     - |  265  12255
 PNGM |     -     -     -     9     -     -     -    11     -     -     - |  288   5137
 POL2 |     -     8     -     6     X     -     -     -     -     -    12 |  288   5335
 POTS |     -    11     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   4672
 PRDS |     -    14    18     -    15     -     -     -     -     -    24 |  286     46
 QAQ1 |     -    10     -    10     -     -     -     7     -    26    13 |  288   1966
 QUIN |     -     9     -     -     -     -     -     8     -    16    14 |  288   4068
 RAEG |     -     -     -     6     -     -     -     7     -     -     - |  276   4749
 REUN |     -    11     -     6    11     -     -     -     -    41    12 |  288   3544
 REYK |     -    12     -     -    10     -     -     9     -    19     - |  288   2008
 SCH2 |     -    13     -     7    12     -     -    10     -   119    13 |  288   1933
 SFER |     -     -    11     -     6     -     -     -     -     -     - |  288     38
 SGOC |     -    10     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   6391
 SOLO |     -     -     -     9     -     -     -    11     -     -     - |  288   4942
 SPT0 |     -     -    16     -     8     -     -     -     -     -     - |  283     25
 STHL |     -    10     -     8     9     -     -     8     -    23    18 |  288   5031
 STJO |     -    12    20     -    14     -     -     -     -    25    21 |  288   3173
 SUTH |     -    10     -     -     -     -     -     9     -    51    22 |  288   2359
 SUTM |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  288   6277
 SVTL |     -     -    23     9     -     -     -     -     -     -     - |  270    284
 TID1 |     -     5    11     -     -     -     -     -     -    31    25 |  288     28
 TIDB |     -     -    28     9    13     -     -     -     -     -     - |  288     36
 TIXI |     -     -     -     6     8     -     -     -     -    27     - |   74    >>>
 TLSE |     -     7     -     -     8     -     -     -     -    91    22 |  288   4593
 TOW2 |     -    12     -     8    13     -     -    12     -    20    13 |  288   2347
 TRO1 |     -    13     X     -    14     -     -     -     -     -     - |  267   3727
 TSKB |     -     8     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  156   3280
 TWTF |     -    13    13     -    12     -     -     -     -     -     - |  288     67
 ULAB |     -    13     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   6430
 URUM |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   6266
 USUD |     -     -    10     -     -     -     -     5     -     -     - |  288     31
 VILL |     -    12     -     8    13     -     -     -     -     -     - |  288   3465
 WAB2 |     -    15    19     -    16     -     -     -     -    21     - |  288     40
 WARK |     -     -     X    11     -     -     -    14     -     -     - |  286   2411
 WILL |     -     -     -     8     -     -     -     9     -     -    15 |  288   4528
 WIND |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288   3837
 WSRT |     -     -    18     -     9     -     -     -     -     -     - |  275   2396
 WTZR |     -    15    20    11    14     -     -     -     -    20    22 |  288     27
 WTZZ |     -     4     9     -     -     -     -     -     -     -     - |   74     40
 XMIS |     -    12     -     -    13     -     -     9     -    46    17 |  288   4892
 YELL |     -     -    11     -     6     -     -     -     -    17    13 |  189     38
 YKRO |     -     7     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   5901
 ZAMB |     -    10     -     7     8     -     -     8     -    27    13 |  288   3037
 ZECK |     -     -    18     -     9     -     -     9     -     -    12 |  288     48
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   789    10    17     8    11    37   974    10   765    67    23 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288   285     1   288     3.01     4.93     4.92     4.92   | 3.43e-14  5.81e-15  1.77e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     4.17     4.93     0.28     0.28   | 3.89e-14  1.18e-14  2.66e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.45     4.93     4.06     4.06   | 3.40e-14  8.70e-15  1.92e-15 |
 TID1 |   288   288     0   288     3.53     4.93     2.08     2.08   | 3.08e-14  9.70e-15  3.31e-15 |
 BRUX |   288   285     0   288     3.67     4.93     2.89     2.89   | 3.42e-14  1.42e-14  3.20e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.84     4.93     4.92     4.92   | 2.69e-14  5.81e-15  1.77e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     3.09     4.90     0.88     0.88   | 3.31e-14  7.26e-15  3.16e-15 |
 CEBR |   282   282     0   282     3.72     4.82     2.73     2.73   | 3.33e-14  8.50e-15  1.72e-15 |
 SPT0 |   283   277     2   283     2.87     4.81     0.16     0.16   | 4.85e-14  1.37e-14  2.81e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.73     4.64     4.92     4.92   | 3.26e-14  6.39e-15  2.59e-15 |
 HERS |   263   254     5   263     2.79     4.44     4.49     4.49   | 9.24e-11  2.86e-11  9.65e-12 |
 ZECK |   288   285     1   288     2.62     4.31     4.92     4.92   | 4.20e-14  7.15e-15  4.49e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.61     4.28     4.92     4.92   | 4.25e-14  9.46e-15  2.10e-15 |
 PRDS |   286   280     4   215     2.16     3.64     3.27     3.27   | 6.60e-14  1.82e-14  7.25e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.37     3.53     0.66     0.66   | 3.83e-14  1.36e-14  3.35e-15 |
 YELL |   189   189     0   189     2.02     3.20     3.20     3.20   | 3.76e-14  1.06e-14         - |
 WAB2 |   288   282     3   288     2.24     3.14     0.57     0.57   | 6.96e-14  1.37e-14  3.07e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.21     3.07     0.80     0.80   | 3.35e-14  9.24e-15  5.95e-15 |
 IRKM |   288   287     0   288     2.03     2.60     0.47     0.47   | 4.71e-14  1.61e-14  4.01e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.99     2.51     4.54     4.54   | 3.79e-14  8.15e-15  2.24e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     1.99     2.49     0.77     0.77   | 2.33e-14  8.65e-15  3.33e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.94     2.36     2.08     2.08   | 3.54e-14  1.00e-14  6.85e-15 |
 NLIB |   288   285     1   288     1.90     2.28     1.52     1.52   | 5.53e-14  9.98e-15  6.24e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.73     1.89     2.21     2.21   | 4.24e-14  1.30e-14  7.07e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.61     1.62     0.94     0.94   | 7.62e-14  1.30e-14  7.46e-15 |
 GOL2 |   276   276     1   276     1.34     1.18     3.40     3.40   | 8.90e-14  1.21e-14  3.69e-15 |
 WTZZ |    74    74     0    74     0.86     1.14     0.97     0.97   | 1.51e-13  8.43e-14         - |
 NOVM |   284   284     0   284     1.24     0.99     1.46     1.46   | 1.00e-13  1.01e-14  1.68e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.14     0.82     2.17     2.17   | 1.06e-13  1.31e-14  3.19e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.90     0.51     0.06     0.06   | 4.39e-14  1.00e-14  3.41e-15 |
 G32  |   288   285     1   288     4.87     0.28     4.92     4.92   | 6.74e-14  3.09e-14  1.35e-14 |
 G06  |   288   285     1   288     1.53     0.23     2.83     2.83   | 5.57e-14  2.10e-14  9.71e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     4.87     0.20     4.92     4.92   | 6.08e-14  1.95e-14  2.61e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     1.58     0.12     0.48     0.48   | 7.10e-14  2.19e-14  1.88e-14 |
 G09  |   288   283     2   288     1.65     0.11     0.42     0.42   | 8.06e-14  3.92e-14  1.78e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.97     0.09     0.32     0.32   | 6.60e-14  3.78e-14  2.20e-14 |
 G10  |   288   280     3   288     4.87     0.02     1.07     1.07   | 8.34e-14  3.11e-14  2.57e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.64     0.02     3.54     3.54   | 7.51e-14  1.95e-14  5.53e-15 |
 G02  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.29     1.29   | 5.91e-13  6.69e-14  1.71e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.26     0.02     1.06     1.06   | 6.72e-13  6.68e-14  2.35e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.33     0.33   | 6.99e-13  6.18e-14  1.48e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.57     0.02     1.03     1.03   | 8.62e-14  2.40e-14  6.17e-15 |
 G16  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.72     0.72   | 6.10e-13  6.35e-14  3.61e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.40     0.01     0.83     0.83   | 6.00e-14  1.89e-14  1.78e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.38     0.38   | 6.28e-13  6.08e-14  3.22e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.19     0.01     1.07     1.07   | 6.31e-13  6.91e-14  4.47e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.43     0.43   | 6.92e-13  7.23e-14  2.36e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.18     0.01     2.18     2.18   | 6.75e-13  6.06e-14  3.55e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     2.79     0.01     0.40     0.40   | 6.66e-14  1.98e-14  2.24e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.13     0.13   | 7.81e-13  8.92e-14  3.63e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.46     0.01     0.21     0.21   | 7.01e-14  2.67e-14  8.36e-15 |
 G13  |   288   286     1   288     0.23     0.01     0.16     0.16   | 6.69e-13  1.06e-13  3.36e-14 |
 ABPO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ALBH |   256   256     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  1.99e-13  1.87e-13 |
 ALGO |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.91e-14  6.95e-15  4.79e-15 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.88e-12  4.28e-13  1.07e-13 |
 CEDU |   288   281     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-12  2.79e-13  1.28e-13 |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  3.55e-13  1.43e-13 |
 DARW |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-12  3.71e-13  3.38e-13 |
 DGAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DRAO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.84e-13  1.62e-13  1.52e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.23e-13  1.06e-13  6.43e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.77e-13  1.24e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.59e-13  6.87e-14  1.98e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.81e-13  8.75e-14  2.14e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.64e-13  1.11e-13  1.65e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-13  8.99e-14  4.77e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  4.20e-13  1.10e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.00e-13  7.64e-14  2.17e-14 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.72e-13  1.85e-13  1.57e-13 |
 HOFN |   286   248    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.89e-12  9.03e-13  1.84e-13 |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  5.22e-13  5.14e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-13  3.08e-13  2.02e-13 |
 MAC1 |   286   225    28     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.16e-11  3.13e-12  3.20e-13 |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 MKEA |   288   269     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-12  7.91e-13  1.77e-13 |
 OHI2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-14  5.94e-15  1.84e-14 |
 PERT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.05e-12  5.90e-13  3.58e-13 |
 PIE1 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-12  4.15e-13  1.35e-13 |
 QAQ1 |   286   161    84     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.76e-11  4.10e-12  4.65e-13 |
 REUN |   288   174    37     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.39e-11  1.63e-12  3.52e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TSKB |   156     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  3.61e-13  1.28e-13 |
 WSRT |   275   255     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.06e-12  5.20e-13  3.28e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.71e-14  7.24e-15  2.57e-15 |
 BJFS |   287   221    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-12  8.18e-13  1.95e-13 |
 TOW2 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-12  3.34e-13  3.13e-13 |
 TLSE |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.14e-12  7.96e-13  2.09e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.99e-13  4.91e-13  6.90e-14 |
 IISC |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 MAW1 |   288   241     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  5.13e-13  1.78e-13 |
 REYK |   288   240    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  7.62e-13  1.30e-13 |
 SCH2 |   286   272     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-12  7.99e-13  1.73e-13 |
 SFER |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.98e-14  9.53e-15  6.16e-15 |
 OUS2 |   285   227    41     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.28e-11  1.94e-12  2.96e-13 |
 BAKE |   275   254     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-12  1.08e-12  2.68e-13 |
 LMMF |   288   264     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-12  1.25e-12  2.06e-13 |
 SVTL |   270   270     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.71e-13  1.62e-13  7.73e-14 |
 CHTI |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  5.70e-13  1.79e-13 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TRO1 |   267   267     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-10  5.05e-11  1.61e-11 |
 FALK |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KRGG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  5.03e-13  5.84e-13 |
 NIUM |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-12  9.85e-13  6.51e-13 |
 PNGM |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-12  6.58e-13  4.45e-13 |
 BADG |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.67e-14  9.68e-15  4.66e-15 |
 WARK |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  5.35e-13  3.04e-13 |
 SOLO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DYNG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.03e-12  4.77e-13  1.69e-13 |
 CHPG |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.79e-12  9.90e-13  3.53e-13 |
 JFNG |   288   251    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  6.58e-13  1.34e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.62e-13  3.55e-13  6.75e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.94e-21  6.55e-19  1.28e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     ABPO      ABPO      G03 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
