
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2152   Day: 1   MJD: 59309                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 155795    877    -727     396      6      5      7     89     84     96   24.92
 emr |  2880     0 112273    337  204336    1634     14     14     15    122    128     86    8.76
 esa |  2880     0 128337    376    -705     632      6      5      8    101    101     99   23.27
 gfz |  2880     0 140281    728       4    -189     13     13     13     88     86     90   10.51
 grg |  2880     0 121979   1442    -370     593      8      7     11    125    113    158   16.48
 jpl |  2880     0 110765   1464    3379    1995      9      8     10     91     93     80   16.07
 mit |  2880     0  97343    115    4324    2272     29     29     24   1853   1752   3147    0.00
 igr |   288     0  46045     18    5237    2162      9     12      9     78     63     81    0.00
 ngs |    96     0   3072     13    -686     310    968    968      0   1728   1728      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -25    23    69    -7  -146    81 -2059     8  2336     - |
    2 |    44    51   -85    34    52   -48  2427   -87 -1022     - |
    3 |  -180   -84    14    -9   167   138 -1695   -20     2     - |
    4 |   -36  -243    52   -60    89    60 -1013   -14 -1706     - |
    5 |   119   114   -51    67   -49  -165 -1807   -54    20     - |
    6 |   -91  -220   102   128    51   -22 -2184   -50   173     - |
    7 |     6   -17   -83   -47   106    41  -682   -12  1528     - |
    8 |   -19  -133   211   106  -172   -96   313    52 -3807     - |
    9 |  -108   -44    58    32   -61   149   115    14  -563     - |
   10 |  -118   -82    96   -81   107    32  -625     2  2618     - |
   11 |   -17    57     -   -46   119   -97  1147     2  2014     - |
   12 |    46   136     8   -89    29  -128 -1095     6   205     - |
   13 |   -61    90    32   -68   113   -52  -565    11  1565     - |
   14 |   -13  -196    -7    31    20    96 -1054    19 -1949     - |
   15 |   152   118  -135   -65    -7   -54 -1837   -22  -447     - |
   16 |    -7    66   -59   -56   101    -7  2006   -49   -33     - |
   17 |   145   107  -177   112  -155    60  -812   -19  -866     - |
   18 |    27  -252    27   -53    83     5 -1441    34 -1765     - |
   19 |   113   107   -92   128  -210    31  3787   -30  -128     - |
   20 |    54    48   -59    74   -44   -29  3289   -43   231     - |
   21 |   -14   -21   -29    53   -27    69  2572   -83  -457     - |
   22 |   -71    89   -40   -25   149   -17  3826  -105  -128     - |
   23 |    75  -173     1    11   -28    -3 -1226    87 -1886     - |
   24 |    67   178   -49    41  -257   107 -1611   133  -126     - |
   25 |   -46   -17   -20    49     0    77  1072   -17   -32     - |
   26 |   -91    15    68   -73   153   -75   114    39   563     - |
   27 |   -32   -18    55    31   -37    -2   175    16   579     - |
   28 |   -34    78    15    19   -63    40  1459   -48 -1962     - |
   29 |   131   125   -93  -112    11   -76 -1264   -66  2244     - |
   30 |    -9   140    10    44  -112     8  1409   109   471     - |
   31 |    89   152    42   -95  -120   -97 -1167   129   820     - |
   32 |   -98  -195   119   -79   159   -26 -1526    57  1385     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    12     -     -   -17   -25    18     -   -18     -     - |
 ABPO |   -73     -    65    28     -     -     -  -129     -     - |
 ALBH |   -30    45     -    35     -     1     -    50     -     - |
 ALGO |   -60   -14    38    70     -     -     -    44     -     - |
 ALIC |  -188     -    91    -4   159     -     -   -41     -     - |
 ANKR |     4     -    -4     X     -     -     -     -     -     - |
 AREG |  -129     -    29     -   154     -     -   -92     -     - |
 AREQ |   -46    69     -    29     -    15     -  -149     -     - |
 ARTU |   -23     -     -     -    35     -     -    56     -     - |
 ASCG |  -174     -   258     -     -  -105     -    32     -     - |
 ASPA |    -4     -   -62   149     -     -     -   322     -     - |
 AUCK |  -138     -   110    84     -     -     -    -5     -     - |
 BADG |   -10    30     -     -     -     - -1736   -31     -     - |
 BAKE |  -136     -     7   -27   212     -     -   -69     -     - |
 BJFS |  -263     -    70    33   279     -     -  -147     -     - |
 BOGT |  -107     -    71    21    47     -     -  -128     -     - |
 BOR1 |   -46    71     -    52     -     -     -    44     -     - |
 BRAZ |  -188     -   175    59     -     -     -     -     -     - |
 BREW |   -10    28     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRST |  -122     -    70     -   125   -40     -    -7     -     - |
 BRUX |   -83     -     -     6   122     -     -   -24     -     - |
 CAS1 |   -89     -    40     -    79     X     -   -79     -     - |
 CCJ2 |  -174     -    84    39     X   123     -    11     -     - |
 CEBR |     -  -124    47     -     -     -     -   -14     -     - |
 CEDU |   -84    49    77   -12     -     -     -   -36     -     - |
 CHAN |     -   -55     -    46     -     -     -     -     -     - |
 CHPG |  -178     -     -     -   269     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -46     -     -   110     -     -     -    75     -     - |
 CHTI |   -73     -     -   105    44     -     -   -20     -     - |
 CHUR |   -60     0    38    25     -    22     -   -17     -     - |
 CKIS |  -247     -    18     -   337     6     -     -     -     - |
 CNMR |   -44     -     -   -31     -    88     -     -     -     - |
 CORD |     6     -     -   -14     -     -     -    74     -     - |
 CPNM |     -     -     -  -122     -    80     -     -     -     - |
 CPVG |  -180     -    51     -   249   -49     -   -59     -     - |
 CRO1 |    -6   -16    12     -     -     -     -     -     -     - |
 DAEJ |  -157    -1     -   110   168     -     -     -     -     - |
 DARW |   -60     -   -67   -87   239     9     -   -14     -     - |
 DAV1 |   -63     -     7   -77   134     X     -   -82     -     - |
 DGAR |   -33     -    29   -86    14    53     -  -110     -     - |
 DJIG |     -     -   -36     -   168  -120     -     -     -     - |
 DLF1 |   -58     -     -     -    87     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -27    36   -10    57     -     -     -    42     -     - |
 DUBO |   -47     -    49   -22    16     -     -   -18     -     - |
 FAA1 |  -167     -    43   -64   166    67     -   -84     -     - |
 FAIR |  -109   106     -    -3   110     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -    26   -57     -     -     -    -5     -     - |
 FLIN |  -103     -   188    -7  -106     -     -     7     -     - |
 GAMB |     -     -    59     -     -   -85     -   -26     -     - |
 GCGO |     -     -    13   -28     -     -     -   -45     -     - |
 GLPS |   -30     -   -56   -47   109    47     -    -5     -     - |
 GLSV |  -151     -     6   -80   271     -     -     -     -     - |
 GMSD |   -47     -    23     -    38     -     -     -     -     - |
 GODE |   -29   -11    -4   -16    64     -     -   -21     -     - |
 GOL2 |   -12    34     -     -     -     -     -    71     -     - |
 GOLD |   -71     -    67    20     -     -     -     -     -     - |
 GOP6 |   -23     -     -    55     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |   -78     -     -   186     -     -     -   142     -     - |
 GRAC |    33     -     -   -78     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |  -117     -   101    53     -     -    -3     -     -     - |
 GRAZ |  -124   -43   141    18     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |   -10     -     -    25     -     -     -    46     -     - |
 GUUG |     -     -     9   -19     -     -     -     -     -     - |
 HARB |   -88    34    77    58   -30     -     -   -25     -     - |
 HERS |   -93     6    97     X     -     -     -     -     -     - |
 HERT |     4     -    -4     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -22    64     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |   -11     -     -    26     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     0    48   -39    16    22     - -3406   -21     -     - |
 HOFN |  -167     -    67   -57   195     -     -    38     -     - |
 HOLB |   -92     -     -    38   115     -     -     -     -     - |
 HRAG |   -39     -     -     -    59     -     -     -     -     - |
 IENG |    35  -204     -    87     -     -     -    94     -     - |
 IISC |  -103     -   111    96     -   -60     -   -20     -     - |
 INVK |   -78     -     -    63    77     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -47     -    50     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |     0     1   -40    41    31     -     -     -     -     - |
 JFNG |   -74     -    79     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |   -22     -     -    52     X     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -99     -   106     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -41    36     -    68     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -203     -    70   -48   340  -104     -   -70     -     - |
 KERG |    29     -    68    -2     -  -144     -     -     -     - |
 KIR8 |   -53     -     -   126     -     -     -     -     -     - |
 KIRI |   -51     -     -     -     -    79     -    51     -     - |
 KIRU |     2   -25    71    26  -106     -     -    -9     -     - |
 KIT3 |  -175     -    45  -101   231    36     -     -     -     - |
 KOKB |   -57    25     -    40     -    49 -4778   -47     -     - |
 KOKV |   -32     -    26    18     -     - -2441   -35     -     - |
 KOUC |     -     -   -12    27     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |  -191     -     -     -   288     -     -   -70     -     - |
 KOUR |   -16     -    11    15     -     - -3966   -51     -     - |
 KRGG |   -58     -     -   111    21     -     -    78     -     - |
 LAUT |  -104     -   109     -     -     3     -     -     -     - |
 LHAZ |     X     -   -67  -122   112    62     -  -105     -     - |
 LPAL |  -101     -   108     -     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |   -24    65  -117    92    90     -     -     -     -     - |
 MAC1 |  -125     -    14   147   -38   118     -    23     -     - |
 MAG0 |   -58     -     -   138     -     -     -    40     -     - |
 MAJU |   -43     -   -20     -    73    25     -     -     -     - |
 MAL2 |  -108     -    17    26   130     -     -   -55     -     - |
 MANA |   -43     -     -   102     -     -     -     -     -     - |
 MAR6 |   -84     5    88     -     -     -     -     -     -     - |
 MAR7 |   -56     -     -   133     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |   -64   -36     -   -63   156     -     -     -     -     - |
 MATE |   -12    -5   -40     7     -    75     -   130     -     - |
 MAUI |    -8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |
 MAW1 |  -103     -   -25   -37   214     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -   -15    44     -    -7     -     -     -     - |
 MCIL |     2     -     -    -5     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |   -36    93    31    71   -84     X     -    -4     -     - |
 MDO1 |   -61    29    62     -     -   -12     -    28     -     - |
 MEDI |   110  -312     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |   -82     -     -     -   123     -     -     -     -     - |
 MGUE |  -131     -   106     -    49     -     -   -29     -     - |
 MIZU |    33   -39     -   -45     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |  -151     -    94   151     -     -     -    -6     -     - |
 MOBS |   -70     -    73     -     2     -     -     -     -     - |
 MONP |   -77     -    82     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |  -105     -     -   248     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |     2     -    -2     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |     1     -   -27    58     -     -     -     -     -     - |
 NICO |  -134     -    81   -20   100     -     -   -25     -     - |
 NIST |    12     -     -   -28     -     -    35    31     -     - |
 NKLG |  -103     -    31    10   104     2     -   -32     -     - |
 NLIB |   -78     -    -3  -131   211     - -5642   -55     -     - |
 NNOR |  -101    37   -35     -   182     -     -     -     -     - |
 NOVM |   -86    -1     -    56     -    98     -  -215     -     - |
 NRC1 |   -26    20     -    44     -     - -2369    62     -     - |
 NRIL |   -33     -    30   -18    19     -     -   -15     -     - |
 NTUS |    17     -     -   -41     -     -     -    89     -     - |
 NYA1 |   -50     -    72   -40     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |    81     -     -   -66   -81     -     -     -     -     - |
 NYAL |   -19   -74     -   108     -     -   -39     -     -     - |
 OHI2 |  -137     -   165   -40     -     -     -    34     -     - |
 OHI3 |   -86     -    96     -    -4    -2     -   -63     -     - |
 ONS1 |  -149     -     -     -   225     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -67    -4    39    75     -     -     -    24     -     - |
 OPMT |   -92   -13     -   229     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |   -23     -    82   111  -152     -     -    13     -     - |
 OWMG |     -     -    84     -     -  -122     -     -     -     - |
 PADO |  -225     -     -     -   339     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    49   -31     -     -     -     -     - |
 PARC |  -141     -    77    35    -8    93     -     -     -     - |
 PARK |   -37   104     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |  -171   -26   164    61     -     -     -    40     -     - |
 PETS |   -36     -    25     -     -    19     -   -22     -     - |
 PIE1 |   -84    49     -   146     8     -  -678    19     -     - |
 PIMO |   -53     -     -   -17    93     -     -     -     -     - |
 PNGM |     -     -    13     -     -   -19     -   -32     -     - |
 POL2 |   -78     -    64    44     -     -     -    47     -     - |
 POLV |   -57     -     -   136     -     -     -    43     -     - |
 POTS |    76     -   -95    32     -     -     -     -     -     - |
 POVE |     X     -    16   -36     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |    -8     4     -    16     -     -  -664    65     -     - |
 PTBB |   -41    45     X    59     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |    36   -71    -9    51     -   -38     -   -36     -     - |
 QUIN |   -56     -    60     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -30     -     -    71     -     -     -   -34     -     - |
 RAMO |   -29     -    31     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |   -39     -     -    93     -     X     -     -     -     - |
 REDU |   -35     -    37     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -56     -    46    30     -     0     -   -26     -     - |
 REYK |    24     -     -    19   -49     -     -   108     -     - |
 RGDG |  -202     -     -     -   306     -     -    21     -     - |
 RIO2 |    12     -     -   -29     -     -     -   -95     -     - |
 RIOP |    -6     -     -   138     -   -80     -     -     -     - |
 SALU |  -106     -    71   101     -    -3     -     -     -     - |
 SANT |    12     -     -   -31     -     1     -   -68     -     - |
 SAVO |   -63     -    58    74     -   -33     -     -     -     - |
 SCH2 |    -9    -6   -14    57     -     -     -   -83     -     - |
 SCOR |   -81     -    -6    17   120     -     -   -36     -     - |
 SCRZ |   -79     -     -     -   120     -     -     -     -     - |
 SCUB |    69     -   -21   116  -148     -     -    33     -     - |
 SEYG |  -148     -    37     -   223   -53     -   -91     -     - |
 SGOC |    45     -     -   -14   -58     -     -     -     -     - |
 SHAO |   -21     -     -    50     -     -     -     -     -     - |
 SOFI |   -73     -   109   -69     -     -     -    46     -     - |
 SPT0 |   -26   -28     -    85     -     - -6082    52     -     - |
 SSIA |  -152     -   -22   -46   273    18     -   -77     -     - |
 STFU |   -22     -     -     -    33     -     -   115     -     - |
 STHL |   -80     -    61    33     -    14     -    15     -     - |
 STJO |    83    90     -   124  -258     5     -   116     -     - |
 STK2 |  -208     -     -     -   314     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -    51     -     -   -27     -     -     -     -     - |
 SUTH |  -146     -     -    -5   224     -     -   -94     -     - |
 SUTM |   -85   -51     -    13   148     -     -    76     -     - |
 SUWN |   -58    40     -   104     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -   -95    36     -     X     -     -   -31     -     - |
 SYOG |  -243     -   204   -61   109    10     -   -19     -     - |
 TASH |  -143     -     -    34   195     -     -  -135     -     - |
 TCMS |     -     -     -     -    50   -51     -     -     -     - |
 TEHN |    60     -   -37   -61     -     -     -     -     -     - |
 THTI |    51    66   -46   -74     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |   -65     -    29    60     -    18     -     0     -     - |
 TIDB |   -55    30     -   106     -     -     -   -28     -     - |
 TIXI |     X     -    11     -    56   -75     -   -38     -     - |
 TLSE |  -164     5   148    61    -4     -     -    13     -     - |
 TNML |   -20  -309   137     -     -     -     -     -     -     - |
 TONG |  -180     -   165     -    40     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -80     -    79   -44    26    12     -   -17     -     - |
 TRO1 |  -216     -    73    16   255   -44     -     -     -     - |
 TSK2 |  -149     -     -     -   225     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -72   156     -    42     -     -     -  -407     -     - |
 TWTF |  -133   -60     -   -46   262     -     -  -178     -     - |
 UCAL |   -26     -     -     -    39     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -54     -    60    23     -   -18     -     -     -     - |
 ULAB |    73     -  -158    52    49    31     -    44     -     - |
 UNB3 |  -138     -     -     -   209     -     -     -     -     - |
 UNBJ |    47     -   -51     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -84     -    64    58     -     -     -    31     -     - |
 URUM |    98     -  -149    96     -     -     -    10     -     - |
 USN7 |   -49    79     -    51     -     -     -   -32     -     - |
 USUD |   -27    32     -    36     -     - -4229     -     -     - |
 VILL |   -26    29    50    29   -65     -     -   -32     -     - |
 VIS0 |   -37     -     -    88     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |   -29     -     -   -43    72     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    -2     -     -     5     -     -     -     -     -     - |
 WARK |   -41   155     -     -   -21     -     -    19     -     - |
 WES2 |  -118    69     -   222     -     -     -    23     -     - |
 WHIT |   -97     7    64    84     -    -1     -    53     -     - |
 WILL |   -31    44     -    38     -     -     -     -     -     - |
 WIND |    20     -   -30    63   -39    11     -    50     -     - |
 WSRT |   -16    -5     -    42     -     -     -    33     -     - |
 WTZ3 |   -15     -     -    37     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |   -83     -   111   -50     -     -  -163     4     -     - |
 WTZS |   -19     -     -    45     -     -     -     -     -     - |
 WUH2 |   139     -     -  -118  -140     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -212     -    29  -186   321    74     -  -110     -     - |
 YAKT |  -103     -   110     -     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |   -70   198     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YARR |  -153     -     -     -   231     -     -     -     -     - |
 YEL2 |   -94     -   100     -     -     - -4389    52     -     - |
 YELL |    -6   -14     -    25     1     - -1975    73     -     - |
 YKRO |    42     -    16   -90     -   -31     -     -     -     - |
 YSSK |   -69     -     3     -     -   103     -   -33     -     - |
 ZAMB |    47     -   -43   -16     -     -     -   -31     -     - |
 ZECK |   -25     9    11    27     -     X -1674   -13     -     - |
 ZIM2 |  -100     -   107     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -49     -     -   116     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    13     7    10     8     8    25     9   642     - | 2880    171
    2 |     5    16     6    13     8     8    41    13   674     - | 2880    210
    3 |     4    12     5    15     6     8    18     7   294     - | 2880    220
    4 |     6    18     7    17     8    10    21    17   399     - | 2880    177
    5 |     4    12     5     5     8     7    23     6   744     - | 2880    382
    6 |     4    19     5     9     7     6    41    13   365     - | 2880    213
    7 |     5    11     5    10     6     9    29    10   663     - | 2880    294
    8 |     5    18     6    14     8     8    31    14  2321     - | 2880   2153
    9 |     6    18     6    26     5     9    17    16   296     - | 2880    153
   10 |     5    13     4    11     5     9    14     9   487     - | 2880    215
   11 |     7    19     -    13     9    15    77    20   706     - | 2880    324
   12 |     5    18     7    10     8     8    20     8   612     - | 2880    369
   13 |     5    13     6    11     7    10    25     8  1549     - | 2880    319
   14 |     4    12     4     8     6     6    24    11   423     - | 2880    296
   15 |     4    14     4    10    11     8    19    13   683     - | 2880    312
   16 |     7    18     8    27     9     9    39    14   993     - | 2880    362
   17 |     4    13     5     7     7     7    22    13   777     - | 2880    352
   18 |     5    16     5    11     7     8    14    22   583     - | 2880    270
   19 |     5    15     5     8     7     7    29     8   394     - | 2880    238
   20 |     5    16     4     8     6     7    14     5   495     - | 2880    298
   21 |     5    12     7     6     9     7    33    13   404     - | 2880    307
   22 |     5    10     6    14     7     8    22    11   397     - | 2880    228
   23 |     5    16     4    11     5     8    16     5   584     - | 2880    160
   24 |     7    13     7    21     9    11    23    11  2329     - | 2880   1726
   25 |     5    15     6     9     7     9    18    11   348     - | 2880    157
   26 |     5    16     7    23     8     9    27     9   259     - | 2880    185
   27 |     5    18     7    15     7     8    33    13   560     - | 2880    293
   28 |     4    13     6     7     7     7    17     8  2729     - | 2880    531
   29 |     5    16     5    14     6     9    30    17  1188     - | 2880    379
   30 |     5    12     5     9     7    10    19    10   435     - | 2880    269
   31 |     5    15     7     6     7     9    53    10   440     - | 2880    273
   32 |     5    11     6    17     6    11    21     8   713     - | 2880    196
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     7     -     -    12    11    10     -     9     -     - |  288   2402
 ABPO |     8     -     7    11     -     -     -     9     -     - |  288   2178
 ALBH |     9    19     -    11     -     6     -     9     -     - |  288   3378
 ALGO |     5     9     6     9     -     -     -     7     -     - |  288     79
 ALIC |     5     -     8     9    10     -     -     5     -     - |  288   1474
 ANKR |    28     -    30     X     -     -     -     -     -     - |    9   4130
 AREG |     8     -     9     -    13     -     -    10     -     - |  288   5169
 AREQ |     6    13     -    12     -     7     -     9     -     - |  288   5132
 ARTU |     4     -     -     -     6     -     -     6     -     - |  288    >>>
 ASCG |     9     -    12     -     -    10     -     9     -     - |  288   5035
 ASPA |    15     -    15    19     -     -     -    13     -     - |  287   6708
 AUCK |    10     -     9    13     -     -     -     8     -     - |  288   2978
 BADG |     3     9     -     -     -     -    28     8     -     - |  288     36
 BAKE |     4     -     7     9    12     -     -     6     -     - |  288   2975
 BJFS |     6     -     7    13     8     -     -    12     -     - |  288   3165
 BOGT |    10     -    12    15    15     -     -     9     -     - |  288   7556
 BOR1 |     7    21     -    11     -     -     -     7     -     - |  288   5563
 BRAZ |    13     -    10    14     -     -     -     -     -     - |  288   3422
 BREW |     6    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     59
 BRST |     8     -     8     -    16    11     -     8     -     - |  288    917
 BRUX |     8     -     -    13    12     -     -     6     -     - |  288     21
 CAS1 |     4     -     6     -     7     X     -    12     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     9     -     8    15     X    11     -     9     -     - |  288   2724
 CEBR |     -    13     5     -     -     -     -     8     -     - |  288     24
 CEDU |     5    11     5     8     -     -     -     5     -     - |  288   1295
 CHAN |     -    11     -     9     -     -     -     -     -     - |  288    113
 CHPG |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   3084
 CHPI |     5     -     -    13     -     -     -    11     -     - |  288   2537
 CHTI |     8     -     -    14    15     -     -    10     -     - |  288   2410
 CHUR |     8    11     8    10     -    10     -     7     -     - |  288   3149
 CKIS |    14     -    19     -    20    21     -     -     -     - |  288   8354
 CNMR |    10     -     -    22     -    12     -     -     -     - |  288   6866
 CORD |     5     -     -    11     -     -     -     9     -     - |  288   3783
 CPNM |     -     -     -    22     -    14     -     -     -     - |  225  14803
 CPVG |     5     -     7     -    10     7     -     6     -     - |  288  12755
 CRO1 |     9    21     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 DAEJ |     5    12     -    13     9     -     -     -     -     - |  288   2042
 DARW |     7     -     9    17    12    11     -    11     -     - |  288   1737
 DAV1 |     5     -     5    13     8     X     -     5     -     - |  288   2952
 DGAR |    15     -    14    23    18    14     -    10     -     - |  288   2168
 DJIG |     -     -    11     -    14     9     -     -     -     - |  288   2886
 DLF1 |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    881
 DRAO |     5    10     6     8     -     -     -     8     -     - |  288   3239
 DUBO |     5     -     7    10    14     -     -     7     -     - |  288 126311
 FAA1 |    17     -    13    16    18    11     -     5     -     - |  288  11342
 FAIR |     5    10     -    12     7     -     -     -     -     - |  288   4266
 FALK |     -     -     4    10     -     -     -     9     -     - |  288   2755
 FLIN |     6     -     7     8    12     -     -     7     -     - |  288   2173
 GAMB |     -     -    13     -     -    19     -     8     -     - |  284   5983
 GCGO |     -     -     4     8     -     -     -    20     -     - |  288   4482
 GLPS |     7     -    11    12    19     8     -     7     -     - |  288   4847
 GLSV |     4     -     5     6     7     -     -     -     -     - |  288   6789
 GMSD |     8     -     8     -    10     -     -     -     -     - |  288   2354
 GODE |     6    10     7     9    12     -     -     5     -     - |  288     68
 GOL2 |     6    16     -     -     -     -     -    12     -     - |  288    114
 GOLD |     6     -     7    12     -     -     -     -     -     - |  288     61
 GOP6 |     5     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   3470
 GOPE |     5     -     -    11     -     -     -     6     -     - |  288     37
 GRAC |     3     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   5612
 GRAS |     5     -     5     8     -     -    18     -     -     - |  288    904
 GRAZ |     4    18     5     8     -     -     -     -     -     - |  288   4148
 GUAM |     8     -     -    18     -     -     -    14     -     - |  288   6625
 GUUG |     -     -     8    17     -     -     -     -     -     - |  288   6349
 HARB |     7    11     8     9    11     -     -     6     -     - |  288  10012
 HERS |     4    17     7     X     -     -     -     -     -     - |  288     26
 HERT |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3278
 HLFX |     4    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  284  12317
 HNLC |     7     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  288   2463
 HOB2 |    10    22     7    11    11     -    27     4     -     - |  288    744
 HOFN |     6     -     6    10     9     -     -     4     -     - |  288   2491
 HOLB |     6     -     -    12    14     -     -     -     -     - |  288   3400
 HRAG |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   2060
 IENG |     3    10     -     7     -     -     -     5     -     - |  288     18
 IISC |    16     -    15    19     -    16     -    12     -     - |  288   3061
 INVK |     5     -     -    10     7     -     -     -     -     - |  288   3565
 IQAL |     8     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3038
 IRKJ |     5    10     6    12     6     -     -     -     -     - |  288    120
 JFNG |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2041
 JOG2 |     6     -     -    15     X     -     -     -     -     - |  232   7295
 JOZ2 |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   5834
 JOZE |     6    11     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   3643
 KARR |     6     -     7    12    11     8     -     4     -     - |  288   2242
 KERG |    15     -    15    24     -    18     -     -     -     - |  288   4081
 KIR8 |     2     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   1219
 KIRI |    10     -     -     -     -    16     -    18     -     - |  288   5223
 KIRU |     4    12     5     8     6     -     -     7     -     - |  288   2287
 KIT3 |     6     -     8    12    10     8     -     -     -     - |  288   7882
 KOKB |    10    15     -    16     -    10    19     7     -     - |  288     67
 KOKV |    11     -    11    15     -     -    22    10     -     - |  288     66
 KOUC |     -     -     6    12     -     -     -     -     -     - |  288   2739
 KOUG |    13     -     -     -    20     -     -    15     -     - |  285   1168
 KOUR |    18     -    15    22     -     -    48    13     -     - |  288     63
 KRGG |    13     -     -    24    15     -     -    12     -     - |  288   4597
 LAUT |     7     -     8     -     -    11     -     -     -     - |  288   3254
 LHAZ |     X     -     8     9    10     7     -     7     -     - |  288   8504
 LPAL |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   4819
 LPGS |    17    23    23    23    20     -     -     -     -     - |  288   7963
 MAC1 |     7     -     9    16    11    18     -     6     -     - |  288   1374
 MAG0 |     4     -     -    11     -     -     -    15     -     - |  287   7868
 MAJU |    11     -    11     -    17    10     -     -     -     - |  288   3959
 MAL2 |    13     -    13    16    17     -     -    10     -     - |  286  10532
 MANA |     7     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  287   6822
 MAR6 |     4    12     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2521
 MAR7 |     4     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   1152
 MAS1 |     6    16     -    14     9     -     -     -     -     - |  246   2654
 MATE |     5     7     6     6     -     6     -     9     -     - |  288    101
 MAUI |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     6     -     7    16    10     -     -     -     -     - |  288   2715
 MBAR |     -     -     8    13     -    14     -     -     -     - |  288   5877
 MCIL |    11     -     -    25     -     -     -     -     -     - |   39   3124
 MCM4 |     9     9     8     9    10     X     -     6     -     - |  288   4506
 MDO1 |     9    10    10     -     -     8     -     5     -     - |  288   2628
 MEDI |     5    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 METG |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   2954
 MGUE |    10     -    12     -    15     -     -     6     -     - |  288     27
 MIZU |     8    15     -    14     -     -     -     -     -     - |  287   3470
 MKEA |     9     -     7    14     -     -     -     8     -     - |  288     58
 MOBS |     5     -     5     -     8     -     -     -     -     - |  288  85747
 MONP |     7     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  204   2099
 MORP |     7     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  187   4383
 MQZG |     7     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2569
 NANO |     5     -     5     8     -     -     -     -     -     - |  288   3370
 NICO |     5     -     5     9     9     -     -     4     -     - |  288   7494
 NIST |     3     -     -     7     -     -    23     9     -     - |  287     23
 NKLG |     8     -    10    14    15    13     -     8     -     - |  288   3447
 NLIB |    13     -    13    18    19     -    41    11     -     - |  288     39
 NNOR |     6    12     7     -    10     -     -     -     -     - |  288    229
 NOVM |     5    24     -    13     -     8     -    13     -     - |  288     43
 NRC1 |     5    10     -     8     -     -    20     6     -     - |  288     17
 NRIL |     6     -     5    12     5     -     -     5     -     - |  288   6478
 NTUS |     8     -     -    19     -     -     -    19     -     - |  274   6445
 NYA1 |     6     -     5     9     -     -     -     -     -     - |  288   4597
 NYA2 |     4     -     -    11     6     -     -     -     -     - |  288   2166
 NYAL |     4    13     -    11     -     -    13     -     -     - |  288    719
 OHI2 |     6     -     6     9     -     -     -     5     -     - |  288     71
 OHI3 |     5     -     9     -    13    11     -    10     -     - |  288     69
 ONS1 |     6     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1176
 ONSA |     4    10     5     9     -     -     -     6     -     - |  288     28
 OPMT |     7    19     -    15     -     -     -     -     -     - |  288     26
 OUS2 |     7     -     7    12     9     -     -     6     -     - |  288   4414
 OWMG |     -     -     7     -     -     9     -     -     -     - |  288   2870
 PADO |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   4078
 PALM |     -     -     -     9     6     -     -     -     -     - |  288   3149
 PARC |     6     -     9     9    12    10     -     -     -     - |  288   2034
 PARK |     5    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PERT |     9    27     8    12     -     -     -     6     -     - |  288   1775
 PETS |     6     -     7     -     -     8     -    10     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     4    16     -    10    11     -    21    13     -     - |  288     27
 PIMO |    13     -     -    23    18     -     -     -     -     - |  288   9859
 PNGM |     -     -     8     -     -    12     -     7     -     - |  288   3433
 POL2 |     6     -     6     9     -     -     -     5     -     - |  288   7972
 POLV |     3     -     -     8     -     -     -     8     -     - |  288   7538
 POTS |     9     -     7    13     -     -     -     -     -     - |  288   5312
 POVE |     X     -     5    12     -     -     -     -     -     - |  286   4767
 PRDS |     6    21     -     7     -     -    23     8     -     - |  288     76
 PTBB |     6    16     X    11     -     -     -     -     -     - |  288     28
 QAQ1 |     6    11     7     7     -     8     -     5     -     - |  288   2618
 QUIN |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   9075
 RABT |     5     -     -    11     -     -     -    11     -     - |  288   4534
 RAMO |    13     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  272    >>>
 RBAY |     5     -     -    12     -     X     -     -     -     - |  287   5757
 REDU |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   1575
 REUN |    11     -     9    16     -    11     -    10     -     - |  288   2634
 REYK |     5     -     -     8     9     -     -     7     -     - |  288   2424
 RGDG |     6     -     -     -     8     -     -     7     -     - |  288   2694
 RIO2 |     4     -     -    10     -     -     -    12     -     - |  288   8623
 RIOP |     4     -     -     9     -     5     -     -     -     - |  288   4772
 SALU |    15     -    13    19     -    16     -     -     -     - |  288   3782
 SANT |     6     -     -    13     -     8     -    11     -     - |  288   3534
 SAVO |    13     -    13    17     -    10     -     -     -     - |  288   3099
 SCH2 |     5    13     6     8     -     -     -     6     -     - |  288   3875
 SCOR |     3     -     5    14     8     -     -     5     -     - |  288   2599
 SCRZ |     8     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   8917
 SCUB |    11     -    12    14    12     -     -     9     -     - |  288   6291
 SEYG |    10     -     9     -    16     9     -     7     -     - |  288   2919
 SGOC |     8     -     -    19    12     -     -     -     -     - |  288   6960
 SHAO |     6     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   8937
 SOFI |     6     -     6     9     -     -     -     7     -     - |  288   7374
 SPT0 |     4    10     -     8     -     -    16     9     -     - |  288     27
 SSIA |     8     -    10    12    18     8     -     8     -     - |  288   5947
 STFU |     8     -     -     -    13     -     -     9     -     - |  280   5154
 STHL |    11     -    11    17     -    11     -     6     -     - |  288   4193
 STJO |     7    13     -    14    12     7     -    13     -     - |  288   5959
 STK2 |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   6460
 STR1 |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   2043
 SUTH |     7     -     -    12    10     -     -     9     -     - |  288   2815
 SUTM |    10    20     -    21    16     -     -    13     -     - |  288   4740
 SUWN |     6    17     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   2133
 SVTL |     -    14     5     -     X     -     -     7     -     - |  288    104
 SYOG |     8     -     7    16    11     7     -     8     -     - |  288   4891
 TASH |     5     -     -    11    10     -     -     7     -     - |  288   1755
 TCMS |     -     -     -     -     5     5     -     -     -     - |  288  57512
 TEHN |     5     -     5    11     -     -     -     -     -     - |  288  10216
 THTI |    10    15    10    16     -     -     -     -     -     - |  288   8256
 THU2 |     5     -     7     8     -    12     -     9     -     - |  288   2514
 TIDB |     6    12     -    11     -     -     -    12     -     - |  288     26
 TIXI |     X     -     9     -    10    12     -    11     -     - |  278    >>>
 TLSE |     5    13     5    10     8     -     -     5     -     - |  288   5582
 TNML |     7    14     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3253
 TONG |    11     -    13     -    19     -     -     -     -     - |  288   3393
 TOW2 |    11     -     7    15    15    10     -     5     -     - |  288   1162
 TRO1 |     6     -     5     7     6     6     -     -     -     - |  288   3069
 TSK2 |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   4452
 TSKB |     8    25     -    17     -     -     -    13     -     - |  288   4583
 TWTF |     6     9     -    13     9     -     -     7     -     - |  288     27
 UCAL |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1790
 UFPR |    11     -    10    13     -     7     -     -     -     - |  288   3655
 ULAB |     5     -     6    12     7     9     -     7     -     - |  288   8400
 UNB3 |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   1019
 UNBJ |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |    11     -     8    17     -     -     -     8     -     - |  288   5640
 URUM |     7     -     7    12     -     -     -     7     -     - |  288   7171
 USN7 |     5    13     -     8     -     -     -     5     -     - |  288     52
 USUD |     7    19     -    13     -     -    19     -     -     - |  288     34
 VILL |     9    16     8    12     8     -     -     5     -     - |  288   1265
 VIS0 |     4     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   3270
 VOIM |     7     -     -    14    10     -     -     -     -     - |  288   6005
 WAB2 |     4     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288     27
 WARK |     8    18     -     -    12     -     -    16     -     - |  288   3127
 WES2 |     8    18     -    12     -     -     -    14     -     - |  288    886
 WHIT |     6    10     6    10     -     7     -     8     -     - |  288  82701
 WILL |     4     9     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   7068
 WIND |    10     -    10    12    16    12     -    10     -     - |  288   5440
 WSRT |     9    29     -    14     -     -     -    14     -     - |  288   3335
 WTZ3 |     4     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   4093
 WTZR |     5     -     5     8     -     -    18     5     -     - |  288     26
 WTZS |     3     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288    245
 WUH2 |    12     -     -    20    14     -     -     -     -     - |  288   7824
 XMIS |    14     -    16    22    17    16     -    17     -     - |  288   6863
 YAKT |     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YAR2 |     6    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YARR |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1331
 YEL2 |     3     -     4     -     -     -    14     5     -     - |  288     29
 YELL |     4    10     -    10     7     -    24    11     -     - |  288     28
 YKRO |    11     -    14    18     -    13     -     -     -     - |  288   4928
 YSSK |     5     -     7     -     -     6     -     9     -     - |  288    >>>
 ZAMB |    10     -    11    14     -     -     -     6     -     - |  288   4789
 ZECK |     9    17     8    12     -     X    27     6     -     - |  288     67
 ZIM2 |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   5800
 ZIMM |     4     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   6162
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     6    15     7    13     9     9    29    10   968     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2152-1  0:10:00 |   471296311
cod |   TIXG  | 2152-1  0:15:00 |  -528703422
cod |   TIXG  | 2152-1  0:20:00 |   471307134
cod |   TIXG  | 2152-1  0:25:00 |  -528659812
cod |   TIXG  | 2152-1  0:30:00 |  -528659453
cod |   TIXG  | 2152-1  0:35:00 |   471370354
cod |   ANKR  | 2152-1 20:40:00 |         605
esa |   ANKR  | 2152-1 14:10:00 |        1715
grg |   SVTL  | 2152-1 18:05:00 |         712
jpl |   RBAY  | 2152-1  3:55:00 |        1079



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 BREW |   288   288     0   288     3.75     4.15     4.11     4.11   | 2.37e-14  5.66e-15  2.08e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.60     4.15     3.77     3.77   | 2.37e-14  5.16e-15  1.38e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     2.20     4.15     0.67     0.67   | 2.87e-14  9.95e-15  4.74e-15 |
 ONSA |   288   286     1   288     4.15     4.15     3.69     3.69   | 3.36e-14  5.88e-15  1.24e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.38     4.15     4.11     4.11   | 3.64e-14  9.40e-15  1.34e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.90     4.15     2.12     2.12   | 3.03e-14  8.84e-15  1.60e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.23     4.15     4.11     4.11   | 3.05e-14  7.41e-15  1.62e-15 |
 SPT0 |   288   287     1   288     4.15     4.15     3.14     3.14   | 2.11e-14  4.92e-15  8.01e-16 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.24     4.15     1.85     1.85   | 2.98e-14  6.07e-15  2.74e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.09     4.15     3.36     3.36   | 4.60e-14  7.04e-15  4.22e-15 |
 ZECK |   288   285     1   288     2.85     4.15     0.71     0.71   | 3.72e-14  1.31e-14  4.30e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.47     4.15     2.44     2.44   | 2.39e-14  3.62e-15  1.36e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.48     4.15     2.66     2.66   | 1.97e-14  1.13e-14  1.63e-15 |
 CEBR |   288   282     2   288     3.57     4.15     2.12     2.12   | 3.45e-14  8.22e-15  1.56e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     2.50     4.15     1.58     1.58   | 2.43e-14  7.31e-15  3.16e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     2.46     4.14     4.09     4.09   | 3.86e-14  6.24e-15  1.02e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     1.96     3.91     1.22     1.22   | 2.75e-14  7.85e-15  1.46e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.83     3.38     0.43     0.43   | 3.40e-14  1.16e-14  7.05e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.82     3.34     1.53     1.53   | 3.34e-14  9.48e-15  7.07e-15 |
 KOUR |   288   270     6   288     1.63     2.69     0.97     0.97   | 9.31e-14  3.47e-14  4.35e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     1.61     2.63     3.47     3.47   | 2.54e-14  5.33e-15  1.54e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.38     1.93     1.00     1.00   | 6.51e-14  1.05e-14  2.73e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     1.34     1.80     0.39     0.39   | 5.18e-14  1.27e-14  8.62e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.32     1.76     0.32     0.32   | 7.62e-14  1.06e-14  8.58e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.31     1.74     0.52     0.52   | 7.01e-14  1.09e-14  4.88e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.30     1.71     0.32     0.32   | 3.31e-14  7.62e-15  2.12e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.18     1.42     1.46     1.46   | 4.36e-14  7.90e-15  1.31e-15 |
 USUD |   288   285     1   288     1.09     1.20     0.74     0.74   | 6.00e-14  8.67e-15  2.68e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     1.03     1.07     0.61     0.61   | 2.49e-14  6.96e-15  6.36e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     0.90     0.82     0.77     0.77   | 4.41e-14  6.95e-15  1.25e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     0.90     0.81     2.35     2.35   | 2.43e-14  2.24e-14  1.06e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.83     0.70     0.11     0.11   | 5.07e-14  1.37e-14  2.39e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     0.68     0.47     0.51     0.51   | 7.12e-14  6.43e-15  1.22e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.57     0.33     0.25     0.25   | 3.32e-14  7.66e-15  1.74e-15 |
 G32  |   288   282     2   288     1.35     0.27     2.35     2.35   | 6.84e-14  2.11e-14  1.96e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     4.15     0.25     4.11     4.11   | 7.10e-14  2.54e-14  2.06e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     4.15     0.21     4.11     4.11   | 7.12e-14  2.20e-14  3.12e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.15     0.20     4.11     4.11   | 6.28e-14  1.71e-14  3.10e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     4.15     0.20     4.11     4.11   | 6.23e-14  1.64e-14  3.07e-14 |
 CRO1 |   288   288     0   288     0.42     0.18     0.23     0.23   | 3.53e-14  7.11e-15  1.26e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     4.15     0.12     4.11     4.11   | 7.84e-14  2.70e-14  1.95e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.59     0.11     3.93     3.93   | 6.45e-14  1.96e-14  1.30e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.30     0.04     1.32     1.32   | 6.04e-14  1.76e-14  2.06e-14 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.17     0.03     0.09     0.09   | 3.00e-14  6.08e-15  4.76e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     0.43     0.03     1.93     1.93   | 6.06e-14  1.85e-14  1.58e-14 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.01     0.01   | 9.71e-14  1.09e-14  8.45e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     0.24     0.02     1.60     1.60   | 6.23e-14  2.54e-14  3.53e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.62     0.02     2.22     2.22   | 8.89e-14  3.10e-14  1.37e-14 |
 WTZS |   288   288     0   288     0.14     0.02     0.02     0.02   | 3.69e-13  9.17e-14  1.80e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.89     0.89   | 6.51e-13  7.03e-14  1.41e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.22     0.22   | 6.64e-13  6.33e-14  2.11e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.65     0.65   | 9.96e-14  3.27e-14  1.12e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.48     0.48   | 6.82e-13  6.58e-14  4.00e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.22     0.01     0.46     0.46   | 7.17e-13  6.14e-14  2.79e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.68     0.68   | 6.35e-13  7.03e-14  3.15e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.14     0.14   | 8.17e-13  7.72e-14  3.51e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.24     0.24   | 7.98e-13  6.51e-14  2.82e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.28     0.28   | 7.19e-13  6.45e-14  1.57e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.08     0.08   | 6.62e-13  7.10e-14  4.19e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.14     0.14   | 7.49e-14  2.13e-14  1.09e-14 |
 ABPO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ALGO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.01e-14  6.78e-15  3.88e-15 |
 ALIC |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-12  3.89e-13  1.45e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.12e-13  6.75e-13  4.01e-13 |
 AUCK |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-12  7.64e-13  2.84e-13 |
 BOR1 |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  6.78e-13  7.89e-13 |
 CEDU |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  4.01e-13  1.15e-13 |
 CHUR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.04e-29  5.86e-30  9.77e-31 |
 DAEJ |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.17e-12  6.81e-13  1.69e-13 |
 DARW |   288   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.30e-12  4.90e-13  1.66e-13 |
 DGAR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-12  6.10e-13  2.13e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.97e-13  2.36e-13  3.10e-13 |
 FLIN |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.70e-12  4.38e-13  2.85e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.98e-13  7.18e-14  4.76e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  3.38e-13  8.93e-14 |
 G09  |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.11e-14  2.27e-14  1.38e-14 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.00e-13  6.74e-14  4.89e-14 |
 G13  |   288   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.45e-13  1.31e-13  2.86e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.99e-13  8.80e-14  2.65e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.15e-13  9.88e-14  2.06e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.54e-13  1.19e-13  3.20e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  3.80e-13  1.52e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.72e-13  7.38e-14  2.48e-14 |
 GLSV |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  5.22e-13  9.35e-13 |
 GMSD |   288   272     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-12  7.22e-13  1.88e-13 |
 GODE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-14  5.63e-15  1.17e-14 |
 GRAS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  4.26e-13  6.26e-14 |
 HARB |   288   260    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-11  5.65e-12  5.96e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.70e-13  1.63e-13  6.57e-14 |
 JOZ2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  7.34e-13  1.81e-13 |
 KERG |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-12  5.90e-13  5.25e-13 |
 KIRU |   288   288     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-13  2.57e-13  3.73e-13 |
 KOUC |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  4.89e-13  3.00e-13 |
 MAC1 |   288   258     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-12  4.64e-13  8.77e-14 |
 MAR6 |   288   270     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-12  5.37e-13  3.83e-13 |
 MAW1 |   288   111   106     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.11e-11  3.70e-12  8.11e-13 |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MIZU |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 NANO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-12  3.89e-13  2.94e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  1.08e-13  1.96e-14 |
 NYAL |   288   268     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  3.72e-13  5.84e-14 |
 PERT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.24e-12  5.55e-13  1.52e-13 |
 QAQ1 |   288   241    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-12  1.22e-12  2.62e-13 |
 QUIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 REYK |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 SANT |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  4.44e-13  1.55e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SUWN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 SYOG |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  6.99e-13  4.30e-13 |
 TIDB |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.91e-14  1.18e-14  1.98e-15 |
 TOW2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-12  3.98e-13  1.02e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.90e-13  3.95e-13  1.33e-13 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-26  1.50e-27  2.50e-28 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  4.05e-13  1.40e-13 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-14  3.08e-15  2.58e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.28e-13  2.04e-13  2.90e-13 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.59e-14  8.18e-15  3.54e-15 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 THU2 |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HOLB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  3.35e-13  5.99e-14 |
 PADO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HLFX |   284   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.11e-13  1.24e-13  3.74e-13 |
 WES2 |   288   274     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  4.08e-13  8.40e-14 |
 BAKE |   288   264    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-12  9.75e-13  3.18e-13 |
 MONP |   204   204     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  3.29e-13         - |
 SCOR |   288   246    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.22e-12  1.33e-12  2.37e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PARC |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  3.08e-13  2.42e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TASH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-12  8.36e-13  1.48e-13 |
 YARR |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  3.93e-13  1.35e-13 |
 STK2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MQZG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BRUX |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-14  7.49e-15  1.62e-15 |
 ZIM2 |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  6.30e-13  8.04e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HNLC |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 UNB3 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-12  4.35e-13  8.58e-14 |
 MGUE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-14  8.78e-15  2.65e-15 |
 KRGG |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.14e-12  5.65e-13  5.45e-13 |
 KIRI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TONG |   288   241     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.53e-12  6.10e-13  2.19e-13 |
 SEYG |   288   249     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  6.26e-13  3.62e-13 |
 KOUG |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-13  3.29e-13  1.41e-13 |
 METG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-23  1.54e-24  2.56e-25 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.34e-13  2.88e-13  1.22e-13 |
 NYA2 |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.74e-12  1.29e-12  2.19e-13 |
 TSK2 |   288   287     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.06e-12  8.68e-13  3.86e-13 |
 HRAG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.41e-13  2.59e-13  3.02e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  3.94e-13  6.89e-14 |
 UCAL |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-12  5.82e-13  2.39e-13 |
 WARK |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.93e-12  7.85e-13  2.77e-13 |
 LAUT |   288   260     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  6.01e-13  2.86e-13 |
 OWMG |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  5.49e-13  2.42e-13 |
 DLF1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  3.66e-13  6.90e-14 |
 GOP6 |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.73e-13  2.20e-13  5.05e-13 |
 MAR7 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  3.96e-13  6.36e-14 |
 KIR8 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  5.50e-13  8.62e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.17e-21  1.51e-20  1.64e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     ABPO      ABPO      CRO1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
