
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2159   Day: 6   MJD: 59363                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 148192    270    -635      74      6      4      7     86     78     97   30.94
 emr |  2880     0 108353   1069  175963     339     19     19     19     96     96     96    8.42
 esa |  2880     0 127975    306   -1042     630      7      6      9     91     82    109   25.38
 gfz |  2880  2880 130206 130206     447    -321      0      0      0      0      0      0    0.00
 grg |  2880     0 121274    683      13    -133     11     10     13    143    137    160   16.36
 jpl |  2880     0 107950    296    -489     889      9      9     12    101    102     92   18.89
 mit |  2880     0  94298      2   -9577   -1085     24     24     24   1498   1332   3256    0.00
 igr |   288     0  43008     21   -7878    -964     11     14     10     82     60     87    0.00
 ngs |    96     0   2976     22    -588     -43    617    617      0   1587   1587      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    30    40    55     X   -28  -116 -1775    19   819     - |
    2 |    12    80    23     X  -109     8  1869   -43   190     - |
    3 |   -92    -7    31     X    95    31 -1078    52   281     - |
    4 |     0  -161   -76     X   171    26  -518    15 -2257     - |
    5 |    73    51   -81     X   -10   -24 -1361   -39   987     - |
    6 |  -165   -53    40     X   269     8 -1420   -52  1211     - |
    7 |    27   104    14     X  -168    36  -451    70   748     - |
    8 |  -160    40   115     X   170   -57   492    -1   725     - |
    9 |   -40    37   120     X   -86   -37   337    57   493     - |
   10 |   -78   -98    45     X    63    57  -434   -32  1785     - |
   12 |    31    -2   -24     X    29   -43 -1175   -47  1390     - |
   13 |    17   -38    67     X  -103   -12  -540   -34    12     - |
   14 |   -13  -165   -94     X    30   195  -473    46 -3388     - |
   15 |   122   -45  -102     X     3   -45 -1306   -76   445     - |
   16 |    40    60    72     X   -66  -131  1616     8   570     - |
   17 |    65   141  -126     X  -134   116  -882    11 -4076     - |
   18 |    -4  -205   -77     X   175    51  -856   -16 -2140     - |
   19 |   107   100    18     X  -437   134  2497    45  -400     - |
   20 |    85    10   -11     X     9  -137  2496   -33   514     - |
   21 |    38    70    34     X  -123   -34  2358    13   275     - |
   22 |   -12    19    71     X    80  -153  2828    -9   251     - |
   23 |    68  -155   -35     X   -35    34  -782     1 -1802     - |
   24 |   -58     6   -73     X     7   184 -1318    11    24     - |
   25 |   -29    21   -63     X    35    93   676   -59   116     - |
   26 |   -70     0    23     X    54    36   224    19  1594     - |
   27 |   -10   175    69     X   -63   -96   114    21   695     - |
   28 |   -64    41    33     X    31    16   980    -4 -2641     - |
   29 |   109   -27  -125     X    35   -30 -1173   -76  1070     - |
   30 |    25    98    23     X  -183    43  1096    90  -186     - |
   31 |    54   -14   -41     X    99   -95 -1145    15   846     - |
   32 |  -107  -104    74     X   210   -61  -898    34  1729     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   -64     -     -     X   121     -     -    14     -     - |
 ALBH |   -11    41     -     X     -     -     -    59     -     - |
 ALGO |   -18    67     -     X     -     - -4521   -14     -     - |
 ALIC |  -158     -    69     X   191     -     -   -36     -     - |
 ANTC |    42     -     -     -     -   -69     -     -     -     - |
 AREG |    32     -     -     -   -61     -     -    88     -     - |
 AREQ |   -24    30    62     X     -   -57     -  -222     -     - |
 ARTU |   -48     -    98     -   -60     -     -     8     -     - |
 ASCG |  -249     -   276     -    43     5     -    82     -     - |
 ASPA |   -21     -    33     X     -    -9     -     -     -     - |
 AUCK |  -156     -   190     X     -     -     -     -     -     - |
 BADG |   -23    85     -     -     -     X -1796   134     -     - |
 BAKE |   -70     -    29     X    86     -     -     -     -     - |
 BHR4 |     -     -    40     -     -   -54   176     -     -     - |
 BJFS |  -230     -   167     X   340  -142     -     -     -     - |
 BOGT |   -64     -   129     X   -80     -     -  -118     -     - |
 BOR1 |   -30   110     -     X     -     -     -    12     -     - |
 BRAZ |   -74     -    90     X     -     -     -     -     -     - |
 BREW |   -11    39     -     -     -     - -3128     -     -     - |
 BRST |  -112     -    77     -    93     -     -   -15     -     - |
 BRUX |   -72     -     -     X   137     -     -   -53     -     - |
 CAS1 |  -115     -    77     -    98     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |   -99     -   160     X   -62     -     -    21     -     - |
 CEBR |     -   -42    14     -     -     -     -   -88     -     - |
 CEDU |   -30    11     9     X     -    33     -     2     -     - |
 CHOF |   -63     -     -     -   119     -     -     -     -     - |
 CHPG |  -200     -     -     -   379     -     -    62     -     - |
 CHTI |    78     -     -     X  -147     -     -   172     -     - |
 CHUR |   -29     1    36     X     -     -     -   -50     -     - |
 CKIS |  -196     -   186     -    52    26     -   -78     -     - |
 CPVG |  -159     -   116     -   186   -57     -   -28     -     - |
 CRO1 |   -50     -   -41     X   157     - -5509    18     -     - |
 CZTG |     -     -    38     -    38   -84     -     2     -     - |
 DAEJ |  -133    40     -     X   231     -     -    48     -     - |
 DARW |  -147     -    42     X   180    28     -     -     -     - |
 DAV1 |   -50     -    55     X   -89    85     -   -66     -     - |
 DGAR |   -85     -    60     X   100   -29     -   -94     -     - |
 DJIG |     -     -    40     -   -45   -16     -   -34     -     - |
 DLF1 |   -80     -     -     -   151     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -10    61    -8     X     -     -     -    88     -     - |
 DUBO |  -105     -   -36     X   255     -     -     -     -     - |
 DYNG |   -71     -     -     -   135     -     -    51     -     - |
 FAIR |   -79   121     -     X    73    12     -  -165     -     - |
 FALK |     -     -   -36     X     -    48     -   -47     -     - |
 FLIN |   -95     -    74     X   -21    75     -     -     -     - |
 FLRS |    -4     -     -     X     -     7     -     0     -     - |
 GAMB |     -     -   117     -     -  -157     -  -133     -     - |
 GAMG |     -     -    -2     X     3     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -77     -    37     X    69    17     -    13     -     - |
 GLSV |   -87     -   106     X    -1     -     -     -     -     - |
 GMSD |   -58     -     -     -   110     -     -     -     -     - |
 GODE |   -69    47     -     X   107     - -4593     8     -     - |
 GODZ |   -22    81     -     -     -     -     -    39     -     - |
 GOL2 |     0     0     -     -     -     -     -   -71     -     - |
 GOLD |   -33     -    41     X     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |   -98     -   119     X     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -154    22   180     X     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |  -169     -   206     X     -     -     -    41     -     - |
 GUUG |     -     -    80     X     -  -108     -   214     -     - |
 HARB |  -115    31    98     X    50     -     -   -29     -     - |
 HERS |   -83     2   101     X     -     -     -   -72     -     - |
 HERT |   -28     -    35     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -19    71     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   -83   -71   -31     X   304   -57     -   -48     -     - |
 HOFN |  -183     -    72     X   234     -     -   -39     -     - |
 HOLB |   -30     -     -     X    43    11     -    38     -     - |
 HRAG |   -89     -     -     -   168     -     -     -     -     - |
 HYDE |   -68     -    19     X   100     -     -     -     -     - |
 IENG |    47  -173     -     X     -     -     -    39     -     - |
 IISC |   -13     -     -     X     -    22     -    31     -     - |
 INVK |  -177     -     -     X   335     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -70     -    67     -     -    25     -     -     -     - |
 IRKJ |   -15     0    18     X     -     -    80     -     -     - |
 ISBA |   -77     -    94     -     -     -     -    15     -     - |
 JFNG |    50     -   213     -  -425     -     -   215     -     - |
 JOG2 |    25     -     -     X   -47     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -97     -   118     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -35   129     -     X     -     -     -     -     -     - |
 KARR |   -66     -   111     X   -47     -     -   -63     -     - |
 KERG |    70   -78   121     X     -  -247     -     -     -     - |
 KIRI |   -39     -     -     -     -    64     -    50     -     - |
 KIRU |   -25  -135     0     X   118     -     -   -14     -     - |
 KIT3 |  -168     -    56     X   231     -     -     -     -     - |
 KOKB |     0    41     -     X     -   -18     -   -90     -     - |
 KOKV |     9     -   -10     X     -     -     -   -91     -     - |
 KOUG |   -42     -     -     -    79     -     -    91     -     - |
 KOUR |   -33     -    40     X     -     - -3849    17     -     - |
 KRGG |  -109     -     -     X   207     -     -   -12     -     - |
 LAUT |   -89     -    87     -     -    30     -    27     -     - |
 LHAZ |  -144     -    39     X   228   -14     -    22     -     - |
 LMMF |   -26     -     -     -     -    43     -     -     -     - |
 LPGS |     5    52     -     X   -36     -     -   102     -     - |
 MAC1 |  -139     -   -20     X   294     0     -   -63     -     - |
 MAG0 |    77     -     -     X     -  -127     -     -     -     - |
 MAJU |   -12     -   100     -  -138     -     -     -     -     - |
 MAL2 |  -100     -    74     X    74     -     -   -73     -     - |
 MANA |   -53     -     -     X     -    88     -     -     -     - |
 MAR6 |   -58    17    65     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -116    40   125     X  -131   119     -     5     -     - |
 MATE |   -22    71     4     X     -     -     -   170     -     - |
 MAW1 |    26     -    16     X   -75     -     -   -81     -     - |
 MAYG |  -231     -   260     X    33     -     -   -16     -     - |
 MBAR |     -     -    23     X     -   -31     -    78     -     - |
 MCIL |  -178     -   257     X     -   -53     -     -     -     - |
 MCM4 |     8    26   -58     X    28    30     -   -80     -     - |
 MDO1 |   -73     -    89     -     -     -     -    75     -     - |
 MDVJ |    60   -48   -60     X     -     -     -   -60     -     - |
 MEDI |    85  -311     -     -     -     -   182     -     -     - |
 METG |   -67     -     -     -   127     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -59     -    82     -   -16     -     -     9     -     - |
 MIZU |    -7   -11     -     X     -    16     -     -     -     - |
 MKEA |   -54     -    66     X     -     - -4121   -14     -     - |
 MOBS |   -69     -    48     -    57     -     -     -     -     - |
 MONP |  -113     -   138     -     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |     7     -   -58     -     -    65     -     -     -     - |
 NANO |    33     -   -40     X     -     -     -     -     -     - |
 NICO |  -178     -   125     X   142     -     -    21     -     - |
 NIST |   -19    72     -     X     -     -   -18    89     -     - |
 NKLG |  -137     -     8     X   253     -     -   -45     -     - |
 NLIB |  -131     -     -     X   247     -     -    77     -     - |
 NNOR |   -43     -    21     -    50     -     -     -     -     - |
 NOVM |    -3    10     -     X     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |   -12    42     -     X     -     - -2414    70     -     - |
 NRIL |    25     -    22     X  -158    65     -    34     -     - |
 NYA1 |   -75     -    91     X     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |    28     -     -     X   -53     -     -   -81     -     - |
 NYAL |   -71    11     -     X     -   111     -     -     -     - |
 OHI2 |   -17     -    28     X     -    -9     -    78     -     - |
 OHI3 |    16     -   -49     -    45     -     -     -     -     - |
 ONS1 |  -117     -     -     -   221     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -80    18    92     X     -     -     -   -15     -     - |
 OPMT |   -32   118     -     X     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |   -86     -    44     X    95     -     -   -35     -     - |
 OWMG |     -     -   117     -   -50  -114     -     -     -     - |
 PADO |   -46     -     -     -    87     -     -     -     -     - |
 PARC |  -178     -    34     X   284     -     -     -     -     - |
 PARK |   -17    64     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -96     -   117     X     -     -     -     -     -     - |
 PERT |  -192     -   234     X     -     -     -    75     -     - |
 PETS |   -54     -    66     -     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |   -85    21     -     X    98    45  -700  -106     -     - |
 PIMO |   -71     -     -     X   134     -     -     -     -     - |
 PNGM |     -     -    72     -     -   -97     -   -30     -     - |
 POLV |   -10     -     -     X     -    16     -     -     -     - |
 POTS |    47     -   -57     X     -     -     -     -     -     - |
 POVE |  -174     -   212     X     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     2    -7     -     X     -     -     -   101     -     - |
 PTBB |   -31   113     X     X     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -    30     -   -46     -     -     -     -     - |
 PTVL |  -149     -   182     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |    -2   -34    13     X     -     -     -   -44     -     - |
 QUIN |   -26     -    32     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |   -49     -    60     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -43     -    25     X   146   -90     -    24     -     - |
 REYK |  -146     -     -     X   217    51     -    -1     -     - |
 RGDG |  -225     -     -     -   425     -     -    40     -     - |
 RIO2 |    24     -     -     X     -   -39     -    17     -     - |
 RIOP |    74     -     -     X     -  -122     -     -     -     - |
 SALU |   -66     -    83     X     -    -1     -     -     -     - |
 SAVO |   -47     -   124     X     -   -89     -     -     -     - |
 SCH2 |   -63    94    46     X     -     -     -    57     -     - |
 SCOR |   -76     -    43     -    78     -     -     -     -     - |
 SCRZ |     1     -     -     -    -3     -     -     -     -     - |
 SCUB |    80     -   -42     X   -89     -     -    37     -     - |
 SEYG |  -134     -    95     -   163   -47     -   -42     -     - |
 SFER |   -68    22    44     X    50     -     -     -     -     - |
 SGOC |    31     -    35     X  -113     -     -    81     -     - |
 SOFI |  -134     -   164     X     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |    -8    31     -     X     -     - -6056     -     -     - |
 SSIA |  -140     -     -     X   265     -     -     -     -     - |
 STFU |   -11     -     -     -    21     -     -     -     -     - |
 STHL |   -43     -    85     X     -   -43     -    38     -     - |
 STJ3 |  -137     -     -     -   260     -     -     -     -     - |
 STJO |   -65    91     -     X    41    30     -    73     -     - |
 STK2 |   -74     -     -     -   140     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -   196     -     -  -101     -     -     -     -     - |
 SUTH |    -4     -     -     X     7     -     -   -23     -     - |
 SUTM |    -2    81     -     X   -41    10     -   142     -     - |
 SUWN |   -55   201     -     X     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -   -39    32     -   -30     -     -    53     -     - |
 SYOG |  -268     -   162     X   342   -75     -   -34     -     - |
 TASH |     7     -     -     X   -14     -     -    72     -     - |
 THTI |     6   -55    11     X     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |   -50     -    61     X     -     -     -    27     -     - |
 TIXI |     X     -   -52     -    81     -     -   -73     -     - |
 TLSE |  -171    53   131     X    94     -     -     -     -     - |
 TNML |   -23     -   131     -     -  -138     -     -     -     - |
 TONG |  -190     -   150     -   129     -     -     -     -     - |
 TOW2 |    -6     -   114     X  -251    74     -    30     -     - |
 TRO1 |  -236     -   131     X   244     -     -  -183     -     - |
 TSK2 |   -77     -     -     -   146     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -55   202     -     X     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |  -131     -     -     X   248     -     -  -140     -     - |
 UCAL |   -96     -     -     -   182     -     -     -     -     - |
 UFPR |    23     -     -     X     -   -37     -     -     -     - |
 ULAB |   118     -  -190     X    71     -     -   108     -     - |
 UNB3 |   -72     -     -     -   136     -     -     -     -     - |
 UNBJ |    16     -   -20     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -93     -    77     X     -    49     -    40     -     - |
 URUM |    48     -   -59     X     -     -     -    99     -     - |
 USN7 |   -35   128     -     X     -     -     -     -     -     - |
 USUD |   -20    74     -     X     -     - -4402     -     -     - |
 VOIM |   -22     -    45     X   -29     -     -    14     -     - |
 WARK |   -83   149     -     -    83     -     -    66     -     - |
 WES2 |   -53   194     -     X     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |   -47    45    42     X     -     -     -     -     -     - |
 WILL |   -36   132     -     X     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |   -17    64     -     X     -     -     -    54     -     - |
 WTZR |  -126     -   154     X     -     -   -16    52     -     - |
 WUH2 |    21     -     -     X   -40     -     -     -     -     - |
 XMIS |   -93     -    73     X   -11    64     -   -10     -     - |
 YAKT |   -86   -23   112     -     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |   -89    41     -     -     -   127     -     -     -     - |
 YARR |   -23     -     -     -    43     -     -     -     -     - |
 YEL2 |  -136     -    63     -   160     -     -    35     -     - |
 YELL |   -19    23     -     X    25     - -1995    92     -     - |
 YKRO |   -77     -    94     X     -     -     -   -71     -     - |
 YSSK |   -72     -    88     -     -     -     -    21     -     - |
 ZAMB |    37     -    -5     X     -   -53     -   -34     -     - |
 ZECK |   -47     X    58     X     -     - -1726    33     -     - |
 ZIM2 |   -96     -   116     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    17     8     X    11     8    30    25   349     - | 2880    203
    2 |     4    22     6     X    13    11    24    18   369     - | 2880    254
    3 |     5    18     9     X     9     8    18    10   403     - | 2880    204
    4 |     5    22     6     X     8     8    24     6   273     - | 2880     88
    5 |     4    24     6     X    13     9    14     7   547     - | 2880    415
    6 |     5    21     6     X    11    11    17    20   460     - | 2880    228
    7 |     5    18     5     X     9    14    25     9   311     - | 2880    243
    8 |     4    20     8     X    13    10    14     7  1221     - | 2880   1754
    9 |     5    18     6     X    10     8    29    10   239     - | 2880    128
   10 |     4    20     6     X    10     6    22    13   920     - | 2880    158
   12 |     4    20     8     X    15     9    21    21   789     - | 2880    443
   13 |     4    24     7     X     7     5    21     7   492     - | 2880    218
   14 |     3    15     8     X    10     8    37    11   276     - | 2880    201
   15 |     5    23     4     X     7    10    18     7   733     - | 2880    264
   16 |     5    21     7     X    11     8    28    28   438     - | 2880    419
   17 |     4    17     4     X    10    11    16    12  1645     - | 2880    448
   18 |     5    20     7     X     9     8    41    22   382     - | 2880    244
   19 |     4    19     5     X    11    12    18    14   388     - | 2880    208
   20 |     5    24     5     X    12     8    22    10   371     - | 2880    213
   21 |     5    17     7     X    11     8    24    26   528     - | 2880    409
   22 |     5    18     6     X    11     8    28    15   754     - | 2880    395
   23 |     4    23     9     X    10     7    33    15   332     - | 2880    203
   24 |     5    23     6     X     8     9    22     7   867     - | 2880    637
   25 |     4    22    12     X    17     8    15    19   593     - | 2880    290
   26 |     5    21     6     X    10     9    40    11   473     - | 2880    259
   27 |     4    22     8     X    13     9    20     9   310     - | 2880    203
   28 |     3    14     5     X     9     8    22    24   904     - | 2880    422
   29 |     4    19     6     X    15    12    23    10   601     - | 2880    332
   30 |     4    15     5     X     9    13    30    12   293     - | 2880    203
   31 |     6    19     7     X    13    13    23     9   511     - | 2880    295
   32 |     6    16     5     X     8     8    14     9   259     - | 2880    124
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     8     -     -     X    15     -     -    19     -     - |  288   2644
 ALBH |     5    20     -     X     -     -     -     9     -     - |  288   2539
 ALGO |     4    16     -     X     -     -    19     7     -     - |  288     46
 ALIC |     5     -     5     X     8     -     -     7     -     - |  288   1616
 ANTC |     6     -     -     -     -    10     -     -     -     - |  288   5013
 AREG |     6     -     -     -    11     -     -    14     -     - |  288   5266
 AREQ |     8    14    11     X     -     8     -     9     -     - |  288   5249
 ARTU |     7     -     6     -    11     -     -     9     -     - |  288    >>>
 ASCG |    13     -    17     -    16     9     -    12     -     - |  288   3103
 ASPA |    13     -    17     X     -    14     -     -     -     - |  288   6161
 AUCK |    11     -    13     X     -     -     -     -     -     - |  288   2154
 BADG |     5    17     -     -     -     X    38    14     -     - |  288     37
 BAKE |     5     -     5     X    11     -     -     -     -     - |  288   2881
 BHR4 |     -     -     4     -     -     6    16     -     -     - |  287    471
 BJFS |    12     -    17     X    17    18     -     -     -     - |  288   2412
 BOGT |     6     -     7     X    11     -     -    10     -     - |  288   4968
 BOR1 |     5    18     -     X     -     -     -     7     -     - |  287   3490
 BRAZ |     5     -     6     X     -     -     -     -     -     - |  288   4003
 BREW |     7    24     -     -     -     -    29     -     -     - |  287     35
 BRST |     6     -     8     -    14     -     -     7     -     - |  288   1070
 BRUX |     5     -     -     X    10     -     -     9     -     - |  288     26
 CAS1 |     5     -     6     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |    12     -    15     X    16     -     -    15     -     - |  288   2900
 CEBR |     -    19     6     -     -     -     -    10     -     - |  283     42
 CEDU |     4    13     7     X     -     9     -    12     -     - |  288   1343
 CHOF |     5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CHPG |    12     -     -     -    22     -     -    20     -     - |  274   3086
 CHTI |     8     -     -     X    15     -     -     9     -     - |  273   2241
 CHUR |     9    17    10     X     -     -     -    13     -     - |  288   2917
 CKIS |    10     -    12     -    18    12     -    13     -     - |  288   4276
 CPVG |     6     -     6     -    11     7     -     6     -     - |  288   9860
 CRO1 |    11     -    13     X    16     -    23    13     -     - |  288     34
 CZTG |     -     -     9     -    11     9     -     5     -     - |  288   4124
 DAEJ |     6    21     -     X    13     -     -    10     -     - |  288   2067
 DARW |     5     -     9     X    11    11     -     -     -     - |  288   2022
 DAV1 |     6     -     7     X    13    19     -     6     -     - |  288   2182
 DGAR |     9     -    12     X    16     9     -     6     -     - |  288   2177
 DJIG |     -     -     7     -    13     9     -     9     -     - |  288   2738
 DLF1 |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1023
 DRAO |     5    18     7     X     -     -     -     6     -     - |  288   2376
 DUBO |     8     -     7     X    13     -     -     -     -     - |  288  47246
 DYNG |     4     -     -     -     8     -     -    10     -     - |  288   1099
 FAIR |     5    16     -     X    11    13     -     9     -     - |  288   2661
 FALK |     -     -     7     X     -    10     -     6     -     - |  288   2528
 FLIN |     9     -    13     X    12    13     -     -     -     - |  288   2154
 FLRS |     4     -     -     X     -     7     -     9     -     - |  288   5296
 GAMB |     -     -    15     -     -    20     -    27     -     - |  207   5327
 GAMG |     -     -     6     X     9     -     -     -     -     - |  288   2774
 GLPS |     8     -     9     X    14    10     -     8     -     - |  288   3847
 GLSV |     6     -     7     X     7     -     -     -     -     - |  288   4423
 GMSD |     7     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  189   1478
 GODE |     8    20     -     X    14     -    25    13     -     - |  288     66
 GODZ |     6    22     -     -     -     -     -    15     -     - |  283   2977
 GOL2 |     8    30     -     -     -     -     -    10     -     - |  284    152
 GOLD |     4     -     5     X     -     -     -     -     -     - |  288    127
 GRAS |     6     -     7     X     -     -     -     -     -     - |  288   1049
 GRAZ |     8    23     7     X     -     -     -     -     -     - |  288   2533
 GUAT |     8     -    10     X     -     -     -    11     -     - |  288   2791
 GUUG |     -     -    12     X     -    16     -    16     -     - |  272   5070
 HARB |     4    16     5     X     6     -     -     6     -     - |  288   1905
 HERS |     8    26     8     X     -     -     -     9     -     - |  288   2268
 HERT |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4073
 HLFX |     5    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  282   8387
 HOB2 |     4    26     7     X    11     8     -     9     -     - |  288   1205
 HOFN |    10     -     8     X    13     -     -     8     -     - |  288   2118
 HOLB |     4     -     -     X    15    11     -     9     -     - |  288   2366
 HRAG |     3     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  287   1158
 HYDE |    10     -    19     X    21     -     -     -     -     - |  288   3833
 IENG |     7    25     -     X     -     -     -    10     -     - |  261     27
 IISC |     8     -     -     X     -    13     -    12     -     - |  288   3056
 INVK |     3     -     -     X     6     -     -     -     -     - |  288   3242
 IQAL |    12     -     9     -     -    23     -     -     -     - |  288   2512
 IRKJ |     6    18     6     X     -     -    22     -     -     - |  288     69
 ISBA |     6     -     7     -     -     -     -     9     -     - |  288   4047
 JFNG |     7     -     6     -    14     -     -    10     -     - |  288   2290
 JOG2 |    10     -     -     X    19     -     -     -     -     - |  283   7135
 JOZ2 |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3700
 JOZE |     4    15     -     X     -     -     -     -     -     - |  288   2862
 KARR |    12     -    11     X    14     -     -     6     -     - |  288   3133
 KERG |    13    22    13     X     -     8     -     -     -     - |  288   4234
 KIRI |    10     -     -     -     -    17     -    22     -     - |  288   4332
 KIRU |     7    17     7     X    10     -     -     8     -     - |  288   1975
 KIT3 |    11     -    12     X    17     -     -     -     -     - |  288   4266
 KOKB |     9    24     -     X     -     8     -    15     -     - |  288     65
 KOKV |     9     -    11     X     -     -     -    13     -     - |  288     77
 KOUG |     9     -     -     -    17     -     -    12     -     - |  288   1484
 KOUR |    10     -    12     X     -     -    23    12     -     - |  288     29
 KRGG |     6     -     -     X    11     -     -     9     -     - |  288   4096
 LAUT |     9     -    11     -     -    10     -     9     -     - |  288   1592
 LHAZ |     7     -    10     X    12    12     -     9     -     - |  269   4703
 LMMF |    10     -     -     -     -    17     -     -     -     - |  287   5188
 LPGS |     6    17     -     X    14     -     -    11     -     - |  288   4314
 MAC1 |     6     -     7     X    15     9     -     7     -     - |  288   1592
 MAG0 |    11     -     -     X     -    17     -     -     -     - |   89   6127
 MAJU |    16     -    15     -    20     -     -     -     -     - |  288   3165
 MAL2 |     9     -    11     X    14     -     -     8     -     - |  288   8564
 MANA |     8     -     -     X     -    12     -     -     -     - |  288   5408
 MAR6 |     5    21     3     -     -     -     -     -     -     - |  288   1848
 MAS1 |     8    19     8     X    12     8     -     6     -     - |  288   3566
 MATE |     7    23     7     X     -     -     -    16     -     - |  288     88
 MAW1 |     4     -     6     X     9     -     -     9     -     - |  288   1778
 MAYG |     6     -     8     X    15     -     -     9     -     - |  288   5259
 MBAR |     -     -     6     X     -     8     -     4     -     - |  288   4877
 MCIL |    10     -    13     X     -    10     -     -     -     - |  288   5769
 MCM4 |     9    16     9     X    14    13     -     7     -     - |  288   3483
 MDO1 |    11     -    13     -     -     -     -     7     -     - |  280   2332
 MDVJ |     8    28     7     X     -     -     -     8     -     - |  288     30
 MEDI |     3    12     -     -     -     -    18     -     -     - |  288     29
 METG |     3     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   2150
 MGUE |     8     -     9     -    10     -     -     9     -     - |  288     38
 MIZU |    10    20     -     X     -    19     -     -     -     - |  288   1351
 MKEA |     7     -     8     X     -     -    24    16     -     - |  288    106
 MOBS |     4     -     5     -     8     -     -     -     -     - |  288   1137
 MONP |     6     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  287   2271
 MQZG |     6     -     9     -     -     9     -     -     -     - |  288   2710
 NANO |     5     -     6     X     -     -     -     -     -     - |  288   2388
 NICO |     7     -    10     X     9     -     -     8     -     - |  288   4071
 NIST |     6    21     -     X     -     -    15    13     -     - |  143     16
 NKLG |    11     -     9     X    16     -     -     7     -     - |  288   3143
 NLIB |     9     -     -     X    16     -     -    18     -     - |  287     68
 NNOR |    13     -    16     -    22     -     -     -     -     - |  288    234
 NOVM |     4    15     -     X     -     -     -     -     -     - |  288     31
 NRC1 |     4    16     -     X     -     -    21     7     -     - |  288     39
 NRIL |     5     -     5     X     9     6     -     5     -     - |  288   5020
 NYA1 |     4     -     5     X     -     -     -     -     -     - |  288   4600
 NYA2 |     3     -     -     X     6     -     -     7     -     - |  288   1852
 NYAL |    11    22     -     X     -    25     -     -     -     - |  288   1070
 OHI2 |     7     -     9     X     -    15     -     6     -     - |  288     73
 OHI3 |     8     -     9     -    15     -     -     -     -     - |  288     69
 ONS1 |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1158
 ONSA |     7    19     7     X     -     -     -     9     -     - |  288     32
 OPMT |     5    18     -     X     -     -     -     -     -     - |  284     24
 OUS2 |     8     -     8     X    16     -     -    10     -     - |  288   3950
 OWMG |     -     -    10     -    21    14     -     -     -     - |  288   2711
 PADO |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   3235
 PARC |     8     -    11     X    12     -     -     -     -     - |  288   1292
 PARK |     7    25     -     -     -     -     -     -     -     - |  284   1061
 PDEL |     6     -     7     X     -     -     -     -     -     - |  288   3669
 PERT |    12     -    15     X     -     -     -    15     -     - |  288   2717
 PETS |     3     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     7    16     -     X    13     9    11     8     -     - |  288     36
 PIMO |    12     -     -     X    23     -     -     -     -     - |  281  10719
 PNGM |     -     -     8     -     -    10     -     6     -     - |  288   4000
 POLV |     6     -     -     X     -    10     -     -     -     - |  288   4815
 POTS |    10     -    12     X     -     -     -     -     -     - |  288   6024
 POVE |     7     -     8     X     -     -     -     -     -     - |  288   3471
 PRDS |     4    13     -     X     -     -     -    17     -     - |  288     86
 PTBB |     6    21     X     X     -     -     -     -     -     - |  288     24
 PTGG |     -     -     9     -    14     -     -     -     -     - |  288   3792
 PTVL |     9     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   2575
 QAQ1 |     5    19     5     X     -     -     -     9     -     - |  288   1906
 QUIN |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4120
 RAMO |     7     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REUN |     5     -     8     X    10     6     -     5     -     - |  288   3374
 REYK |    12     -     -     X    17    12     -     8     -     - |  288   1680
 RGDG |     6     -     -     -    12     -     -     8     -     - |  288   1916
 RIO2 |     4     -     -     X     -     7     -    12     -     - |  288   7056
 RIOP |     5     -     -     X     -     8     -     -     -     - |  288   3405
 SALU |    14     -    21     X     -    18     -     -     -     - |  287   3400
 SAVO |     7     -    10     X     -    14     -     -     -     - |  288   3517
 SCH2 |     4    18     4     X     -     -     -     6     -     - |  288   3467
 SCOR |    12     -     9     -    32     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SCRZ |     8     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  287   6039
 SCUB |    18     -    17     X    20     -     -    15     -     - |  288   4527
 SEYG |     6     -     9     -    17     7     -     6     -     - |  288   4259
 SFER |     8    21     6     X    12     -     -     -     -     - |  288     46
 SGOC |     9     -    12     X    17     -     -    11     -     - |  288   6784
 SOFI |     4     -     5     X     -     -     -     -     -     - |  288   5162
 SPT0 |     5    20     -     X     -     -    25     -     -     - |  288     22
 SSIA |     9     -     -     X    18     -     -     -     -     - |  284   4587
 STFU |     9     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   3134
 STHL |     7     -    10     X     -     7     -     9     -     - |  288   3439
 STJ3 |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   2148
 STJO |     6    19     -     X    11     9     -     7     -     - |  288   3629
 STK2 |     8     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   4586
 STR1 |     -    19     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   1498
 SUTH |     4     -     -     X     8     -     -     7     -     - |  288   1825
 SUTM |     6    28     -     X     8     6     -     6     -     - |  288   3917
 SUWN |     4    15     -     X     -     -     -     -     -     - |  288   2222
 SVTL |     -    17    10     -    11     -     -    17     -     - |  288     73
 SYOG |     4     -     6     X    10    12     -     5     -     - |  288   2733
 TASH |     7     -     -     X    13     -     -    14     -     - |  288   4510
 THTI |     9    20    11     X     -     -     -     -     -     - |  288   6141
 THU2 |     4     -     5     X     -     -     -     5     -     - |  288   2217
 TIXI |     X     -     6     -     9     -     -     8     -     - |  255    >>>
 TLSE |     7    21     6     X     9     -     -     -     -     - |  288   4584
 TNML |    16     -    20     -     -    20     -     -     -     - |  288   2451
 TONG |    14     -    15     -    22     -     -     -     -     - |  288   1450
 TOW2 |     7     -     9     X    16     8     -     6     -     - |  288   1419
 TRO1 |     6     -     6     X    10     -     -     6     -     - |  288   1242
 TSK2 |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   3712
 TSKB |     5    19     -     X     -     -     -     -     -     - |  288   3353
 TWTF |    11     -     -     X    22     -     -    22     -     - |  267     72
 UCAL |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1565
 UFPR |     7     -     -     X     -    11     -     -     -     - |  288   2681
 ULAB |     8     -     8     X    11     -     -    13     -     - |  288   7432
 UNB3 |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   1046
 UNBJ |     3     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     6     -     9     X     -    10     -     9     -     - |  288   5390
 URUM |    12     -    14     X     -     -     -    16     -     - |  268   7127
 USN7 |     7    24     -     X     -     -     -     -     -     - |  287     56
 USUD |     6    24     -     X     -     -    26     -     -     - |  271     57
 VOIM |     7     -     7     X    10     -     -     6     -     - |  288   6929
 WARK |     8    25     -     -    17     -     -    15     -     - |  287   2093
 WES2 |     5    20     -     X     -     -     -     -     -     - |  288   1128
 WHIT |     5    18     6     X     -     -     -     -     -     - |  288  41888
 WILL |     4    16     -     X     -     -     -     -     -     - |  288   5432
 WSRT |     6    22     -     X     -     -     -    11     -     - |  287   2380
 WTZR |     6     -     8     X     -     -    19     6     -     - |  288     22
 WUH2 |     9     -     -     X    17     -     -     -     -     - |  288   9114
 XMIS |     6     -     9     X    10     7     -     7     -     - |  288   6507
 YAKT |     6    21     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YAR2 |    10    18     -     -     -    14     -     -     -     - |  288    >>>
 YARR |    15     -     -     -    28     -     -     -     -     - |  251   1513
 YEL2 |     6     -     5     -    13     -     -     7     -     - |  288     38
 YELL |     8    19     -     X    10     -    30     8     -     - |  288     30
 YKRO |     9     -    10     X     -     -     -    10     -     - |  288   4181
 YSSK |     4     -     4     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 ZAMB |     7     -     7     X     -     6     -     5     -     - |  288   3221
 ZECK |    10     X    12     X     -     -    40    10     -     - |  288     39
 ZIM2 |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3551
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     6    20     8     -    12    10    25    12   618     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2159-6  0:15:00 |   -90246356
cod |   TIXG  | 2159-6  0:20:00 |   454890931
cod |   TIXG  | 2159-6  0:25:00 |  -545078926
cod |   TIXG  | 2159-6  0:35:00 |   -90098533
cod |   TIXG  | 2159-6  0:40:00 |   454893449
cod |   TIXG  | 2159-6  0:45:00 |   454843025
gfz |   ASPA  | 2159-6  0:30:00 |         536
gfz |   BRAZ  | 2159-6  0:30:00 |        -755
gfz |   CHTI  | 2159-6  0:30:00 |        -617
gfz |   DAV1  | 2159-6  0:30:00 |        -736
gfz |   GUUG  | 2159-6  0:30:00 |         581
gfz |   BRAZ  | 2159-6  1:00:00 |        -719
gfz |   CCJ2  | 2159-6  1:00:00 |        -553
gfz |   DARW  | 2159-6  1:00:00 |        -506
gfz |   AUCK  | 2159-6  1:10:00 |         692
gfz |   BOR1  | 2159-6  1:30:00 |         517
gfz |   DAV1  | 2159-6  1:30:00 |         668
gfz |   AREQ  | 2159-6  2:00:00 |        -561
gfz |   CEDU  | 2159-6  2:30:00 |         506
gfz |   DAV1  | 2159-6  2:30:00 |         574
gfz |   FALK  | 2159-6  3:00:00 |        -567
gfz |   DARW  | 2159-6  3:05:00 |         844
gfz |   BOGT  | 2159-6  3:30:00 |         599
gfz |   DAV1  | 2159-6  3:30:00 |        -631
gfz |   AREQ  | 2159-6  3:45:00 |         872
gfz |   FALK  | 2159-6  4:00:00 |        1312
gfz |   ASPA  | 2159-6  4:30:00 |         526
gfz |   DAV1  | 2159-6  4:30:00 |         518
gfz |   DAV1  | 2159-6  5:00:00 |         534
gfz |   GLPS  | 2159-6  5:00:00 |         567
gfz |   AUCK  | 2159-6  5:20:00 |         629
gfz |   BRAZ  | 2159-6  5:30:00 |         604
gfz |   GOLD  | 2159-6  5:30:00 |         564
gfz |   ALIC  | 2159-6  6:00:00 |        -811
gfz |   BRAZ  | 2159-6  6:00:00 |        -508
gfz |   BRUX  | 2159-6  6:00:00 |        -570
gfz |   ALBH  | 2159-6  6:00:00 |        -697
gfz |   ASPA  | 2159-6  6:00:00 |       -1037
gfz |   DGAR  | 2159-6  6:00:00 |        -785
gfz |   DRAO  | 2159-6  6:00:00 |        -545
gfz |   FALK  | 2159-6  6:00:00 |        -601
gfz |   GLPS  | 2159-6  6:00:00 |        -748
gfz |   GODE  | 2159-6  6:00:00 |        -597
gfz |   GOLD  | 2159-6  6:00:00 |        -678
gfz |   FAIR  | 2159-6  6:05:00 |        -578
gfz |   GRAS  | 2159-6  6:05:00 |        -553
gfz |   CEDU  | 2159-6  6:20:00 |        -620
gfz |   BOGT  | 2159-6  6:30:00 |        -602
gfz |   ASPA  | 2159-6  7:00:00 |         534
gfz |   DGAR  | 2159-6  7:10:00 |         757
gfz |   CHTI  | 2159-6  7:30:00 |         524
gfz |   AUCK  | 2159-6  7:30:00 |         676
gfz |   ALIC  | 2159-6  8:00:00 |         589
gfz |   BRAZ  | 2159-6  8:05:00 |         531
gfz |   CEDU  | 2159-6  8:10:00 |         594
gfz |   BOGT  | 2159-6  8:30:00 |         509
gfz |   FALK  | 2159-6  8:30:00 |        -525
gfz |   DARW  | 2159-6  8:35:00 |         593
gfz |   CRO1  | 2159-6  9:00:00 |        -550
gfz |   GUUG  | 2159-6  9:00:00 |        -504
gfz |   GUUG  | 2159-6  9:35:00 |         659
gfz |   CRO1  | 2159-6 10:00:00 |         642
gfz |   ABMF  | 2159-6 10:00:00 |         655
gfz |   CCJ2  | 2159-6 10:00:00 |         565
gfz |   GLSV  | 2159-6 10:00:00 |         520
gfz |   GUUG  | 2159-6 10:00:00 |         554
gfz |   FALK  | 2159-6 10:30:00 |         568
gfz |   ASPA  | 2159-6 10:30:00 |         710
gfz |   AREQ  | 2159-6 10:45:00 |        -715
gfz |   DARW  | 2159-6 11:00:00 |         625
gfz |   BRAZ  | 2159-6 11:00:00 |        -696
gfz |   ALIC  | 2159-6 11:05:00 |         549
gfz |   DAEJ  | 2159-6 11:30:00 |         531
gfz |   DARW  | 2159-6 11:30:00 |         502
gfz |   CHUR  | 2159-6 11:30:00 |         602
gfz |   ALIC  | 2159-6 11:30:00 |         697
gfz |   ALGO  | 2159-6 11:30:00 |         702
gfz |   AREQ  | 2159-6 11:30:00 |         948
gfz |   DGAR  | 2159-6 11:30:00 |         514
gfz |   CEDU  | 2159-6 11:30:00 |         865
gfz |   DUBO  | 2159-6 11:30:00 |         854
gfz |   FLIN  | 2159-6 11:30:00 |         540
gfz |   GLSV  | 2159-6 11:30:00 |         654
gfz |   GODE  | 2159-6 11:30:00 |         681
gfz |   GOLD  | 2159-6 11:30:00 |         581
gfz |     15  | 2159-6 11:30:00 |         513
gfz |     19  | 2159-6 11:30:00 |         500
gfz |     24  | 2159-6 11:30:30 |         504
gfz |     21  | 2159-6 11:30:30 |         525
gfz |   GLPS  | 2159-6 11:35:00 |         676
gfz |   GRAZ  | 2159-6 11:35:00 |         681
gfz |   BOR1  | 2159-6 11:40:00 |         516
gfz |   CHTI  | 2159-6 12:00:00 |        -541
gfz |   DAEJ  | 2159-6 12:00:00 |        -587
gfz |   CEDU  | 2159-6 12:30:00 |        -618
gfz |   GODE  | 2159-6 12:30:00 |        -792
gfz |   ALBH  | 2159-6 12:30:00 |        -553
gfz |   ALGO  | 2159-6 12:30:00 |        -545
gfz |   GLPS  | 2159-6 12:35:00 |        -567
gfz |   FALK  | 2159-6 14:30:00 |         779
gfz |   ASPA  | 2159-6 14:30:00 |         562
gfz |   AREQ  | 2159-6 14:30:00 |         821
gfz |   FAIR  | 2159-6 15:00:00 |        -796
gfz |   CHTI  | 2159-6 15:35:00 |         644
gfz |   CRO1  | 2159-6 16:00:00 |         676
gfz |   CCJ2  | 2159-6 16:00:00 |         578
gfz |   GUUG  | 2159-6 16:00:00 |         641
gfz |   FAIR  | 2159-6 16:00:00 |         631
gfz |   CCJ2  | 2159-6 17:00:00 |        -666
gfz |   DUBO  | 2159-6 17:00:00 |        -506
gfz |   GUUG  | 2159-6 17:00:00 |        -658
gfz |   FLIN  | 2159-6 17:10:00 |        -559
gfz |   BOGT  | 2159-6 17:10:00 |        -545
gfz |   CHTI  | 2159-6 18:00:00 |        -739
gfz |   GRAS  | 2159-6 19:00:00 |         508
gfz |   GAMG  | 2159-6 20:00:00 |        -636
gfz |   DGAR  | 2159-6 20:00:00 |        -538
gfz |   AREQ  | 2159-6 20:10:00 |        -816
gfz |   FAIR  | 2159-6 20:10:00 |        -563
gfz |     21  | 2159-6 20:25:30 |         642
gfz |   DUBO  | 2159-6 20:30:00 |        -521
gfz |   BOGT  | 2159-6 20:30:00 |        -521
gfz |   GODE  | 2159-6 20:30:00 |        -552
gfz |   ALBH  | 2159-6 20:30:00 |        -607
gfz |   DRAO  | 2159-6 20:30:00 |        -663
gfz |     21  | 2159-6 20:35:30 |        -559
gfz |   GLPS  | 2159-6 20:40:00 |        -597
gfz |   AUCK  | 2159-6 20:45:00 |        -826
gfz |   BOGT  | 2159-6 21:00:00 |        -510
gfz |     21  | 2159-6 21:10:00 |         708
gfz |   GOLD  | 2159-6 21:30:00 |         565
gfz |   FLIN  | 2159-6 21:30:00 |         543
gfz |   ALGO  | 2159-6 21:30:00 |         693
gfz |   CHTI  | 2159-6 21:30:00 |         787
gfz |   CCJ2  | 2159-6 21:30:00 |        1018
gfz |   DUBO  | 2159-6 21:30:00 |         776
gfz |   CHUR  | 2159-6 21:35:00 |         591
gfz |   DARW  | 2159-6 22:00:00 |        -650
gfz |   GOLD  | 2159-6 22:30:00 |        -586
gfz |   GUAT  | 2159-6 23:00:00 |         534
gfz |   FAIR  | 2159-6 23:00:00 |         561
gfz |   ALIC  | 2159-6 23:00:00 |         655
gfz |   CEDU  | 2159-6 23:00:00 |         691
gfz |   GAMG  | 2159-6 23:00:00 |         542
gfz |   DAEJ  | 2159-6 23:05:00 |         541
gfz |   BJFS  | 2159-6 23:10:00 |         764
gfz |   GUAT  | 2159-6 23:30:00 |         804
gfz |   GRAZ  | 2159-6 23:30:00 |         552
gfz |   BOR1  | 2159-6 23:30:00 |         665
gfz |   GOLD  | 2159-6 23:30:00 |         621
gfz |   GRAS  | 2159-6 23:30:00 |         701
gfz |   AUCK  | 2159-6 23:50:00 |         725
jpl |   BADG  | 2159-6  2:00:00 |        -750



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288   288     0   288     3.37     4.35     3.62     3.62   | 2.18e-14  5.24e-15  2.10e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     2.42     4.35     0.74     0.74   | 2.41e-14  7.87e-15  2.11e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.31     4.35     3.82     3.82   | 1.56e-14  5.65e-15  2.58e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     2.78     4.35     2.06     2.06   | 2.92e-14  5.86e-15  5.86e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.99     4.35     4.34     4.34   | 2.54e-14  5.36e-15  1.86e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.32     4.35     3.19     3.19   | 1.67e-14  4.35e-15  1.47e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.05     4.35     3.39     3.39   | 2.88e-14  7.08e-15  2.29e-15 |
 ZECK |   288   280     4   288     2.76     4.35     0.73     0.73   | 5.75e-14  1.54e-14  2.25e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.94     4.35     2.09     2.09   | 3.71e-14  7.92e-15  2.04e-15 |
 YEL2 |   288   285     1   288     2.71     4.35     1.74     1.74   | 3.89e-14  7.04e-15  2.32e-15 |
 BREW |   287   287     0   287     3.61     4.33     4.32     4.32   | 2.01e-14  3.86e-15  1.69e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.17     4.24     1.03     1.03   | 2.93e-14  8.45e-15  3.67e-15 |
 OPMT |   284   284     0   284     2.15     4.21     4.27     4.27   | 3.69e-14  7.90e-15  1.60e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     2.07     3.93     4.33     4.33   | 2.63e-14  5.51e-15  2.52e-15 |
 IENG |   261   261     0   261     2.95     3.91     2.20     2.20   | 2.65e-14  5.24e-15  1.37e-15 |
 SFER |   288   286     1   288     2.03     3.80     0.88     0.88   | 5.10e-14  6.77e-15  6.07e-15 |
 TWTF |   267   263     2   267     1.90     3.61     1.66     1.66   | 5.86e-14  2.38e-14  9.57e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.87     3.22     0.47     0.47   | 3.26e-14  9.81e-15  4.84e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.85     3.15     1.58     1.58   | 3.24e-14  9.66e-15  4.83e-15 |
 USN7 |   287   287     0   287     1.60     2.38     0.40     0.40   | 3.81e-14  1.39e-14  4.99e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.55     2.22     0.95     0.95   | 4.14e-14  1.30e-14  4.43e-15 |
 NIST |   143   143     0   143     1.10     2.09     2.12     2.12   | 3.27e-14  4.71e-15         - |
 WTZR |   288   288     0   288     1.46     1.98     1.83     1.83   | 4.26e-14  8.55e-15  1.99e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     1.44     1.92     0.86     0.86   | 3.30e-14  9.04e-15  2.61e-15 |
 NOVM |   288   287     1   288     1.33     1.66     0.98     0.98   | 8.72e-14  1.07e-14  3.97e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.33     1.65     0.53     0.53   | 7.74e-14  1.03e-14  2.19e-15 |
 USUD |   271   271     0   271     1.23     1.50     0.84     0.84   | 3.53e-14  1.09e-14  5.61e-15 |
 GOL2 |   284   281     1   284     1.22     1.40     0.30     0.30   | 9.92e-14  1.31e-14  4.27e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     1.20     1.33     1.03     1.03   | 4.29e-14  9.17e-15  2.66e-15 |
 NLIB |   287   287     0   287     1.13     1.19     0.16     0.16   | 4.71e-14  1.32e-14  2.81e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     0.89     0.73     0.66     0.66   | 4.93e-14  1.15e-14  1.32e-14 |
 CRO1 |   288   288     0   288     0.60     0.34     0.33     0.33   | 4.06e-14  1.40e-14  2.44e-15 |
 G32  |   288   287     1   288     1.36     0.24     2.37     2.37   | 5.94e-14  1.76e-14  1.21e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     4.33     0.24     4.34     4.34   | 5.77e-14  1.77e-14  1.10e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.33     0.20     4.34     4.34   | 4.97e-14  1.91e-14  2.48e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     4.33     0.20     4.34     4.34   | 6.05e-14  2.13e-14  2.34e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     4.33     0.18     4.34     4.34   | 6.88e-14  2.47e-14  3.16e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.78     0.14     4.34     4.34   | 6.81e-14  1.69e-14  2.13e-14 |
 G09  |   288   280     3   288     1.50     0.10     0.27     0.27   | 7.57e-14  2.14e-14  6.37e-15 |
 G14  |   288   288     0   288     0.44     0.06     1.99     1.99   | 7.45e-14  2.06e-14  2.61e-14 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.26     0.06     0.13     0.13   | 2.70e-14  6.49e-15  8.28e-15 |
 G01  |   288   282     2   288     4.33     0.04     3.62     3.62   | 7.75e-14  4.35e-14  2.47e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.25     0.03     3.36     3.36   | 7.00e-14  3.78e-14  1.61e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.97     0.03     2.23     2.23   | 5.67e-14  2.53e-14  3.30e-14 |
 BHR4 |   287   284     1   287     0.17     0.03     0.14     0.14   | 2.76e-10  1.55e-11  4.83e-12 |
 G30  |   288   288     0   288     0.44     0.02     1.69     1.69   | 6.01e-14  2.15e-14  2.55e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.84     0.84   | 5.65e-13  6.88e-14  1.95e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.44     0.02     0.69     0.69   | 1.15e-13  3.79e-14  1.42e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.22     0.22   | 6.23e-13  6.86e-14  3.09e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.48     0.48   | 6.66e-13  7.16e-14  5.80e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.69     0.69   | 6.00e-13  6.07e-14  3.30e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.28     0.28   | 6.78e-13  6.86e-14  2.26e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.94     0.94   | 6.98e-13  8.08e-14  5.95e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.24     0.24   | 6.24e-13  6.88e-14  2.31e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.08     0.08   | 8.08e-13  7.69e-14  3.04e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.77     0.01     0.18     0.18   | 6.69e-14  1.77e-14  1.66e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.23     0.01     0.37     0.37   | 6.15e-13  7.04e-14  5.37e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.19     0.00     0.04     0.04   | 5.31e-13  5.81e-14  2.46e-14 |
 ALGO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.99e-14  6.83e-15  4.67e-15 |
 ALIC |   287   265     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.74e-12  3.73e-13  9.98e-14 |
 AUCK |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  5.64e-13  8.23e-14 |
 CEDU |   288   282     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  3.40e-13  1.01e-13 |
 CHUR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.04e-29  5.86e-30  9.77e-31 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.37e-12  5.64e-13  2.69e-13 |
 DARW |   288   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-12  3.15e-13  1.34e-13 |
 DGAR |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.30e-12  7.19e-13  1.05e-13 |
 FAIR |   288   281     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-12  1.03e-12  1.22e-13 |
 FLIN |   288   259     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.64e-12  4.49e-13  3.21e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.86e-13  8.20e-14  5.21e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  3.22e-13  1.86e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.49e-13  8.57e-14  4.50e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.92e-13  9.48e-14  1.42e-14 |
 G21  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  1.41e-13  4.62e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.82e-14  2.10e-14  2.31e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.43e-13  8.25e-14  3.89e-14 |
 GMSD |   189   174     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-12  6.20e-13         - |
 GODE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.31e-14  1.21e-14  2.30e-15 |
 GODZ |   283   281     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  6.68e-13  3.65e-13 |
 GRAS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  5.16e-13  1.15e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.87e-13  7.19e-13  2.22e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.57e-13  1.26e-13  7.53e-14 |
 HOFN |   286   107   121     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.02e-11  8.04e-12  1.08e-12 |
 JOZ2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KARR |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-12  6.87e-13  2.23e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-13  2.69e-13  2.28e-13 |
 MAC1 |   288   229    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-12  5.87e-13  1.08e-13 |
 MAR6 |   288   179    64     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-11  3.67e-12  4.84e-13 |
 MDO1 |   280     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MIZU |   288   272     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.62e-12  5.49e-13  1.41e-13 |
 MOBS |   286   196    51     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.47e-11  2.52e-12  4.71e-13 |
 NANO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  1.15e-13  1.81e-14 |
 NYAL |   288   238    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.56e-12  5.33e-13  1.03e-13 |
 PERT |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.46e-12  7.17e-13  2.91e-13 |
 QAQ1 |   288   255    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.23e-12  9.81e-13  1.73e-13 |
 QUIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 REYK |   286   244    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.47e-12  8.15e-13  1.38e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  2.86e-13  9.45e-14 |
 SUTH |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-12  5.42e-13  1.26e-13 |
 SUWN |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-12  5.13e-13  2.98e-13 |
 TLSE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TOW2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.60e-12  3.06e-13  7.33e-14 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.75e-13  3.73e-13  1.01e-13 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-26  1.50e-27  2.50e-28 |
 WSRT |   287     0    96     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.37e-12  5.79e-13  3.13e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.19e-14  6.37e-15  2.48e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  1.43e-13  3.33e-13 |
 GOLD |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.14e-14  1.04e-14  2.28e-15 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 IRKJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.81e-14  2.33e-14  8.46e-15 |
 THU2 |   288   243    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.38e-11  3.80e-12  7.06e-13 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-12  2.74e-13  3.09e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  4.44e-13  1.12e-13 |
 PADO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 WES2 |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.20e-12  4.45e-13  1.28e-13 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MONP |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.99e-13  2.60e-13  2.49e-13 |
 SCOR |   288   244    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.59e-09  1.10e-09  5.21e-10 |
 MBAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PARC |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  3.87e-13  1.49e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SVTL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-14  2.62e-14  3.52e-15 |
 CHTI |   273   271     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  4.08e-13  1.21e-13 |
 TASH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 YARR |   251   246     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-12  5.22e-13  1.68e-13 |
 STK2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MQZG |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  7.05e-13  9.36e-14 |
 BRUX |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.06e-14  5.92e-15  2.05e-15 |
 CCJ2 |   288   263     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-12  7.25e-13  3.25e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 UNB3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-12  3.97e-13  1.14e-13 |
 KRGG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  4.62e-13  5.66e-13 |
 KIRI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TONG |   288   241     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  5.65e-13  1.36e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-13  4.39e-13  7.88e-14 |
 JFNG |   288   256    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-12  1.01e-12  2.04e-13 |
 CEBR |   283   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.74e-14  6.72e-15  2.53e-15 |
 NYA2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-12  1.11e-12  1.61e-13 |
 DYNG |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.07e-12  4.51e-13  1.09e-13 |
 PARK |   284   270     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.35e-12  2.70e-13  6.17e-14 |
 HRAG |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.32e-13  2.55e-13  1.10e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-12  4.16e-13  1.53e-13 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.41e-13  4.59e-13  1.85e-13 |
 STFU |   288   257     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.33e-12  6.84e-13  3.28e-13 |
 UCAL |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  5.36e-13  1.87e-13 |
 WARK |   287   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-12  5.99e-13  7.60e-14 |
 PTVL |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  8.02e-13  1.33e-13 |
 LAUT |   288    89   134     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.11e-11  8.07e-12  1.21e-12 |
 CZTG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 DJIG |   288   254     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.62e-12  5.34e-13  2.43e-13 |
 OWMG |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  4.99e-13  1.76e-13 |
 DLF1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  3.89e-13  1.24e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.43e-21  3.83e-20  1.54e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     MDO1      MDO1      CHUR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
