
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2163   Day: 2   MJD: 59387                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 143439    281    -855     407      7      6      9     98     88    113   25.69
 emr |  2880     0 103499    703  176787    -536     16     16     18    154    156    147   10.11
 esa |  2880     0 127378    893   -2060    2089      9      9     10     87     79    102   20.89
 gfz |  2880     0 125975     83     -70     244    252    238    285    354    332    402    0.00
 grg |  2880     0 112504     54    -233     447      9      8     12    132    129    138   20.25
 jpl |  2880     0 107677    856    1047    -270      7      6     11     91     94     78   23.05
 mit |  2880     0  93852    117  -13690    -741     28     28     24   1202   1062   2760    0.00
 igr |   288     0  41090    109  -13029    -685     12     15     11     82     74     84    0.00
 ngs |    96     0   2976     44   -1095     761    702    702      0   1620   1620      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    16   -19    28   -68    12   -45 -1271     4  1386     - |
    2 |    58   124   104   -48  -235    -7  2091   -25   364     - |
    3 |  -127     -    -2  -149     -   144  -868   -53  1207     - |
    4 |     3  -228   -65   -33    33   127  -526    32 -2222     - |
    5 |    87    86     7   119   -79   -72 -1203   -30   450     - |
    6 |  -185   -37   -30  -117   289    -4 -1143  -135   433     - |
    7 |    68    45    92    84  -196    -8  -510   121    16     - |
    8 |  -164    30   -34   -26    79   131   458   -62  3568     - |
    9 |  -125   -92    56   -59    68    68   171   -28  -161     - |
   10 |   -99    35   -89   -57     -   175  -502    -8  1036     - |
   12 |    84    15    87   -69   -49  -137  -779    42  1482     - |
   13 |    44  -112   140    84  -116   -24  -592    66  1036     - |
   14 |   -58  -236  -118    32   211    90  -629    21 -3523     - |
   15 |    82    55   -61    40   -42   -23 -1232   -46   232     - |
   16 |    -2    49   -19   111   -22    17  1070   -51   -74     - |
   17 |   152   101    17    52  -228   -28  -723    83 -3116     - |
   18 |    -7  -145  -114   -42    97    90  -693   -36 -1719     - |
   19 |   113    88   100    32  -223   -59  1705    32    83     - |
   20 |    36    46    23   146   -29   -56  1751   -29    48     - |
   21 |     5   113   -48    30    12   -22  1765   -49   261     - |
   22 |   -32   127    40    -5    17   -71  2098   -85 -1038     - |
   23 |    36  -148  -165   -66   176    20  -746   -58 -1549     - |
   24 |    35    86   -15    47  -114    37  -629    58   949     - |
   25 |     1    -9    -3    48    43   -32   855   -16  -131     - |
   26 |   -52   -22   -56    33   142    -6   129     5   842     - |
   27 |    13    35    87    73  -111   -11   498    63  1519     - |
   28 |   -91    52   151    38    72  -121  1061   -11 -3224     - |
   29 |   137    88   -32   -15   -17  -148 -1057   -53   431     - |
   30 |     7    37     4    23    -1   -26   846   119     4     - |
   31 |    92  -116   -15   -87    44   -77  -682    93   241     - |
   32 |  -117   -57   -62  -141   143    86  -738    13   561     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     1     -     -   -82    -2     -     -     9     -     - |
 ABPO |   -13     -    16   -14     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |    -3     7     -  -139     -     -     -    83     -     - |
 ALGO |   -56    24    58  -131     -     -     -    -2     -     - |
 ALIC |  -196     -    28   -96   227     -     -   -95     -     - |
 AREG |   -81     -     -     -   102     -     -    21     -     - |
 AREQ |   -23    31    26   -98     -   -11     -  -163     -     - |
 ARTU |    26     -   137     -  -174     -     -     1     -     - |
 ASCG |  -358     -   191     -   269   -10     -   -13     -     - |
 ASPA |  -155     -   191    29     -     -     -     -     -     - |
 AUCK |   -82     -   100   278     -     -     -     -     -     - |
 BADG |     1    -3     -     -     -     X     -   -53     -     - |
 BAKE |  -165     -   -24  -275   235     -     -     -     -     - |
 BARH |   -61     -    75  -161     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -152     -    90   147    31    60     -     -     -     - |
 BOGT |   -88     -   -34  -152   143     3     -  -160     -     - |
 BRAZ |   -94     -   115    84     -     -     -     -     -     - |
 BREW |   -35    88     -     -     -     - -2725     -     -     - |
 BRST |  -189     -    84     -   153     -     -     -     -     - |
 BRUX |   -74     -     -    99    94     -     -   -46     -     - |
 CAS1 |  -146     -    71     -   112     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |  -123     -    97   259    56     -     -   -10     -     - |
 CEBR |     -   -34    17     -     -     -     -   -44     -     - |
 CEDU |   -88   -55    -1    29     -   122     -    21     -     - |
 CHPG |  -220     -     -     -   279     -     -    88     -     - |
 CHPI |   -96     -    76    41     -    38     -    60     -     - |
 CHTI |  -105     -     -   230    65    60     -    23     -     - |
 CHUR |   -53     X    65  -213     -     -     -   -89     -     - |
 CKIS |  -296     -    88     -   174    98     -  -205     -     - |
 CPVG |   -78     -     X     -    17    73     -    67     -     - |
 CRO1 |  -115   -35   -89   -57   267     -     -    -7     -     - |
 CUSV |     -     -    56   131     -   -51     -    69     -     - |
 CUT0 |   -15     -     -     -     -    16     -     -     -     - |
 DAEJ |  -147   147     -   224   117     -     -   -20     -     - |
 DARW |  -116     -    56   -80    89     -     -   -61     -     - |
 DAV1 |  -127     -    70   -99    46    38     -   -89     -     - |
 DGAR |    -5     -   -70    17   -16    83     -  -142     -     - |
 DJIG |     -     -   -22     -   160  -120     -     -     -     - |
 DLF1 |  -253     -     -     -   321     -     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -   -55     -     -    50     -     -     -     - |
 DUBO |  -138     -    13  -227   162     -     -     -     -     - |
 DYNG |   -65     -     -     -    82     -     -    -6     -     - |
 FAA1 |   -92     -   175   105  -119    51     -    72     -     - |
 FAIR |   -67   121     -   -53   -43    60     -  -171     -     - |
 FALK |     -     -     2  -202     -    -2     -   -28     -     - |
 FLIN |  -204     -    46  -388   268   -50     -   -57     -     - |
 FLRS |   -59     -    28    41     -    40     -    81     -     - |
 FTNA |  -119     -     -     -     -   133     -     -     -     - |
 GAMB |     -     -   143     -     -  -130     -   -27     -     - |
 GLPS |   -51     -    48   -52   -16    28     -    46     -     - |
 GLSV |  -144     -   128   187    50     -     -     -     -     - |
 GMSD |  -174     -     2     -   219     -     -    -6     -     - |
 GODE |     6     -     -  -122    -8     -     -    29     -     - |
 GOL2 |   -38    97     -     -     -     -     -    94     -     - |
 GOLD |   -52     -    64   -70     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |  -112     -   137    58     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -131     3   159    46     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |  -154     -   190  -147     -     -     -   112     -     - |
 GUUG |     -     -    52    86     -   -47     -     -     -     - |
 HARB |   -97     9    90   -32    26     -     -   -32     -     - |
 HERS |   -99   -62   151   208     -     -     -  -102     -     - |
 HERT |   -26     -    31     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -20    52     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   -36   -23    24   100    -6    34     -    -4     -     - |
 HOFN |  -196     -    97    78   148     -     -   -17     -     - |
 HOLB |   -36     -     -     -    34    10     -     -     -     - |
 HRAG |   -97     -     -     -   123     -     -     -     -     - |
 HYDE |   -53     -     -     -     -    60     -     -     -     - |
 INVK |   -97     -     -  -110   124     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -71     -    87     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |   -56    56    41   400     -     -     -     -     -     - |
 ISBA |   -79     -    98     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |  -202     -   136     -   116     -     -    -1     -     - |
 JOG2 |   -34     -     -   300    43     -     -     -     -     - |
 KERG |    34    16    17    32     -   -60     -     -     -     - |
 KIRI |   -77     -     -     -     -    85     -   -73     -     - |
 KIRU |   -16  -113    13   138    63     -     -    -1     -     - |
 KOKB |   -51    88     -    67     -    18 -4757    24     -     - |
 KOKV |   -24     -    30   -89     -     - -2482   -50     -     - |
 KOUG |  -118     -     -     -   150     -     -     -     -     - |
 KOUR |    -9     -    12   -82     -     - -3895    15     -     - |
 KRGG |   -93     -     -   111   118     -     -    93     -     - |
 LAUT |   -79     -    97     -     -     -     -    43     -     - |
 LHAZ |  -174     -   -39    45   162    92     -    16     -     - |
 LMMF |  -102     -     -     -     -   114     -     -     -     - |
 LPGS |     2   -18     -   -43     6     -     -    16     -     - |
 MAC1 |   -71     -   104   253  -163   128     -    43     -     - |
 MAJU |   -64     -    30     -    50     -     -     -     -     - |
 MAL2 |  -160     -   180    21    61   -39     -   -53     -     - |
 MANA |   -81     -     -    11     -    91     -     -     -     - |
 MAR6 |   -61     8    71     -     -     -     -    19     -     - |
 MAS1 |   -85    29    67    -9    25     -     -   -27     -     - |
 MATE |   -27    70     -   208     -     -     -   170     -     - |
 MAW1 |    -4     -   -34   -69    40     -     -  -104     -     - |
 MCIL |  -174     -   254   182     -   -36     -     -     -     - |
 MCM4 |    28    71    28   188  -100     X     -    36     -     - |
 MDO1 |   -86   112    52     -     -     -     -    68     -     - |
 MDVJ |     3     X   -20    91     -    15     -   -14     -     - |
 MEDI |   133  -337     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |   -80     -     -     -   101     -     -     -     -     - |
 MGUE |  -139     -    32     -   144     - -4028   -60     -     - |
 MIZU |     2    -4     -   181     -     -     -   -18     -     - |
 MKEA |   -47     -   109    51     -   -47 -4225    39     -     - |
 MOBS |   -60     -    73     -     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |   -14     -    18     -     -     -     -     -     -     - |
 NICO |  -319     -   166   125   233     -     -     -     -     - |
 NKLG |   -81     -    56    -4    50    -5     -   -23     -     - |
 NLIB |  -190     -   131  -244   114     -     -   -58     -     - |
 NNOR |  -138  -112    -2     -   233     -     -   -23     -     - |
 NOVM |   -43   109     -   347     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |   -22    56     -  -106     -     - -2445    77     -     - |
 NRIL |    19     -    26   281   -66    12     -    17     -     - |
 NTUS |    41     -   -51     9     -     -     -   128     -     - |
 NYA1 |   -29     -    35    55     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |    69     -     -   -50   -88     -     -     5     -     - |
 NYAL |   -26    66     -   152     -     X  -215     -     -     - |
 OHI2 |   -78     -   142  -200     -   -41 -3254    53     -     - |
 OHI3 |  -116     -   136     -     8     -  -299     -     -     - |
 ONS1 |  -135     -     -     -   172     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -70    14    79   173     -     - -3890   -15     -     - |
 OPMT |   -33    83     -   271     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |    64     -    24   162  -106     -     -     6     -     - |
 OWMG |     -     -    29     -   -29     -     -     -     -     - |
 PADO |    -9     -     -     -    11     -     -     -     -     - |
 PARK |   -13    32     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |   -95    91    73   140     -     -     -     -     -     - |
 PETS |   -98     -   121     -     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |   -60    89     -   -79    32     -  -780   -38     -     - |
 PIMO |   -97     -     -   -86   123     -     -     -     -     - |
 PNGM |     -     -    93     -     -   -84     -    40     -     - |
 POL2 |   -75     -    93   287     -     -     -    38     -     - |
 POTS |    65     -   -80   255     -     -     -     -     -     - |
 POVE |  -148     -   182    -7     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     6   -15     -  -238     -     - -1111    47     -     - |
 PTBB |   -27    69     X   741     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -  -122     -   125     -     -  -102     -     - |
 PTVL |   -89     -   110     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |    45   -30   -39  -131     -    -2     -   -64     -     - |
 QUIN |   -36     -    44     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |   -55     -    67     -     -     -     -     -     -     - |
 REDU |   -10     -    12     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -43     -    46   100    19   -10     -   -30     -     - |
 REYK |   -49     -     -   166    62     -     -     -     -     - |
 RGDG |  -240     -     -     -   305     -     -   100     -     - |
 RIO2 |    32     -    57   -74     -   -87     -    61     -     - |
 SALU |     2     -   -85  -111     -    75     -     -     -     - |
 SANT |    36     -     -   -45     -   -40     -    27     -     - |
 SAVO |  -106     -   147   180     -   -15     -     -     -     - |
 SCH2 |   -79    47    75   -59     -     -     -    24     -     - |
 SCOR |    31     -    42    50   -82     -     -    -5     -     - |
 SCRZ |    67     -   -16     -   -68     -     -     -     -     - |
 SCUB |    18     -   -70    19    49     -     -    -5     -     - |
 SEYG |  -112     -   -23     -   225   -53     -   -74     -     - |
 SFER |   -71   -61    59    22    39    18  -121     -     -     - |
 SGOC |    78     -   -40     -   -58     -     -   179     -     - |
 SOFI |   -70     -    86    74     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -18    46     -   208     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |  -176     -     -  -136   223     -     -     -     -     - |
 STFU |   -38     -     -     -    48     -     -     -     -     - |
 STHL |    -5     -    30   -12     -   -22     -    43     -     - |
 STJ3 |   -73     -     -     -    93     -     -     -     -     - |
 STJO |    11    34     -    31   -81    42     -    99     -     - |
 STK2 |  -202     -     -     -   321   -57     -     -     -     - |
 SUTH |   -74     -     -    53    94     -     -   -70     -     - |
 SUTM |    33    27     -    82   -62     6     -   185     -     - |
 SUWN |  -170    61   179   349     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    88     -   -91     -     -   -35     -     - |
 SYOG |  -323     -   164  -130   252    -9     -   122     -     - |
 TASH |   -42     -     -   271    53     -     -    32     -     - |
 THTI |   -34   -37    60    74     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |   -27     -    53   -56     -   -18     -    32     -     - |
 TIXI |     X     -   -23     -    24     -     -   -58     -     - |
 TLSE |  -165   110   116    53    34     -     -     -     -     - |
 TNML |    25  -216     -     -     -    64     -     -     -     - |
 TONG |  -229     -   157     -   130     -     -  -106     -     - |
 TOW2 |   -56     -    89   -61   -15    -5     -   -50     -     - |
 TRO1 |  -197     -    21    44   229     -     -     -     -     - |
 TSK2 |   -62     -     -     -    78     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -69   176     -   307     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |  -105   -46     -   192   156     -     -  -104     -     - |
 UCAL |  -190     -     -     -   241     -     -     -     -     - |
 ULAB |   136     -  -167   162     0     -     -     -     -     - |
 UNB3 |  -127     -     -     -   161     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -89     -   110   -52     -     -     -    53     -     - |
 URUM |   101     -  -124   273     -     -     -   -43     -     - |
 USUD |   -33    83     -   127     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -55    22   143    86   -89     -     -     -     -     - |
 VOIM |    51     -     -   189   -45   -17     -   150     -     - |
 WARK |  -117   147     -     -    76     -     -   -47     -     - |
 WILL |  -145    13   172   -75     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     7   -19     -   114     -     -     -    51     -     - |
 WTZR |  -120     -   148    43     -     -  -125   -22     -     - |
 XMIS |  -197     -    40    49   133    67     -   -16     -     - |
 YAKT |  -358     -   441     -     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |   -62   158     -     -     -     -     -   -21     -     - |
 YARR |    28     -     -     -   -36     -     -     -     -     - |
 YEL2 |  -129     -     X     -   164     -     -     -     -     - |
 YELL |   -15    61     -  -157   -11     -     -   126     -     - |
 YSSK |   -55     -    67     -     -     -     -    10     -     - |
 ZAMB |   -48     -    35   -51     -    22     -    -1     -     - |
 ZECK |   -33     -    41   120     -     - -1603    34     -     - |
 ZIM2 |  -111     -   136     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     7    18    10   243     6     7    24    10   487     - | 2880    209
    2 |     4    18     7   217     5     5    20    11   399     - | 2880    183
    3 |    16     -    30   252     -    13    66    43   806     - | 2880    463
    4 |     5    16     6   202     8     7    17    12   280     - | 2880     87
    5 |     5    13     6   187     6     8    17     9   526     - | 2880    466
    6 |     6    16    10   217     7     6    21    10   303     - | 2880    206
    7 |     4    14     5   243     8     7    13     9   653     - | 2880    244
    8 |     4    16     6   256     6     5    19    13  1883     - | 2880   1377
    9 |     5    15     6   208     8     6    18     8   361     - | 2880    198
   10 |     9    16     9   175     -     5    48    29   492     - | 2880    386
   12 |     5    17     5   294    11     8    25    19  1015     - | 2880    417
   13 |     5    10     4   208     7     8    15     9   657     - | 2880    335
   14 |     5    17     6   250    10     7    49    27   415     - | 2880    285
   15 |     6    12     5   195     7     7    17    13   371     - | 2880    207
   16 |     5    18     8   239     8     7    32    17   629     - | 2880    410
   17 |     5    19    15   189    10     7    32    18  1402     - | 2880    310
   18 |     8    20     8   224    10     7    41    16   382     - | 2880    204
   19 |     6    16    15   272     9     6    28    20   501     - | 2880    263
   20 |     5    13     6   195     5     8    17     9   391     - | 2880    306
   21 |     6    20     8   218     7     7    17    19   688     - | 2880    343
   22 |     4    16     8   163     7     6    21    15   496     - | 2880    382
   23 |     6    16     9   191    11     6    26    16   255     - | 2880    210
   24 |     5    16     6   258     7     6    35     8   294     - | 2880    558
   25 |     5    16     6   336     7     6    25     7   813     - | 2880    224
   26 |     6    18     8   410     9     7    33    17   348     - | 2880    286
   27 |     5    17     8   269     7     6    26     7   262     - | 2880    214
   28 |     5    20    10   179    11     8    26    15  1463     - | 2880    297
   29 |     7    18     5   285     8     5    20    12   286     - | 2880    270
   30 |     4    14     6   212     8     6    13     6  1143     - | 2880    120
   31 |     4    16     6   231     7     7    31    15   737     - | 2880    250
   32 |     5    17     9   195     8     7    20    10   294     - | 2880     98
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    14     -     -   237    17     -     -    17     -     - |  287   2019
 ABPO |     7     -     8   414     -     -     -     -     -     - |  288   2403
 ALBH |     8    21     -   229     -     -     -    11     -     - |  280   1491
 ALGO |     7     9     7   235     -     -     -     8     -     - |  288     81
 ALIC |     9     -    13   348    15     -     -    11     -     - |  288   2111
 AREG |     7     -     -     -     9     -     -    10     -     - |  288   4488
 AREQ |     7    12     9   357     -     7     -     7     -     - |  288   4549
 ARTU |    11     -    12     -    15     -     -    13     -     - |  288    >>>
 ASCG |     8     -    12     -    10     7     -     8     -     - |  288   7361
 ASPA |    17     -    20   349     -     -     -     -     -     - |  284   7465
 AUCK |     9     -    11   325     -     -     -     -     -     - |  288   2497
 BADG |     6    16     -     -     -     X     -    12     -     - |  273     19
 BAKE |     8     -    10   276    11     -     -     -     -     - |  288   3076
 BARH |     9     -    11   214     -     -     -     -     -     - |  288   4377
 BJFS |     8     -     9   257     8     9     -     -     -     - |  288   2401
 BOGT |    14     -    11   214    13    11     -     8     -     - |  288   6901
 BRAZ |     6     -     8   364     -     -     -     -     -     - |  288   6326
 BREW |    14    35     -     -     -     -    24     -     -     - |  259     23
 BRST |    10     -     7     -    15     -     -     -     -     - |  288   1213
 BRUX |     6     -     -   199     7     -     -     7     -     - |  288     27
 CAS1 |     6     -     7     -     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     6     -    11   286    10     -     -    11     -     - |  288   3915
 CEBR |     -    16     8     -     -     -     -     9     -     - |  288     26
 CEDU |     7    17    10   313     -     9     -    10     -     - |  288   1703
 CHPG |    12     -     -     -    15     -     -    13     -     - |  288   5206
 CHPI |    11     -    11   374     -    11     -    10     -     - |  288   2409
 CHTI |    10     -     -   332    14    10     -    13     -     - |  288   2512
 CHUR |     6     X     8   262     -     -     -    17     -     - |  288   3329
 CKIS |    11     -    13     -    11    10     -    15     -     - |  288   3910
 CPVG |     6     -     X     -     8     7     -    13     -     - |  288  11655
 CRO1 |    14    15    14   261    17     -     -    14     -     - |  286     36
 CUSV |     -     -    11   239     -    10     -     9     -     - |  288   4403
 CUT0 |     5     -     -     -     -     5     -     -     -     - |  288    >>>
 DAEJ |     8    35     -   274    12     -     -    18     -     - |  288   2683
 DARW |    13     -    13   321    12     -     -    13     -     - |  288   2312
 DAV1 |     9     -    10   322    15    24     -    10     -     - |  288   1706
 DGAR |    11     -    10   173    14    10     -     7     -     - |  288   2135
 DJIG |     -     -    15     -    18    12     -     -     -     - |  288   3606
 DLF1 |     6     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1344
 DRAG |     -     -     9     -     -     8     -     -     -     - |  288    >>>
 DUBO |     9     -     9   302    11     -     -     -     -     - |  288  20927
 DYNG |     9     -     -     -    11     -     -     9     -     - |  288   1373
 FAA1 |    16     -    14   379    15     8     -     9     -     - |  288   8355
 FAIR |    11    12     -   253    14    22     -    10     -     - |  288   2600
 FALK |     -     -    11   321     -    10     -     6     -     - |  288   2654
 FLIN |     8     -    15   238    13    21     -    33     -     - |  288   1843
 FLRS |     5     -     7   158     -     7     -     6     -     - |  288   5490
 FTNA |    14     -     -     -     -    15     -     -     -     - |  286   5655
 GAMB |     -     -    14     -     -    13     -    10     -     - |  288   4234
 GLPS |     9     -    10   208    11     8     -     8     -     - |  288   5681
 GLSV |     9     -    10   154    15     -     -     -     -     - |  288   3427
 GMSD |    10     -    15     -    15     -     -    14     -     - |  288   1995
 GODE |    17     -     -   208    22     -     -    15     -     - |  288    111
 GOL2 |     8    21     -     -     -     -     -    12     -     - |  288    105
 GOLD |     8     -    10   277     -     -     -     -     -     - |  288    109
 GRAS |     7     -     9   182     -     -     -     -     -     - |  288   5781
 GRAZ |     8    19    10   202     -     -     -     -     -     - |  288   2791
 GUAT |    11     -    14   271     -     -     -    16     -     - |  281   2954
 GUUG |     -     -    11   242     -    10     -     -     -     - |  288   7341
 HARB |     4    10     8   413     7     -     -     7     -     - |  288   1583
 HERS |     9    28     7   206     -     -     -     9     -     - |  288   2145
 HERT |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4041
 HLFX |     9    23     -     -     -     -     -     -     -     - |  279  11734
 HOB2 |    10    21    11   298    12     8     -    10     -     - |  288   1648
 HOFN |     8     -    10   211    14     -     -     8     -     - |  288   2623
 HOLB |     9     -     -     -    10     7     -     -     -     - |  288   1669
 HRAG |     4     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  124   1054
 HYDE |    32     -     -     -     -    35     -     -     -     - |  288   3678
 INVK |    12     -     -   377    15     -     -     -     -     - |  269   3840
 IQAL |     8     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2717
 IRKJ |     6    14    10   288     -     -     -     -     -     - |  288     47
 ISBA |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4017
 JFNG |    11     -    15     -    17     -     -    18     -     - |  288   2179
 JOG2 |    10     -     -   377    12     -     -     -     -     - |  287   5202
 KERG |     7    10    11   334     -     8     -     -     -     - |  288   3726
 KIRI |     6     -     -     -     -     6     -    11     -     - |  288   6919
 KIRU |    10    20     9   225    15     -     -    10     -     - |  288   1570
 KOKB |    11    20     -   244     -     8    25     8     -     - |  288     94
 KOKV |     7     -     9   242     -     -    32    12     -     - |  288     94
 KOUG |    10     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  287   1908
 KOUR |     8     -    10   238     -     -    25    12     -     - |  288     24
 KRGG |     7     -     -   280     9     -     -     8     -     - |  288   3530
 LAUT |     8     -    10     -     -     -     -     8     -     - |  288   1759
 LHAZ |    10     -    10   307    12    10     -     8     -     - |  288   5642
 LMMF |     7     -     -     -     -     7     -     -     -     - |  288   5143
 LPGS |     8    14     -   563     9     -     -    11     -     - |  288   5288
 MAC1 |    11     -    14   270    13    11     -     7     -     - |  288   1873
 MAJU |    10     -    11     -    13     -     -     -     -     - |  288   4520
 MAL2 |    11     -    12   311    17    13     -    10     -     - |  288  10806
 MANA |    10     -     -   302     -    11     -     -     -     - |  288   7499
 MAR6 |    10    34    10     -     -     -     -    16     -     - |  288   1971
 MAS1 |     7    15     8   226     8     -     -     7     -     - |  288   4123
 MATE |    10    27     -   177     -     -     -    28     -     - |  188    148
 MAW1 |     5     -     8   342     9     -     -     7     -     - |  288   1773
 MCIL |     9     -    13   300     -    11     -     -     -     - |  288   6517
 MCM4 |     9     7    10   249     9     X     -     7     -     - |  288   4574
 MDO1 |    11    22    10     -     -     -     -     7     -     - |  288   1882
 MDVJ |     9     X     8   177     -     9     -    10     -     - |  288     23
 MEDI |     8    21     -     -     -     -     -     -     -     - |  274     37
 METG |    14     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  286   2015
 MGUE |     6     -     6     -     8     -    21     7     -     - |  288     14
 MIZU |    11    28     -   257     -     -     -    16     -     - |  288   1077
 MKEA |     8     -     9   288     -     9    30    12     -     - |  288     48
 MOBS |     8     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   1582
 MQZG |     6     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2954
 NICO |    11     -    11   174    14     -     -     -     -     - |  288   4758
 NKLG |    10     -    12   253    16    11     -     7     -     - |  288   4518
 NLIB |    16     -    16   338    19     -     -    22     -     - |  288     42
 NNOR |     7    21    10     -    12     -     -     8     -     - |  288    203
 NOVM |     7    19     -   256     -     -     -     -     -     - |  288     45
 NRC1 |     4    10     -   218     -     -    25    14     -     - |  288     20
 NRIL |    11     -    10   376    13    11     -     9     -     - |  288   6842
 NTUS |    10     -    12   265     -     -     -    11     -     - |  288   5027
 NYA1 |     5     -     6   203     -     -     -     -     -     - |  288   5304
 NYA2 |     5     -     -   192     7     -     -    10     -     - |  288   2039
 NYAL |     7    17     -   183     -     X    19     -     -     - |  288    531
 OHI2 |    10     -    14   347     -    10    33    14     -     - |  288    226
 OHI3 |    13     -    12     -    12     -    29     -     -     - |  288    228
 ONS1 |     6     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1480
 ONSA |     8    22     8   199     -     -    13     8     -     - |  288     23
 OPMT |    10    26     -   234     -     -     -     -     -     - |  288     23
 OUS2 |     9     -     9   306    10     -     -    11     -     - |  288   4600
 OWMG |     -     -    13     -    14     -     -     -     -     - |  288   2625
 PADO |    13     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  182   2866
 PARK |     6    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   1510
 PERT |     7    13     9   318     -     -     -     -     -     - |  288   2231
 PETS |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     4    11     -   251     8     -    20    12     -     - |  288     30
 PIMO |    14     -     -   302    18     -     -     -     -     - |  288  11181
 PNGM |     -     -    11     -     -    10     -     6     -     - |  288   5225
 POL2 |     5     -     6   226     -     -     -     8     -     - |  288   3656
 POTS |     8     -    10   231     -     -     -     -     -     - |  288   4681
 POVE |     7     -     9   256     -     -     -     -     -     - |  288   5679
 PRDS |     7    17     -   243     -     -    15    11     -     - |  288     60
 PTBB |    10    25     X   196     -     -     -     -     -     - |  286     38
 PTGG |     -     -    15     -    16     -     -    14     -     - |  288   3931
 PTVL |     8     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3656
 QAQ1 |    10    11     8   167     -    10     -     5     -     - |  288   1970
 QUIN |    10     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   3670
 RAMO |     6     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REDU |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   1131
 REUN |    10     -    10   382    13     8     -     8     -     - |  288   2336
 REYK |    11     -     -   199    14     -     -     -     -     - |  288   2515
 RGDG |     8     -     -     -    10     -     -    10     -     - |  288   1932
 RIO2 |     6     -     9   286     -     7     -     7     -     - |  288   8112
 SALU |    12     -    15   297     -    14     -     -     -     - |  288   6098
 SANT |     6     -     -   380     -     7     -     5     -     - |  288   3070
 SAVO |    10     -    15   294     -    14     -     -     -     - |  288   7071
 SCH2 |    10    17    13   197     -     -     -    17     -     - |  288   3822
 SCOR |     7     -     8   236    10     -     -    10     -     - |  288   2280
 SCRZ |     6     -     6     -     8     -     -     -     -     - |  288   9376
 SCUB |    12     -    17   312    15     -     -    13     -     - |  288   5315
 SEYG |     8     -     9     -     9     8     -     7     -     - |  288   2845
 SFER |     5    14     6   191     9     6    13     -     -     - |  288     39
 SGOC |     8     -    12     -    14     -     -    16     -     - |  288    >>>
 SOFI |     9     -    12   189     -     -     -     -     -     - |  288   4787
 SPT0 |     4    11     -   212     -     -     -     -     -     - |  288     19
 SSIA |    12     -     -   328    16     -     -     -     -     - |  270   6759
 STFU |     7     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  231   2407
 STHL |     6     -     9   380     -     6     -     8     -     - |  288   5454
 STJ3 |     8     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  212   3178
 STJO |     9    15     -   179    13     9     -     9     -     - |  288   4893
 STK2 |    10     -     -     -    10     7     -     -     -     - |  288   4413
 SUTH |     6     -     -   374     8     -     -    10     -     - |  288   1820
 SUTM |     9    25     -   445    11     6     -     8     -     - |  288   5563
 SUWN |     8    12    10   289     -     -     -     -     -     - |  288   2494
 SVTL |     -     -    15     -    15     -     -    18     -     - |  198     91
 SYOG |     5     -     8   291    11     7     -     9     -     - |  288   2739
 TASH |     6     -     -   194     8     -     -    11     -     - |  288   3288
 THTI |    15    24    15   381     -     -     -     -     -     - |  288   5451
 THU2 |    16     -    13   237     -    26     -    17     -     - |  288   2415
 TIXI |     X     -     8     -     8     -     -     9     -     - |  277    >>>
 TLSE |     6    14     9   196     9     -     -     -     -     - |  288   5240
 TNML |     8    25     -     -     -    10     -     -     -     - |  288   3343
 TONG |    10     -    14     -    15     -     -    13     -     - |  288   1555
 TOW2 |     9     -     9   330    11     7     -     6     -     - |  288   1939
 TRO1 |     6     -     6   210    10     -     -     -     -     - |  288   7610
 TSK2 |     7     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   5202
 TSKB |    10    26     -   243     -     -     -     -     -     - |  288   5002
 TWTF |    11    11     -   238    14     -     -    12     -     - |  288     53
 UCAL |     7     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1958
 ULAB |    11     -    12   349    11     -     -     -     -     - |  288   4417
 UNB3 |    10     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   1352
 UNSA |     6     -     7   451     -     -     -    10     -     - |  288   4675
 URUM |     7     -     9   383     -     -     -    13     -     - |  287   4263
 USUD |     5    12     -   263     -     -     -     -     -     - |  288     28
 VILL |     7    16     8   184    11     -     -     -     -     - |  288   2000
 VOIM |     8     -     -   574    11     8     -     9     -     - |  288   5389
 WARK |     7    15     -     -    11     -     -    13     -     - |  288   2614
 WILL |     6    11     7   237     -     -     -     -     -     - |  288   4991
 WSRT |     7    18     -   200     -     -     -    12     -     - |  288   2100
 WTZR |     7     -     9   193     -     -    23     9     -     - |  288     25
 XMIS |    12     -    14   223    20    11     -     8     -     - |  288   4681
 YAKT |     7     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  215    >>>
 YAR2 |     4     9     -     -     -     -     -    12     -     - |  288    >>>
 YARR |    15     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  173   1643
 YEL2 |     9     -     X     -    11     -     -     -     -     - |  285     27
 YELL |    11    12     -   243    14     -     -    17     -     - |  288     27
 YSSK |     4     -     5     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 ZAMB |     4     -     6   426     -     5     -     7     -     - |  288   4857
 ZECK |    11     -    13   180     -     -    33    14     -     - |  282     80
 ZIM2 |    12     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   3698
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     8    17    10   253     9     8    28    13   703     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2163-2  0:10:00 |   441812158
cod |   TIXG  | 2163-2  0:15:00 |  -558238926
cod |   TIXG  | 2163-2  0:25:00 |  -116533278
cod |   TIXG  | 2163-2  0:30:00 |   441707891
cod |   TIXG  | 2163-2  0:35:00 |  -558309502
cod |   TIXG  | 2163-2  0:40:00 |   441677719
cod |   NICO  | 2163-2 17:20:00 |         648
esa |   YEL2  | 2163-2  5:25:00 |        1224



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288   288     0   288     3.23     4.59     3.25     3.25   | 2.89e-14  6.27e-15  2.53e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     2.74     4.59     0.78     0.78   | 4.23e-14  1.09e-14  8.11e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.25     4.59     3.50     3.50   | 1.69e-14  4.73e-15  1.27e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.85     4.59     1.99     1.99   | 6.49e-14  9.40e-15  7.61e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.18     4.59     3.34     3.34   | 3.27e-14  1.01e-14  3.12e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     3.17     4.59     1.40     1.40   | 2.58e-14  8.00e-15  3.61e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.92     4.59     2.59     2.59   | 1.94e-14  6.22e-15  1.57e-15 |
 MGUE |   288   285     1   288     3.23     4.59     2.16     2.16   | 2.98e-14  4.73e-15  1.46e-15 |
 PTBB |   286   283     1   286     3.06     4.55     4.54     4.54   | 3.81e-14  9.83e-15  2.78e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.43     4.54     1.10     1.10   | 3.23e-14  8.11e-15  1.92e-15 |
 YEL2 |   285   285     0   285     2.87     4.53     1.76     1.76   | 5.06e-14  1.66e-14  1.81e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     2.41     4.49     4.58     4.58   | 2.55e-14  4.94e-15  1.93e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     2.35     4.32     4.58     4.58   | 6.38e-14  9.31e-15  2.92e-15 |
 BREW |   259   259     0   259     3.25     4.08     4.10     4.10   | 2.92e-14  1.14e-14  1.77e-15 |
 TWTF |   288   284     2   288     2.17     3.70     1.73     1.73   | 4.94e-14  1.58e-14  4.20e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     2.14     3.61     0.88     0.88   | 4.69e-14  1.01e-14  4.44e-15 |
 KOKB |   288   286     1   288     2.06     3.32     0.50     0.50   | 3.88e-14  1.12e-14  1.14e-14 |
 KOKV |   288   288     0   288     2.03     3.25     1.63     1.63   | 3.68e-14  8.70e-15  1.11e-14 |
 ZECK |   282   259    10   175     1.66     2.76     0.43     0.43   | 8.54e-14  3.40e-14  8.63e-15 |
 WTZR |   288   287     1   288     1.68     2.23     2.00     2.00   | 4.77e-14  8.98e-15  2.62e-15 |
 BADG |   273   273     0   273     1.63     2.22     1.00     1.00   | 3.17e-14  8.26e-15  2.45e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.67     2.20     0.96     0.96   | 4.32e-14  9.80e-15  2.01e-15 |
 IRKJ |   288   287     1   288     1.61     2.04     0.44     0.44   | 4.82e-14  1.08e-14  4.25e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.47     1.70     0.54     0.54   | 6.67e-14  1.14e-14  8.68e-15 |
 NOVM |   288   285     1   288     1.39     1.53     0.96     0.96   | 9.27e-14  1.26e-14  3.15e-15 |
 MEDI |   274   274     0   274     1.36     1.52     1.18     1.18   | 4.83e-14  1.48e-14  2.19e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.33     1.40     0.18     0.18   | 4.63e-14  6.97e-15  3.49e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.32     1.37     0.30     0.30   | 8.05e-14  1.07e-14  4.62e-15 |
 USUD |   288   288     0   142     0.76     0.93     0.49     0.49   | 3.62e-14  1.01e-14  2.98e-15 |
 MATE |   188   184     1   188     0.67     0.56     0.47     0.47   | 1.34e-10  7.81e-12         - |
 CRO1 |   286   286     0   286     0.72     0.41     0.37     0.37   | 5.67e-14  2.08e-14  3.52e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.47     0.24     2.40     2.40   | 5.18e-14  1.83e-14  5.16e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     4.56     0.23     4.58     4.58   | 7.42e-14  2.18e-14  1.05e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.55     0.23     4.58     4.58   | 5.57e-14  2.07e-14  2.36e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     4.55     0.21     4.58     4.58   | 6.60e-14  1.98e-14  2.91e-14 |
 SVTL |   198   198     0   198     0.43     0.21     0.71     0.71   | 1.87e-13  5.53e-14         - |
 G06  |   288   286     1   288     4.55     0.17     4.58     4.58   | 6.44e-14  1.85e-14  2.95e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.92     0.15     4.58     4.58   | 6.13e-14  1.82e-14  2.77e-14 |
 G09  |   288   284     3   288     1.61     0.10     0.27     0.27   | 6.79e-14  2.02e-14  1.20e-14 |
 ALGO |   288   287     1   288     0.34     0.09     4.58     4.58   | 2.08e-14  5.74e-15  1.97e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.33     0.09     0.16     0.16   | 3.01e-14  4.75e-15  4.27e-15 |
 G14  |   288   288     0   288     0.54     0.08     2.29     2.29   | 7.46e-14  2.02e-14  1.75e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.79     0.03     3.76     3.76   | 6.41e-14  4.97e-14  3.73e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.72     0.03     2.32     2.32   | 6.34e-14  3.78e-14  2.52e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.65     0.02     1.82     1.82   | 6.54e-14  1.90e-14  1.49e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.82     0.82   | 5.84e-13  6.96e-14  1.28e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.59     0.02     0.71     0.71   | 9.34e-14  2.55e-14  2.80e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.22     0.22   | 5.54e-13  6.59e-14  3.22e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.47     0.47   | 7.56e-13  8.78e-14  3.36e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.68     0.68   | 7.02e-13  5.78e-14  2.55e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.24     0.01     0.46     0.46   | 6.47e-13  6.94e-14  3.67e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.28     0.28   | 6.86e-13  6.46e-14  3.32e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.24     0.24   | 6.50e-13  6.10e-14  2.57e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.93     0.93   | 7.20e-13  8.14e-14  5.54e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.08     0.08   | 7.42e-13  7.71e-14  3.61e-14 |
 G03  |   288   287     1   288     1.26     0.01     0.20     0.20   | 7.02e-14  2.36e-14  3.50e-14 |
 ABPO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 ALIC |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-12  3.83e-13  1.63e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.67e-13  5.05e-13  4.17e-13 |
 AUCK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  5.60e-13  7.31e-14 |
 CEDU |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-12  4.05e-13  1.34e-13 |
 CHUR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.04e-29  5.86e-30  9.77e-31 |
 DAEJ |   288   276     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.33e-12  7.30e-13  3.62e-13 |
 DARW |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.46e-12  4.38e-13  2.20e-13 |
 DAV1 |   288   223    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.95e-12  5.58e-13  9.88e-14 |
 DGAR |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-12  6.02e-13  1.47e-13 |
 FAIR |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-12  1.10e-12  1.52e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.75e-13  9.68e-14  4.97e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  2.84e-13  8.35e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.62e-13  7.26e-14  3.09e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.02e-13  8.82e-14  3.03e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.34e-13  1.12e-13  3.36e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  1.19e-13  2.18e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.02e-14  2.28e-14  1.11e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.66e-13  7.80e-14  1.92e-14 |
 GMSD |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.46e-12  6.11e-13  2.84e-13 |
 GODE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.37e-14  3.35e-14  6.02e-15 |
 GRAS |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.87e-12  7.07e-13  2.99e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.43e-13  8.49e-13  1.76e-13 |
 HOB2 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.92e-13  1.59e-13  8.12e-14 |
 HOFN |   288   174    62     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.40e-11  5.53e-12  1.11e-12 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-13  2.93e-13  1.77e-13 |
 MAC1 |   286   208    38     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.60e-11  2.56e-12  2.10e-13 |
 MAR6 |   288   226    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.78e-12  5.21e-13  1.83e-13 |
 MAS1 |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.97e-12  5.34e-13  2.40e-13 |
 MAW1 |   288   282     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-12  3.85e-13  1.65e-13 |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MIZU |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-12  4.81e-13  6.91e-14 |
 MOBS |   288   283     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.74e-12  3.19e-13  8.60e-14 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  1.11e-13  1.73e-14 |
 NYAL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  2.53e-13  4.47e-14 |
 PERT |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.31e-12  5.74e-13  2.31e-13 |
 QAQ1 |   288   235    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-12  8.37e-13  1.59e-13 |
 QUIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 REYK |   288   255    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-12  7.30e-13  1.40e-13 |
 SANT |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-22  1.23e-23  2.05e-24 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-14  6.45e-15  2.39e-15 |
 SUTH |   288   275     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.62e-12  6.90e-13  1.37e-13 |
 SUWN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-12  7.54e-13  2.83e-13 |
 TOW2 |   288   286     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  3.18e-13  1.16e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.89e-13  2.67e-13  1.62e-13 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-26  1.50e-27  2.50e-28 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  3.97e-13  1.68e-13 |
 WSRT |   288   235    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  6.24e-13  1.80e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-14  5.88e-15  1.18e-15 |
 ALBH |   280   280     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  1.56e-13  2.17e-13 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.63e-14  2.60e-14  2.34e-14 |
 THU2 |   288   251    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-12  1.34e-12  1.77e-13 |
 HOLB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-12  3.70e-13  1.19e-13 |
 PADO |   182     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 BAKE |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.83e-12  1.05e-12  2.56e-13 |
 SCOR |   287   131   112     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.62e-11  7.35e-12  1.32e-12 |
 HERS |   264    98   115     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.27e-11  7.55e-12  8.78e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CHTI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  4.23e-13  9.41e-14 |
 TASH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 YARR |   173     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28         - |
 STK2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MQZG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  5.30e-13  8.54e-14 |
 ZIM2 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  7.10e-13  3.11e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 UNB3 |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.39e-12  5.23e-13  1.26e-13 |
 KRGG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  5.38e-13  4.96e-13 |
 KIRI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TONG |   288   232    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-12  6.01e-13  1.11e-13 |
 SEYG |   288   252     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-12  6.39e-13  1.75e-13 |
 KOUG |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.28e-13  3.60e-13  2.11e-13 |
 JFNG |   288   262     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  8.43e-13  2.37e-13 |
 METG |   285   100   129     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.35e-11  5.86e-12  1.00e-12 |
 REDU |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.24e-13  2.32e-13  1.35e-13 |
 CEBR |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-14  9.33e-15  2.15e-15 |
 NYA2 |   288   284     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.59e-12  1.07e-12  1.59e-13 |
 DYNG |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-12  3.86e-13  1.62e-13 |
 PARK |   286   270     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.23e-12  3.26e-13  8.63e-14 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.66e-13  5.05e-13  4.13e-13 |
 FTNA |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HRAG |   124   124     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  6.14e-13         - |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.46e-12  5.11e-13  1.96e-13 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  5.14e-13  2.43e-13 |
 STFU |   231   210     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.31e-12  6.23e-13  3.92e-13 |
 UCAL |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-12  4.40e-13  2.33e-13 |
 WARK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  5.23e-13  8.20e-14 |
 PTVL |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  8.09e-13  2.27e-13 |
 LAUT |   288   256     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.25e-12  5.59e-13  1.27e-13 |
 OWMG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  5.49e-13  1.15e-13 |
 DLF1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  3.93e-13  1.89e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.44e-21  1.64e-20  3.94e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     MDO1      MDO1      CHUR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
