
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2218   Day: 0   MJD: 59770                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 152015    392    -545    -167      7      5      8     78     70     89   22.37
 emr |  2880     0 111667    227  200834      27     16     16     16    122    124    111    7.88
 esa |  2880     0 131425     34   -1274     514      6      5      8     72     69     81   25.25
 gfz |  2880     0 136567   6047    -117     328     13     13     15     84     74    102    9.85
 grg |  2880     0 123416    572      53     -77     10      9     12    117    115    122   15.09
 jpl |  2880     0 111067    302   -2402    -363      7      7      9     70     65     92   19.56
 mit |  2880     0  99025     92   -1396      48     25     25     24   1796   1603   3470    0.00
 igr |   288     0  49633     30     -11       2     11     12     10     87     57     93    0.00
 ngs |    96     0   3072     24    -614     -82    588    588      0   1643   1643      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    18   -90    22    -9    25   -28 -1695   -20   637     - |
    2 |   -16    66   -42   -23   146   -55  2529  -105  -596     - |
    3 |   -78   -47    19    17    26    55 -1641    15  3271     - |
    4 |   -56   -90   -28   -63   133    66  -787    38 -3065     - |
    5 |    35    77   -56    47   -56    20 -1556    11  1238     - |
    6 |   -61  -145   115    18   165  -156 -1829    14   399     - |
    7 |    16    64   -33   -40    70   -35  -502    23  -493     - |
    8 |  -145  -246   107    53   197   -52   438   -43 -2317     - |
    9 |   -61    59   114    49  -124   -30   281    41   739     - |
   10 |   -53  -211    13   121   -16    81  -539    14 -1651     - |
   11 |    15   -20    10  -255    99    29 -1021   103 -2529     - |
   12 |    70   159    34    -3  -158   -64  -979    -5   864     - |
   13 |   -34    50    69   -24   -39   -28  -589    -9  -140     - |
   14 |   -23   -83    21   -55   -30    84  -822   131 -1926     - |
   15 |   124   148  -106   -54  -110    47 -1477    -1   221     - |
   16 |    30    11     1    24   -90    17  2211   -66  1238     - |
   17 |   151   127  -147   -34   -22     0  -835    26  -944     - |
   18 |   -57   -50   -49   -25   172    28 -1177    18 -2441     - |
   19 |   100   305   -61    18  -285    52  3564    25  -308     - |
   20 |    35   122   -38     X    -9   -33  3419   -12  -635     - |
   21 |    19    83   -17    75   -67   -19  3097   -59  -337     - |
   22 |   -20   -43   -13    24    -2    47   689  -110  1390     - |
   23 |   -14   -52   -29     X    11    65 -1015    57 -2589     - |
   24 |    40     5   -35    65   -79    26 -1508    21   810     - |
   25 |   -54  -217   -39    24   116    97  1173   -63   528     - |
   26 |   -42   -68    27   -33    85    -9   179   -32   862     - |
   27 |    12   -37     6    18    27   -36   287   -33  1110     - |
   28 |   -39   150   143   -58  -152   -55  2365   -35   643     - |
   29 |   156    80   -81    48  -139   -23 -1112    -8  2506     - |
   30 |   -16   106    55   102  -120   -54  1294   101   513     - |
   31 |    20  -114   -57  -108   154    32 -1178   -81   897     - |
   32 |   -73   -98    74    79    75   -69 -1298    44  2323     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   -17     -     -   103   -42     -     -    86     -     - |
 ABPO |   -35     -     -    78     -     -     -     -     -     - |
 ADIS |     -     -     -    62   -40     -     -     -     -     - |
 ALBH |   -26    44     -    24     -     - -4424     5     -     - |
 ALGO |   -30    32    10    15     -     - -4119   -27     -     - |
 ALIC |  -184     -   121   -64   111     -     -     -     -     - |
 AREG |   -42     -   135     -  -164     -     -     9     -     - |
 ASCG |  -175     -   159     -   119   -97     -    29     -     - |
 AUCK |    -5     -   -68   187     -     -     -     -     -     - |
 BADG |   116   234     -     -     -  -227     -    66     -     - |
 BAKE |  -113     -    10   -22   165     -     -     -     -     - |
 BAKO |    21     -     -   -47     -     -     -     -     -     - |
 BARH |     9     -   -23    39     -     -     -     -     -     - |
 BHR4 |     -     -   101     -     -  -131  -257     -     -     - |
 BJFS |    28     -    50   128  -213     -     -     -     -     - |
 BOGT |   -54     -    30     9    23     -     -   -63     -     - |
 BOR1 |     7  -234     -   169     -     -     -    75     -     - |
 BRAZ |    82     -  -105    84     -     -     -     -     -     - |
 BREW |   -30    84     -     -     -     - -2525     -     -     - |
 BRFT |   199     -   -97   128   -91   -95     -   -15     -     - |
 BRST |   -19     -   -30     -    77     -     -   146     -     - |
 BRUX |   -19     -     -   107   -33    -7     -   -55     -     - |
 CAS1 |    53     -    16     -  -105     -     -   246     -     - |
 CCJ2 |   105     -   -63   124    85  -164     -   -80     -     - |
 CEBR |     -   -54    17     -     -     - -3893   -40     -     - |
 CEDU |   -59     8    36    36     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -   -72     -    58     -     -  -164    82     -     - |
 CHOF |   -64     -     -     -    96     -     -     -     -     - |
 CHPG |   -87     -     -     -   128     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -39     -     -    89     -     -     -    49     -     - |
 CHTI |    89     -     -   240  -170   -91     -    31     -     - |
 CHUR |   -61   -22    76   -36     -     X     -  -158     -     - |
 CKIS |   -25     -   105     -   -77   -47     -     -     -     - |
 CKSV |     -     -     8   -21     -     -     -     -     -     - |
 CNMR |    25     -     -   137     -   -95     -     -     -     - |
 CORD |   -30     -     -    67     -     -     -     -     -     - |
 CPVG |  -181     -   142     -    75   -34     -    13     -     - |
 CRO1 |   -58    65    29    81   -49     - -5318    37     -     - |
 CUSV |     -     -     -    12     -    -6     -   106     -     - |
 CZTG |     -     -    77     -     X   -99     -    36     -     - |
 DAEJ |    81     -     -   263  -183   -76     -   165     -     - |
 DARW |  -114     -    93    75    -2   -27     -   -54     -     - |
 DAV1 |   -14     -   -37   -12   -45   105     -    19     -     - |
 DGAR |  -100     -    15    27   115    -7     -  -105     -     - |
 DJIG |     -     -    -8     -   171  -121     -   -69     -     - |
 DLF1 |    -2     -     -     -     4     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -80    85    53   -23     -     -     -  -144     -     - |
 DUBO |  -124     -   -16    28   194     -     -  -110     -     - |
 DYNG |     5     -     -     -    -8     -     -    26     -     - |
 FAA1 |  -107     -    46   -71   127     -     -    -8     -     - |
 FAIR |   -59    99    34    73   -79     8     -  -194     -     - |
 FALK |     -     -     -    42     -   -21     -     -     -     - |
 FLIN |    -8     -   100  -117   -80     -     -     -     -     - |
 FLRS |   -22     -     -    51     -     -     -     -     -     - |
 GAMB |     -     -    19     -    89   -92     -    27     -     - |
 GAMG |     -     -   102  -125   -89     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -79     -    58    90   -30    -7     -   -11     -     - |
 GLSV |    57     -    46   194  -288     -     -     -     -     - |
 GODE |   -18     -     -    50    -6     - -4274    35     -     - |
 GODZ |   -41    57    18     -     -     -     -    10     -     - |
 GOL2 |   -25    70     -     -     -     -     -   108     -     - |
 GOLD |   -45     -    23    43     -     -     -   -73     -     - |
 GOP6 |   -24     -     -    54     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |   -89     -     -   202     -     -     -   128     -     - |
 GRAC |   -74     -     -   169    -1     -     -     -     -     - |
 GRAS |   -33     -   -15   115     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -119   -14   133   -59     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     1     -    -4    10     -     -     -   -13     -     - |
 HARB |  -129   -36    52     3   121     -     -  -125     -     - |
 HERS |   -69   -45   133  -149     -     - -4193     -     -     - |
 HERT |    45     -   -40     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -37    47     -     -     -    23     -     -     -     - |
 HNLC |   -18     -     -    41     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   -29    18     -    52     -     - -4341  -250     -     - |
 HOFN |    22     -    75   247  -322     -     -   133     -     - |
 HOLB |   -37     -     -    48    23     1     -    -2     -     - |
 HRAG |   -65     -     -     -    96     -     -   -63     -     - |
 HRAO |    50  -189     -    38     -     -     -    -5     -     - |
 HYDE |   125     -   -32   155  -116   -89     -     -     -     - |
 IENG |   -26    39     -    28     -     -     -  -117     -     - |
 IISC |   -42     -     -    95     -     -     -   -55     -     - |
 INVK |    38     -     -   233  -208     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -85     -    76     -     -     -     -    42     -     - |
 IRKJ |    28    -4   -20     6     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |   191     -     -     -  -283     -     -   131     -     - |
 JOZ2 |   -24     -    21     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -66    15     -   139     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    24     -   -19     -     -     -     -     -     - |
 KARR |     X     -    -9   -58   145   -71     -     -     -     - |
 KERG |   259  -280   -62    23     -  -115     -   -49     -     - |
 KIR8 |   -64     -     -   144     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |     0  -130    55   -16   -15     -     -   -21     -     - |
 KIT3 |  -162     -   105    56    28     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -38    45     -    50     -     - -4474   -64     -     - |
 KOKV |   -39     -    47    81     -   -56     -    -5     -     - |
 KOUC |     -     -   -43   111     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |  -153     -     -     -   179    37     -   -69     -     - |
 KOUR |   -71     -    40    60     -     - -3533   -21     -     - |
 KRGG |    53     -     -    12   -86     -     -   147     -     - |
 KZN2 |   -86     -    76     -     -     -     -    49     -     - |
 LAUT |   -23     -   -12     -     -    42     -     -     -     - |
 LMMF |    -2     -     -     -    95   -70     -     -     -     - |
 LPGS |    -1   -30   -37     -    80     -     -     4     -     - |
 MAC1 |   -75     -    14    71   -33    57     -   -45     -     - |
 MAL2 |  -142     -   112    29     5     -     -   -62     -     - |
 MANA |   -51     -     -   116     -     -     -     -     -     - |
 MAR6 |   -93   -13    87     -     -     -     -     -     -     - |
 MAR7 |   -52     -     -   119     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -136   -87    88   -28   120     -     -  -115     -     - |
 MATE |   151  -230  -123   156     -     -     -   176     -     - |
 MAW1 |   -88     -   -38   -24   211     -     -   -12     -     - |
 MAYG |   -99     -   122     -   -57     -     -   -44     -     - |
 MBAR |     -     -    46    42     -   -81     -    79     -     - |
 MCIL |  -226     -   135   151     -     -     -   -46     -     - |
 MCM4 |   -48    44   -20     3    69     8     -   -18     -     - |
 MDO1 |   -82   102    42     -     -     -     -    16     -     - |
 MDVJ |     4     -    64   -41     -   -68     -  -202     -     - |
 METG |   -97     -     -     -   143     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -70     -    70     -   -16     2 -3709    -3     -     - |
 MIZU |   -18   -25     -    61     -     -     -   -13     -     - |
 MKEA |  -103     -    99    58     -   -38     -    -4     -     - |
 MOBS |   -41     -    68     -  -110    44     -     -     -     - |
 MONP |    25     -   -22     -     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |   136     -  -102     -     -   -24     -     -     -     - |
 NANO |   -24     -    15    17     -     -     -     -     -     - |
 NICO |    49     -    35    95  -192     -     -     -     -     - |
 NIST |   -19    87     -   -25     -     -     -  -162     -     - |
 NKLG |   -19     -    23    12   -52    26     -   -29     -     - |
 NLIB |   -96     -   126   -62   -32     -     -   -19     -     - |
 NNOR |  -119    46    59     -   -60    88     -    84     -     - |
 NOT1 |   149     -     -     -     -  -171     -  -110     -     - |
 NOVM |   -64    -1     -   146     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |   -42    30     -    70     -     - -2280    26     -     - |
 NYA1 |    33     -     9   -97     -     -     -    84     -     - |
 NYA2 |    92     -     -  -104   -69     -     -     -     -     - |
 NYAL |    64     -     -  -146     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |   -67     -   107    -4     -   -59 -2054    81     -     - |
 OHI3 |     -     -   111     -  -186     -     -   -74     -     - |
 ONS1 |   -18     -     -     -    26     -     -    35     -     - |
 ONSA |  -124   -58    85   110     -     - -4319   -69     -     - |
 OPMT |   -32   -13     -    84     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |    69     -    49    60  -225     -     -    17     -     - |
 OWMG |     -     -    89     -  -149     -     -     -     -     - |
 PADO |   144     -     -     -  -214     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    98   -64     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -93     -    67    39     -     -     -  -164     -     - |
 PERT |   110  -168   -45     -     -     -     -   -83     -     - |
 PIE1 |  -102    34     -   -23    84    49  -692   -71     -     - |
 POL2 |   -62     -    45     0     -    13     -    75     -     - |
 POLV |   -30     -     -    67     -     -     -     -     -     - |
 POTS |   124     -  -110     -     -     -     -    71     -     - |
 POVE |   102     -  -122    81     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |    13    31     -   -52     -     -  -896    23     -     - |
 PTGG |     -     -   -72     -   120     -     -    -6     -     - |
 QAQ1 |    61   -47    39    50     -  -127     -   -21     -     - |
 QUIN |   -53     -    47     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -30     -     -    97     -   -15     -   -75     -     - |
 RAEG |     -   -97     -     -     -    39     -     -     -     - |
 RAMO |   -85     -    75     -     -     -     -     -     -     - |
 REDU |   -65     -    58     -     -     -     -    14     -     - |
 REUN |   -11     -    23    -7   110   -99     -   -93     -     - |
 REYK |   -46     -     -   207   -67     -     -    -7     -     - |
 RGDG |    51     -     -     -   -76     -     -   215     -     - |
 RIO2 |     8     -     6   -34     -     -     -   -62     -     - |
 RIOP |    92     -     -   174     -  -193     -     -     -     - |
 SALU |     5     -     -   -11     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |    81     -    65     -     -  -177     -   255     -     - |
 SANT |   -21     -     -    47     -     -     -   -11     -     - |
 SAVO |    73     -  -102   102     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -75    62    27    53     -     -     -   -29     -     - |
 SCOR |    30     -   -61    22    74   -23     -   -59     -     - |
 SCRZ |   432     -  -367     -     1     -     -     -     -     - |
 SCUB |    83     -  -101   -54    95   -14     -   -29     -     - |
 SEYG |   -88     -    52     -    79   -26     -   -53     -     - |
 SFER |     -  -157    72   256  -207     -     -     -     -     - |
 SGOC |   145     -  -107     -   -36     -     -    17     -     - |
 SOFI |    36     -   -41    23     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -38     9     -    79     -     - -5873   -43     -     - |
 SSIA |   105     -   -26   208  -128   -92     -   -60     -     - |
 STHL |   -82     -    64    65     -   -21     -    53     -     - |
 STK2 |    -9     -   102     -    58  -166     -  -203     -     - |
 STR1 |     -    96     -     -   -50     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -48     -     -    57    34     -     -   -11     -     - |
 SUTM |   -12    40    56     -  -116    15     -     -     -     - |
 SUWN |    31  -289     -   167     -     -     -  -185     -     - |
 SVTL |     -   -41    61     -   -81     - -1397   -16     -     - |
 SYDN |   -26     -     -    59     -     -     -    34     -     - |
 SYOG |   -45     -   110    85    -8  -127     -    56     -     - |
 TASH |   -32     -     -    59     8     -     -  -235     -     - |
 THTG |  -117     -     -     -   173     -     -   -34     -     - |
 THTI |   184  -186  -105   139     -   -71     -    49     -     - |
 THU2 |   -50     -    17    70     -     -     -    20     -     - |
 TIDB |   -30   -21     -    84     -     -   -77    61     -     - |
 TLSE |   -21  -210    84   196  -127     -     -     -     -     - |
 TLSG |     -     -     -    38   -25     -     -     -     -     - |
 TONG |  -118     -   104     -     X     -     -   -60     -     - |
 TOW2 |   -66     -    35  -133   134    -5     -   -58     -     - |
 TRO1 |    47     -    42   -97    48   -95     -     -     -     - |
 TSK2 |   149     -     -     -  -221     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -20  -142     -   159     -     -     -     -     -     - |
 TUVA |  -124     -   110     -     -     -     -     4     -     - |
 TWTF |  -101   -71     -    54   153     -     -   -34     -     - |
 UCAL |    94     -     -     -  -139     -     -     -     -     - |
 UFPR |   148     -  -104    -1     -   -35     -     -     -     - |
 ULAB |    53     -   -73     -    43     -     -    55     -     - |
 UNB3 |   130     -     -     -  -193     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -32     -    13   -52     -    46     -  -142     -     - |
 URUM |    92     -   -82     -     -     -     -    38     -     - |
 USN7 |   -88    89     -   130     -     -     -     -     -     - |
 USUD |   -50   -33     -   138     -     - -4420     -     -     - |
 VILL |   -96   -48     9     1   153     -     -   -39     -     - |
 VIS0 |   -51     -     -   117     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |   -80     -     3     -   113     -     -    27     -     - |
 WAB2 |     5     -     -   -12     -     -     -   -64     -     - |
 WARK |    46  -109     -     -   -11     -     -   -36     -     - |
 WHIT |  -104    11    66    59     -     -     -   -15     -     - |
 WILL |   -47    27     -    86     -     -     -   -22     -     - |
 WIND |   -31     -    72     -   -74     -     -    45     -     - |
 WSRT |    28   -38     -   -32     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |    20     -   -17     -     -     -     -    21     -     - |
 WTZS |   -46     -     -   104     -     -     -     -     -     - |
 WUH2 |    72     -     -     -  -107     -     -     -     -     - |
 WUHN |  -118  -232   113   170     -     -     -  -348     -     - |
 XMIS |   -23     -     7   164     -   -60     -   112     -     - |
 YAR2 |    65  -185     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YARR |   -17     -     -     -    25     -     -     -     -     - |
 YEL2 |  -142     -   151     -   -43     - -3552   -67     -     - |
 YELL |   -79   -50     -   -12   150     -     -    55     -     - |
 ZAMB |    79     -    28    18     -  -136     -   -26     -     - |
 ZECK |    -1  -114    37     0     -     - -1641  -132     -     - |
 ZIM2 |   -19     -    17     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -44     -     -   100     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    17     4     8     8     9    17    13   299     - | 2880    261
    2 |     5    15     4    18    10     7    20     8   365     - | 2880    308
    3 |     6    17     5     9     9     9    18    18   983     - | 2880    386
    4 |     6    17     6    12     8    10    16    11   244     - | 2880    197
    5 |     6    17     5    23    11     7    22    14   758     - | 2880    596
    6 |     5    14     3    13     9     6    27    11   292     - | 2880    283
    7 |     6    18     4     9     8     6    14     8   814     - | 2880    268
    8 |     5    17     4    12    10     8    12    12  1201     - | 2880   1183
    9 |     5    18     5    10     9     8    16     8   215     - | 2880    166
   10 |     7    16     6    15    14     6    34    13   429     - | 2880    256
   11 |     6    14     4    17     9     6    18    16   387     - | 2880    275
   12 |     5    14     7    12     9     7    27    11   506     - | 2880    447
   13 |     5    19     5    14     9     8    18    12   496     - | 2880    346
   14 |     6    15     7    10    10     7    46    12   391     - | 2880    175
   15 |     6    18     7    15     9     8    18    10   611     - | 2880    282
   16 |     6    16     4     9     8     6    25    15   438     - | 2880    460
   17 |     6    16     3    11     8     7    24    15  1234     - | 2880    380
   18 |     5    16     5    10    10     8    35    15   468     - | 2880    240
   19 |     5    16     4    12    10     7    37    16   315     - | 2880    242
   20 |     6    15     4     X     7     6    17     9   398     - | 2880    294
   21 |     5    16     4     7     9     8    17    12   442     - | 2880    282
   22 |     7    17     8    17     9     7    12     8   491     - | 2880    149
   23 |     7    15     7     X    11     6    69    21   239     - | 2880    139
   24 |     6    18     4    10     8     6    17     6   293     - | 2880    167
   25 |     6    17     4    11     9     6    25     8   681     - | 2880    151
   26 |     6    15     4     9     8     5    31    13   272     - | 2880    161
   27 |     4    17     4    12    11     8    22    13   518     - | 2880    374
   28 |     8    15    10    21    11     8    29    15   697     - | 2880    640
   29 |     5    15     5    12    12     9    19    10   680     - | 2880    289
   30 |     7    17     5    19     8     7    20    11   463     - | 2880    142
   31 |     6    18     6    13     8     6    13     6   838     - | 2880    299
   32 |     6    17     6    11    12     7    15    11   680     - | 2880    181
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     9     -     -    20    13     -     -     9     -     - |  288   5086
 ABPO |     5     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   2467
 ADIS |     -     -     -    11     7     -     -     -     -     - |  288   5891
 ALBH |     7    11     -    14     -     -    17    10     -     - |  288    685
 ALGO |     9     9     9    11     -     -    16     6     -     - |  288    152
 ALIC |     5     -     5    10    11     -     -     -     -     - |  288   6907
 AREG |     4     -     5     -    10     -     -     7     -     - |  288   5446
 ASCG |     9     -    10     -    12     9     -    11     -     - |  288   8111
 AUCK |    11     -     8    18     -     -     -     -     -     - |  288   2831
 BADG |     5     7     -     -     -     5     -    10     -     - |  288     19
 BAKE |     7     -     7    10     9     -     -     -     -     - |  288   2431
 BAKO |     7     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  285   6569
 BARH |     7     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  288   3230
 BHR4 |     -     -     7     -     -     9    35     -     -     - |  288    684
 BJFS |    10     -     6    13    10     -     -     -     -     - |  288   3349
 BOGT |    10     -     9    19    10     -     -     9     -     - |  288   6616
 BOR1 |     7    30     -    19     -     -     -    12     -     - |  288     20
 BRAZ |     7     -     5    14     -     -     -     -     -     - |  288   5868
 BREW |     9    26     -     -     -     -    17     -     -     - |  247     40
 BRFT |    11     -    12    21    18    12     -     9     -     - |  288   2548
 BRST |     9     -     8     -    15     -     -     9     -     - |  288   1263
 BRUX |     6     -     -    15     7     5     -     7     -     - |  288     19
 CAS1 |     4     -     5     -     8     -     -    11     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |    12     -    12    17    16    13     -     9     -     - |  288   3028
 CEBR |     -    30     9     -     -     -    28    15     -     - |  284     29
 CEDU |     9    18     7    12     -     -     -     -     -     - |  288   2876
 CHAN |     -    25     -    20     -     -    35    19     -     - |  286    101
 CHOF |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  274    >>>
 CHPG |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   3733
 CHPI |     4     -     -    10     -     -     -     7     -     - |  288   5239
 CHTI |     7     -     -    13     8     8     -     8     -     - |  288   2402
 CHUR |    12    14     8    14     -     X     -    16     -     - |  288   2742
 CKIS |     9     -     9     -    14    10     -     -     -     - |  288   7026
 CKSV |     -     -     9    23     -     -     -     -     -     - |  281   1706
 CNMR |    10     -     -    21     -    10     -     -     -     - |  288   5305
 CORD |     6     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  287   3940
 CPVG |     8     -     6     -    10     7     -     7     -     - |  288  15940
 CRO1 |    12    12     9    21    13     -    20    20     -     - |  288     30
 CUSV |     -     -     -    15     -     8     -     8     -     - |  288   6453
 CZTG |     -     -    22     -     X    29     -    13     -     - |  217   8099
 DAEJ |    14     -     -    24    18    16     -    13     -     - |  288   3146
 DARW |     6     -     6    11    12     8     -     4     -     - |  288   3026
 DAV1 |     6     -     6     7    10    11     -     8     -     - |  288   2723
 DGAR |    10     -    10    14    13     7     -     7     -     - |  288   1807
 DJIG |     -     -    11     -    17     9     -    10     -     - |  288   3603
 DLF1 |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1198
 DRAO |     7     8     7    14     -     -     -     7     -     - |  288     33
 DUBO |    14     -    15    19    17     -     -    17     -     - |  288  23943
 DYNG |     5     -     -     -     8     -     -    10     -     - |  288   2961
 FAA1 |     8     -    10    17    14     -     -     8     -     - |  288  13454
 FAIR |     9    10    11    15    15     9     -     9     -     - |  288   2357
 FALK |     -     -     -    13     -     7     -     -     -     - |  288   2701
 FLIN |    14     -     9    16    13     -     -     -     -     - |  288   1499
 FLRS |     7     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   2619
 GAMB |     -     -    10     -    17    13     -    10     -     - |  288   6177
 GAMG |     -     -     6    15    12     -     -     -     -     - |  288   2817
 GLPS |     9     -     7    21    13     8     -     5     -     - |  288   1829
 GLSV |     7     -     7    14    10     -     -     -     -     - |  288   5418
 GODE |    11     -     -    18    15     -    21    18     -     - |  288     56
 GODZ |    11    11    11     -     -     -     -    13     -     - |  288   5561
 GOL2 |     8    24     -     -     -     -     -    11     -     - |  285    142
 GOLD |     9     -     8    14     -     -     -    12     -     - |  288    112
 GOP6 |     8     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  285   3236
 GOPE |     7     -     -    15     -     -     -    10     -     - |  288    760
 GRAC |     6     -     -    15    11     -     -     -     -     - |  288   5090
 GRAS |     8     -     6    14     -     -     -     -     -     - |  288   1531
 GRAZ |    10    20     8    15     -     -     -     -     -     - |  288   3491
 GUAM |    15     -    10    20     -     -     -    12     -     - |  288   2271
 HARB |     7    16     5     8    11     -     -     6     -     - |  288   1445
 HERS |     8    11     5    10     -     -    14     -     -     - |  288     21
 HERT |     7     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3988
 HLFX |     6     7     -     -     -     6     -     -     -     - |  288   2659
 HNLC |     9     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  282   3500
 HOB2 |     4     9     -     9     -     -    19     9     -     - |  288    132
 HOFN |    11     -     7    15    16     -     -     7     -     - |  288   2698
 HOLB |     8     -     -    16    14     9     -     8     -     - |  288   2553
 HRAG |     5     -     -     -     8     -     -     9     -     - |  287     27
 HRAO |     5     8     -    10     -     -     -    11     -     - |  288    352
 HYDE |     9     -    11    15    12     8     -     -     -     - |  288   3035
 IENG |     7    16     -    11     -     -     -    10     -     - |  288     39
 IISC |     7     -     -    16     -     -     -    13     -     - |  287   2954
 INVK |     6     -     -    12     7     -     -     -     -     - |  288   3403
 IQAL |     5     -     4     -     -     -     -     7     -     - |  288   2771
 IRKJ |     7    17     5    12     -     -     -     -     -     - |  282     61
 JFNG |     9     -     -     -    13     -     -    17     -     - |  287   2716
 JOZ2 |     8     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4910
 JOZE |     9    17     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   3435
 JPLM |     -    24     -    20     -     -     -     -     -     - |  273   1714
 KARR |     X     -     7     7    11     5     -     -     -     - |  288   3151
 KERG |     7     9     8    14     -     7     -     8     -     - |  288   8038
 KIR8 |     3     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  150   1416
 KIRU |     6    19     5    14     9     -     -     7     -     - |  288   4011
 KIT3 |    11     -     7    14    10     -     -     -     -     - |  288   2793
 KOKB |     7    18     -    15     -     -    19    15     -     - |  288    157
 KOKV |     9     -     9    17     -    11     -    15     -     - |  288    165
 KOUC |     -     -     9    23     -     -     -     -     -     - |  268   3370
 KOUG |    13     -     -     -    18     7     -     8     -     - |  288   2123
 KOUR |    16     -    14    20     -     -    34    11     -     - |  288     37
 KRGG |     8     -     -    13    11     -     -    11     -     - |  288   7937
 KZN2 |    10     -     9     -     -     -     -    10     -     - |  288   3781
 LAUT |    14     -    12     -     -    13     -     -     -     - |  288   2780
 LMMF |    13     -     -     -    17     8     -     -     -     - |  288   8324
 LPGS |    10    14     9     -    14     -     -    15     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     6     -     6    14    11     7     -     4     -     - |  288   2588
 MAL2 |    13     -    12    19    14     -     -     9     -     - |  288  16739
 MANA |    10     -     -    23     -     -     -     -     -     - |  280   7946
 MAR6 |     7    15     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2609
 MAR7 |     4     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   1368
 MAS1 |     7    10     7    17    14     -     -     8     -     - |  288   5114
 MATE |     9    14     7    12     -     -     -    13     -     - |  288     62
 MAW1 |     5     -     6     8    10     -     -    11     -     - |  288   2509
 MAYG |    10     -    10     -    15     -     -    10     -     - |  288   5924
 MBAR |     -     -     4     8     -     7     -     8     -     - |  288   6063
 MCIL |    18     -    13    18     -     -     -    18     -     - |  287   4308
 MCM4 |     8    15     7    10    17    20     -     8     -     - |  288   5138
 MDO1 |    10    12    11     -     -     -     -     6     -     - |  288   1959
 MDVJ |    14     -    13    20     -    12     -    18     -     - |  288     34
 METG |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   3248
 MGUE |     7     -     7     -     9     6    26    10     -     - |  288     18
 MIZU |     7    24     -    17     -     -     -    13     -     - |  288   2469
 MKEA |     7     -     8    11     -    10     -     9     -     - |  288     52
 MOBS |     7     -     6     -     9     6     -     -     -     - |  288   2901
 MONP |    16     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  249   2559
 MQZG |     9     -     7     -     -     9     -     -     -     - |  288   4037
 NANO |     8     -     7    16     -     -     -     -     -     - |  288   2211
 NICO |    15     -     8    20    14     -     -     -     -     - |  288   4764
 NIST |     6    18     -    18     -     -     -     8     -     - |  288     27
 NKLG |     9     -     9    14    11     9     -     8     -     - |  288   4192
 NLIB |    16     -    12    19    17     -     -    24     -     - |  288     44
 NNOR |     6    21    10     -    17     7     -     6     -     - |  288     51
 NOT1 |     6     -     -     -     -     6     -     9     -     - |  288     42
 NOVM |     5    22     -    15     -     -     -     -     -     - |  288     31
 NRC1 |     5     9     -    11     -     -    18    11     -     - |  288     52
 NYA1 |     7     -     5    10     -     -     -     6     -     - |  288   2393
 NYA2 |     5     -     -    12     7     -     -     -     -     - |  288   1105
 NYAL |     3     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   1387
 OHI2 |     6     -     4    15     -    11    18     7     -     - |  288    265
 OHI3 |     -     -     5     -     8     -     -    11     -     - |  288    262
 ONS1 |     4     -     -     -     6     -     -     7     -     - |  288   1363
 ONSA |     7    11     5    12     -     -    16     9     -     - |  288     16
 OPMT |     5    21     -    17     -     -     -     -     -     - |  288     28
 OUS2 |     7     -     5    10    11     -     -     5     -     - |  288   2355
 OWMG |     -     -     4     -     8     -     -     -     -     - |  288   2759
 PADO |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   3307
 PALM |     -     -     -     8     5     -     -     -     -     - |  288   2151
 PDEL |     8     -     6    16     -     -     -    11     -     - |  288   2033
 PERT |     8    21     8     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 PIE1 |    10     6     -    22    14    11    23    16     -     - |  288     23
 POL2 |     7     -     7    11     -     8     -     5     -     - |  288   7227
 POLV |     9     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  282   5873
 POTS |     6     -     6     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 POVE |     8     -     7    14     -     -     -     -     -     - |  288   4900
 PRDS |     9    18     -    16     -     -    23    10     -     - |  288     54
 PTGG |     -     -     7     -    12     -     -     8     -     - |  288   4998
 QAQ1 |     7     6     6     9     -     5     -     6     -     - |  288 121177
 QUIN |     6     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   4702
 RABT |     7     -     -    12     -     7     -     8     -     - |  288   5867
 RAEG |     -    10     -     -     -     4     -     -     -     - |  288   4000
 RAMO |     7     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REDU |     5     -     4     -     -     -     -    20     -     - |  288   1549
 REUN |     7     -     6    10     9     7     -    11     -     - |  288   3259
 REYK |    11     -     -    13    17     -     -    10     -     - |  288   2021
 RGDG |     6     -     -     -     9     -     -    10     -     - |  288   2568
 RIO2 |     6     -     5    15     -     -     -     6     -     - |  288   7932
 RIOP |     6     -     -    16     -     6     -     -     -     - |  288   5000
 SALU |     8     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  277   6811
 SAMO |    17     -    14     -     -    16     -    12     -     - |  288   7978
 SANT |     7     -     -    16     -     -     -     6     -     - |  288   3006
 SAVO |    18     -    13    23     -     -     -     -     -     - |  288   7147
 SCH2 |     5     6     5    10     -     -     -     6     -     - |  288   3418
 SCOR |     6     -     7    11     7     6     -     8     -     - |  288   2198
 SCRZ |    14     -    10     -    15     -     -     -     -     - |  245   7971
 SCUB |     9     -    12    20    16    14     -    11     -     - |  288   7808
 SEYG |    12     -    10     -    14    10     -     8     -     - |  288   3965
 SFER |     -    11     7    10    13     -     -     -     -     - |  288     33
 SGOC |     8     -    10     -    14     -     -     9     -     - |  288    >>>
 SOFI |     9     -     7    12     -     -     -     -     -     - |  288   6219
 SPT0 |     5     7     -    12     -     -    17    11     -     - |  288     17
 SSIA |    12     -    13    22    14    12     -     6     -     - |  288   6540
 STHL |     8     -     7    16     -     9     -     7     -     - |  288   7138
 STK2 |     8     -    12     -    13    12     -     8     -     - |  288   2915
 STR1 |     -    15     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   2608
 SUTH |     8     -     -    12    12     -     -     9     -     - |  288   2041
 SUTM |    10     7     8     -    11     6     -     -     -     - |  288    >>>
 SUWN |     7    19     -    22     -     -     -    23     -     - |  288   3374
 SVTL |     -    15    10     -    14     -    38    21     -     - |  288    147
 SYDN |     8     -     -    17     -     -     -    12     -     - |  283   1054
 SYOG |     6     -     5    12     9     7     -     4     -     - |  288   2565
 TASH |     7     -     -    12    10     -     -     9     -     - |  288   6652
 THTG |     7     -     -     -    11     -     -    12     -     - |  288   1170
 THTI |    11    22    11    16     -    12     -    10     -     - |  288   8777
 THU2 |     6     -     5    10     -     -     -     6     -     - |  288   2321
 TIDB |     5     7     -    10     -     -    15     7     -     - |  288     37
 TLSE |     7    25     8    12     8     -     -     -     -     - |  288   7434
 TLSG |     -     -     -    11     7     -     -     -     -     - |  288    508
 TONG |    11     -     9     -     X     -     -    11     -     - |  288   2524
 TOW2 |     8     -     8    10    14     7     -     6     -     - |  288   2476
 TRO1 |     5     -     6    12     7     5     -     -     -     - |  288   1356
 TSK2 |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   2792
 TSKB |     9    12     -    19     -     -     -     -     -     - |  288   4120
 TUVA |    11     -    10     -     -     -     -     7     -     - |  288   5738
 TWTF |    13    11     -    24    11     -     -    13     -     - |  288     37
 UCAL |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   2181
 UFPR |     6     -     7    13     -     8     -     -     -     - |  288   4811
 ULAB |    11     -     8     -    12     -     -    11     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1204
 UNSA |    10     -     9    21     -    13     -     8     -     - |  288   4634
 URUM |     7     -     6     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 USN7 |     8    23     -    16     -     -     -     -     -     - |  288     39
 USUD |     7    28     -    17     -     -    22     -     -     - |  288     36
 VILL |     6    21     7    12    11     -     -    19     -     - |  288   1371
 VIS0 |     5     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   3420
 VOIM |     9     -     8     -    12     -     -     8     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     5     -     -    11     -     -     -    10     -     - |  288     21
 WARK |     9    21     -     -    14     -     -    10     -     - |  288   3036
 WHIT |     5     7     6     9     -     -     -     5     -     - |  288  27050
 WILL |     5     8     -    14     -     -     -     7     -     - |  288   2185
 WIND |     5     -     5     -     8     -     -     9     -     - |  288    >>>
 WSRT |     8    10     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   3163
 WTZR |     6     -     6     -     -     -     -     8     -     - |  288   5501
 WTZS |     5     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288    852
 WUH2 |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  284    >>>
 WUHN |    12    26    12    18     -     -     -    13     -     - |  288   2838
 XMIS |    11     -    14    15     -    14     -    13     -     - |  288   4653
 YAR2 |     3    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YARR |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   2189
 YEL2 |    10     -    10     -    16     -    28     9     -     - |  288     31
 YELL |     9    12     -    15     9     -     -    14     -     - |  288     44
 ZAMB |     7     -     7     8     -     6     -     7     -     - |  288   4519
 ZECK |    14    21    14    15     -     -    33    23     -     - |  288     43
 ZIM2 |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4910
 ZIMM |     5     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   5536
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    16     6    14    10     8    26    11   589     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   DAV1  | 2218-0 21:00:00 |        1581
grg |   KIRG  | 2218-0  0:10:00 |       -2187
grg |   KIRG  | 2218-0  0:15:00 |        1351
grg |   KIRG  | 2218-0  0:20:00 |       -1833
grg |   KIRG  | 2218-0  0:25:00 |        2068
grg |   KIRG  | 2218-0  0:30:00 |       -3285
grg |   KIRG  | 2218-0  0:35:00 |        1975
jpl |   BADG  | 2218-0  9:00:00 |         750



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MDVJ |   288   285     1   288     2.57     3.89     1.69     1.69   | 4.87e-14  1.53e-14  3.29e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     2.87     3.89     1.73     1.73   | 2.70e-14  8.31e-15  6.94e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     2.45     3.89     3.85     3.85   | 2.36e-14  8.20e-15  1.60e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.62     3.89     3.67     3.67   | 2.61e-14  1.05e-14  2.89e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     3.35     3.89     1.42     1.42   | 2.11e-14  6.14e-15  4.87e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.45     3.89     3.84     3.84   | 1.79e-14  5.61e-15  2.63e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.16     3.89     3.85     3.85   | 3.64e-14  4.82e-15  8.03e-16 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.54     3.89     2.44     2.44   | 6.92e-14  1.27e-14  1.61e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.32     3.89     3.41     3.41   | 2.31e-14  6.05e-15  2.04e-15 |
 USUD |   288   285     2   288     2.21     3.89     1.94     1.94   | 4.15e-14  1.50e-14  3.82e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     2.86     3.89     3.85     3.85   | 4.18e-14  9.57e-15  2.11e-15 |
 ZECK |   288   279     3   288     2.76     3.89     1.10     1.10   | 6.72e-14  1.84e-14  4.22e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.62     3.89     2.96     2.96   | 2.02e-14  6.05e-15  2.08e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     2.66     3.89     2.30     2.30   | 3.77e-14  9.88e-15  3.34e-15 |
 NOT1 |   288   285     1   288     2.11     3.87     3.85     3.85   | 5.14e-14  1.13e-14  3.01e-15 |
 CEBR |   284   284     0   284     3.15     3.83     2.67     2.67   | 3.88e-14  7.32e-15  2.61e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.97     3.59     0.75     0.75   | 3.84e-14  8.60e-15  1.03e-14 |
 SFER |   288   288     0   288     1.96     3.56     1.14     1.14   | 5.17e-14  1.07e-14  1.90e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.92     3.40     0.94     0.94   | 4.47e-14  6.81e-15  4.41e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.90     3.34     0.54     0.54   | 4.88e-14  9.12e-15  2.70e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.83     3.12     0.73     0.73   | 4.16e-14  1.13e-14  2.28e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.70     2.68     1.19     1.19   | 4.54e-14  1.01e-14  2.03e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.67     2.59     1.82     1.82   | 5.48e-14  1.34e-14  4.08e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     1.57     2.30     0.24     0.24   | 2.88e-14  1.04e-14  6.46e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.38     1.76     1.25     1.25   | 7.23e-14  1.26e-14  4.99e-15 |
 GOL2 |   285   285     0   285     1.21     1.38     0.38     0.38   | 8.16e-14  1.19e-14  5.09e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.09     1.10     0.91     0.91   | 9.28e-14  1.32e-14  3.06e-15 |
 IRKJ |   282   279     1   282     0.99     0.93     0.38     0.38   | 6.79e-08  3.81e-09  1.23e-09 |
 TIDB |   288   287     1   288     0.95     0.83     0.45     0.45   | 9.79e-14  9.92e-15  3.61e-15 |
 CHAN |   286   286     0   286     0.93     0.82     0.14     0.14   | 1.14e-13  3.75e-14  1.84e-14 |
 BREW |   247   247     1    62     0.59     0.80     0.82     0.82   | 3.08e-13  4.69e-14  2.31e-14 |
 KOKV |   288   288     0   288     0.92     0.78     0.91     0.91   | 3.88e-14  7.98e-15  1.01e-14 |
 HOB2 |   288   288     0   288     0.86     0.69     0.68     0.68   | 2.51e-14  5.55e-15  5.87e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     0.80     0.59     0.23     0.23   | 2.77e-14  9.24e-15  4.31e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     0.65     0.39     0.40     0.40   | 3.04e-14  6.99e-15  1.44e-15 |
 ALGO |   288   288     0   288     0.60     0.33     0.38     0.38   | 3.07e-14  6.33e-15  5.57e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     0.58     0.32     0.36     0.36   | 2.50e-14  6.12e-15  1.50e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     3.84     0.27     3.85     3.85   | 6.58e-14  2.44e-14  1.65e-14 |
 G32  |   288   280     3   288     1.41     0.25     2.95     2.95   | 7.20e-14  2.33e-14  1.21e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     1.28     0.25     3.85     3.85   | 5.52e-14  2.15e-14  1.89e-14 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.50     0.23     0.11     0.11   | 5.61e-14  1.50e-14  2.94e-14 |
 G14  |   288   287     0   288     1.17     0.22     3.85     3.85   | 5.70e-14  2.09e-14  1.98e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     3.84     0.19     3.85     3.85   | 4.67e-14  1.58e-14  1.83e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     3.84     0.18     3.85     3.85   | 5.34e-14  1.70e-14  1.16e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     3.84     0.18     3.85     3.85   | 6.75e-14  2.33e-14  1.92e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.79     0.13     0.87     0.87   | 7.40e-14  2.45e-14  3.84e-14 |
 G24  |   288   288     0   288     1.26     0.13     0.43     0.43   | 6.61e-14  1.01e-14  3.95e-15 |
 NNOR |   288   288     0   288     0.36     0.12     0.22     0.22   | 4.23e-14  1.43e-14  2.82e-15 |
 G09  |   288   284     1   288     1.55     0.10     0.34     0.34   | 6.00e-14  2.15e-14  1.87e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.21     0.04     0.55     0.55   | 3.64e-13  1.18e-13  6.45e-14 |
 WTZS |   288   288     0   288     0.21     0.04     0.03     0.03   | 3.93e-13  1.14e-13  1.15e-13 |
 G27  |   288   288     0   288     3.84     0.03     1.98     1.98   | 4.81e-14  2.37e-14  2.19e-14 |
 BHR4 |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.22     0.22   | 5.08e-13  1.33e-13  6.45e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.28     0.02     3.85     3.85   | 6.87e-14  2.42e-14  3.54e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.18     0.02     1.05     1.05   | 5.92e-13  7.43e-14  3.95e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.25     0.25   | 5.87e-13  6.06e-14  2.28e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.56     0.56   | 6.03e-13  6.58e-14  5.97e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.85     0.85   | 7.18e-13  6.06e-14  3.46e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.23     0.01     0.54     0.54   | 6.66e-13  6.59e-14  1.55e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.22     0.01     0.77     0.77   | 8.08e-14  3.01e-14  1.36e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.10     0.10   | 7.01e-13  7.43e-14  3.14e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.28     0.28   | 6.86e-13  7.26e-14  2.17e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.14     0.01     1.22     1.22   | 6.75e-13  7.09e-14  6.03e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.33     0.33   | 7.14e-13  6.79e-14  2.10e-14 |
 G13  |   288   287     0   288     0.20     0.00     0.11     0.11   | 6.80e-13  8.29e-14  3.08e-14 |
 ABPO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AUCK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  5.11e-13  2.01e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-14  1.01e-14  1.89e-15 |
 CEDU |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.93e-12  3.79e-13  2.78e-13 |
 CHUR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   288   258     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.35e-12  9.38e-13  2.88e-13 |
 DARW |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-12  5.29e-13  2.92e-13 |
 DGAR |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-12  6.77e-13  1.42e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.67e-14  7.83e-15  2.49e-15 |
 FAIR |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-12  9.14e-13  1.46e-13 |
 FLIN |   288   268     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.68e-12  4.21e-13  1.69e-13 |
 FLRS |   288   269     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  9.07e-13  2.89e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.02e-14  4.84e-14  2.12e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.17e-13  9.75e-14  7.20e-14 |
 G06  |   288   278     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-13  2.54e-14  2.41e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  3.55e-13  1.49e-13 |
 G10  |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-13  5.07e-14  2.55e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.76e-13  1.02e-13  4.33e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.86e-13  1.08e-13  3.22e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  1.15e-13  3.05e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.84e-13  6.46e-14  2.78e-14 |
 GLPS |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.77e-12  7.12e-13  2.13e-13 |
 GODZ |   287   216    32     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.42e-12  8.95e-13  3.70e-13 |
 GRAS |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  5.17e-13  1.86e-13 |
 GUAM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.70e-13  5.72e-13  1.63e-13 |
 JOZ2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KARR |   288   272     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-12  4.45e-13  3.37e-13 |
 KIRU |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-13  5.79e-13  4.03e-13 |
 KOUR |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.39e-14  1.90e-14  2.93e-15 |
 MAC1 |   288   268     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.59e-12  5.43e-13  1.05e-13 |
 MAR6 |   288   255    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-12  6.05e-13  2.52e-13 |
 MAW1 |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.56e-12  4.00e-13  3.12e-13 |
 MDO1 |   288   274     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-12  8.71e-13  2.05e-13 |
 MIZU |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 MOBS |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-12  3.51e-13  2.12e-13 |
 NANO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  3.32e-13  2.32e-13 |
 NYA1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-12  8.06e-13  1.57e-13 |
 NYAL |   288   273     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.62e-12  3.90e-13  1.09e-13 |
 OUS2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-12  2.85e-13  6.69e-14 |
 PDEL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 QUIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 REYK |   288   246    30     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.92e-11  2.85e-12  3.17e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 STR1 |   288   260     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.97e-12  5.54e-13  1.65e-13 |
 SUTH |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-12  6.91e-13  1.45e-13 |
 SUWN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 SYDN |   283   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.52e-13  2.61e-13  7.65e-14 |
 SYOG |   288   266    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  1.10e-12  2.74e-13 |
 TLSE |   288   266    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-12  1.28e-12  2.56e-13 |
 TOW2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.26e-12  3.44e-13  2.06e-13 |
 TRO1 |   288   271     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-12  5.98e-13  1.39e-13 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-26  1.50e-27  2.50e-28 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.46e-12  5.36e-13  1.41e-13 |
 WAB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.52e-14  6.26e-15  1.54e-15 |
 WILL |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.83e-12  3.93e-13  1.95e-13 |
 WSRT |   288   261     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.70e-12  5.77e-13  3.02e-13 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-14  4.49e-15  1.95e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.62e-14  3.16e-14  4.31e-14 |
 GOLD |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-14  8.93e-15  5.39e-15 |
 UNSA |   287   178    55     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.19e-11  9.20e-12  1.91e-12 |
 IISC |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 THU2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HOLB |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.83e-12  3.21e-13  1.69e-13 |
 BRST |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.96e-12  6.08e-13  8.00e-14 |
 PADO |   288   258     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-12  4.69e-13  2.36e-13 |
 IENG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.49e-14  9.44e-15  2.16e-15 |
 PALM |     1     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   |        -         -         - |
 BAKE |   288   270     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-12  1.06e-12  1.78e-13 |
 MONP |   249   249     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  4.58e-13  1.44e-13 |
 SCOR |     1     1     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VIS0 |   288   257     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-12  7.20e-13  2.48e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SVTL |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.95e-14  1.75e-14  6.69e-15 |
 CHTI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  6.93e-13  1.63e-13 |
 TASH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 YARR |   288   274     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  3.97e-13  2.33e-13 |
 STK2 |   288   259     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-12  7.72e-13  3.23e-13 |
 MQZG |   288   279     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.14e-12  9.38e-13  1.72e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 UNB3 |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  4.26e-13  1.21e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-13  3.17e-13  1.03e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.24e-13  1.53e-13  8.17e-14 |
 NYA2 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-12  3.09e-13  9.86e-14 |
 DYNG |   288   248     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.31e-12  8.64e-13  1.96e-13 |
 CHOF |   274     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HRAG |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.29e-14  5.72e-15  4.49e-15 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  4.56e-13  1.74e-13 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.56e-13  5.38e-13  2.61e-13 |
 UCAL |   288   263     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.83e-12  4.91e-13  1.35e-13 |
 WARK |   288   284     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  6.24e-13  2.05e-13 |
 THTG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-13  3.76e-13  1.07e-13 |
 BADG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-14  6.71e-15  2.41e-15 |
 LAUT |   288   250     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  6.08e-13  2.97e-13 |
 DJIG |   288   246    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-12  9.26e-13  1.94e-13 |
 OWMG |   288   286     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  4.83e-13  1.66e-13 |
 DLF1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  4.14e-13  1.43e-13 |
 GOP6 |   285   270     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  5.19e-13  2.47e-13 |
 CKSV |   281   279     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.17e-12  6.13e-13  1.91e-13 |
 MAR7 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  4.18e-13  1.76e-13 |
 GRAC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KIR8 |   150   147     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.70e-12  7.27e-13         - |
 TLSG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.07e-13  1.61e-13  5.07e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.90e-21  1.26e-19  4.17e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     ABPO      ABPO      NNOR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
