
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2195   Day: 4   MJD: 59613                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3072      0     -38       0    788    788      0   1708   1708      0    0.00
 cod |   288     0  31258    304    -740       9     15     20     12    196    175    203   14.93
 emr |   288     0  27462     16   -1562    1396     20     20     19    124    101    134   11.81
 esa |   288     0  35908   1152    1884   -6068     16     18     16    275    148    307   14.64
 gfz |   288     0  35039     52      50    -219     12     13     12    156    167    152   20.85
 iga |    96     0   2976     15      47       6     43     43      0    143    143      0    0.00
 igc |   288     0   8640      3   -1000     172     98     98      0    829    829      0    0.00
 igu |    96     0   2880      0      44       9   1763   1763      0   4093   4093      0    0.00
 jpl |   288     0  27543    258    8259    -846     13     12     14    176     93    204   19.65
 ngs |    96     0   2976      5     -70      49    761    761      0   1649   1649      0    0.00
 usn |   288     0  25719      0   -1167     518    135    175    111    598    335    691    0.00
 whu |   288     0   8635    288     -74    -209     14     14      0     74     74      0   18.12

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -598    -2   -55   -41   -61   119  -115   980   175   -28   233   -49 |
    2 |   200  -112    66  -133   102    74  -151   -43   -14   246   154    54 |
    3 |  1775    61    42  -136    79     8  -562 -3939   -41  1325   405   -15 |
    4 | -2747    42  -107   -60     -   -63  -151     -   119 -2872   121   -45 |
    5 |  -691     1    74  -194    75   138  -127 -1402   -48  -987   312    74 |
    6 |   732   128   -23  -150    75   -14  -690   -67    46   816   272  -106 |
    7 |    42   -28    45  -109     4    48   629 -2183    46   -20   289    27 |
    8 |  4209   224    42   -65   -80    91  -431  9466   -24  4068   314   -40 |
    9 |   -35    67   -17  -151    63  -118    22   -75    63   105   220   -63 |
   10 |  -575   323    -6   -74  -101    99   213 -1573   -68  -313   436   -13 |
   11 |  -552   265  -122  -198    18   -31     - 13019     -  -713    93     - |
   12 |   555    -8   -23  -126    25    -4   454  -326   105   480   342   -19 |
   13 |  1406   163   -63   -34   -29   -46   422   440   -11  1325   287   -21 |
   14 | -2221   117  -161  -121    90  -109    26  -136    81 -2254   122   -85 |
   15 |  1050   -52   111  -140    67   128   449 -1227   -42   712   422    52 |
   16 |   257  -145    92  -154    44    14   716   598     8   362   119   125 |
   17 |  -621    75   -36  -340   105    -5     5 -1596    16  -366   283    99 |
   18 | -2692    96  -142  -155   124  -151  -373 -2443    99 -2876     -  -112 |
   19 | -2190  -101    75  -242    74    11   276 -1814   -41 -1896   325   189 |
   20 |  -130   -74   127  -157   119    10  -105 -1450   -60  -178   239    33 |
   21 |   315  -284     8   -31    69    33    -1  -540   101   407    90    65 |
   22 |    48   346   358     X  -814  -641 -2802  -626   251  -175  -335     X |
   23 | -2370    80   -90  -129    65   -75  -765  -441    56 -2419   131   -38 |
   24 |   -81   275    17  -172  -137    22   664 -3212    69   -31   400   -16 |
   25 |  -428   281    79  -188   -87    63   408 -1412    38  -346   477   -73 |
   26 |  -930   248    -1   -90   -58   -17   340  -740   -27  -694   114   -34 |
   27 |   921   177    85  -138  -164   123  -199 -7384   149   794   351   -64 |
   28 |  1438  -176   -42   -25   108   101     -  4852     -  1191   177    68 |
   29 |  2669   -31    43  -166   111    90   -46  3982    10  2598   344    -6 |
   30 |   272   115    12  -144  -113   -53   435  -750   173   234   295   -43 |
   31 |  2006   243     9  -152   -80    15   705    10   -16  1693   239    26 |
   32 | -1066     X    17   -35    31     -   703     -   -17     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -  -141     -     -     -     -   105     -     -     - |
 AJAC |     -  -403     -     -   289     -     -     -     -     -  -905     - |
 ALBH |     -    73   -92     -     -     -     -     -     -     -    -1     - |
 ALGO |     -   146    14     -  -113     -     -     -     -     -   251     - |
 ALIC |     -     5     -    -5     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREG |     -    36   -46     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     1   -51  -161    65     -     -     -    81     - -1616     - |
 ASCG |     -     -     -   706   -70     -     -     -  -451     - -2312     - |
 BADG |     -     -    32   -94    -4     -     -     -    55     -  -575     - |
 BOGT |     -     -     -  -204     -     -     -     -   152     -   194     - |
 BOR1 |     -   -75    94     -     -     -     -     -     -     -   365     - |
 BRUX |     -    51    30     -   -54     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -   -93    65     -     -     -     -     -  -704     - |
 CAS1 |     -  -112     -     -    80     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -   494   -46     -     -     -  -303     -     -     - |
 CEBR |     -     -     1    -1     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -     -  -100     -     -     -     -    74     -     -     - |
 CHAN |     -     -    72     -   -41     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -  -106    72     -     -     -    -1     -   179     - |
 CHTI |     -     -     -   390  -274     -     -     -     -     -   -44     - |
 CHUR |     -     -   105   -32   -36     -     -     -     -     -   303     - |
 CKIS |     -  -295     -     -   211     -     -     -     -     -     -     - |
 COCO |     -     -     -   -76     -     -     -     -    56     -     -     - |
 CPVG |     -  -598     -   909   104     -     -     -  -190     - -1505     - |
 CRO1 |     -     -  -107     -    61     -     -     -     -     - -2544     - |
 CUSV |     -     -     -  -130    84     -     -     -     8     -    73     - |
 CZTG |     -     -     -   435  -305     -     -     -     X     -     -     - |
 DAEJ |     -  -246   -47     -   202     -     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -     -     -   -73    51     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -    50     -   -40  -186     -     -     -   188     -   243     - |
 DJIG |     -     -     -  -105    46     -     -     -    30     -   208     - |
 DRAO |     -   269    51     -  -221     -     -     -     -     -  -760     - |
 DUBO |     -    33   -41     -     -     -     -     -     -     -   138     - |
 DYNG |     -    46     -   -47     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -   -85     -    87     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -   114     -   -65   -37     -     -     -     -     -   144     - |
 GAMB |     -     -     -   634   -60     -     -     -  -409     -  -254     - |
 GLPS |     -    98     -  -164    59     -     -     -   -15     -   126     - |
 GODE |     -   554   460     X  -657     -     -     -     -     -   569     - |
 GOL2 |     -     -   118   -95     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    73   -92     -     -     -     -     -     -     -    78     - |
 GOPE |     -   -43    54     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HARB |     -   -58   -49   -25     -     -     -     -    91     -     -     - |
 HLFX |     -     -    74   -59     -     -     -     -     -     -    95     - |
 HOB2 |     -   195   172  -766  -397     -     -     -   741     -     -     - |
 HOLB |     -   -44     -     -     -     -     -     -    33     -     -     - |
 HRAO |     -    43    70     -   -69     -     -     -     -     - -2023     - |
 IENG |     -    15   -19     -     -     -     -     -     -     -   151     - |
 IISC |     -     -     -   -35  -118     -     -     -   151     -   463     - |
 ISBA |     -     -     -   562     -     -     -     -  -418     -  -145     - |
 KARR |     -     6     -    -6     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KAT1 |     -     -     -    12    -8     -     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -     -     -   139     -     -     -  -148     -   605     - |
 KIRU |     -     -    40  -118    60     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -   -15     -  -118     -     -     -   134     -   185     - |
 KOKV |     -     -    42   -68    21     -     -     -     -     -   160     - |
 KOUG |     -    42   -53     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -    20    51   -86    18     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -  -625     -   637     -     -     -     -     -     -    84     - |
 LAUT |     -     -     -  -219    43     -     -     -   117     -     -     - |
 LCK4 |     -     -  -428   717     -     -     -     -  -202     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   469    73     -     -     -  -422     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -  -219   154     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   -45     -  -157   142     -     -     -     -     -     -     - |
 MADR |     -     -  -113  -116   142     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -64     -   -51    82     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -32   -21    29    14     -     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -  -359     -   204     -     -     -     -     -     -     - |
 MAYG |     -  -805     -   692   110     -     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -  -117   111     -     -     -   -30     -   -36     - |
 MCIL |     -     -  -291     -   165     -     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   108     -   -65     -     -     -     -   -33     -    17     - |
 MDVJ |     -    33  -168     -    71     -     -     -     -     -   338     - |
 METG |     -     9     -     -     -     -     -     -    -7     -     -     - |
 MGUE |     -    23   -45    13     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -     -   -36     -     -     -    38     -   147     - |
 NIST |     -   -48    61     -     -     -     -     -     -     -   377     - |
 NKLG |     -     2     -   -83    45     -     -     -    10     -   238     - |
 NLIB |     -     -   -25     -   -28     -     -     -    45     -    -6     - |
 NNOR |     -     -   -19  -180     -     -     -     -   145     -     -     - |
 NRC1 |     -    -9   -61     -    41     -     -     -     -     -    31     - |
 NTUS |     -     -     -   484     -     -     -     -  -360     -     -     - |
 NYA1 |     -  -497     -   507     -     -     -     -     -     -  -832     - |
 OHI2 |     -     -     -   -66    47     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -    -2     -     -     -     -     -     1     -     -     - |
 ONS1 |     -   -67    84     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -    18   -58     -    20     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -   -65     -  -145    20     -     -     -   137     -     -     - |
 PALM |     -     -     -     -    23     -     -     -   -24     -   252     - |
 PICL |     -     -     -   -87     -     -     -     -    65     -    86     - |
 PIE1 |     -     -   -45     -    26     -     -     -     -     -  -152     - |
 PNGM |     -     -     -   536     -     -     -     -  -399     -     -     - |
 POHN |     -     -     -   146  -103     -     -     -     -     -     -     - |
 POL2 |     -  -103     -     -    74     -     -     -     -     -     -     - |
 POLV |     -     -     -   458     -     -     -     -  -341     -     -     - |
 POTS |     -    68     -     -   -49     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    84  -106     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -     -  -183   143     -     -     -   -21     -     -     - |
 QAQ1 |     -     -     -   776  -545     -     -     -     -     -  -204     - |
 RAEG |     -     -    65     -     -     -     -     -   -39     -     -     - |
 REDU |     -     -   -14    11     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RGDG |     -  -258     -     -     -     -     -     -   196     -     -     - |
 RIO2 |     -   250     -    64  -224     -     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |     -  -483     -   759   222     -     -     -  -434     -     -     - |
 SANT |     -    13     -     -   -18     -     -     -    10     - -1359     - |
 SASK |     -     -     -  -154     -     -     -     -   114     -   167     - |
 SCH2 |     -   132     -  -135     -     -     -     -     -     -   182     - |
 SCOR |     -     -   230   -89   -69     -     -     -     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -  -244   125     -     -     -    50     -     -     - |
 SEYG |     -   -30     -   -90    60     -     -     -    26     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -   410     -     -     -     -  -306     -     -     - |
 SPT0 |     -    21   -26     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 STFU |     -    38     -     -     -     -     -     -   -29     -     -     - |
 STHL |     -   -14     -  -166   110     -     -     -    12     -   174     - |
 STJO |     -    -9     -     -     2     -     -     -     5     -    44     - |
 STK2 |     -     -   -29     -     -     -     -     -    18     -     -     - |
 SUTH |     -    45     -     -  -223     -     -     -   203     -   345     - |
 SUTM |     -     -     -  -254   179     -     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -     -   -40     -     -     -     -     -    24     -     -     - |
 SVTL |     -     -    51   -41     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -  -103  -116     -     -     -     -     -   146     -     -     - |
 SYOG |     -     -   244     X  -138     -     -     -     -     -     -     - |
 TASH |     -   113   140    70  -202     -     -     -     -     -     -     - |
 THTG |     -    -5     7     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -   213     -     -     -  -226     -   309     - |
 THU2 |     -     -     -  -120    84     -     -     -     -     -   280     - |
 TID1 |     -     0     1     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -  -174    -3   100     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -     -     -   -71   -63     -     -     -   117     -     -     - |
 TUVA |     -   -14     -  -112    39     -     -     -    54     -     -     - |
 TWTF |     -    74    28     -   -69     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -    16     -     -   -12     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    33  -240     -     -     -   230     -     -     - |
 URUM |     -   114     -  -254    97     -     -     -     -     -     -     - |
 VACS |     -     -     -   -38     -     -     -     -    28     -   176     - |
 VILL |     -   -41   123   -57     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |     -  -125     -  -140   303     -     -     -  -122     -     -     - |
 WAB2 |     -     5    -7     -     -     -     -     -     -     -   141     - |
 WARK |     -     -  -341   589  -222     -     -     -     -     -     -     - |
 WILL |     -   164     -  -167     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WIND |     -     -     -  -221   155     -     -     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -    -1     -     -     -     -     -     0     -     -     - |
 XMIS |     -  -417     -   665     -     -     -     -  -179     -     -     - |
 YAKT |     -     -     -    34   -24     -     -     -     -     -   309     - |
 YEL2 |     -   125     -  -128     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -     -   -27     -    15     -     -     -     -     -   112     - |
 YKRO |     -    26     -  -114   -27     -     -     -    95     -   147     - |
 YSSK |     -     -     -   -81    57     -     -     -     -     -   236     - |
 ZAMB |     -  -115     -     X    62     -     -     -    18     -   126     - |
 ZECK |     -    61    17  -103    16     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  1068    17    16    18    12    36    81   500    17  1097   107    16 |  288    313
    2 |   295    12    16    16     7    38    79   337    16   263   149    18 |  288    170
    3 |   908    15    26    18    11    36    88  2109    14   239   353    18 |  288    309
    4 |   262    21    21    13     -    53   159     -    10   301   221    19 |  288    174
    5 |  1087    14    19    17    10    28    79   837    12  1036   105    12 |  288    501
    6 |   426    11    15    15     7    36    60   369    14   452   156    10 |  288    214
    7 |   364    13    17    18    11    51    66   884    12   344   123    17 |  288    269
    8 |  2335    31    19    24    21    57   105  5908    13  2432   113    13 |  288   1205
    9 |   385    11    17    16     8    49    73   228    14   336   226    14 |  288    205
   10 |   612    19    22    24    11    35    65  1086    10   463   111    17 |  288    449
   11 |   564    12    17    10     9    50     -  3335     -   657   124     - |  288    390
   12 |   382    11    23    16     8    35    83   321    10   486   211    11 |  288    411
   13 |   380    14    17    15    11    28    89   461    12   363   196    11 |  288    276
   14 |   887    32    19    16    12    24   116   224    11   720   173    18 |  288    186
   15 |   695    15    24    17    10    30    94   478     8   637   121    12 |  288    357
   16 |   600    22    26    14     9    41    78   428     8   617   184     8 |  288    389
   17 |   595    31    21    22    10    34    59   780     9   764   144    10 |  288    418
   18 |   597    11    12    21    14    40   146  1007    11   598     -    12 |  288    177
   19 |   712    33    22    22    12    29    55   916    11   606   160     8 |  288    286
   20 |   625    21    25    17     9    31    70   555    13   570   125    12 |  288    343
   21 |   798    14    26    20    12    43    95   360     9   676   138    15 |  288    354
   22 |   461    25    27     X    46    90   112   229    23   491   199     X |  288    233
   23 |   237    26    12    27    14    52   177   144    11   251   160    12 |  288    211
   24 |   389    22    17    17    14    26    66  1837    12   359   146    11 |  288    169
   25 |   463    29    13    11    12    32   111   711    14   401   150    21 |  288    133
   26 |   471    23    32    34     7    22    89   404    14   506    86    17 |  288    149
   27 |   876    18    23    20    16    38    77  4609    17   851   187    11 |  288    525
   28 |   595    16    11    25    18    87     -  2017     -   505   120    11 |  288    465
   29 |  1720    24    12    15    11    41   114  2712    11  1710   210    14 |  288    497
   30 |   262    16    16    21    11    43    56   179    11   224   329    21 |  288     95
   31 |   460    23    17    11    10    37    64   349    11   620   109    15 |  288    302
   32 |   916     X    32    13    13     -   184     -    11     -     -     - |  288    182
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -    23     -     -     -     -    17     -     -     - |  288   3581
 AJAC |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -    76     - |  288   4334
 ALBH |     -    10    12     -     -     -     -     -     -     -   104     - |  288   2016
 ALGO |     -     7    11     -     7     -     -     -     -     -    44     - |  288     26
 ALIC |     -    10     -    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   5814
 AREG |     -     7     9     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   5688
 AREQ |     -     9    21    14    10     -     -     -    10     -    71     - |  288   5882
 ASCG |     -     -     -    15    11     -     -     -     8     -    95     - |  288   8969
 BADG |     -     -    15     9    10     -     -     -    11     -   125     - |  288     27
 BOGT |     -     -     -    15     -     -     -     -    11     -    81     - |  288   8634
 BOR1 |     -     6     7     -     -     -     -     -     -     -    71     - |  286   4054
 BRUX |     -    12    14     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 BSHM |     -     -     -    12     8     -     -     -     -     -    67     - |  288   2539
 CAS1 |     -     8     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -    23    22     -     -     -    35     -     -     - |  288   3921
 CEBR |     -     -    10     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 CEDU |     -     -     -    11     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   3758
 CHAN |     -     -    17     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     40
 CHPI |     -     -     -    13    10     -     -     -    10     -    41     - |  288   2553
 CHTI |     -     -     -    11     8     -     -     -     -     -    56     - |  288   8544
 CHUR |     -     -    17    10    11     -     -     -     -     -    67     - |  288   6173
 CKIS |     -    13     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   5730
 COCO |     -     -     -    14     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   6195
 CPVG |     -    15     -    43    13     -     -     -    15     -    72     - |  288   8765
 CRO1 |     -     -    29     -    17     -     -     -     -     -   262     - |  276     35
 CUSV |     -     -     -    14    14     -     -     -    14     -    50     - |  288   8964
 CZTG |     -     -     -    27    19     -     -     -     X     -     -     - |  266   8633
 DAEJ |     -     8    15     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2347
 DAV1 |     -     -     -     9     6     -     -     -     -     -     -     - |  239   2403
 DGAR |     -    14     -    16    13     -     -     -    12     -    40     - |  288   2163
 DJIG |     -     -     -    14    14     -     -     -    12     -    80     - |  288   6364
 DRAO |     -     8    18     -     9     -     -     -     -     -   121     - |  288   1860
 DUBO |     -     4     5     -     -     -     -     -     -     -    95     - |  287  41206
 DYNG |     -     7     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2703
 FAA1 |     -    15     -    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  21947
 FAIR |     -    17     -    34    15     -     -     -     -     -   552     - |  288   2215
 GAMB |     -     -     -    19    18     -     -     -    19     -   155     - |  288   9157
 GLPS |     -     9     -    13    11     -     -     -    10     -    74     - |  288   8756
 GODE |     -    13    12     X    13     -     -     -     -     -    63     - |  228    142
 GOL2 |     -     -    13    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    105
 GOLD |     -    15    19     -     -     -     -     -     -     -   116     - |  288     40
 GOPE |     -     6     7     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    385
 HARB |     -    13    21    17     -     -     -     -    15     -     -     - |  288   1943
 HLFX |     -     -    13    10     -     -     -     -     -     -    76     - |  288  28139
 HOB2 |     -    14    28    12    15     -     -     -    20     -     -     - |  288    185
 HOLB |     -     8     -     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   2389
 HRAO |     -    19    28     -    19     -     -     -     -     -   111     - |  288    481
 IENG |     -     8    10     -     -     -     -     -     -     -    57     - |  288     26
 IISC |     -     -     -    14    15     -     -     -    13     -    81     - |  288   2500
 ISBA |     -     -     -    14     -     -     -     -    11     -    74     - |  288   4191
 KARR |     -    12     -    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   5508
 KAT1 |     -     -     -    18    13     -     -     -     -     -     -     - |  286   7639
 KERG |     -     -     -     -    11     -     -     -    12     -    92     - |  288   8025
 KIRU |     -     -    12     7     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4016
 KOKB |     -     -    36     -     9     -     -     -    19     -    38     - |  288    232
 KOKV |     -     -    35    16    14     -     -     -     -     -    46     - |  288    320
 KOUG |     -    15    18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   1060
 KOUR |     -    17    32    25    18     -     -     -     -     -     -     - |  288     60
 KRGG |     -     8     -     9     -     -     -     -     -     -   131     - |  288   7622
 LAUT |     -     -     -    17    14     -     -     -    14     -     -     - |  288   6597
 LCK4 |     -     -    34    36     -     -     -     -    23     -     -     - |  288   1768
 LHAZ |     -     -     -    14    11     -     -     -    17     -     -     - |  288   3882
 LPGS |     -     -     -    20    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     -    15     -    14    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   2613
 MADR |     -     -    22    17    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     47
 MAL2 |     -    15     -    15    12     -     -     -     -     -     -     - |  288  25772
 MAS1 |     -     8    14    12     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4190
 MATE |     -     -    12     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     82
 MAYG |     -    10     -    14    12     -     -     -     -     -     -     - |  288  11783
 MBAR |     -     -     -    11    11     -     -     -    12     -    72     - |  288   9846
 MCIL |     -     -    16     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  283   4367
 MDO1 |     -     8     -    11     -     -     -     -     8     -    73     - |  288   1646
 MDVJ |     -     7    16     -    10     -     -     -     -     -   128     - |  288     18
 METG |     -     6     -     -     -     -     -     -     4     -     -     - |  288   2585
 MGUE |     -    14    19    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 MKEA |     -     -     -     -     7     -     -     -     7     -    33     - |  288     84
 NIST |     -    17    21     -     -     -     -     -     -     -    55     - |  288     26
 NKLG |     -    12     -    13    12     -     -     -    10     -    43     - |  288   4551
 NLIB |     -     -    12     -    12     -     -     -    11     -   106     - |  288     20
 NNOR |     -     -    36    17     -     -     -     -    15     -     -     - |  288    502
 NRC1 |     -    10    14     -     7     -     -     -     -     -    83     - |  288     16
 NTUS |     -     -     -    13     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   8002
 NYA1 |     -     6     -     6     -     -     -     -     -     -    60     - |  276   7326
 OHI2 |     -     -     -    10     7     -     -     -     -     -     -     - |  276    132
 OHI3 |     -     -    20     -     -     -     -     -    12     -     -     - |  288    145
 ONS1 |     -     7     9     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1261
 ONSA |     -     9    16     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     11
 OUS2 |     -     9     -    11    10     -     -     -    11     -     -     - |  288   3856
 PALM |     -     -     -     -    11     -     -     -    11     -    62     - |  288   2243
 PICL |     -     -     -    42     -     -     -     -    31     -    46     - |  287   2390
 PIE1 |     -     -    17     -    10     -     -     -     -     -    96     - |  288     23
 PNGM |     -     -     -    18     -     -     -     -    13     -     -     - |  266   7656
 POHN |     -     -     -    20    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   1756
 POL2 |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4394
 POLV |     -     -     -     6     -     -     -     -     5     -     -     - |  288   4072
 POTS |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -     8    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     37
 PTGG |     -     -     -    16    20     -     -     -    19     -     -     - |  288   5796
 QAQ1 |     -     -     -    14    10     -     -     -     -     -    64     - |  157  14431
 RAEG |     -     -    13     -     -     -     -     -     8     -     -     - |  282  12389
 REDU |     -     -    21    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    818
 RGDG |     -     8     -     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   4640
 RIO2 |     -     9     -    10     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   7985
 SAMO |     -    27     -    26    20     -     -     -    20     -     -     - |  288   5941
 SANT |     -    11     -     -     9     -     -     -     8     -    80     - |  288   2606
 SASK |     -     -     -    22     -     -     -     -    17     -    37     - |  288   4918
 SCH2 |     -     6     -     6     -     -     -     -     -     -    52     - |  252   5646
 SCOR |     -     -    10    10     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2387
 SCUB |     -     -     -    18    13     -     -     -    16     -     -     - |  288   6771
 SEYG |     -     8     -    10    11     -     -     -     9     -     -     - |  288   4991
 SOLO |     -     -     -    18     -     -     -     -    13     -     -     - |  288  10573
 SPT0 |     -     5     6     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 STFU |     -     9     -     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   3944
 STHL |     -     9     -    12     9     -     -     -     9     -   100     - |  288   9064
 STJO |     -    11     -     -    11     -     -     -    11     -    63     - |  288   8145
 STK2 |     -     -    12     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  276   1815
 SUTH |     -    11     -     -    13     -     -     -    10     -    87     - |  288   2199
 SUTM |     -     -     -    14    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SUWN |     -     -    18     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  280   2291
 SVTL |     -     -    11     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  274     70
 SYDN |     -    22    46     -     -     -     -     -    16     -     -     - |  288   1007
 SYOG |     -     -    18     X    10     -     -     -     -     -     -     - |  283   4131
 TASH |     -     8    18    10    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   4501
 THTG |     -    13    17     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   6485
 THTI |     -     -     -     -    19     -     -     -    20     -    53     - |  288   9565
 THU2 |     -     -     -     8     6     -     -     -     -     -    46     - |  276   2369
 TID1 |     -    23    29     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     44
 TIDB |     -     -    42    19    17     -     -     -     -     -     -     - |  288     51
 TOW2 |     -     -     -    29    18     -     -     -    24     -     -     - |  288   7457
 TUVA |     -    12     -    13    12     -     -     -    11     -     -     - |  288   3323
 TWTF |     -    11    14     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     37
 ULAB |     -     8     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    15    14     -     -     -    14     -     -     - |  288   6216
 URUM |     -     9     -    17    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 VACS |     -     -     -    16     -     -     -     -    12     -    52     - |  276   2547
 VILL |     -     8    15    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1938
 VOIM |     -    13     -    16    20     -     -     -    14     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     -     6     8     -     -     -     -     -     -     -    57     - |  288     19
 WARK |     -     -    16    10     9     -     -     -     -     -     -     - |  288  11012
 WILL |     -     6     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2574
 WIND |     -     -     -    14    10     -     -     -     -     -     -     - |  222    >>>
 WUHN |     -     -    18     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  287   2931
 XMIS |     -    12     -    13     -     -     -     -    12     -     -     - |  288  10549
 YAKT |     -     -     -    11     7     -     -     -     -     -    78     - |  288    >>>
 YEL2 |     -     5     -     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     35
 YELL |     -     -    11     -     6     -     -     -     -     -    98     - |  287     25
 YKRO |     -    11     -    17    15     -     -     -    18     -   129     - |  288   7892
 YSSK |     -     -     -    10     7     -     -     -     -     -    38     - |  288    >>>
 ZAMB |     -    51     -     X    21     -     -     -    25     -    93     - |  281  10214
 ZECK |     -     7    15     9     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   789    15    20    17    13    43    99  1764    14   761   136    14 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |   SYOG  | 2195-4 18:40:00 |        3407
jpl |   CZTG  | 2195-4  4:05:00 |       -1188
jpl |   BADG  | 2195-4 23:00:00 |         607



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.28     4.46     1.87     1.87   | 1.61e-14  4.19e-15  2.75e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.39     4.46     0.38     0.38   | 1.77e-14  3.56e-15  9.19e-16 |
 PIE1 |   288   285     1   288     2.94     4.46     1.83     1.83   | 4.72e-14  5.95e-15  1.66e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.32     4.46     0.28     0.28   | 1.55e-14  3.28e-15  6.00e-16 |
 WAB2 |   288   288     0   288     3.52     4.46     1.36     1.36   | 1.70e-14  5.06e-15  9.11e-16 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.75     4.46     4.45     4.45   | 1.93e-14  3.78e-15  2.28e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.20     4.46     3.66     3.66   | 2.36e-14  5.12e-15  3.76e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.00     4.46     2.27     2.27   | 2.66e-14  8.44e-15  1.76e-15 |
 CEBR |   288   285     1   288     3.41     4.46     2.45     2.45   | 3.70e-14  5.96e-15  1.16e-15 |
 BADG |   288   285     1   288     3.03     4.46     0.92     0.92   | 2.89e-14  3.94e-15  2.71e-15 |
 YELL |   287   287     0   287     2.72     4.43     4.43     4.43   | 3.27e-14  9.78e-15  5.45e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     2.61     4.41     4.45     4.45   | 3.23e-14  6.03e-15  1.46e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.56     4.35     3.22     3.22   | 3.65e-14  6.33e-15  2.89e-15 |
 YEL2 |   276   276     0   276     2.67     4.23     0.53     0.53   | 3.02e-14  7.14e-15  2.88e-15 |
 TID1 |   288   285     1   288     2.48     4.20     1.32     1.32   | 4.61e-14  8.27e-15  3.35e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.36     3.81     4.45     4.45   | 3.21e-14  5.38e-15  1.82e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     2.33     3.71     4.45     4.45   | 3.24e-14  4.93e-15  2.82e-15 |
 MGUE |   288   286     0   288     2.15     3.17     4.45     4.45   | 4.20e-14  1.43e-14  2.89e-15 |
 SVTL |   274   271     1   274     1.92     2.67     0.78     0.78   | 8.78e-14  4.11e-14  1.33e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.95     2.60     1.60     1.60   | 3.73e-14  4.62e-15  1.89e-15 |
 MADR |   288   288     0   288     1.87     2.39     1.69     1.69   | 2.84e-14  8.12e-15  4.78e-15 |
 GOLD |   288   287     1   288     1.81     2.28     0.61     0.61   | 1.91e-14  5.41e-15  1.96e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.67     1.90     0.59     0.59   | 4.13e-14  1.02e-14  1.73e-14 |
 MKEA |   288   288     1   288     1.65     1.86     0.32     0.32   | 3.48e-14  5.66e-15  1.58e-15 |
 KOUR |   288   287     0   288     1.55     1.65     0.47     0.47   | 6.32e-14  3.23e-14  4.76e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.53     1.60     1.75     1.75   | 4.39e-14  8.78e-15  4.16e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.37     1.29     0.77     0.77   | 6.17e-14  9.77e-15  1.04e-14 |
 KOKV |   288   285     1   202     1.09     1.19     1.06     1.06   | 4.55e-14  8.69e-15  2.18e-14 |
 CRO1 |   276   275     1   276     1.23     1.09     0.64     0.64   | 5.28e-14  1.09e-14  4.73e-15 |
 GOL2 |   288   285     1   288     1.14     0.89     2.51     2.51   | 8.65e-14  9.05e-15  6.87e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.65     0.29     0.24     0.24   | 7.30e-14  9.68e-15  4.13e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     1.08     0.14     4.45     4.45   | 5.52e-14  2.15e-14  3.23e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.41     0.14     4.45     4.45   | 5.49e-14  1.49e-14  1.76e-14 |
 G06  |   288   287     0   288     1.10     0.13     1.74     1.74   | 6.28e-14  2.68e-14  1.48e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     4.41     0.12     4.45     4.45   | 6.50e-14  1.89e-14  2.20e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.93     0.12     4.44     4.44   | 7.41e-14  2.36e-14  2.61e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.41     0.11     4.45     4.45   | 5.53e-14  2.15e-14  5.13e-15 |
 TIDB |   288   288     1   288     0.39     0.10     0.02     0.02   | 9.70e-14  1.05e-14  4.02e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     1.28     0.08     0.36     0.36   | 6.30e-14  1.80e-14  2.47e-14 |
 G10  |   288   272     7   288     4.41     0.08     4.45     4.45   | 1.29e-13  4.12e-14  4.34e-14 |
 G24  |   288   288     0   288     0.59     0.07     0.33     0.33   | 6.63e-14  2.01e-14  8.08e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     0.31     0.07     0.04     0.04   | 2.90e-14  9.75e-15  4.49e-15 |
 OHI2 |   276   276     0   272     0.29     0.06     0.71     0.71   | 2.81e-14  1.38e-14  1.45e-14 |
 G27  |   288   284     1   288     1.52     0.06     0.25     0.25   | 6.25e-14  3.12e-14  1.84e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.22     0.03     0.06     0.06   | 3.58e-13  8.37e-14  3.93e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.41     0.01     4.45     4.45   | 8.29e-14  2.37e-14  9.68e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     0.74     0.01     1.65     1.65   | 6.21e-14  2.16e-14  1.98e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.80     0.80   | 5.41e-13  7.51e-14  1.40e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.21     0.21   | 6.44e-13  6.91e-14  3.70e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.45     0.45   | 6.44e-13  7.09e-14  5.59e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.64     0.64   | 7.27e-13  7.12e-14  4.64e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.23     0.23   | 6.79e-13  6.31e-14  1.79e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.95     0.95   | 7.43e-13  7.33e-14  5.43e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.08     0.08   | 7.65e-13  7.63e-14  3.14e-14 |
 G28  |   288   288     0   186     0.09     0.01     0.14     0.14   | 6.46e-13  8.08e-14  1.54e-14 |
 G09  |   288   288     0   185     0.13     0.00     0.31     0.31   | 6.25e-14  2.19e-14  2.07e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.14     0.00     0.10     0.10   | 6.89e-13  6.59e-14  3.28e-14 |
 ALBH |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  2.39e-13  1.44e-13 |
 ALIC |   288   281     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-12  5.15e-13  4.14e-13 |
 CEDU |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.30e-12  4.07e-13  3.18e-13 |
 CHPI |   288   250     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.09e-12  9.51e-13  1.74e-13 |
 CHUR |   288   265     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-12  8.61e-13  3.91e-13 |
 DGAR |   288   269     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.67e-12  7.35e-13  2.38e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.35e-13  2.28e-13  1.47e-13 |
 FAIR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 G01  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.36e-14  2.66e-14  2.34e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.03e-13  1.03e-13  5.33e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  3.72e-13  1.26e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.11e-14  2.92e-14  3.49e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.26e-13  8.77e-14  5.31e-14 |
 G19  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.60e-13  8.79e-14  3.27e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  9.73e-14  2.06e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.90e-13  1.05e-13  3.41e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.48e-13  6.04e-14  3.14e-14 |
 G32  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.10e-14  1.80e-14  2.13e-14 |
 GODE |   228   228     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-14  8.67e-15  1.74e-14 |
 HRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-13  2.64e-14  9.20e-15 |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.56e-12  5.71e-13  1.24e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.03e-13  3.00e-13  5.14e-13 |
 MAC1 |   235   140    65     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.33e-11  4.41e-12  5.85e-13 |
 MAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MDO1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  6.55e-13  9.76e-14 |
 NNOR |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  2.20e-13  4.72e-14 |
 NYA1 |   276   228    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.66e-12  1.25e-12  7.77e-13 |
 PICL |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-22  1.23e-23  2.05e-24 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  4.69e-13  2.40e-13 |
 WILL |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-12  3.39e-13  1.71e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-14  3.51e-15  5.81e-16 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-12  4.45e-13  4.07e-13 |
 SUWN |   280   273     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.31e-12  1.15e-12  2.39e-13 |
 TOW2 |   288   275     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-12  6.57e-13  3.88e-13 |
 DAEJ |   288   273     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-12  1.03e-12  2.55e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.54e-13  4.66e-13  2.18e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 KERG |   288   271     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-12  8.89e-13  1.13e-12 |
 OUS2 |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.70e-12  5.08e-13  2.11e-13 |
 HOLB |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.80e-12  3.29e-13  1.58e-13 |
 THU2 |   276   200    32     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-11  1.38e-12  2.51e-13 |
 SCOR |   288   229    31     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-11  1.37e-12  3.12e-13 |
 OHI3 |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.14e-14  1.34e-14  1.46e-14 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.12e-13  2.92e-13  1.14e-13 |
 STK2 |   276   271     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.63e-12  6.20e-13  1.15e-13 |
 AJAC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CHTI |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  9.09e-13  2.88e-13 |
 VACS |   276   273     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.38e-12  1.13e-12  2.73e-13 |
 POLV |   288     0    96     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.89e-12  1.06e-12  4.81e-13 |
 TASH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CCJ2 |   288   225    33     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.38e-11  2.89e-12  5.86e-13 |
 KRGG |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.70e-12  7.38e-13  1.10e-12 |
 TUVA |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  5.05e-13  2.71e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.10e-13  1.63e-13  6.16e-14 |
 KAT1 |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 WARK |   288   283     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.91e-12  7.62e-13  4.05e-13 |
 SOLO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 LAUT |   288   214    38     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.53e-11  2.64e-12  3.71e-13 |
 MAYG |   288   285     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.75e-12  9.90e-13  1.25e-12 |
 DJIG |   288   206    39     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-11  2.69e-12  3.34e-13 |
 KOUG |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-13  5.01e-13  1.11e-13 |
 ONS1 |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  4.53e-13  9.98e-14 |
 RGDG |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  5.99e-13  3.19e-13 |
 LCK4 |   288   265     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.41e-12  6.86e-13  1.44e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.41e-21  4.32e-19  9.04e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     MAS1      MAS1      FAIR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
