
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1928   Day: 4   MJD: 57744                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 122584   3299   -1083    -320     16     16     17    128    137    100   12.69
 emr |  2880     0 102897    348    3202    -191     14     14     13    120    119    128   17.38
 esa |  2880     0 122177    788    -438     383      8      8     10    150    169     74   25.30
 gfz |  2880     0 133275   1645     249    -501     11     10     12    119    119    120   20.47
 grg |  2880     0 112068   3651      59     237     24     25     20    196    203    162    8.68
 mit |  2880     0 110760    883    -376     165     43     45     32    275    297    147    0.00
 igr |   288     0  27357    337   19027    -316     16     19     14     86     73     92    0.00
 jpl |   288     0  27082    909    2201    -205     14     17     13     99    113     91   15.48
 ngs |    96     0   2976     40    -835    -676    704    704      0   1820   1820      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   142   174  -225   111  -183   157   -50   126    33     - |
    2 |   -98   -23   196   -40  -272  -120    74   -97 -2891     - |
    3 |    59  -130  -225   107   541   505    76   206   -88     - |
    5 |    28    46  -153   139    -6   -82   -47   -65 -2387     - |
    6 |   -27  -108   -23   -26   379   285    66    29    26     - |
    7 |     X   128  -192   125     3   -44   -56    31 -2681     - |
    8 |   -87  -205   128   -60   309   267    66    -3  3034     - |
    9 |   -79  -196    42    -7   408   311    42   -21  -530     - |
   10 |     0    29   -50    26     8   -17    58    87  -157     - |
   11 |   133     7   -33   -12  -112  -171    33   152  4575     - |
   12 |    72   198   -69   -40  -219   -74   -98    59 -1025     - |
   13 |   -14    27   -23    26   -40  -660   -15    61   653     - |
   14 |   -53   -25   148   -84  -111  -275    29    27  1094     - |
   15 |    74    17  -116    95   -29  -118   -20     8  -267     - |
   16 |   -39  -139   139   -43    49    98    52   -93  1534     - |
   17 |   223    57  -240   113    -4    45   -75    -8  -159     - |
   18 |    65   -21    26   -62    18  -155    65    -1  1992     - |
   19 |  -236   -17   277  -106  -147   205   -15  -164 -1355     - |
   20 |   -97  -161   240   -46   -97   148    67  -167  2142     - |
   21 |  -221  -121   332  -107  -119   151    50  -177  1362     - |
   22 |  -311  -105   314  -140   120   464    -4  -217 -2118     - |
   23 |   159    42   -56    18  -216  -589    50   112  -292     - |
   24 |    88   185  -168    13   -54   176   -88    52 -2279     - |
   25 |  -145   157    71   -69  -147    15   -46    20  1397     - |
   26 |    22    15     7     6  -109   128     4    58   914     - |
   27 |   -46    52     7   -53    81   -47   -99   -78   -79     - |
   28 |  -105   -36   144   -80     X  -440    -2   -26  2569     - |
   29 |   201   111  -271    90    52  -695   -48    41 -2276     - |
   30 |   140    41   -35    34  -258    52   -33   -32   130     - |
   31 |   202   125  -176    37  -129   229   -71    36  -525     - |
   32 |   -52  -125   -17    35   284   253    35    45  -450     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -   146     -  -425     -   268     -     -     - |
 ALBH |    47    41     -   -63     -   -24     -     -     -     - |
 ALGO |   -31    50     -   -24     -   -14   -15     -     -     - |
 ALIC |    23     -     8   -25     -     -     -     -     -     - |
 ALRT |   -26     -     -   -20    87   -48   -29     -     -     - |
 AMC2 |   -33     -     -    35     -    40    56   -19     -     - |
 AREQ |   -84    13     -    12     -     8     -    37     -     - |
 AREV |     -     -    39   -49     -     -    22     -     -     - |
 ARTU |    28     -    33   -49    20   -96     2   -24     -     - |
 ASPA |  -134     -    28    40     -    18     6     -     -     - |
 AUCK |  -177     -    89     X     -   196     -     -     -     - |
 BAKE |     -     -    69  -115    72     -   -10     -     -     - |
 BAKO |     -     -    43   -36     -     4     -   -23     -     - |
 BARH |     -     -    61    30  -247  -107     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    61   -75     -     -    10     -     -     - |
 BJFS |   129     -    12   -77   -40     -    19     -     -     - |
 BOGT |  -146     -   118  -127   169   -86     -     -     -     - |
 BOR1 |    47     -     -   -29     -  -228     -     -     -     - |
 BRAZ |   -25     -     -   157     -     -     -  -188     -     - |
 BRFT |    11     -    72   -40   -43    -3     -   -49     -     - |
 BRST |   127     -   -87     -    66     -   -37     -     -     - |
 BRUX |     7     -     -  -150   344     -   -70     -     -     - |
 CAS1 |  -115     -    78   -52    63  -184     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -  -288   363     -   -22   181     -     - |
 CEDU |     -     -     -   -80     -     -     -   106     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -22     -     -    75    29     -     - |
 CHPI |     -     -    28   -35     -    32    -5     -     -     - |
 CHTI |   -64     -    -2     5   103     -    -3    -5     -     - |
 CHUR |    20    21    58   -77     -  -118     -   -34     -     - |
 CKIS |     -     -     -     -    82     -     -   -46     -     - |
 CORD |   -64     -    86    -8     -     -   -53   -77     -     - |
 CRAO |     -     -     -     -   -47     -     -    27     -     - |
 CRO1 |   -59     -     -    -3    95   -17     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -    34   -42     -     -    47     -     -     - |
 DAEJ |   -72   102     -   -42     -     9  -101     -     -     - |
 DAKR |     -     -    53   -66     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -     -     X     -     2     -     -    -1     -     - |
 DAV1 |    11     -   -17   -37   121     -     -     -     -     - |
 DGAR |    39     -     -   -24    -2     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -21   -26     -     -    -7    68     -     - |
 DRAG |     -     -    36    -6   117     -     -  -117     -     - |
 DRAO |   -10    29    16   -16     -   -45     -   -28     -     - |
 DUBO |   -50     -    92   -29  -128     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -     -   -39     X   114     -  -235     -     -     - |
 FAIR |  -118    12     -    32    72   -13     -     -     -     - |
 FLIN |  -119     -   101   -51     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -56     -    33  -101   101    99    24    66     -     - |
 GLSV |   174     -   -89     6    63     -    81     -     -     - |
 GODE |   -86    -7     -     X   141     -     -     -     -     - |
 GOLD |   -56     -    97   -85     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |    50     -    21   -57     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |   213  -466     -   264     -    -5     -     -     -     - |
 GUAM |   -68     -     -   -49     -   154     -   118     -     - |
 GUAT |   -45     -   105  -102     -     -   -35     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -75    93     -   -85     -     -     -     - |
 HARB |    52   -16    88  -127     -  -212   -54     -     -     - |
 HERS |   123  -575   225   119     -   -57   123     -     -     - |
 HERT |     -     -    42     -     -     -     -   -68     -     - |
 HOB2 |    65   -24   -13    -4     -  -275     -     -     -     - |
 HOFN |  -279     -   189  -147   205     -     -     -     -     - |
 HOLB |    30     -     -   -69   118     -     -     -     -     - |
 HOLM |  -166     -    98   -18     -  -387     -     -     -     - |
 HRAO |   128     -     -   -79     -  -198     -     -     -     - |
 HYDE |   112     -   -56     -     -     -     X     -     -     - |
 IENG |   -79    -5     -    54     -   -90    20     -     -     - |
 IISC |    20     -     -   -35     -     -     -    30     -     - |
 INEG |    66     -     -   186     -     -   311  -300     -     - |
 INVK |   -23     -     -     2    27   -44    27     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    17  -118   158    18     -    40     -     - |
 JPLM |     -    19     -   -16     -   -32     -     -     -     - |
 KARR |  -290     -   114   -57   227  -134     -     -     -     - |
 KELY |     -     -    20   -41    39  -230   -43     -     -     - |
 KERG |   -60     -    30     X     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -30    60     -   -74     -   108     -    54     -     - |
 KOKV |     -     -   -39    48     -     -   153     -     -     - |
 KOUC |     -     -     9   -11     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |     -     -     -     -   -32     -     -    18     -     - |
 KOUR |   -54     -    42   -19     -     2     -     -     -     - |
 LAMA |    17     -     -   -11     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -   -81    -6   251     -   -23     -     -     - |
 LMMF |     -     -    -9     -    26     -     -     -     -     - |
 LPGS |    88   -51     -     -   -70     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -     -     -     -    90     -     -   -50     -     - |
 MAG0 |    42     -    56   -95     -     X     -     -     -     - |
 MAJU |     -     -     -     -   145   -88     -   -82     -     - |
 MAL2 |   -69     -     X     X   101     -  -128     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   -63     -  -260     -    83     -     - |
 MAR6 |     -    75   -52     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |   -99   -61    22   -17   200  -287     -    24     -     - |
 MATE |    68    76     7   -24     -     -     -  -118     -     - |
 MAW1 |   142     -     4   -10  -142     -     -   -38     -     - |
 MCM4 |  -105    12   -71   -83   535  -177     -     -     -     - |
 MDVJ |   114     -   -76   -14     -     -     -    52     -     - |
 METS |   -56    64     -   -20     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -     8     -   -23     -   -61     -     -     - |
 MKEA |   207     -   -72   -38     -   -64     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -   -34     -    98    15     -     -     -     - |
 MONP |   -84     -    42     -     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -    37   -86     -     -     -     -     - |
 NANO |    12     -    65   -88     -     -     -     -     -     - |
 NIST |   -33    39     -   -13     -     -     -     -     -     - |
 NIUM |     -     -     -    18     -     -     -   -24     -     - |
 NKLG |     X     -    49   -83    58   137    -5     X     -     - |
 NLIB |     -    79     -  -106    92   -69     -     -     -     - |
 NNOR |     -   -34    -4     -    79   -37     2     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -84   -35     -     -     -   183     -     - |
 NRC1 |   -50    86     -   -42     -    11     -     -     -     - |
 NRIL |   -85     -    24   -42   141     -   -15     7     -     - |
 NRMD |   -31     -     -    -4    57     -     -     -     -     - |
 NYA1 |    13     -    86  -115     -     -   -84     -     -     - |
 NYAL |     -    45     -   -40     -  -314     -     2     -     - |
 OHI2 |   -44     -    34     0     -  -161    54   -20     -     - |
 OHI3 |     -     -    35     -  -102     -     -     -     -     - |
 ONSA |   143    39   -15  -103     -  -119     -     -     -     - |
 OPMT |    -7     -     -     5     -    33     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -    35     -  -103     -   121     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -128   303     -     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -    92   -60  -115     -   -88     -     - |
 PDEL |    -3     -   106   -24  -161     -   -17   -48     -     - |
 PERT |   -82    49    76   -85     -     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -   -16     -     -    58    22     -     - |
 PIE1 |   -36    57    34   -27   -96    58     -     -     -     - |
 PIMO |   -76     -    62   -18     9    31    36   -20     -     - |
 POVE |     -     -    99   -35     -     -     -  -117     -     - |
 PRDS |   -83    82     -   -18     -    67     -     -     -     - |
 PTBB |   -43    78     6   -47     -   -46    30     -     -     - |
 QAQ1 |  -106   127   -34     -     -     -   -81     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -52   122     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -80     -    40     -     -   -21     -     -     -     - |
 RECF |     -     -    50   -62     -     -     -     -     -     - |
 RESO |   182     -     -  -113     -     -    93     -     -     - |
 REUN |   178     -   -40  -104   250     -   -53   -82     -     - |
 RIOP |    15     -     -   125     -   -35    94  -178     -     - |
 SALU |     -     -    74   -92     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -   -31    39     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -66    40    54   -36     -    20     -   -32     -     - |
 SCOR |     -     -    18   -45    54     -     -     -     -     - |
 SCRZ |     -     -    88     -  -255     -     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -    11     -   -32     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -     -    18     -     X     -   -71   -30     -     - |
 SHAO |  -121     -     -   -24    94     -     -    79     -     - |
 SOFI |     -     -    38   -47     -  -250     -     -     -     - |
 SPT0 |   122     -     -   -76     -    76     -     -     -     - |
 SSIA |   -82     -     -   -87   324     -     -     -     -     - |
 STHL |    19     -    39  -124     -     -   -15    83     -     - |
 STJO |   -50    16     -    40    12     -     -   -37     -     - |
 STK2 |     -     -   -25     -    74     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -     -     -    66   -75   -22     -   -45     -     - |
 SUTV |     -     -    55   -68     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |    37   -18    86   -91   -55     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -47     -   137     -     -     -     -     - |
 SYDN |    87     -   -44     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |   119   -87     X     X     X     -     -     -     -     - |
 TASH |     -     -     X   -23    54     -    80     -     -     - |
 TEHN |     -     -     1    10   -25     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -   103  -128     -     -   -64     X     -     - |
 THU2 |     -     -    50   -61     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |  -115    80     -     3     -     -     2     0     -     - |
 TIDB |   -62    -7     -    12     -     -     -    43     -     - |
 TLSE |    49    41     8  -125   119     -   -82     -     -     - |
 TOW2 |  -134     -    45     -    69     -     -     -     -     - |
 TRO1 |   -54     -    24   -86   210  -252   -59     -     -     - |
 TSKB |   203   -74     -   -68     -     -     -     -     -     - |
 TUVA |     -     -    15     -   222  -190   -64  -175     -     - |
 TWTF |   -39    53   -44    33     -   237   136     -     -     - |
 UFPR |     -     -     -    80     -     -     -  -106     -     - |
 ULAB |     -     -   -78     -   226     -    91     -     -     - |
 URUM |     -     -    43     -     -     -   -12   -70     -     - |
 USN7 |   -19     -     -    12     -     -    28     -     -     - |
 USUD |    20    37     -   -43     -   188     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -    -5     6     -    -3     -     -     -     - |
 VILL |   -34     6   -21   -19   143     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    46     -     -   -29     -     -    34     -     -     - |
 WHIT |   -95    41    48   -30     -     -     -    -7     -     - |
 WILL |   -36    98     -   -61     -   -64     -     -     -     - |
 WIND |   -15     -    -4     -    33     -    61     -     -     - |
 WSRT |    17    80     -   -79     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |  -123     -   196  -166     -  -342     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -  -102   240  -265   -12     -     -     - |
 YAKT |   -84     -    59   -91     -     -     -    92     -     - |
 YAR2 |    -9     2     -     4     -     -     -     -     -     - |
 YELL |    32     X     -   -17    -7     -     -     X     -     - |
 YKRO |    14     -    -2   -73     -   -45    63    87     -     - |
 YSSK |    -8     -     -     X     -     X   -37     7     -     - |
 ZAMB |   -72     -    65   -44     -   -37   -74    10     -     - |
 ZECK |    34     -   -33    20     -    55     -     -     -     - |
 ZIMM |    46     -     -   -28     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    10    14     7     9    28    28    22    26   466     - | 2880    244
    2 |    19    15     7     7    24    62    26    18   351     - | 2880    229
    3 |    21    15     7     8    28    17    30    30   248     - | 2880    135
    5 |    14    22    10    14    34    22    13    15   436     - | 2880    275
    6 |    24    18     7    10    22    44    16    11   267     - | 2880    199
    7 |     X    13     9    10    25    52    22    12   507     - | 2880    249
    8 |    12    10     9     9    26    47    13    10   968     - | 2880   1019
    9 |    13    15     7    13    27    27    17    10   406     - | 2880    180
   10 |     9     9     7     7    23    32    17    14   453     - | 2880    207
   11 |    12    13     6     9    27    25    24    28   541     - | 2880    324
   12 |    17    11     8    15    21    68    15    12   845     - | 2880    336
   13 |    22    14     8    18    41    44    19    13   799     - | 2880    312
   14 |    14    15     8     9    24    36     9    12   631     - | 2880    188
   15 |    23    17    11    11    23    50    12     9   481     - | 2880    233
   16 |    11    18     5     8    23    68    20    16   348     - | 2880    312
   17 |    15    14     8     7    25    64    15     9  1322     - | 2880    431
   18 |    15    11     8     8    22    25    13     6   792     - | 2880    281
   19 |    26    15     9     6    24    62    29    25   218     - | 2880    187
   20 |    18    13     6    12    24    27    26    24   525     - | 2880    333
   21 |    12    10     7     9    22    70    28    28   891     - | 2880    363
   22 |    11    13     8     9    26    18    32    31   323     - | 2880    255
   23 |    16    12     6    11    24    44    24    19   400     - | 2880    199
   24 |    17    17    11    12    31    35    19    19  1653     - | 2880   1294
   25 |    15    13     8    11    24    47    14     8   381     - | 2880    216
   26 |     8    19    10     9    20    37    16    13   382     - | 2880    255
   27 |    19    14     9     9    25    31    14    16   388     - | 2880    221
   28 |    11    15     6     4     X    68    20     9  1317     - | 2880    354
   29 |    10    10     6     7    21    71    17    11   466     - | 2880    391
   30 |    13    11    12    12    28    33    15    11   422     - | 2880    316
   31 |    28    17    11    13    24    38    15    16   936     - | 2880    336
   32 |    11    13     9     9    22    17     9    12   947     - | 2880    195
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     7     -    20     -     9     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |    22    12     -    11     -    30     -     -     -     - |  288    168
 ALGO |    14     8     -     7     -    16    25     -     -     - |  288     50
 ALIC |    15     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  288   3159
 ALRT |    13     -     -     9    18    23     9     -     -     - |  288   8968
 AMC2 |    20     -     -    16     -    30    14    11     -     - |  288     38
 AREQ |    13     8     -    12     -    24     -     9     -     - |  288   3481
 AREV |     -     -     7     9     -     -     8     -     -     - |  288   3480
 ARTU |    15     -     6     8    10    18     6     5     -     - |  288   9052
 ASPA |    27     -    15    19     -    35    14     -     -     - |  288   6983
 AUCK |    22     -    11     X     -    36     -     -     -     - |  287   4930
 BAKE |     -     -     6     7    18     -     8     -     -     - |  288   2507
 BAKO |     -     -    13    22     -    55     -    24     -     - |  288   2866
 BARH |     -     -     7     8    14    20     -     -     -     - |  288   2707
 BJCO |     -     -     8    10     -     -    10     -     -     - |  288   6893
 BJFS |    13     -     6     9    13     -    10     -     -     - |  288   3012
 BOGT |    16     -    11    11    21    44     -     -     -     - |  288   6567
 BOR1 |    16     -     -    10     -    25     -     -     -     - |  288   1915
 BRAZ |    13     -     -    14     -     -     -    13     -     - |  288   6060
 BRFT |    16     -    12    16    18    17     -    11     -     - |  288   3507
 BRST |    13     -     9     -    22     -    10     -     -     - |  288   1812
 BRUX |    13     -     -     8    16     -     9     -     -     - |  288     37
 CAS1 |    17     -     9     7    13    17     -     -     -     - |  288   2984
 CCJ2 |     -     -     -     9    13     -     5     9     -     - |  288   7768
 CEDU |     -     -     -    16     -     -     -    21     -     - |  220    >>>
 CHAN |     -     -     -     5     -     -     9     6     -     - |  288     50
 CHPI |     -     -    12    15     -    36    10     -     -     - |  287   5515
 CHTI |    18     -    12    19    21     -     8    14     -     - |  288   5541
 CHUR |    11    21     8    13     -    13     -     8     -     - |  288   5557
 CKIS |     -     -     -     -    24     -     -    13     -     - |  288   7205
 CORD |    20     -    12    17     -     -    11    15     -     - |  288   4170
 CRAO |     -     -     -     -     9     -     -     5     -     - |  288   5623
 CRO1 |    27     -     -    16    29    36     -     -     -     - |  288     51
 CUSV |     -     -     5     7     -     -     6     -     -     - |  288   3818
 DAEJ |    12    17     -    18     -    21    38     -     -     - |  288   3749
 DAKR |     -     -    13    16     -     -     -     -     -     - |  276   6248
 DARW |     -     -     X     -    14     -     -     8     -     - |  131    >>>
 DAV1 |    21     -     8     6    19     -     -     -     -     - |  288   6487
 DGAR |    24     -     -    13    21     -     -     -     -     - |  288  12532
 DGAV |     -     -     8    13     -     -     7     9     -     - |  288   5067
 DRAG |     -     -     7     9    15     -     -     8     -     - |  288   3883
 DRAO |    13     7     9     8     -    23     -     7     -     - |  288     55
 DUBO |    20     -     6    12    20     -     -     -     -     - |  288  39026
 FAA1 |     -     -    10     X    29     -    34     -     -     - |  218   9768
 FAIR |    16     7     -    13    16    18     -     -     -     - |  288   6227
 FLIN |    12     -     5     9     -     -     -     -     -     - |  288   2754
 GLPS |    14     -    10    11    17    26     6     9     -     - |  288   7354
 GLSV |    13     -     6     6    13     -     8     -     -     - |  287   1869
 GODE |    13     8     -     X    16     -     -     -     -     - |  288     94
 GOLD |    19     -    13    21     -     -     -     -     -     - |  288   2711
 GRAS |    13     -     4     7     -     -     -     -     -     - |  288   3168
 GRAZ |    12    17     -    16     -    18     -     -     -     - |  288   2289
 GUAM |    35     -     -    26     -    67     -    22     -     - |  287   6346
 GUAT |    22     -    11    14     -     -    11     -     -     - |  288   3240
 GUUG |     -     -    17    21     -    74     -     -     -     - |  288   6188
 HARB |    20    19    12    12     -    29     5     -     -     - |  288   1104
 HERS |    16    17     7    11     -    19    10     -     -     - |  288     32
 HERT |     -     -     4     -     -     -     -     7     -     - |  288   4181
 HOB2 |    10    17     9    11     -    33     -     -     -     - |  288     84
 HOFN |    14     -     7     9    14     -     -     -     -     - |  288   2389
 HOLB |    17     -     -     9    19     -     -     -     -     - |  288   1818
 HOLM |    11     -     8     9     -    23     -     -     -     - |  288   5906
 HRAO |    19     -     -    12     -    45     -     -     -     - |  281     98
 HYDE |    15     -     7     -     -     -     X     -     -     - |   98    >>>
 IENG |    12    13     -    11     -    15     9     -     -     - |  288     56
 IISC |    19     -     -    10     -     -     -    10     -     - |  288  11822
 INEG |    11     -     -     7     -     -    13     7     -     - |  288   4249
 INVK |     8     -     -     8    14    24     9     -     -     - |  288   3805
 IRKJ |     -     -     7     8    10    18     -     7     -     - |  288    107
 JPLM |     -    17     -    15     -    31     -     -     -     - |  288  10038
 KARR |    23     -     9    14    25    29     -     -     -     - |  288   4112
 KELY |     -     -     6     7    16    19    11     -     -     - |  288   6741
 KERG |    26     -    13     X     -     -     -     -     -     - |  235   3223
 KOKB |    18    15     -    14     -    45     -    10     -     - |  288    157
 KOKV |     -     -     9    12     -     -    15     -     -     - |  288    152
 KOUC |     -     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288   4731
 KOUG |     -     -     -     -    20     -     -    11     -     - |  288    952
 KOUR |    20     -    10    16     -    55     -     -     -     - |  288     51
 LAMA |    14     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   2567
 LHAZ |     -     -     7     8    11     -    12     -     -     - |  252   4105
 LMMF |     -     -    11     -    32     -     -     -     -     - |  281   3239
 LPGS |    19    21     -     -    31     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     -     -     -     -    13     -     -     8     -     - |  288    >>>
 MAG0 |    20     -    47    49     -     X     -     -     -     - |  284   6383
 MAJU |     -     -     -     -    39    26     -    22     -     - |  283   3450
 MAL2 |    15     -     X     X    22     -    20     -     -     - |  128   5197
 MANA |     -     -     -    16     -    37     -    21     -     - |  288   5663
 MAR6 |     -    14     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   1098
 MAS1 |    16    14     9    13    25    25     -     9     -     - |  288   8663
 MATE |    13     8     7     9     -     -     -     6     -     - |  288   1678
 MAW1 |    17     -     8    11    16     -     -    12     -     - |  288   3233
 MCM4 |    24    17    10     9    16    23     -     -     -     - |  288   6724
 MDVJ |    17     -     8     9     -     -     -     9     -     - |  288     34
 METS |    10     8     -     8     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -     6     -    17     -     9     -     -     - |  288     30
 MKEA |    15     -     9    11     -    17     -     -     -     - |  288     62
 MOBS |     -     -     5     -    15    18     -     -     -     - |  288   1876
 MONP |    16     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   1368
 NAIN |     -     -     -     5    11     -     -     -     -     - |  288   6732
 NANO |    13     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  288   2501
 NIST |    11    18     -    14     -     -     -     -     -     - |  288     28
 NIUM |     -     -     -    10     -     -     -    14     -     - |  288   6657
 NKLG |     X     -    11    14    31    19    16     X     -     - |  277   7127
 NLIB |     -     9     -    11    24    30     -     -     -     - |  288   5573
 NNOR |     -    17    11     -    21    26    10     -     -     - |  288    273
 NOVM |     -     -     7     8     -     -     -     8     -     - |  288     35
 NRC1 |    13     7     -     7     -    12     -     -     -     - |  288     21
 NRIL |    16     -    10    11    16     -     8    36     -     - |  288   4965
 NRMD |    23     -     -    15    30     -     -     -     -     - |  288   5151
 NYA1 |    18     -     8     9     -     -    17     -     -     - |  288   4805
 NYAL |     -     8     -    11     -    30     -     9     -     - |  288    555
 OHI2 |    30     -    14    10     -    26    13    11     -     - |  288    227
 OHI3 |     -     -     5     -    14     -     -     -     -     - |  288    193
 ONSA |    14    14     8     8     -    20     -     -     -     - |  288   1136
 OPMT |    14     -     -     9     -    14     -     -     -     - |  288     35
 OUS2 |     -     -     6     -    16     -    11     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -     6    14     -     -     -     -     - |  288   5972
 PARC |     -     -     -     9    16    31     -    11     -     - |  288   5348
 PDEL |    14     -     5     8    17     -     7     6     -     - |  288   2422
 PERT |    17    19     9    12     -     -     -     -     -     - |  288   4692
 PETS |     -     -     -     5     -     -     8     6     -     - |  288   8057
 PIE1 |    17    11    11    14    23    23     -     -     -     - |  288     29
 PIMO |    21     -    10    13    20    27     9    16     -     - |  288   4774
 POVE |     -     -     9    14     -     -     -    10     -     - |  288   5274
 PRDS |    15     8     -     9     -    45     -     -     -     - |  288     71
 PTBB |    15    13     8    12     -    29     7     -     -     - |  288     30
 QAQ1 |    13     8     7     -     -     -     7     -     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -     6    13     -     -     -     -     - |  288   6125
 QUIN |    11     -     6     -     -    23     -     -     -     - |  288   4326
 RECF |     -     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  288   5787
 RESO |    15     -     -     9     -     -    11     -     -     - |  288   6083
 REUN |    23     -    11    18    20     -    11     9     -     - |  288   3749
 RIOP |    24     -     -    14     -    22    15     8     -     - |  288   4997
 SALU |     -     -    13    16     -     -     -     -     -     - |  279   6323
 SAVO |     -     -    17    21     -     -     -     -     -     - |  276   5799
 SCH2 |    16     8     6    10     -    24     -     7     -     - |  288   2532
 SCOR |     -     -     7     7    10     -     -     -     -     - |  288   6279
 SCRZ |     -     -     9     -    28     -     -     -     -     - |  282   3935
 SCUB |     -     -    12     -    35     -     -     -     -     - |  258    >>>
 SEYG |     -     -    13     -     X     -    13    21     -     - |  285   3795
 SHAO |    11     -     -     7    14     -     -     9     -     - |  288   5968
 SOFI |     -     -     6     7     -    28     -     -     -     - |  288   5786
 SPT0 |    10     -     -     6     -    28     -     -     -     - |  231   1171
 SSIA |    22     -     -    16    26     -     -     -     -     - |  288   5878
 STHL |    16     -     9    14     -     -    20    13     -     - |  288  12619
 STJO |    22    11     -    13    18     -     -     6     -     - |  288    133
 STK2 |     -     -     5     -    14     -     -     -     -     - |  286   4646
 SUTH |     -     -     -     8    12    35     -     8     -     - |  288   6501
 SUTV |     -     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288   5973
 SUWN |    18     8     7    10    16     -     -     -     -     - |  288   4582
 SVTL |     -     -     7     -    20     -     -     -     -     - |  287     34
 SYDN |    14     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  286    857
 SYOG |     9     7     X     X     X     -     -     -     -     - |  203   4134
 TASH |     -     -     X     6    13     -    16     -     -     - |  288    >>>
 TEHN |     -     -     6     9    20     -     -     -     -     - |  288   4184
 THTI |     -     -    17    21     -     -    49     X     -     - |  288   9002
 THU2 |     -     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288  40777
 THU3 |    12     7     -    11     -     -     9     9     -     - |  288   5432
 TIDB |    16     7     -    11     -     -     -     7     -     - |  288     42
 TLSE |    20    14     8    10    21     -     9     -     -     - |  288   3651
 TOW2 |    24     -    13     -    31     -     -     -     -     - |  276    >>>
 TRO1 |    15     -     9    10    22    21     8     -     -     - |  288   4870
 TSKB |    20    21     -    26     -     -     -     -     -     - |  288   4265
 TUVA |     -     -    19     -    30    73    26    39     -     - |  288   4881
 TWTF |    27    16    12    15     -    44    29     -     -     - |  288     38
 UFPR |     -     -     -     9     -     -     -    12     -     - |  288   4296
 ULAB |     -     -     7     -    20     -    46     -     -     - |   66    >>>
 URUM |     -     -     6     -     -     -    11     9     -     - |  288    >>>
 USN7 |    15     -     -     9     -     -    12     -     -     - |  288     27
 USUD |    21    31     -    30     -    51     -     -     -     - |  288     63
 UZHL |     -     -     5     6     -    20     -     -     -     - |  288   1399
 VILL |    16    12     7    10    20     -     -     -     -     - |  288   3839
 WAB2 |    20     -     -    13     -     -     8     -     -     - |  288     27
 WHIT |    12     6     6    10     -     -     -     6     -     - |  288  16818
 WILL |    13     8     -    10     -    15     -     -     -     - |  288   5187
 WIND |    19     -    10     -    20     -    14     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |    12     7     -     9     -     -     -     -     -     - |  288     27
 WTZR |    16     -     6     8     -    25     -     -     -     - |  288     30
 XMIS |     -     -     -     9    21    72    13     -     -     - |  288   4172
 YAKT |    21     -    10    12     -     -     -    12     -     - |  288   5873
 YAR2 |    12    18     -    13     -     -     -     -     -     - |  288    115
 YELL |    13     X     -    13    17     -     -     X     -     - |  287     67
 YKRO |    29     -    14    14     -    37    20    14     -     - |  288  12477
 YSSK |    18     -     -     X     -     X    24    15     -     - |  256   7168
 ZAMB |    11     -     9    13     -    19     5     8     -     - |  288   8386
 ZECK |    19     -     6     9     -    14     -     -     -     - |  288     24
 ZIMM |    13     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   2277
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    17    14     9    11    25    43    17    15   704     - |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.24     4.18     1.88     1.88   | 2.07e-14  5.84e-15  1.97e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     2.56     4.18     4.18     4.18   | 3.66e-14  6.38e-15  1.88e-15 |
 MDVJ |   288   286     0   288     2.79     4.18     4.18     4.18   | 3.66e-14  7.65e-15  1.71e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     2.95     4.18     2.29     2.29   | 7.22e-14  7.33e-15  2.46e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     3.54     4.18     2.20     2.20   | 7.21e-14  8.87e-15  2.21e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.63     4.18     4.18     4.18   | 3.18e-14  5.99e-15  1.03e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.80     4.18     3.66     3.66   | 3.36e-14  8.63e-15  1.67e-15 |
 WSRT |   288   286     0   288     3.22     4.18     1.52     1.52   | 2.74e-14  5.91e-15  2.01e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.12     4.18     4.18     4.18   | 3.06e-14  6.41e-15  1.77e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     2.73     4.18     4.07     4.07   | 5.17e-14  7.50e-15  1.52e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.81     4.18     1.29     1.29   | 3.05e-14  6.91e-15  2.08e-15 |
 YELL |   287   284     1   287     4.00     4.17     2.93     2.93   | 6.10e-14  7.49e-15  3.52e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.39     3.97     1.25     1.25   | 3.29e-14  1.06e-14  7.58e-15 |
 SVTL |   287   287     0   287     2.37     3.93     1.10     1.10   | 3.05e-14  5.76e-15  2.83e-15 |
 HOB2 |   288   288     1   288     2.35     3.85     0.44     0.44   | 2.60e-14  6.31e-15  4.68e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     2.34     3.81     4.18     4.18   | 4.91e-14  6.06e-15  1.05e-15 |
 NIST |   288   284     1   288     2.30     3.67     4.18     4.18   | 5.90e-14  6.55e-15  1.45e-15 |
 HRAO |   281   276     2   281     2.18     3.39     0.16     0.16   | 2.51e-13  6.73e-14  2.76e-14 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.00     2.77     0.62     0.62   | 4.69e-14  6.86e-15  1.57e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.97     2.69     1.02     1.02   | 3.89e-14  8.74e-15  5.42e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     1.90     2.52     0.66     0.66   | 5.41e-14  1.05e-14  8.12e-15 |
 KOUR |   288   280     3   288     1.89     2.48     0.59     0.59   | 6.79e-14  2.23e-14  2.38e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     1.81     2.27     1.58     1.58   | 6.29e-14  1.43e-14  5.99e-15 |
 OHI3 |   288   286     1   288     1.72     2.05     1.14     1.14   | 5.20e-14  7.55e-15  2.31e-14 |
 NOVM |   288   287     1   288     1.56     1.69     0.93     0.93   | 5.99e-14  6.64e-15  2.36e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.49     1.55     0.51     0.51   | 3.69e-14  8.18e-15  2.52e-15 |
 TWTF |   288   286     1   288     1.38     1.33     1.33     1.33   | 6.69e-14  1.19e-14  2.62e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.38     1.32     0.40     0.40   | 3.36e-14  6.81e-15  6.59e-15 |
 OHI2 |   288   285     2   101     0.82     1.31     1.45     1.45   | 7.34e-14  8.00e-15  2.12e-14 |
 CHAN |   288   285     1   288     1.12     0.86     4.18     4.18   | 8.10e-14  9.83e-15  3.10e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.01     0.71     1.66     1.66   | 1.15e-13  1.10e-14  3.85e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     0.98     0.67     0.97     0.97   | 1.23e-13  1.70e-14  2.28e-15 |
 ALBH |   288   285     1   288     0.97     0.65     0.19     0.19   | 6.99e-14  1.09e-14  1.22e-14 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.97     0.65     4.18     4.18   | 1.12e-13  1.33e-14  7.46e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     4.14     0.35     4.18     4.18   | 6.48e-14  2.26e-14  2.32e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.15     0.22     4.18     4.18   | 5.47e-14  2.32e-14  2.12e-14 |
 IRKJ |   288   288     0   288     0.50     0.18     0.35     0.35   | 1.84e-13  3.69e-14  8.88e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.12     0.16     1.95     1.95   | 5.78e-14  1.96e-14  1.90e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.14     0.16     4.18     4.18   | 7.11e-14  3.85e-14  4.17e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.14     0.15     4.18     4.18   | 4.68e-14  1.72e-14  2.97e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.74     0.07     0.17     0.17   | 7.97e-14  2.96e-14  1.56e-14 |
 G09  |   288   286     1   288     1.49     0.07     0.20     0.20   | 5.94e-14  1.91e-14  2.43e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.30     0.06     0.09     0.09   | 3.14e-14  7.30e-15  2.11e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.17     0.05     0.72     0.72   | 9.12e-13  8.12e-14  3.29e-14 |
 G01  |   288   287     1   288     1.87     0.03     2.60     2.60   | 6.49e-14  2.46e-14  3.64e-14 |
 YAR2 |   288   287     1   288     0.17     0.02     0.01     0.01   | 4.08e-14  2.00e-14  8.64e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     1.46     0.02     1.27     1.27   | 6.51e-14  1.94e-14  1.25e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.01     0.01   | 4.75e-13  1.63e-13  6.80e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.12     1.12   | 5.35e-13  5.90e-14  1.62e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.88     0.88   | 5.50e-13  6.25e-14  1.17e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.23     0.23   | 6.45e-13  7.12e-14  3.27e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.51     0.51   | 6.38e-13  5.89e-14  4.35e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.26     0.26   | 6.18e-13  6.44e-14  2.26e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.74     0.74   | 6.09e-13  5.85e-14  2.64e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.69     0.69   | 6.47e-13  6.34e-14  1.54e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.29     0.29   | 7.59e-13  7.82e-14  1.88e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.09     0.09   | 6.47e-13  6.34e-14  3.27e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.24     0.01     0.42     0.42   | 6.95e-13  6.44e-14  2.30e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.97     0.97   | 7.28e-13  6.72e-14  4.27e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.24     0.01     0.45     0.45   | 6.15e-13  7.43e-14  3.55e-14 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.47e-13  7.28e-13  4.75e-13 |
 BOR1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  6.14e-13  2.32e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 CEDU |   220   211     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.92e-07  3.99e-08  2.83e-08 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FLIN |   288   274     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.59e-12  1.14e-12  2.63e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.58e-13  8.31e-14  2.93e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.96e-13  2.77e-13  1.47e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.83e-13  8.50e-14  4.19e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.68e-13  1.06e-13  4.34e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.04e-13  1.08e-13  1.85e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  1.06e-13  3.97e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  2.39e-13  1.31e-13 |
 G26  |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.48e-14  3.08e-14  2.70e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.64e-13  7.53e-14  3.54e-14 |
 GLSV |   287   233    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.42e-12  7.20e-13  1.69e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.50e-13  3.99e-13  6.97e-14 |
 HOFN |   288   244    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-11  1.70e-12  3.13e-13 |
 MAR6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.46e-13  2.17e-13  7.35e-14 |
 MATE |   288   275    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-13  4.57e-14  1.35e-13 |
 MKEA |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.81e-14  8.26e-15  3.93e-15 |
 MOBS |   288   265     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-12  5.42e-13  2.20e-13 |
 NNOR |   287   197    43     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.88e-12  5.31e-13  1.19e-13 |
 NRMD |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NYAL |   288   274     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  2.14e-13  2.93e-14 |
 PDEL |   288   234    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.04e-12  8.98e-13  2.14e-13 |
 SCH2 |   288   267     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-12  8.77e-13  2.27e-13 |
 SPT0 |   231   231     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.46e-13  2.13e-13  1.47e-13 |
 STJO |   288   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.10e-14  1.22e-14  1.50e-14 |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.10e-13  2.46e-13  6.69e-14 |
 TLSE |   288   276     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-12  1.23e-12  2.18e-13 |
 USUD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-13  1.70e-14  5.74e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.31e-13  6.71e-13  1.71e-13 |
 ZIMM |   288   273     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.52e-12  8.63e-13  2.54e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.61e-14  5.38e-15  2.43e-15 |
 HOLB |   288   282     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.96e-12  9.59e-13  2.18e-13 |
 BRST |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  8.47e-13  1.98e-13 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.98e-13  3.52e-13  1.29e-13 |
 UZHL |   287   205    45     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.28e-11  2.70e-12  4.64e-13 |
 AREV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.42e-13  7.27e-13  4.78e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-13  4.11e-13  1.14e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 8.36e-22  1.15e-19  3.33e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
