
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2035   Day: 2   MJD: 58491                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 149099   1310    -195    -500      6      5      8     73     75     69   25.94
 emr |  2880     0 106745    877  177709    1406     18     18     17     98     95    112    8.25
 esa |  2880     0 127547   1055    -638    -106      9      8     11    219    254     92   18.58
 gfz |  2880     0 131108   1890    -493     502     10     10     12    103    106     96   16.01
 grg |  2880     0 116260   4740    -180     656     12     11     14    166    166    165   12.97
 jpl |  2880     0 107310    779  213447    1053      9      9     10     96    101     63   18.25
 mit |  2880     0 112909    496   -1760    -885    115    123     80   1656    906   3159    0.00
 igr |   288     0  45562     76   -3272     838     11     16      9     52     46     54    0.00
 ngs |    96     0   2976      8    -261    -393   1167   1167      0   2139   2139      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    27   134  -362   110    38   146  -837   -47  -193     - |
    2 |   -15    38   281  -175   -45   -97   784    44 -2515     - |
    3 |   104    53  -463    -4   199   161  -604    85   873     - |
    5 |   107   157  -194   -16    -8    -6 -1131    11 -1771     - |
    6 |     8   -15  -122   -76   278   -11  -847    60   179     - |
    7 |    37   -38  -161   122   -85    82  -635    17  -675     - |
    8 |   -38   -90    83   -57   234  -107   236    21 -3222     - |
    9 |   -20  -203   -58   -14   240    21   210   -17   -78     - |
   10 |   -24    10  -167    32   128    82  -772   -35   437     - |
   11 |   -11   -40   -11    18    35     4   383   -33  2887     - |
   12 |   106    93   -48    23  -245    11  -789   -25 -1168     - |
   13 |   -95   -94   -26   -67   274    68  -501   -86  2836     - |
   14 |   -99     6   119   -39   142   -51   335     4  2924     - |
   15 |    50    74  -186    44    18    34 -1111    15  -706     - |
   16 |   -62   -53   230    -6     X  -116  1092    29  1542     - |
   17 |   152   110  -274   116  -129     3  -632   -16  -155     - |
   18 |    31   -60   -62    59   -57    39   -62   -40 -2972     - |
   19 |    -2    34   450  -118  -291  -160  1932    18 -1283     - |
   20 |  -117  -112   395  -122    57  -118  1593     6  1850     - |
   21 |  -136     1   532   -89  -182  -108  1834    29  1971     - |
   22 |  -118   -57   540  -103     0  -266  1443    33 -2094     - |
   23 |    34    22    18    -8  -205    77    84    42  -947     - |
   24 |    21   147  -179    88  -111    88  -704   -45 -1584     - |
   25 |    61    23   211   -63  -240   -86   989    36  1271     - |
   26 |    47   -33   -67    11    48   -27   -56    24  1103     - |
   27 |   -83     5    29    75    27     1    25   -55  -440     - |
   28 |   -76   -66   269   -45   -72   -44   500   -29  4150     - |
   29 |     8   134  -219    89  -151   181 -1248   -16 -1402     - |
   30 |    56   -79    10    23  -201    68   256   -21  -100     - |
   31 |    26   -19  -255   127    13   109  -651   -26 -1175     - |
   32 |    25   -82  -279    65   287    24  -964    12   562     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |    57     -     6   -82     -   -16     -   -43     -     - |
 AIRA |   -32     -    45     -     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |    46    39     -   -94     -     -     -    54     -     - |
 ALGO |     1    28     -   -16     -     -     -    -5     -     - |
 ALIC |   -38     -    48   -12     -    16     -   -38     -     - |
 ALRT |   -47     -    78   -26   146   -94   -94     -     -     - |
 ANKR |   -41     -    11    54     -     -     -     -     -     - |
 AREG |   -10     -     -     -    19     - -4263     -     -     - |
 AREQ |    18    80     -   -28     -   -37 -3133    37     -     - |
 ARTU |   -67     -    93     -     0     -     -   -42     -     - |
 ASCG |   -78     -   109     -     -     -     -     -     -     - |
 AUCK |     9     -   -13     X     -     -     -     -     -     - |
 BADG |   -28    89     -     -     -     -     -  -117     -     - |
 BAIE |     -     -    15     -     -   -16     -     -     -     - |
 BAKE |   -52     -   127   -73    14     - -8626     -     -     - |
 BAKO |    78     -     -  -126     -     -     -     -     -     - |
 BARH |   -33     -    -1    55     -     -     -     -     -     - |
 BJCO |     7     -    83   -33     -   -67   -93    25     -     - |
 BJFS |  -210     -   154    23   172     -  -360  -137     -     - |
 BOR1 |    -7   134     -   -56     -     -  -121   -36     -     - |
 BRAZ |   -11     -    19    -4     -     -     1    52     -     - |
 BREW |    -9    30     -     -     -     - -5990     -     -     - |
 BRMU |    12     -    12   -59     -    23   -74     0     -     - |
 BRST |  -106     -   233     -    34  -110     -    33     -     - |
 BRUX |     9     -     -  -124   135     -     -   -19     -     - |
 CAS1 |   -49     -    53  -108    79    55   -32     9     -     - |
 CCJ2 |   -25     -     -    55    66   -53     -     2     -     - |
 CEBR |     -    76   -34     -     -     -     -   -45     -     - |
 CEDU |   -29    32    57   -36     -     -     -    -9     -     - |
 CHPG |   -38     -     -     -    75     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -54     -    55    23     -     -     -    55     -     - |
 CHTI |    47     -   157     X  -321     X     -   197     -     - |
 CHUM |     -     -   118  -150     -    11     -     3     -     - |
 CHUR |    23    10    35   -97     -    12 -7930    -4     -     - |
 COCO |   -53     -   119   -72    24     - -3177    -3     -     - |
 CORD |     2     -     -    -3     -     - -2803    17     -     - |
 CRO1 |    -2    24    98    10  -164     - -1355    -7     -     - |
 CUSV |     -     -    29   -34     -     X     -     9     -     - |
 DAEJ |    14   176    99   -24  -252     -     -     -     -     - |
 DAKR |     -     -    39   -46     -     -    89     -     -     - |
 DARW |  -139     -    43    -8   251    13 -5668   -37     -     - |
 DAV1 |   123     -  -353   211     X     - -5826  -166     -     - |
 DGAR |     X     -    20  -120   153   -27 -6060     -     -     - |
 DRAO |    19    57   -14   -44     -     -     -    27     -     - |
 DUBO |   -33     -    99   -47   -18     -     -   -18     -     - |
 DYNG |   -45     -     -     -    90     -     -     -     -     - |
 FAA1 |   -93     -     X     X   186     - -3466     -     -     - |
 FAIR |   -66   121     -    46     X     - -2965    47     -     - |
 FALK |     -     -     -     6     -    -5     -     -     -     - |
 FLIN |    23     -    14   -26   -33     - -8083   -13     -     - |
 FLRS |    15     -    38   -68     -     -     -   -14     -     - |
 FUNC |   -40     -    56     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -87     -   -92     -   292     -     -  -114     -     - |
 GLSV |    15     -   -40    22     X     -     -   -48     -     - |
 GMSD |   -15     -     -     -    31     -    22     -     -     - |
 GODE |    45    81     -     X  -141     - -5191    61     -     - |
 GODZ |    -4    14     -     -     -     -  -143     -     -     - |
 GOL2 |   -52    34     -     -     -    59     -    60     -     - |
 GOPE |   -15     -     -    25     -     -  -202    50     -     - |
 GRAS |   -33     -    78   -36     -     -  -241   -33     -     - |
 GRAZ |   -68  -524   227   116     -     - -5355     6     -     - |
 GUAM |   -23     -    24    -2     -    11 -3152    28     -     - |
 GUAT |   -75     -    91   -37     -    50     -   -11     -     - |
 GUUG |    55     -     -   -89     -     -     -     -     -     - |
 HARB |   -43    60    70   -42     -     - -5890   -62     -     - |
 HERS |   -68   123     -    47     -     - -4901   -48     -     - |
 HERT |    30     -   -42     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -16    51     -     -     -     - -7304     -     -     - |
 HNLC |   -10     -     -    16     -     -    25     -     -     - |
 HNPT |    28     -     -   -45     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    10   -81    32   -12     -     -     -   -31     -     - |
 HOFN |   -15     -     -     5     5    14     -    -2     -     - |
 HOLB |    93     -     -   126  -343     -     -     -     -     - |
 HRAG |    30     -     -     -   -60     -     -     -     -     - |
 HRAO |     X     -     -  -111   137     -     -     -     -     - |
 HYDE |   -24     -    19   -73   112     -  -211   -38     -     - |
 IENG |    41     -     -   -67     -     -     -    30     -     - |
 IISC |   -37     -   108   -35     -   -26     -   -31     -     - |
 INEG |    23     -   -84    60     -     -     -    58     -     - |
 IQAL |   -41     -    55     -     -     3     -    -3     -     - |
 IRKJ |    47     -    38    -8  -139     -    40   -63     -     - |
 IRKM |    -2     -     -     -     -     2  -286     -     -     - |
 ISBA |    13     -    66     -     -   -85     -     -     -     - |
 JFNG |   -99     -   138     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |    69     -     -     -  -138     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -15     -    21     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |    42     -     -   -68     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    10    50   -63     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -118     -     6  -107   313    35   -77   -53     -     - |
 KERG |    36   -99    22   -60     -    24   -75    36     -     - |
 KIRU |   -58    45   -15   -45   164     -     -   -46     -     - |
 KIT3 |     6     -     -     -   -12     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -86    88     -    33     -    54     -    37     -     - |
 KOKV |   -17     -    78   -49     -     -     -     4     -     - |
 KOUC |  -120     -   119    57     -     -   145     -     -     - |
 KOUG |    11     -     -     -   -22     -     -     -     -     - |
 KOUR |    -6     -    14    -7     -     -     -    -2     -     - |
 KRGG |    16     -     -    82  -134     -     -   222     -     - |
 KZN2 |   -99     -     -     -   199     -     -     -     -     - |
 LAUT |  -100     -   140     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |   -78     -   148    62  -132     -     -    41     -     - |
 LMMF |   -88     -   134     -     -   -12     -    32     -     - |
 LPGS |   -61    82     -     -    77     -     -     0     -     - |
 MAC1 |   -57     -   -14    -8    75    49   -16    -7     -     - |
 MAG0 |    -7     -    22   -15     -     -     -   -36     -     - |
 MAJU |    -6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |
 MANA |   -28     -     -    46     X     -  -149     -     -     - |
 MAR6 |    21    -8   -27     -     -     -     -   -48     -     - |
 MAS1 |  -170   -36    80   -19   378   -76     -   -76     -     - |
 MATE |    -2    71   -33     5     -     -     -     1     -     - |
 MAUI |    51     -     -     -  -102     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    68     -   -80  -102    90    10 -4127   -12     -     - |
 MCM4 |   -65  -254   -45  -146   573     -     -   -72     -     - |
 MDO1 |   -11     8    12     -     -     - -3083   -26     -     - |
 MDVJ |     9     -   -38    30     -     -   -80     1     -     - |
 MEDI |   101  -318     -     -     -     -  -234     -     -     - |
 METG |   -19     -     -     -    39     -     -     -     -     - |
 METS |   -33   105     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -37     -    56     -    -7     -     -    -8     -     - |
 MKEA |    60     -    29  -131     -     - -2415   -84     -     - |
 MOBS |   -53     -    48     -    38     - -3428     -     -     - |
 MORP |     9     -     -   -15     -     -   309     -     -     - |
 MQZG |   -40     -    56     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -142     -   198     -     -     -  -147     -     -     - |
 NAIN |    36     -     -    28  -107     -     -     -     -     - |
 NANO |    33     -     -   -54     -     -     -    31     -     - |
 NAUR |     X     -    85     -     -   -87     -     9     -     - |
 NICO |   -26     -    61    38   -82     -  -159    27     -     - |
 NIST |   -64    77     -    43     -    19     -   -25     -     - |
 NIUM |   -99     -   110    30     -     -   214     -     -     - |
 NKLG |   -41     -    92   -97    70     -  -160    -6     -     - |
 NNOR |    67    19   -34     -   -98     - -3177     -     -     - |
 NOT1 |    -4     -     -     -     9     -  -136    -3     -     - |
 NOVM |  -132     -    12   -32     -   203     -  -115     -     - |
 NRC1 |     0    59     -   -30     -     -     -    18     -     - |
 NRIL |   -83     -    44   -27   103    24   -80   -54     -     - |
 NRMD |   -29     -     -    47     X     -     -     -     -     - |
 NTUS |    57     -     -     8     -   -88     -   -13     -     - |
 NYA1 |   -29     -    86   -53     -     -     -   -41     -     - |
 NYA2 |   -29     -     -     -    58     -     -     -     -     - |
 NYAL |    31    93     -   -98     -     -  -209     -     -     - |
 OHI2 |  -137     -   190     0     -     - -2944     2     -     - |
 OHI3 |   -55     -   105     -   -40     -     -     -     -     - |
 ONS1 |   -36     -     -     -    72     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -25    78     X     -     -     -     -    19     -     - |
 OPMT |   -10   131     -   -51     -     -   -60     5     -     - |
 OUS2 |    35     -     -     -   -70     -     -     -     -     - |
 PADO |   -68     -     -     -   137     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -51   133   -50 -9087     -     -     - |
 PARK |   -44     -     -     -     -    63   148    40     -     - |
 PBRI |    -2     -    33   -35     -     -     -   119     -     - |
 PDEL |   -34     -    28  -104   209   -37     -   -53     -     - |
 PERT |  -118   -20   122    60     -     -   -98    17     -     - |
 PETS |   -76     -    46    66     -     4     -    22     -     - |
 PIE1 |   -21    46    70   -69    -3     - -3330   -40     -     - |
 PIMO |   -36     -    46     X     5     - -2858    67     -     - |
 PNGM |     -     -    48     -     -   -49     -   -35     -     - |
 POHN |   -77     -     -     X   186   -16     -    10     -     - |
 POLV |   -71     -     -   114     -     1  -168     -     -     - |
 POVE |   -40     -     -   145     -   -71     -     -     -     - |
 PRDS |   -18    64    20   -28     -     -  -933    -7     -     - |
 PTBB |   -62   111    71   -38     -     -  -181   -10     -     - |
 QAQ1 |    -2     8    -1     -     -     -     -   -18     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -81   100     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -18     -    26     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |  -127     -     -   -33   281    10     -     -     -     - |
 REDU |    29     -   -40     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |    48     -   -40     7   -55     -   -52    76     -     - |
 REYK |   -10     -   176  -145   -54     -     -   -26     -     - |
 RIO2 |    74     -     -     -  -148     -     -     -     -     - |
 RIOP |   -22     -    -6     7     -    31     -     -     -     - |
 SALU |   -11     -     -    18     -     -     -     -     -     - |
 SANT |    39     -     -   -95     -    28 -2566    49     -     - |
 SAVO |   -36     -     -    58     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |    20    86   -18   -55     -     -     -    11     -     - |
 SCOR |   -46     -    10   -30   115     -     -   -28     -     - |
 SCRZ |    34     -     -     -   -69     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -110     -   132     -    49   -13     -    10     -     - |
 SFER |   -64   -24   153   -62     -     -  -191   -71     -     - |
 SHAO |   -21     -     -  -122   130    44   -46   -43     -     - |
 SOFI |  -128     -   168   -26     -    33     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -    98     -     -  -100     -   -99     -     - |
 STFU |   125     -     -     -  -250     -     -     -     -     - |
 STHL |   -79     -    95     2     -    14     -     0     -     - |
 STJO |    -6    56     -   -20     X     - -2264   -11     -     - |
 STK2 |  -184     -    62     -   279     -     -   -43     -     - |
 STR1 |     -    36     -     -   -23     -     -     -     -     - |
 SUTH |  -149     -    83   -70   265     -     -   -55     -     - |
 SUWN |     1   104     -   -54     -     -    76     -     -     - |
 SVTL |     -     -    23     -   137  -121     -    -3     -     - |
 SYDN |   -48     -    67     -     -     - -2918     -     -     - |
 SYOG |    35  -109     -     X     -     -     -     -     -     - |
 THTI |    25   -54    14   -30     -     0    48     -     -     - |
 THU2 |   -31     -    77   -40     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -70    93     -    65     -     -     -    20     -     - |
 TIDB |   -25    20     -    30     -     -   -75    70     -     - |
 TIXI |     X     -    43     -   -61     -     -   -49     -     - |
 TLSE |  -152     X    76   -27   249     -     -   -32     -     - |
 TONG |  -185     -    23     -   475   -97 -5358     -     -     - |
 TOW2 |   -51     -    71   -39   169   -86     -    -9     -     - |
 TRO1 |  -108     -   122     2     -    27   -99   -47     -     - |
 TSKB |   -56   100     -    39     -     -    28    25     -     - |
 TUVA |  -188     -    50     -   214    64    74     -     -     - |
 TWTF |    24    59    44   -27  -115     - -2424    30     -     - |
 UFPR |   -66     -     -   106     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |    35     -     -     -   -70     -     -     -     -     - |
 UNB3 |   -55     -     -     -   109     -     -     -     -     - |
 USN7 |  -122    41    78    87     -     -     -   -61     -     - |
 VALD |   -73     -   102     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -75    24    72   -57   103     -     -   -55     -     - |
 VOIM |   -80     -     -     -   160     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     5     -     -    -8     -     -     -    18     -     - |
 WARK |    53     -     -     -  -105     -     -     -     -     - |
 WHIT |    -4    46    33   -56     -     -     -    -3     -     - |
 WILL |   -25    86     -   -66     -    54    95     -     -     - |
 WIND |   -93     -     -     -   187     -     -     -     -     - |
 WSRT |    -5   114     -   -50     -     - -4887   -17     -     - |
 WTZR |  -113     -   220   -60     -   -11     -   -20     -     - |
 WUH2 |    36     -     -     -   -72     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -103     -    64   -64     -   138  -184    59     -     - |
 YAKT |    60     -    13  -132     -    18     -    12     -     - |
 YAR2 |   -10   -10     -    21     -     -     -    21     -     - |
 YEL2 |   -53     -    74     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |   -75    25     -    51    71     - -2454   -11     -     - |
 YSSK |   -18     -     -   -57     -    73     -     -     -     - |
 ZECK |   -62     -    86     -     -     -     -    -4     -     - |
 ZIM2 |   -96     -   135     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -39     -     -    63     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    16     5     8    10     6    67    16   773     - | 2880    357
    2 |     5    23     7    11    12     8    97    22   859     - | 2880    383
    3 |     5    16     8    12    10     9   213     9   545     - | 2880    326
    5 |     5    17     9     9    14     8    65    14   573     - | 2880    429
    6 |     6    31     6     7    12    10    73    13   849     - | 2880    240
    7 |     4    15    10    12    12     8    65    17  1172     - | 2880    304
    8 |     4    19     8    11    13    12    54    12  3594     - | 2880   1956
    9 |     4    15    10     5    11     8   130    11   323     - | 2880    262
   10 |     5    19     7     6    10     7   119     8   582     - | 2880    214
   11 |     5    12     5    11    10     9    71    11  1002     - | 2880    569
   12 |     5    23     7     6    10     8    96    32   432     - | 2880    416
   13 |     7    15     6    19    15     7    52    12   703     - | 2880    365
   14 |     3    10     7     8     9     9    47     7   433     - | 2880    186
   15 |     6    15     6    16    14     6    70     9   470     - | 2880    190
   16 |     5    20     8    13     X     7    89    29   829     - | 2880    423
   17 |     5    22     6     8    10     8    75    17   809     - | 2880    433
   18 |     6    18    13    13    15    28    68    16  1119     - | 2870   1048
   19 |     5    24     7    10     8     7   288    23   226     - | 2880    211
   20 |     6    20     8     9    10     7   113    18   634     - | 2880    333
   21 |     6    25     8     7    14     8   432    22   541     - | 2880    384
   22 |     5    15     9    11    10    10    70    16   469     - | 2880    382
   23 |     7    12     9     8    11     8    72    10   217     - | 2880    207
   24 |     5    15     6     8    10     6    41    15  3966     - | 2880   1580
   25 |     5    17     9    11    11     9    40    13   582     - | 2880    368
   26 |     5    25    11    11    12     9    44    17   411     - | 2880    360
   27 |     5    20     7    12    14     7    39     8   371     - | 2880    345
   28 |     4    16     9     7    12     9   105    27  1138     - | 2880    328
   29 |     4    20    11     6    14     9    90    24   984     - | 2880    300
   30 |     4    14     8     7    12     8    54    16   503     - | 2880    343
   31 |     6    14    19     5    14    10    75    14  1020     - | 2880    295
   32 |     4    14     6     9    10     7    83    10   493     - | 2880    220
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    10     -    15    18     -    14     -     9     -     - |  288   1596
 AIRA |     6     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   4505
 ALBH |     9    18     -    10     -     -     -    12     -     - |  288   2717
 ALGO |     6     9     -     9     -     -     -    10     -     - |  288    344
 ALIC |     5     -     8     9     -     7     -     6     -     - |  288   2862
 ALRT |     6     -     6     6     7     5    32     -     -     - |  288   7853
 ANKR |     4     -     6     5     -     -     -     -     -     - |  288   2542
 AREG |     5     -     -     -    10     -    41     -     -     - |  288   3305
 AREQ |     6    11     -    10     -     8    53     6     -     - |  288   3170
 ARTU |     5     -     6     -     7     -     -     7     -     - |  288    >>>
 ASCG |    27     -    38     -     -     -     -     -     -     - |  267   2803
 AUCK |     5     -     7     X     -     -     -     -     -     - |  188   3696
 BADG |     9    28     -     -     -     -     -    11     -     - |  281     19
 BAIE |     -     -     8     -     -     8     -     -     -     - |  288   2631
 BAKE |     5     -     7    10    13     -    35     -     -     - |  288   2719
 BAKO |    10     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  141   2761
 BARH |     7     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  288   3351
 BJCO |     7     -    10     8     -    11    51    10     -     - |  288   4386
 BJFS |     4     -     5     8     7     -    55     8     -     - |  288   2806
 BOR1 |    21    24     -    23     -     -    44    11     -     - |  284   1117
 BRAZ |    10     -     8    14     -     -    61    13     -     - |  288   3466
 BREW |     3     9     -     -     -     -    29     -     -     - |  288     47
 BRMU |     7     -     7     8     -     7    39     7     -     - |  288   5188
 BRST |    12     -    16     -    28    15     -     8     -     - |  288   1209
 BRUX |     5     -     -     8    11     -     -     8     -     - |  288     29
 CAS1 |     4     -     9    10     9     9    48     6     -     - |  288   2101
 CCJ2 |     8     -     -    20    10     8     -     8     -     - |  288   4771
 CEBR |     -    12     5     -     -     -     -     9     -     - |  288     16
 CEDU |     6    10     7     9     -     -     -     6     -     - |  288    137
 CHPG |    10     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  282   3547
 CHPI |    11     -    11    14     -     -     -    12     -     - |  288   2818
 CHTI |     8     -    11     X    18     X     -    12     -     - |  287   4682
 CHUM |     -     -    10    11     -    10     -     8     -     - |  288   7876
 CHUR |     4     8     7     7     -     6    32     7     -     - |  288  32274
 COCO |     6     -    11    14    18     -    55    10     -     - |  288   2235
 CORD |    12     -     -    19     -     -    50    10     -     - |  283   4222
 CRO1 |    13    18    17    21    22     -    58    18     -     - |  288   3186
 CUSV |     -     -    17    19     -     X     -    14     -     - |  276   6176
 DAEJ |     5    16     8     9     9     -     -     -     -     - |  288   3564
 DAKR |     -     -     5     6     -     -    54     -     -     - |  288   4003
 DARW |    14     -    14    18    31    14    35     5     -     - |  288   1953
 DAV1 |    34     -    18    35     X     -    48    35     -     - |  288   1890
 DGAR |     X     -    15    19    21    14    70     -     -     - |  288   2097
 DRAO |     4     8     6    10     -     -     -     6     -     - |  288     42
 DUBO |     7     -     6     7     8     -     -     8     -     - |  288  19607
 DYNG |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   2075
 FAA1 |     7     -     X     X    14     -   354     -     -     - |  283   4426
 FAIR |    22    35     -    27     X     -   164    11     -     - |  280   3987
 FALK |     -     -     -    12     -    10     -     -     -     - |  285   2307
 FLIN |     5     -     5     7     7     -    29     5     -     - |  288   3080
 FLRS |     9     -     9    11     -     -     -     9     -     - |  288   2730
 FUNC |     6     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2509
 GLPS |     8     -    10     -    13     -     -    10     -     - |  281   4414
 GLSV |     3     -     5     6     X     -     -     7     -     - |  282   1905
 GMSD |     5     -     -     -    10     -    41     -     -     - |  288   4771
 GODE |    10    16     -     X    21     -    42    11     -     - |  288     75
 GODZ |     4    13     -     -     -     -    40     -     -     - |  287   8148
 GOL2 |     5    15     -     -     -     8     -     8     -     - |  288    109
 GOPE |     5     -     -     7     -     -    33     8     -     - |  288   1290
 GRAS |     4     -     5     6     -     -    47     8     -     - |  288   4296
 GRAZ |     6    14     6     8     -     -    36     8     -     - |  288   2666
 GUAM |    11     -    12    18     -    13    35     7     -     - |  288   4571
 GUAT |     7     -    10     9     -     8     -     9     -     - |  288   2715
 GUUG |    17     -     -    28     -     -     -     -     -     - |   78   2477
 HARB |     9    19    10    15     -     -    46    13     -     - |  288   2277
 HERS |     5    15     -     7     -     -    51     8     -     - |  288     19
 HERT |     4     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3457
 HLFX |     3     8     -     -     -     -    36     -     -     - |  288  98874
 HNLC |     8     -     -    13     -     -    48     -     -     - |  288   3431
 HNPT |    18     -     -    30     -     -     -     -     -     - |   89   2460
 HOB2 |    11    32    12    12     -     -     -     6     -     - |  288   1220
 HOFN |    10     -     -    10    16     7     -     9     -     - |  288   2165
 HOLB |     7     -     -    11    11     -     -     -     -     - |  288   1104
 HRAG |     9     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  287     33
 HRAO |     X     -     -    21    26     -     -     -     -     - |  200    >>>
 HYDE |     6     -     7     9     9     -    43     8     -     - |  288   3730
 IENG |     4     -     -     7     -     -     -    10     -     - |  144     23
 IISC |     7     -     7    10     -     7     -    10     -     - |  288   2442
 INEG |     6     -     7     9     -     -     -     8     -     - |  288   3492
 IQAL |     7     -     6     -     -    13     -    21     -     - |  288   2654
 IRKJ |     4     -     8     8     8     -    27    12     -     - |  288     24
 IRKM |     3     -     -     -     -     4    37     -     -     - |  288    226
 ISBA |     5     -     6     -     -     8     -     -     -     - |  288   3992
 JFNG |     3     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   5066
 JOG2 |     8     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JOZ2 |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   4454
 JOZE |     4     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   1532
 JPLM |     -    25    11     6     -     -     -     -     -     - |  288  10994
 KARR |     8     -    12    14    20    14    52     8     -     - |  288   3092
 KERG |    12    26    13    13     -    11    38    10     -     - |  288   1798
 KIRU |     6     9     7     7     9     -     -     6     -     - |  288   1038
 KIT3 |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |     9    16     -    12     -     7     -     6     -     - |  288     88
 KOKV |    10     -    11    11     -     -     -    17     -     - |  284    >>>
 KOUC |    10     -    12    11     -     -    60     -     -     - |  288   2698
 KOUG |     9     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  287    885
 KOUR |    11     -    12    14     -     -     -    10     -     - |  288     24
 KRGG |     8     -     -    13    13     -     -    13     -     - |  288   2508
 KZN2 |    16     -     -     -    33     -     -     -     -     - |  149   1682
 LAUT |    11     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   2587
 LHAZ |     5     -     8     6     8     -     -     8     -     - |  288   4626
 LMMF |     8     -    17     -     -    14     -     8     -     - |  288   3246
 LPGS |     9    30     -     -    21     -     -    13     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    13     -    12    15    22    10    40     7     -     - |  288   1818
 MAG0 |     5     -     6     7     -     -     -     7     -     - |  288   6649
 MAJU |    12     -     -     -    23     -     -     -     -     - |  284   2000
 MANA |    12     -     -    19     X     -   324     -     -     - |  288   4118
 MAR6 |     9    27    20     -     -     -     -    12     -     - |  288   2340
 MAS1 |     7    14     8     7    11     9     -     7     -     - |  288   2124
 MATE |     5    11     6     8     -     -     -     9     -     - |  288    108
 MAUI |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     7     -     9    13    14    13    64     6     -     - |  288   1993
 MCM4 |    14     8    26    21    13     -     -    11     -     - |  283   4684
 MDO1 |     5    27     9     -     -     -    35     7     -     - |  288   4067
 MDVJ |     4     -     7     7     -     -    39     8     -     - |  288     25
 MEDI |     5    15     -     -     -     -    20     -     -     - |   34     15
 METG |     4     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  210   1455
 METS |     5    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     7     -    10     -    10     -     -     8     -     - |  288     23
 MKEA |    13     -    12    16     -     -    32    13     -     - |  288     37
 MOBS |     6     -    10     -    15     -    31     -     -     - |  288   1475
 MORP |     6     -     -     9     -     -    64     -     -     - |  288   3622
 MQZG |    12     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  287   4695
 MTKA |     4     -     6     -     -     -    35     -     -     - |  288   5144
 NAIN |     4     -     -     6     7     -     -     -     -     - |  288   6230
 NANO |     7     -     -    12     -     -     -     7     -     - |  288   1049
 NAUR |     X     -     7     -     -     7     -     6     -     - |  288   1689
 NICO |     9     -    10    13    15     -    34     9     -     - |  288   4673
 NIST |     6     9     -    11     -     7     -     5     -     - |  287     20
 NIUM |    12     -    12    15     -     -    56     -     -     - |  288   5684
 NKLG |     7     -     9    11    11     -    56     6     -     - |  288   5295
 NNOR |    10    16    11     -    14     -    56     -     -     - |  288  56670
 NOT1 |     5     -     -     -     9     -    29     9     -     - |  288     34
 NOVM |     8     -    10    12     -     9     -    17     -     - |  288     20
 NRC1 |     7     8     -    11     -     -     -     7     -     - |  288     18
 NRIL |     5     -     7     7     6     5    30     6     -     - |  288   5777
 NRMD |     6     -     -    10     X     -     -     -     -     - |  288   3038
 NTUS |     9     -     -    12     -    11     -     9     -     - |  288   2516
 NYA1 |     4     -     7     5     -     -     -     6     -     - |  288   5131
 NYA2 |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     3     8     -     7     -     -    42     -     -     - |  288    376
 OHI2 |     5     -     7     6     -     -    42     9     -     - |  288     51
 OHI3 |     6     -     6     -    12     -     -     -     -     - |  288     38
 ONS1 |     5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  217   1325
 ONSA |     4    14     X     -     -     -     -     7     -     - |  286    >>>
 OPMT |     5    17     -     9     -     -    29     7     -     - |  288     19
 OUS2 |     6     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288 207515
 PALM |     -     -     -     7    11    10    42     -     -     - |  288   4507
 PARK |     9     -     -     -     -    13    44    12     -     - |  288   2964
 PBRI |    10     -    11    13     -     -     -    12     -     - |  288    925
 PDEL |     5     -     8    11    10     6     -     8     -     - |  288   2488
 PERT |    10    32    10    17     -     -    46    11     -     - |  288   2689
 PETS |     6     -     9     7     -     6     -     6     -     - |  288   7888
 PIE1 |     6     7     6     7    10     -    37     5     -     - |  288     21
 PIMO |    22     -    19     X    33     -   326    19     -     - |  280   4447
 PNGM |     -     -     9     -     -    10     -     6     -     - |  288   4066
 POHN |    12     -     -     X    22    16     -    15     -     - |  288   2116
 POLV |     4     -     -     6     -     7    41     -     -     - |  288   2595
 POVE |     8     -     -    12     -     8     -     -     -     - |  288   3548
 PRDS |     6    31    11     6     -     -    34     7     -     - |  288    255
 PTBB |     8    19     7    10     -     -    33     8     -     - |  288     30
 QAQ1 |     5    10     7     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     - |  288   4815
 QUIN |    25     -    35     -     -     -     -     -     -     - |  284   3624
 RABT |     4     -     -     7    10     5     -     -     -     - |  288   5597
 REDU |     4     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   1254
 REUN |    12     -    17    23    23     -   183    18     -     - |  279   2944
 REYK |     9     -     9    12    27     -     -    10     -     - |  288   2798
 RIO2 |     9     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     6     -     9     9     -     8     -     -     -     - |  288   4162
 SALU |    11     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  288   3013
 SANT |     5     -     -    10     -     8    46     6     -     - |  288   2375
 SAVO |    10     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   3013
 SCH2 |     4     9     6     7     -     -     -     5     -     - |  288   2616
 SCOR |     8     -     7     9     9     -     -     7     -     - |  288   1838
 SCRZ |     9     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   3549
 SEYG |    12     -    21     -    19    10     -    11     -     - |  288   3174
 SFER |     4     9     6     6     -     -    54     9     -     - |  288   3207
 SHAO |     6     -     -    13    11     8    40     7     -     - |  288   5729
 SOFI |     5     -     6     6     -     6     -     -     -     - |  288   4632
 SOLO |     -     -    29     -     -    29     -     9     -     - |  210   3438
 STFU |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288  46344
 STHL |     6     -     9    10     -     6     -     5     -     - |  288   4420
 STJO |     3     8     -     5     X     -    41     6     -     - |  288     70
 STK2 |     5     -     5     -     7     -     -     9     -     - |  288   2382
 STR1 |     -    15     -     -     9     -     -     -     -     - |  220    >>>
 SUTH |     8     -     9    11    19     -     -     5     -     - |  288   3265
 SUWN |     5    16     -     8     -     -   184     -     -     - |  288   1715
 SVTL |     -     -     6     -     6     6     -     7     -     - |  288     48
 SYDN |     9     -    12     -     -     -    47     -     -     - |  288    509
 SYOG |     8    25     -     X     -     -     -     -     -     - |  116   4144
 THTI |    13    15    14    18     -    14    38     -     -     - |  288   4833
 THU2 |     5     -     7     5     -     -     -     -     -     - |  288   2232
 THU3 |     4    11     -     5     -     -     -     8     -     - |  288   6398
 TIDB |    10    26     -    16     -     -    57    16     -     - |  288   5531
 TIXI |     X     -     6     -     9     -     -     9     -     - |  271    >>>
 TLSE |     8     X     9     9    25     -     -    10     -     - |  288   1212
 TONG |    12     -    15     -    17    14    52     -     -     - |  288   2328
 TOW2 |    11     -    13    16    20    11     -     8     -     - |  288 110943
 TRO1 |     6     -     7     7     -     7    27     7     -     - |  288  16187
 TSKB |     5    15     -    10     -     -    32    10     -     - |  288   4462
 TUVA |    14     -    16     -    17     9    45     -     -     - |  288   4200
 TWTF |     6    13     6    10    13     -    40     6     -     - |  288     28
 UFPR |     9     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  274   3303
 ULAB |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |   57 709405
 UNB3 |     4     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1120
 USN7 |    10    18    11    14     -     -     -     7     -     - |  288     26
 VALD |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2434
 VILL |     8    12     9    10    12     -     -     7     -     - |  288   1268
 VOIM |     7     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     9     -     -    15     -     -     -    12     -     - |  256     21
 WARK |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  287   4105
 WHIT |     4     7     6     7     -     -     -     6     -     - |  288  16302
 WILL |     5     7     -    11     -     7    33     -     -     - |  288   4785
 WIND |     6     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     4     8     -     7     -     -    41     8     -     - |  288   4454
 WTZR |     6     -     8     8     -     9     -     6     -     - |  288     18
 WUH2 |     5     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  228    >>>
 XMIS |     7     -    11    12     -     9    47     8     -     - |  288   2149
 YAKT |     7     -     7    13     -     7     -     6     -     - |  288   6105
 YAR2 |     9    14     -    15     -     -     -     9     -     - |  288     66
 YEL2 |     3     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 YELL |     6     8     -     9     8     -    33     9     -     - |  288     47
 YSSK |     9     -     -    11     -    14     -     -     -     - |  266   6627
 ZECK |     3     -     4     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 ZIM2 |     4     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2148
 ZIMM |     4     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   2991
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    18     9    11    13     9   115    11  1167     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2035-2  0:10:00 |   504531237
cod |   TIXG  | 2035-2  0:15:00 |   504641228
cod |   TIXG  | 2035-2  0:20:00 |  -495248464
cod |   TIXG  | 2035-2  0:25:00 |   504835794
cod |   TIXG  | 2035-2  0:30:00 | -1495129451
cod |   TIXG  | 2035-2  0:35:00 |   504866252
cod |   FAA1  | 2035-2 14:00:00 |        -598
esa |   DAV1  | 2035-2 13:10:00 |        1551
esa |   MAR6  | 2035-2 18:00:00 |        8988
esa |   ONSA  | 2035-2 18:05:00 |   -21717971
esa |   MAR6  | 2035-2 18:40:00 |         904
esa |   MAR6  | 2035-2 18:50:00 |        -884
esa |   MAR6  | 2035-2 18:55:00 |       -1880
esa |   MAR6  | 2035-2 19:00:00 |       -7154
esa |   ONSA  | 2035-2 19:05:00 |    21719060
gfz |   CHTI  | 2035-2  8:25:00 |       23032
grg |   GLSV  | 2035-2  5:20:00 |         545
grg |   GLSV  | 2035-2  5:40:00 |        -943
grg |   GLSV  | 2035-2  5:50:00 |        1251
grg |   GLSV  | 2035-2  5:55:00 |       -1462
grg |   GLSV  | 2035-2  6:10:00 |        2456
grg |   GLSV  | 2035-2  6:15:00 |       -2004
grg |   CHTI  | 2035-2  8:25:00 |         746
grg |   FAA1  | 2035-2 14:05:00 |        -711



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 BREW |   288   285     1   288     2.15     4.00     3.98     3.98   | 2.34e-14  5.16e-15  1.61e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.43     4.00     3.98     3.98   | 2.50e-14  5.47e-15  2.16e-15 |
 MKEA |   288   285     1   288     2.42     4.00     0.88     0.88   | 7.75e-14  8.48e-15  3.21e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.82     4.00     3.68     3.68   | 2.25e-14  7.44e-15  9.64e-16 |
 OHI2 |   288   285     1   288     3.08     4.00     3.26     3.26   | 2.76e-14  4.68e-15  5.79e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     2.93     4.00     3.98     3.98   | 1.88e-14  5.45e-15  1.60e-15 |
 PRDS |   288   288     1   288     2.33     4.00     1.99     1.99   | 2.70e-14  7.45e-15  3.94e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     2.19     4.00     3.98     3.98   | 3.79e-14  7.41e-15  3.79e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.86     4.00     3.98     3.98   | 7.05e-14  6.11e-15  1.56e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.57     4.00     2.23     2.23   | 2.04e-14  4.20e-15  3.15e-15 |
 BRUX |   288   285     1   288     2.74     4.00     1.77     1.77   | 2.98e-14  6.61e-15  2.10e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.22     4.00     1.75     1.75   | 2.82e-14  7.49e-15  2.77e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     3.45     4.00     2.67     2.67   | 1.74e-14  4.66e-15  1.81e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     2.00     3.77     1.36     1.36   | 2.01e-14  6.31e-15  4.22e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     1.93     3.50     3.96     3.96   | 4.39e-14  9.16e-15  2.51e-15 |
 SVTL |   288   285     1   288     1.90     3.38     1.36     1.36   | 4.12e-14  1.47e-14  4.60e-15 |
 WTZR |   288   286     1   288     1.88     3.31     1.02     1.02   | 4.40e-14  6.14e-15  2.73e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     1.86     3.26     3.98     3.98   | 6.56e-14  8.15e-15  2.29e-15 |
 USN7 |   288   286     0   288     1.76     2.92     0.91     0.91   | 3.57e-14  1.36e-14  1.88e-15 |
 BADG |   281   281     0   281     1.71     2.83     3.88     3.88   | 3.42e-14  6.41e-15  2.16e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.71     2.75     2.55     2.55   | 2.68e-14  5.92e-15  1.99e-15 |
 NOT1 |   288   288     0   288     1.67     2.61     3.98     3.98   | 3.93e-14  6.48e-15  4.68e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     1.65     2.55     2.06     2.06   | 2.76e-14  1.43e-14  5.34e-15 |
 HRAO |   200   190     6   200     1.24     2.17     0.26     0.26   | 2.11e-07  6.67e-08         - |
 MATE |   288   288     0   288     1.51     2.14     0.87     0.87   | 3.64e-14  8.59e-15  1.60e-14 |
 KOUR |   288   285     2   288     1.49     2.08     0.72     0.72   | 5.70e-14  1.25e-14  2.32e-15 |
 STJO |   288   285     1   288     1.33     1.65     0.51     0.51   | 6.48e-14  1.10e-14  5.66e-15 |
 IENG |   144   144     0   144     0.92     1.59     1.97     1.97   | 3.44e-14  6.17e-15         - |
 NOVM |   288   285     1   288     1.12     1.18     1.06     1.06   | 7.09e-14  8.88e-15  2.30e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.11     1.16     0.62     0.62   | 7.08e-14  1.46e-14  4.00e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.07     1.08     0.30     0.30   | 7.91e-14  9.94e-15  6.52e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     0.90     0.75     1.35     1.35   | 5.12e-14  1.11e-14  1.87e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     0.88     0.72     0.76     0.76   | 3.18e-14  1.97e-14  5.66e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.84     0.67     1.21     1.21   | 3.96e-14  5.66e-15  4.83e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     0.65     0.39     0.48     0.48   | 2.61e-14  6.84e-15  1.83e-15 |
 MEDI |    34    32     1    34     0.21     0.35     0.13     0.13   | 3.22e-13         -         - |
 HRAG |   287   287     0   287     0.51     0.24     0.23     0.23   | 5.28e-14  1.58e-14  3.04e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.12     0.17     2.70     2.70   | 5.53e-14  1.51e-14  1.21e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     3.99     0.12     3.98     3.98   | 6.52e-14  2.67e-14  4.10e-14 |
 G10  |   288   280     3   288     4.00     0.10     3.98     3.98   | 1.01e-13  3.62e-14  2.68e-14 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.28     0.08     0.18     0.18   | 8.52e-14  9.54e-15  5.17e-15 |
 KOKV |   284   280     2   284     0.27     0.07     0.15     0.15   | 3.38e-08  1.04e-08  2.75e-09 |
 G09  |   288   287     1   288     1.15     0.07     0.28     0.28   | 8.31e-14  2.44e-14  2.64e-14 |
 G30  |   288   287     1   288     3.99     0.03     3.98     3.98   | 6.14e-14  2.61e-14  4.86e-14 |
 CEDU |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.03     0.03   | 2.68e-14  1.04e-14  7.92e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     3.99     0.02     1.43     1.43   | 5.62e-14  2.70e-14  7.60e-15 |
 G26  |   288   288     0   288     3.99     0.02     1.22     1.22   | 6.43e-14  3.50e-14  3.95e-14 |
 WAB2 |   256   256     0   256     0.12     0.02     0.03     0.03   | 3.12e-14  1.06e-14  2.69e-15 |
 IRKM |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.02     0.02   | 1.17e-13  1.94e-14  2.31e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.15     0.01     1.26     1.26   | 5.71e-13  6.15e-14  1.89e-14 |
 G02  |   288   287     0   288     0.15     0.01     0.96     0.96   | 6.18e-13  7.71e-14  2.06e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     3.99     0.01     0.62     0.62   | 6.50e-14  3.46e-14  2.42e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.26     0.26   | 5.78e-13  6.42e-14  3.91e-14 |
 G01  |   288   284     1   288     3.99     0.01     0.50     0.50   | 7.46e-14  4.17e-14  2.34e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.77     0.77   | 5.43e-13  6.28e-14  1.19e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.83     0.83   | 6.10e-13  5.99e-14  2.40e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.56     0.56   | 6.79e-13  8.33e-14  5.72e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.29     0.29   | 7.00e-13  7.15e-14  3.76e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.33     0.33   | 7.75e-13  6.94e-14  2.18e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.51     0.51   | 7.14e-13  8.74e-14  4.23e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.12     0.01     1.16     1.16   | 7.77e-13  6.68e-14  5.99e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.11     0.01     0.09     0.09   | 6.87e-13  8.25e-14  3.33e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.17     0.00     0.17     0.17   | 5.81e-13  5.83e-14  1.84e-14 |
 G18  |   287   287     0   287     0.15     0.00     0.03     0.03   | 5.21e-13  1.52e-13  1.22e-13 |
 ABPO |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.80e-12  6.45e-13  1.62e-13 |
 AREQ |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.31e-13  7.69e-13  3.32e-13 |
 BJFS |   288   263     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.26e-12  1.22e-12  3.02e-13 |
 BOR1 |   284   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  3.22e-13  1.14e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  4.90e-13  2.79e-13 |
 CHPI |   288   243    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.46e-12  9.03e-13  1.51e-13 |
 COCO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  3.74e-13  1.22e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-12  4.64e-13  2.23e-13 |
 DAV1 |   288   228    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.83e-11  3.59e-12  3.88e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.20e-13  8.26e-14  4.94e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.33e-13  2.51e-13  1.59e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.70e-13  6.92e-14  5.25e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  1.04e-13  3.51e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.04e-13  8.63e-14  2.10e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.62e-13  1.14e-13  4.49e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  4.02e-13  1.73e-13 |
 G25  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.06e-14  4.49e-14  2.90e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.61e-13  7.36e-14  2.26e-14 |
 GLSV |   277   191    59     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.71e-11  7.50e-12  9.05e-13 |
 GODZ |   286   279     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.49e-12  1.44e-12  9.58e-13 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-12  3.92e-13  1.21e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-13  4.67e-13  1.07e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.93e-13  1.37e-13  1.93e-13 |
 HOFN |   288   259    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-12  8.76e-13  3.07e-13 |
 JOZE |    96    41    40     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.72e-11  9.91e-12         - |
 KARR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KERG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-12  4.43e-13  1.60e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-13  2.29e-13  1.43e-13 |
 MAC1 |   288   269     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.72e-12  5.25e-13  2.25e-13 |
 MAR6 |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.26e-12  1.04e-12  1.71e-13 |
 MAW1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-29  2.93e-30  4.89e-31 |
 MOBS |   286   274    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.66e-12  5.64e-13  1.86e-13 |
 NANO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-12  3.10e-13  6.22e-14 |
 NNOR |   288   253    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.87e-11  1.71e-11  2.39e-12 |
 NYAL |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-13  1.42e-13  2.17e-14 |
 ONSA |   286   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.09e-09  2.41e-09  1.70e-10 |
 REUN |   279   278     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.26e-12  8.70e-13  1.44e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCH2 |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.70e-12  9.83e-13  2.49e-13 |
 STR1 |   220   214     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-07  5.34e-08  1.30e-08 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SUWN |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-12  7.01e-13  1.15e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.40e-13  2.38e-13  4.61e-14 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.08e-12  4.62e-13  1.25e-13 |
 TOW2 |     1     0     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.53e-13  3.23e-13  1.54e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  3.55e-13  1.03e-13 |
 XMIS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-12  5.15e-13  2.43e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.70e-14  5.23e-15  1.53e-15 |
 ALBH |   288   263     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-12  7.83e-13  1.62e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 HOLB |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-12  3.64e-13  6.73e-14 |
 BRAZ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  4.27e-13  1.61e-13 |
 MORP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.20e-26  6.00e-27  1.00e-27 |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SCOR |   288   188    62     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.01e-11  3.95e-12  8.88e-13 |
 IQAL |   288   259    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.66e-12  1.22e-12  1.93e-13 |
 LMMF |   288   275     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  1.52e-12  3.16e-13 |
 VALD |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.65e-13  2.94e-13  7.30e-14 |
 FALK |   285   276     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-12  1.10e-12  1.71e-13 |
 UNB3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  4.01e-13  9.52e-14 |
 NAUR |   288   265     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.83e-12  3.48e-13  1.25e-13 |
 KRGG |   288   260    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-12  9.70e-13  1.48e-13 |
 POHN |   286   115   113     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.63e-11  6.84e-12  8.88e-13 |
 SEYG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  5.81e-13  2.70e-13 |
 KOUG |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.66e-13  3.24e-13  5.39e-14 |
 METG |   210   210     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.77e-12  4.00e-13         - |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.73e-13  3.25e-13  1.19e-13 |
 MAJU |   284   271     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-12  4.56e-13  1.59e-13 |
 PNGM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DYNG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-12  6.97e-13  1.96e-13 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.30e-13  7.70e-13  3.34e-13 |
 KZN2 |   149   138     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.60e-12  6.78e-13         - |
 ONS1 |   217   217     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  3.31e-13  1.22e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.91e-22  1.98e-20  5.47e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
